[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.37
nan=Modernizacja układu pomiarowego GPZ Port Północny
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1	1
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=ZEUS S.A.
afn=83-000 Pruszcz Gdański
nb=Dostosowanie układów pomiaru energii elektrycznej w polach 3 i 6  transformatorowych 110/15 kV 
ab=GPZ Port Północny ul. Budowniczych Portu Północnego 1, 80-601 Gdańsk
ni=Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ai=ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
br=ELEKTRYCZNA
dt=2023-07-24
cpv=45232221-7	Podstacje transformatorowe
cpv=45315100-9	Instalacyjne roboty elektrotechniczne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=15	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0	1691065878
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.898

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm	0
id=1120010	1
jm=kg	033
ce=0	1691065878
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=72

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 5-6t  (1)	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0	1691065861
cw=0	PLN
il=39.3968

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 37kW (1)	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1691065861
cw=0	PLN
il=2.4728

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1691065862
cw=0	PLN
il=3.8254

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1691065862
cw=0	PLN
il=9.802

[RMS ZEST 18]
ty=S
na=podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	0
id=39911	1
jm=m-g	148
ce=0	1691065862
cw=0	PLN
il=3.1176

[RMS ZEST 35]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1691065867
cw=0	PLN
il=2.4728

[RMS ZEST 40]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 44]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=śruby średniodokładne M8 do M24 z podkładkami i nakrętkami	0
id=6801199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801299

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Licznik energii pośredni czterokw. kl 0,2 ZMQ202C.8r4af6	0
id=7035273	1
jm=szt	020
ce=0	1691065880
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
iin=4	4
il=4

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Moduł komunikacyjny GSM/GPRS typu CU-L52	0
id=7042364	1
jm=szt	020
ce=0	1691065881
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
iin=2	2
il=2

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Moduł komunikacyjny CU-B4++	0
id=7042364	1
jm=szt	020
ce=0	1691065881
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
iin=4	4
il=4

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Listwa kontrolno-pomiarowa Wago  LPW 847-106/060-1000	0
id=7090511	1
jm=szt	020
ce=0	1691065887
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=tabliczka opisowa	0
id=7099999	1
jm=szt.	020
ce=0	1691065888
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7099999

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=prasa hydrauliczna z napędem elektrycznym 100 t	0
id=71435	1
jm=m-g	148
ce=0	1691065868
cw=0	PLN
il=32.46

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Przekładnik kombinowany prądowo-napięciowy  typu PVA-123a wg specyfikacji z dokumentacji projektowej	0
id=7169999	1
jm=szt.	020
ce=0	1691065888
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7169999

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=Spawarka elektr.wirująca 300A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0	1691065868
cw=0	PLN
il=20.82

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=konstrukcje mocujące	0
id=7270099	1
jm=kg	033
ce=0	1691065888
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=zacisk odgałęźny	0
id=7462099	1
jm=szt.	020
ce=0	1691065889
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.12

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=zaciski zapras. WN	0
id=7462099	1
jm=szt.	020
ce=0	1691065889
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.6

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=zacisk przyłączeniowy	0
id=7462399	1
jm=szt.	020
ce=0	1691065889
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.12

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=uchwyt uziemiający UZ	0
id=7590703	1
jm=szt.	020
ce=0	1691065889
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.24

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Końcówka kablowa z Cu 120mm2	0
id=7620221	1
jm=szt	020
ce=0	1691065889
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.36

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Opaska kablowa OKi - ocechowana	0
id=7640100	1
jm=szt	020
ce=0	1691065889
cw=0	PLN
il=64.1

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Oznaczniki niepalne na przewody	0
id=7640101	1
jm=szt	020
ce=0	1691065890
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=403.2

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=uchwyty uniwersalne typu UKU	0
id=7660199	2
jm=szt.	020
ce=0	1691065890
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Przewód typu AFl-6 240mm2	0
id=7900310	1
jm=m	040
ce=0	1691065890
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.88

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 1,5mm2	0
id=7922201	1
jm=m	040
ce=0	1691065890
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 4mm2	0
id=7922203	1
jm=m	040
ce=0	1691065890
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 120mm2	0
id=7922212	1
jm=m	040
ce=0	1691065890
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Kabel sygnaliz.YKSYFtly-0,6/1kV 5x1,5mm2	0
id=8030132	1
jm=m	040
ce=0	1691065893
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=241.28

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Kabel sygnaliz.YKSYFtly-0,6/1kV 7x4mm2	0
id=8030157	1
jm=m	040
ce=0	1691065894
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=239.2

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Kabel sygnaliz.YKSYFtly-0,6/1kV 10x4mm2	0
id=8030158	1
jm=m	040
ce=0	1691065895
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.4

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Przewód FTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5	0
id=8741022	1
jm=m	040
ce=0	1691065895
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1691065856
cw=0	PLN
il=1319.2536

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Demontaże
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45232221-7
wn=	

[POZYCJA]
id=2
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0506-08	5-14	0506-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż liczników dwutaryfowych energii elektrycznej czynnej i biernej - 2 systemów pomiarowych do pomiaru półpośr.i pośredniego - demontaż
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=4
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.7		0,7
wm=1		1
ws=0.7		0,7

[RMS 1]
nz=1.69	0	1,69
np=1
wa=0
wb=0
il=4.732

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0514-01	5-14	0514-01		1
mpn=1211
na=Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów - demontaż listwy SKa
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.7		0,7
wm=1		1
ws=0.7		0,7

[RMS 1]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.554

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0515-02	5-14	0515-02		1
mpn=1211
na=Deontaż rezystorów, diód, tranzystorów
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.7		0,7
wm=1		1
ws=0.7		0,7

[RMS 1]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.316

[POZYCJA]
id=5
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0517-02	5-14	0517-02		1
mpn=121,0:3,0911
na=Demontaż przewodów 2.5 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=100
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0,5
wm=1		1
ws=0.5		0,5

[RMS 1]
nz=0.3896	0	0,3896
np=1
wa=0
wb=0
il=19.48

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=6
pd=ELBUD wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-15 0107-02	5-15	0107-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż przekładników jednofazowych napięciowych pojemnościowych 110 kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=6
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	2*3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.7		0,7
wm=1		1
ws=0.7		0,7

[RMS 1]
nz=27.1	0	27,1
np=1
wa=0
wb=0
il=113.82

[RMS 6]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=4.032

[RMS 13]
nz=3.62	0	3,62
np=1
wa=0
wb=0
il=15.204

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 15]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[ELEMENT 1]
na=Modernizacja pola 110kV nr 3 i 6
wa=0
kn=0	0	0
id=7
nu=2
cpv=45232221-7
wn=	

[POZYCJA]
id=8
pd=ELBUD wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-15 0107-02	5-15	0107-02		1
mpn=_1211
na=Montaż przekładników jednofazowych napięciowych pojemnościowych 110 kV - przekładniki kombinowane prądowo-napięciowe  typu PVA-123a wg specyfikacji z dokumentacji projektowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=6
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	2*3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=27.1	0	27,1
np=1
wa=0
wb=0
il=155.283

[RMS 7]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 8]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 9]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=72

[RMS 10]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 11]
nz=2.2	0	2,2
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2

[RMS 3]
nz=6	0	6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 6]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

[RMS 13]
nz=3.62	0	3,62
np=1
wa=0
wb=0
il=21.72

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 15]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=9
pd=ELBUD wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-15 0305-02	5-15	0305-02		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów AFL-6 240 mm2 odgałęźnych i pomiędzy aparatami dla napięcia 110 kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=72
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.953	0	0,953
np=1
wa=0
wb=0
il=65.5283

[RMS 17]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=74.88

[RMS 3]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 18]
nz=0.0433	0	0,0433
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1176

[RMS 15]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=27.36

[POZYCJA]
id=14
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-05	5	1204-05		1
mpn=1211
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 240 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=30
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	18+12						0		0

[RMS 1]
nz=0.286	0	0,286
np=1
wa=0
wb=0
il=8.58

[RMS 31]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=30.6
nan=1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0905-02	7-08	0905-02		1
mpn=_1211
na=Przewody uziemiające z linki
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 1]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6
nan=1

[RMS 20]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 3]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 14]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 21]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=15
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-04	5	1204-04		1
mpn=1211
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=12
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=0.177	0	0,177
np=1
wa=0
wb=0
il=2.124

[RMS 23]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=12.36

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0718-07	5	0718-07		1
mpn=_1211
na=Zdjęcie i ponowne założenie płyt o masie do 60 kg
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=60
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 1]
nz=0.242	0	0,242
np=1
wa=0
wb=0
il=14.52

[POZYCJA]
id=17
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0710-02	5	0710-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=230
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	115+115						0		0

[RMS 1]
nz=0.0849	0	0,0849
np=1
wa=0
wb=0
il=19.527

[RMS 33]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=239.2
nan=1

[RMS 34]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=2.07

[RMS 25]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 21]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.541

[RMS 35]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.012

[RMS 36]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.012

[RMS 13]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.012

[POZYCJA]
id=18
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0710-02	5	0710-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=172
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=172	1	86+86						0		0

[RMS 1]
nz=0.0849	0	0,0849
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6028

[RMS 37]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=178.88
nan=1

[RMS 34]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=1.548

[RMS 25]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 21]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1524

[RMS 35]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7568

[RMS 36]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7568

[RMS 13]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7568

[POZYCJA]
id=19
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0727-03	5	0727-03		1
mpn=1211
na=Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył)
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=12
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	4*2+4						0		0

[RMS 1]
nz=1.57	0	1,57
np=1
wa=0
wb=0
il=18.84

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 39]
nz=8.4	0	8,4
np=1
wa=0
wb=0
il=100.8

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Modernizacja tablicy pomiarowej FQ i szafek kablowych
wa=0
kn=0	0	0
id=20
nu=3
cpv=45315100-9
wn=	

[POZYCJA]
id=22
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0514-01	5-14	0514-01		1
mpn=1211
na=Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1201

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2
nan=1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=21
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0506-08	5-14	0506-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż liczników dwutaryfowych energii elektrycznej czynnej i biernej - 2 systemów pomiarowych do pomiaru półpośr.i pośredniego
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=4
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.69	0	1,69
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4558

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
iin=1
wa=0
wb=0
il=4
nan=1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0515-06	5-14	0515-06		1
mpn=1211
na=Montaż bloków sygnalizacyjnych do przekaźników odległościowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=4
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.23	0	2,23
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5186

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
iin=1
wa=0
wb=0
il=4
nan=1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0515-06	5-14	0515-06		1
mpn=1211
na=Montaż bloków sygnalizacyjnych do przekaźników odległościowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.23	0	2,23
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2593

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
iin=1
wa=0
wb=0
il=2
nan=1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=24
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0517-01	5-14	0517-01		1
mpn=121,0:11,0911
na=Układanie przewodów do 1.5 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=40
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3786	0	0,3786
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4625

[RMS 48]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=26
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0517-03	5-14	0517-03		1
mpn=121,0:8,0911
na=Układanie przewodów 4.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=10
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.4292	0	0,4292
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0989

[RMS 49]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=27
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=40
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 1]
nz=0.118	0	0,118
np=1
wa=0
wb=0
il=4.72

[RMS 50]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6
nan=1

[RMS 34]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 25]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 21]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.268

[RMS 35]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.176

[RMS 36]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.176

[RMS 13]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.176

[POZYCJA]
id=28
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0710-02	5	0710-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=60
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 1]
nz=0.0849	0	0,0849
np=1
wa=0
wb=0
il=5.094

[RMS 51]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4
nan=1

[RMS 34]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 25]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 21]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.402

[RMS 35]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.264

[RMS 36]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.264

[RMS 13]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.264

[POZYCJA]
id=29
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0710-02	5	0710-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=60
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 1]
nz=0.0849	0	0,0849
np=1
wa=0
wb=0
il=5.094

[RMS 37]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4
nan=1

[RMS 34]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 25]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 21]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.402

[RMS 35]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.264

[RMS 36]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.264

[RMS 13]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.264

[POZYCJA]
id=30
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0727-03	5	0727-03		1
mpn=1211
na=Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył)
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=12
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=1.57	0	1,57
np=1
wa=0
wb=0
il=18.84

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 39]
nz=8.4	0	8,4
np=1
wa=0
wb=0
il=100.8

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0727-04	5	0727-04		1
mpn=1211
na=Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 żył)
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=12
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=2.76	0	2,76
np=1
wa=0
wb=0
il=33.12

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 39]
nz=16.8	0	16,8
np=1
wa=0
wb=0
il=201.6

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0604-01	5-14	0604-01		1
mpn=1211
na=Przykrecanie tabliczek opisowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=9
jm=szt.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	5+4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2033

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 3]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Pomiary
wa=0
kn=0	0	0
id=34
nu=4
wn=	

[POZYCJA]
id=37
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1303-06	18 D13	1303-06		1
mpn=1211
na=Pomiar przekładników prądowych WN na nap.do 110kV wnętrzowych 3 uzwojeniowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=6
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 1]
nz=24.6	0	24,6
np=1
wa=0
wb=0
il=147.6

[POZYCJA]
id=38
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1304-04	18 D13	1304-04		1
mpn=1211
na=Pomiar przekładników napięciowych wysokiego napięcia do 110kV 2 uzwojeniowych wnętrzowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=6
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 1]
nz=14.6	0	14,6
np=1
wa=0
wb=0
il=87.6

[POZYCJA]
id=35
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1340-02	18 D13	1340-02		1
mpn=1211
na=Pomiar jednego obwodu prądowego układu zabezpieczeń lub pomiaru prądu rozdzielnicy 20-110kV.
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=30
jm=kpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	6*5						0		0

[RMS 1]
nz=10.6	0	10,6
np=1
wa=0
wb=0
il=318

[POZYCJA]
id=36
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1340-04	18 D13	1340-04		1
mpn=1211
na=Pomiar 1 obwodu napięciowego układu zabezpieczen lub pomiaru napięcia rozdzielnicy 20-110kV, do 2 członów napięciowych wpiętych równolegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=24
jm=kpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	6*4						0		0

[RMS 1]
nz=7.9	0	7,9
np=1
wa=0
wb=0
il=189.6

[POZYCJA]
id=41
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1360-08	18 D13	1360-08		1
mpn=1211
na=Aktualizacja dokumentacji, - dokumentacja powykonawcza
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=27	0	27
np=1
wa=0
wb=0
il=27

