**Załącznik nr 6 do SWZ**

Doposażenie terenów rekreacyjnych.

**Zadanie nr 1**

**Doposażenie boiska w Palędzie ul. Leśna 17**

**Koszty kwalifikowane**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis minimalnych wymagań** | **Przykładowa wizualizacja** | **Ilość** |
| **1** | **Ławka drewniana z oparciem**  **(dostawa)** | ławka z oparciem, bez podłokietników: dł. siedziska 180 cm; stelaż wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo; drewniane deski impregnowane i lakierowane; akcesoria montażowe.  Grubość desek minimum 4 cm.  Profil stalowy minimum 80x40  Kolor stelaża: czarny  Kolor drewna: palisander  Rodzaj drewna: liściaste | Z:\inwestycje\PALĘDZIE\street workaut\ławka.jpg | 3 komplety |
| **2** | **Street workout**  **(dostawa z montażem)** | Zestaw składający się minimum z: 7 słupów konstrukcyjnych, drabinki poziomej, drabinki pionowej, 6 drążków, ławki poziomej lub skośnej, kół gimnastycznych, żmijki, tablicy informacyjnej.  Minimalne wymiary: 5,00 x 3,00 x 2,500  Słupy o przekroju kwadratowym lub okrągłym, minimum 80 mm.  Elementy wykonane ze stali, cynkowane i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.  Słupy zagłębione na min. 80 cm w gruncie i zabetonowane fundamentem z betonu B25  Urządzenie zgodne z norma PN-EN 16630:2015-06 lub równoważną |  | 1 komplet |
| **3** | **Ławka z pedałami**  **(dostawa z montażem)** | ławka z oparciem, dł. siedziska minimum 180 cm; stelaż wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo; siedzisko i oparcie drewniane deski impregnowane i lakierowane lub stalowe malowane proszkowo; akcesoria montażowe.  Jednoczesna możliwość 2 osób ćwiczących (2 zestawy pedałów)  Sposób posadowienia: fundamenty betonowe  Urządzenie zgodne z norma PN-EN 16630:2015-06 lub równoważną |  | 2 komplety |
| **4** | **Kosz na śmieci**  **(dostawa)** | Kosze na śmieci wykonane ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo, wyposażone w wewnętrzne wyjmowane, ocynkowane wiadro, podstawa przygotowana do ewentualnego kotwiczenia, poj. 60-70 l.  Daszek.  Kształt prostokątny.  Kolor stelaża: czarny |  | 4 komplety |

Projekt pn. „Palędzie ćwiczy w „koronie” – dostawa i montaż zestawu street workout oraz elementów małej architektury na boisku wiejskim” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

**Koszty niekwalifikowane:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis minimalnych wymagań** | Przykładowa wizualizacja | Ilość |
| **5** | **Nawierzchnia bezpieczna** | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej obejmującej całą strefę bezpieczną zestawu street workaut (poz. 2 ) z piasku o frakcji ziaren 0,2 – 2 mm, bez zawartości części pylastych, iłu i gliny.  Nawierzchnia piaskowa o grubości zgodnej z normą PN-EN 1177 lub równoważną - grubość zależna od wysokości upadku zamontowanych urządzeń. Pod warstwą żwiru należy zastosować geowłókninę 150g/m2.  Nawierzchnie należy z każdej strony oddzielić od terenu obrzeżem chodnikowym szarym 6x30x100, na ławie betonowej. |  | 1 komplet |

**Zadanie nr 2**

**Doposażenie parku w Skórzewie ul. Poznańska**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis minimalnych wymagań** | **Przykładowa wizualizacja** | **Ilość** |
| **1** | **Urządzenie siłowni dla niepełnosprawnych**  **(dostawa z montażem)** | Urządzenie Wyciskanie siedząc + słup + wyciąg górny.  Główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 140 mm, grubość ścianki 3,6 mm. W pozostałych elementach grubość ścianek jest nie mniejsza niż 3 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. Fundament 100 mm poniżej poziomu gruntu. Elementy wykonane ze stali, cynkowane i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej.  Na urządzeniu musi znajdować się instrukcja użytkowania i przeznaczenie urządzenia.  Urządzenie zgodne z normą PN-EN 16630:2015 lub równoważną | Playtime - bezpieczne place zabaw - Wyciskanie siedząc + słup + wyciąg górny Disabled | 1 komplet |