**Załącznik nr 6a do SWZ**

**ZP/31/2023**

**ZMIENIONY**

**Oświadczenie Wykonawcy**

**potwierdzające zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia**

**z opisem przedmiotu zamówienia**

**UWAGA: Oferta Wykonawcy, który nie wypełnił poniższej tabeli, lub nie potwierdził spełniania któregokolwiek z wymaganych parametrów zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 punkt 5), który stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.**

**PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU DOSTAWCZEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM DO PRZEWOZU OSÓB I TOWARÓW KATEGORIA N1**

Marka: …………………

Model: ...........................

Rok produkcji: ...........................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **PARAMETRY / WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO** | **POTWIERDZENIE**  **Wpisać**  **TAK lub NIE** | **OPIS WYKONAWCY** |
|  | **Dane techniczne:** | | |
|  | Samochód dostawczy z napędem elektrycznym. |  |  |
|  | Fabrycznie nowy. |  |  |
|  | Rok produkcji: 2023. |  |  |
|  | Typ nadwozia: Zamknięte. |  |  |
|  | Objętość przestrzeni ładunkowej min. 3,0 m3. |  |  |
|  | Długość użytkowa przestrzeni ładunkowej min. 1800 mm. |  |  |
|  | Wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1100 mm. |  |  |
|  | Liczba miejsc siedzących: 2. Zamawiający dopuszcza samochód do przewozu 3 osób. |  |  |
|  | Pojazd dwu drzwiowy w przedziale pasażerskim. |  |  |
|  | Przestrzeń ładunkowa: prawe drzwi przesuwne, tylne drzwi dwuskrzydłowe z blokadą otwierania. |  |  |
|  | Przegroda metalowa pomiędzy częścią pasażerską a ładunkową. |  |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita (DMC) do 3500 kg. |  |  |
|  | Ładowność maksymalna max. 600 kg. |  |  |
|  | Kierownica po lewej stronie. |  |  |
|  | Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni towarowej min. 6 szt. |  |  |
|  | Podłoga uniwersalna w przedziale ładunkowym z osłonami na nadkola. |  |  |
|  | Wewnętrzna tapicerka boczna w przedziale ładunkowym ze sklejki do ramy dachu. |  |  |
|  | Kolor: Srebrny lub szary lub grafitowy lub czarny (wszystkie odcienie tych kolorów). Zamawiający dopuszcza kolor biały. |  |  |
|  | **Układ napędowy, zasilanie:** | | |
|  | Napęd na oś przednią. |  |  |
|  | Rodzaj silnika: elektryczny. |  |  |
|  | Moc maksymalna (KW): min. 80. |  |  |
|  | Skrzynia biegów: automatyczna. |  |  |
|  | Źródło zasilania: akumulator litowo-jonowy. |  |  |
|  | Pojemność źródła zasilania brutto (kWh): min. ~~40~~ 35,8. |  |  |
|  | **Hamulce z układem odzyskiwania energii:** | | |
|  | Oś przednia: tarczowe. |  |  |
|  | Oś tylna: tarczowe. |  |  |
|  | **Osiągi i normy emisji:** | | |
|  | Prędkość maksymalna (km/h) nieograniczona min. 90. |  |  |
|  | Zasięg km w cyklu miejskim (WLTP): min. 150. |  |  |
|  | Emisja CO2 (g/km): max. 0,0. |  |  |
|  | **Wyposażenie samochodu:** | | |
|  | Klimatyzacja. |  |  |
|  | Wspomaganie kierownicy. |  |  |
|  | Światła do jazdy dziennej w technologii LED. |  |  |
|  | Światła mijania w technologii LED. Zamawiający dopuszcza światła mijania w technologii halogenowej. |  |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby przednie. |  |  |
|  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości w dwóch płaszczyznach. Zamawiający dopuszcza pojazd z regulacją wzdłużną i kąta oparcia kierowcy. |  |  |
|  | Poszycie foteli: materiałowe lub tkaninowe. |  |  |
|  | Centralny zamek zdalnie sterowany. |  |  |
|  | Czujniki parkowania: min. tylne. |  |  |
|  | Stacja multimedialna z: radioodtwarzaczem, nawigacją i podglądem obrazu z kamery cofania oraz zestawem głośnomówiącym. Zamawiający dopuszcza nawigację w ramach korzystania z aplikacji apple carplay. |  |  |
|  | Kamera cofania kompatybilna ze stacją multimedialną pojazdu. |  |  |
|  | Gniazdo USB. |  |  |
|  | Gniazdo 12V w konsoli środkowej. |  |  |
|  | Felgi stalowe z kołpakami lub aluminiowe. |  |  |
|  | Opony na sezon letni i zimowy. |  |  |
|  | Koło zapasowe lub zestaw do naprawy uszkodzeń opon. |  |  |
|  | Dywaniki gumowe w przestrzeni osobowej. |  |  |
|  | Podnośnik przystosowany do masy pojazdu. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania TYP 2. |  |  |
|  | Standardowe kable do ładowania, jeden do ładowania z gniazdek 230 V (z ładowarką pokładową lub przenośną), drugi do terminali o prądzie ładowania do 22 Kw. |  |  |
|  | **Bezpieczeństwo:** | | |
|  | Poduszki powietrzne min. kierowcy i pasażera. |  |  |
|  | 3 – punktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach. |  |  |
|  | Immobilizer. |  |  |
|  | Autoalarm. |  |  |
|  | ABS. |  |  |
|  | ESP. |  |  |
|  | **Dokumentacja:** | | |
| **W dniu dostawy samochodów Wykonawca dostarczy:** | | | |
|  | Komplet dokumentów umożliwiających zarejestrowanie pojazdów. |  |  |
|  | Karty gwarancyjne wraz z listą ASO. |  |  |
|  | Instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim. |  |  |
|  | **Gwarancja:** | | |
|  | Gwarancja mechaniczna na samochód obejmująca perforację nadwozia oraz pełen pakiet serwisowy (wymiana płynów eksploatacyjnych, klocków hamulcowych, przeglądy okresowe), (bez limitu kilometrów) 36 miesięcy. |  |  |
|  | ~~Gwarancja na źródło zasilania samochodu (bez limitu kilometrów) 60 miesięcy~~. Gwarancję na akumulator 8 lat lub 160 tyś km. |  |  |

Należy złożyć w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.