Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia w ramach postępowania pn. **Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych - mikrobusu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.**

**Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnia Wykonawca):**

**Marka pojazdu: ………………………………………………………………………………..**

**Model: ………………………………………………………………………………………….**

**Rok produkcji: …………………………………………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | **Wymagane parametry techniczno - użytkowe** | **Parametry techniczno – użytkowe oferowanego pojazdu**  **(wypełnia Wykonawca)\*** |
| *1* | *2* | *3* |
|  | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2023, nie rejestrowany, nie używany, nie powystawowy, przystosowany do przewozu 9 osób (8+1), w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (osoba pozostaje na wózku inwalidzkim w trakcie jazdy) |  |
|  | Homologacja auta przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita do 3 500 kg |  |
|  | Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy nie mniej niż 130 KM |  |
|  | Pojemność silnika nie mniej niż 1900 cm3 |  |
|  | Rodzaj paliwa – diesel |  |
|  | Manualna skrzynia biegów – 6 biegowa |  |
|  | Długość – min. 5400 mm. |  |
|  | Szerokość bez lusterek – min. 1900 mm |  |
|  | Wysokość – min. 1900 mm |  |
|  | Rozstaw osi min. 3400 mm |  |
|  | Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6 |  |
|  | Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | Regulacja kolumny kierowniczej |  |
|  | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |  |
|  | Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa |  |
|  | Lusterka zewnętrzne boczne ogrzewane i sterowane oraz składane elektrycznie |  |
|  | Lampy i oświetlenie LED |  |
|  | Radio |  |
|  | Automatyczne światła drogowe |  |
|  | Obrotomierz |  |
|  | Oświetlenie w podsufitce |  |
|  | Oświetlenie przedziału pasażerskiego |  |
|  | Przednie światła przeciwmgielne |  |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
|  | Regulacja wysokości fotela kierowcy wraz z podłokietnikiem |  |
|  | Przesuwane drzwi boczne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej |  |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone z szybą |  |
|  | Nadwozie przeszklone (z obu stron) z przyciemnianymi szybami |  |
|  | Klimatyzacja rozbudowana w części pasażerskiej (przód i tył pojazdu) z dodatkową nagrzewnicą- nawiewy sterowane |  |
|  | Czujniki parkowania – z przodu i z tyłu oraz kamera cofania z tyłu |  |
|  | Immobiliser, alarm |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
|  | Lakier – kolor producenta |  |
|  | Hamulce tarczowe przód i tył |  |
|  | Koła z obręczami stalowymi o wymiarach opon min. 16 cali – opony letnie + kołpaki |  |
|  | Koła z obręczami stalowymi o wymiarach opon min. 16 cali – opony zimowe + kołpaki |  |
|  | Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby podróżującej na wózku - Wózek montowany w przestrzeni bagażowej do szyn. |  |
|  | Najazdy szynowe aluminiowe rozsuwane do wprowadzenia wózka inwalidzkiego |  |
|  | Podsufitka tapicerowana |  |
|  | Tapicerka foteli w pojeździe materiałowa |  |
|  | Kanapa 2-miejscowa po stronie pasażera z przodu, z dodatkowym schowkiem pod siedziskiem |  |
|  | Podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna w części ładunkowej |  |
|  | Oświetlenie i oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) |  |
|  | System wspomagania nagłego hamowania |  |
|  | System multimedialny z ekranem dotykowym |  |
|  | System kontroli toru jazdy (ESP) |  |
|  | Regulator prędkości - tempomat |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: dedykowany podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy |  |
|  | Schowek – po stronie pasażera |  |
|  | Dywaniki gumowe w części pasażerskiej, kierowcy. |  |
|  | Przyciemniane szyby tylne i tylne boczne |  |
|  | Czujnik światła i deszczu |  |
|  | Pożądane rozmieszczenie siedzeń w pojeździe:   * rząd I – 3 miejsca (kierowca i dwóch pasażerów), * rząd II – 3 miejsca (trzech pasażerów) lub konfiguracja 2+1 (z możliwością demontażu), * rząd III – 3 miejsca/trzy oddzielne fotele lub konfiguracja 2+1 (z możliwością demontażu), * drugi i trzeci rząd foteli szybko demontowalny. |  |
|  | Apteczka typu samochodowego zamontowana w miejscu łatwo dostępnym |  |

**\* Wykonawca wypełnia tabelę wypełniając odpowiednio każdą pozycję.**

***(podpis elektroniczny Wykonawcy)***