**Przedmiot zamówienia**

* Naprawa 10 sztuk stalowych zapór pomostowych poprzez usunięcie starej farby a następnie ocynkowanie.
* Konstrukcja zapór z rur stalowych.
* Boki wykonane z blachy.
* Każda zapora posiada 3 zbiorniki stalowe, zamknięte jako balasty utrzymujące zapory na powierzchni wody. Zbiorniki te mocowane na śruby do konstrukcji zapory.
* Na górze kratka stalowa ocynkowana stanowiąca podest roboczy, odkręcana od konstrukcji nie podlegająca piaskowaniu i cynkowaniu.
* Wymiary zapory:
* długość ok. 5 m
* szerokość ok. 1,2 m
* wysokość ok. 0,35 m