**Załącznik nr 2 A do SWZ**

**Opis Przedmiotu Zamówienia – dot. Części 1 zamówienia**

**Nazwa zadania:**

**Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do zimowego utrzymania dróg z podziałem na 2 części**

**1. Część 1**  ,,Dostawa pługa klinowego o zmiennej geometrii do ciągnika rolniczego KUBOTA M7173”

**2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1) Wymagania dotyczące sprzętu do zimowego utrzymania dróg :

­ rok produkcji 2022

- wysokość pługa 1100 – 1150 mm

- długość pługa wzdłuż listew 3250-3350 mm

- szerokość odśnieżania przy ustawieniu jednostronnym pod kątem 45 stopni – 2300 – 2350 mm

- szerokość odśnieżania przy ustawieniu klinowym: 2300-2400 mm

- szerokość odśnieżania przy ustawieniu w kształcie litery V: 2300 – 2400 mm

- ciężar pługa max 950 kg

- odkładnica stalowa dwuskrzydłowa, skrzydła połączone obrotowo, trzpień osadzony na tulejach zmniejszających tarcie

- sterowanie umożliwiające równoczesny, synchroniczny obrót skrzydłami odkładnicy

- ograniczniki ustawienia pługa pod kątem 320 i 300

- układ zabezpieczający w przypadku najechania na przeszkodę, listwy tłumiące uderzenia

- możliwość mechanicznego ustawienia pochylenia wzdłużnego

- hydrauliczny układ sterowania pługiem w prawą/lewą stronę

- zabezpieczenie siłowników hydraulicznych przed nadmiernym ciśnieniem

- wyposażenie pługa:

* światła odblaskowe
* gumowe listwy zgarniające
* odboje boczne
* boczne oświetlenie LED
* talerze ślizgowe z regulowaną wysokością do odciążenia listew roboczych
* oznakowanie ostrzegawcze biało-czerwone
* osłona przeciw zabrudzeniu szyby pojazdu

- możliwość montażu do trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika

- zasilenie hydrauliczne z ciągnika rolniczego

- sterowanie wszystkimi funkcjami z kabiny ciągnika

- system bezpieczeństwa działający w przypadku uderzenia w odkładnicę z akumulatorami oraz zaworami przeciążeniowymi w układzie hydraulicznym

**3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące sprzętu:**

1. Wymagany min. okres gwarancji na przedmiot zamówienia to 24 m-cy.
2. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis przedmiotu zamówienia.
3. Dostawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg nastąpi na terenie siedziby Zamawiającego, tj. w Ostrołęce przy ul. Kurpiowskiej 21.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu w stanie kompletnym, nieuszkodzonym i gotowym do eksploatacji.
5. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w dostarczonym sprzęcie i ponosi wszelkie zobowiązania z tego tytułu wynikające.
6. W dniu dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne wydane przez producenta, instrukcje obsługi w języku polskim oraz wykaz części zamiennych.
7. Oferowany sprzęt winien posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, dokumenty przedstawiające parametry techniczno- eksploatacyjne oferowanego sprzętu oraz informację o warunkach gwarancji.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników wytypowanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. Pracownik po odbyciu szkolenia powinien być zdolny do samodzielnej obsługi sprzętu.