# Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do przesłania informacji handlowej na lampy sufitowe sterowane elektronicznie.

Uczelnia, w pierwszym etapie modernizacji oświetlenia w obiekcie dydaktycznym, planuje zakup około 20 sztuk lamp, które zamontowane będą w jednej z auli.

Parametry:

Lampy sufitowe, do montażu na suficie podwieszanym.

Lampy sterowane elektronicznie, stateczniki ściemnialne współpracujące ze sterownikami Apollo PEF 200.

Wymiary lampy: 59,5x59,7 cm (otwór w suficie 60x60).

Strumień światła: min. 110 lm

**Formularz informacji**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagania zamawiającego** | **Informacje wykonawcy** |
| Producent/model |  |
| Lampy sufitowe, do montażu na suficie podwieszanym. |  |
| Lampy sterowane elektronicznie, stateczniki ściemnialne współpracujące ze sterownikami Apollo PEF 200. |  |
| Wymiary lampy: 59,5x59,7 cm (otwór w suficie 60x60). |  |
| Strumień światła: min. 110 lm |  |
| - efektywność energetyczna min. D – wg etykiety obowiązującej od września 2021r. lub min. A+ wg etykiety obowiązującej do września 2021r., |  |
| Materiał obudowy |  |
| Trwałość (h) |  |
| Zasilanie 230V |  |
| Min. IP20 |  |
| Materiał obudowy |  |
| Szacunkowa cena brutto za 1 sztukę |  |
| Możliwy termin realizacji |  |
| Dodatkowe informacje |  |