|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne** | **Potwierdzenie spełniania wymagań, propozycje Wykonawcy** |
| ***Zadanie 1: Zakup ciągnika rolniczego z ładowarką*** | | |
| **1** | **Ciągnik rolniczy z ładowarką** | |
| 1.1 | **Ciągnik:** fabrycznie nowy, rok produkcji 2024, rodzaj paliwa olej napędowy, zbiornik paliwa 100-130 l, norma emisji spalin Stage V, prędkość jazdy maksymalna 40 km/h | Rok produkcji: …………………  Marka: ……………………………  Typ: ……………………………….  Model: …………………………… |
| 1.2 | Ciągnik musi spełniać polskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym | spełnia  nie spełnia |
| 1.3 | **Silnik:** wysokoprężny, turbodoładowany - moc min. 95 KM - max. 105 KM, pojemność 3400 - 3600 cm3 | spełnia  nie spełnia |
| 1.4 | **WOM:** tylny WOM, niezależny, 540/540E obr./1000 min, załączanie przyciskiem z kabiny ciągnika | spełnia  nie spełnia |
| 1.5 | **TUZ:** tylny TUZ, kat. II; przedni TUZ, kat. II; zaczep dolny regulowany; regulowane ramiona podnośnika; sterowanie z kabiny ciągnika oraz sterowanie umieszczone na błotniku; udźwig na tylnych ramionach min. 4300 kg | spełnia  nie spełnia |
| 1.6 | **Układ kierowniczy:** wspomaganie hydrauliczne; regulowana kolumna kierownicy, 2 siłowniki | spełnia  nie spełnia |
| 1.7 | **Układ napędowy:** napęd na wszystkie 4 koła 4 x 4; przekładnia hydrostatyczna, bezstopniowa – 2 zakresowa (jazda przód/tył); blokada mechanizmu różnicowego, przednia oś amortyzowana, układ przeniesienia napędu – zsynchronizowany z rewersem hydraulicznym | spełnia  nie spełnia |
| 1.8 | **Układ hamulcowy:** hamulec postojowy, tarczowe mokre na wszystkie koła, sterowane hydraulicznie, instalacja hamulcowa do przyczep – pneumatyczna jedno i dwuprzewodowa | spełnia  nie spełnia |
| 1.9 | **Układ hydrauliczny:** wydajność pompy min. 60 l/min, podwójna pompa hydrauliczna, tył min. 3 + 1 pary gniazd hydraulicznych z szybkozłączami, przód min. 2 pary gniazd hydraulicznych, niezależny zbiornik oleju; umożliwiające pracę z oferowanymi maszynami | spełnia  nie spełnia |
| 1.10 | **Instalacja elektryczna i oświetlenie:** instalacja nominalna 12 V, gniazdo do instalacji elek. przyczepy, oświetlenie ostrzegawcze, sygnalizacyjne - kogut (min. 1 szt.); min. 2 reflektory przednie, min. 2 lampy tylne, światła awaryjne, kierunkowskazy, oświetlenie robocze 2 lampy przód /tył. Wszystkie lampy typu LED | spełnia  nie spełnia |
| 1.11 | **Kabina** oryginalna producenta, homologowana na dwie osoby, drzwi otwierane z prawej i lewej strony, radio, ogrzewana, klimatyzowana, fotel kierowcy regulowany, pneumatyczny, fotel pomocnika kierowcy, wycieraczki na przedniej i tylnej szybie ze spryskiwaczami, lusterka wsteczne | spełnia  nie spełnia |
| 1.12 | **Pozostałe wyposażenie:** Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, przednie i tylne błotniki, felgi kół pełne, obciążniki - przód ok. 320 kg w zestawie, kół tylnych – 300 kg, zaczepy tylne: górny transportowy automatyczny regulowany na szynach góra-dół i dolna belka transportowa (rolnicza), fabryczny zestaw narzędzi ze skrzynką narzędziową, komplet zapasowych żarówek wszystkich świateł, | spełnia  nie spełnia |
| 1.13 | **Ładowacz czołowy**: fabrycznie nowy, dodatkowy rozdzielacz, udźwig min. 1600 kg, wysokość podnoszenia 350 cm, wysokość załadunku 320 cm, amortyzacja wysięgnika, trzy sekcje robocze, system mocowania narzędzi „EURO”, łyżka uniwersalna do materiałów sypkich szerokość robocza 200 cm, widły do palet o udźwigu 1600 kg | spełnia  nie spełnia |
| 1.14 | Pierwszy przegląd gwarancyjny za darmo | spełnia  nie spełnia |
| ***Zadanie 2: Zakup wyposażenia (maszyn komunalnych) kompatybilnych do ciągnika rolniczego (w tym: pług do śniegu, kosiarka)*** | | |
| **2** | **Pług do śniegu min. 2,5 m** | |
| 2.1 | **Pług do śniegu:** fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 lub 2024 | Rok produkcji: …………………  Marka: ……………………………  Typ: ……………………………….  Model: …………………………… |
| 2.2 | Możliwość montażu na przednim TUZ kat. II | spełnia  nie spełnia |
| 2.3 | Szerokość robocza min. 2,5 m; Prosty | spełnia  nie spełnia |
| 2.4 | Bezstopniowe hydrauliczne sterowanie z kabiny | spełnia  nie spełnia |
| 2.5 | Ilość pozycji roboczych – 4 ustalone | spełnia  nie spełnia |
| 2.6 | **Pozostałe wyposażenie**: w oświetlenie obrysowe (napięcie 12V), listwa zgarniającą gumowa odchylana sprężynowo, sworznie, zabezpieczenie przeciążeniowe | spełnia  nie spełnia |
| **3** | **Kosiarka bijakowa tylnoboczna** | |
| 3.1 | **Kosiarka:** fabrycznie nowa, rok produkcji 2023 lub 2024, ciężka, drogowa, przystosowana do koszenia i rozdrabniania chwastów, zarośli i trawy wzdłuż dróg oraz rozdrabniania obciętych gałęzi drzew do średnicy 10 cm | Rok produkcji: …………………  Marka: ……………………………  Typ: ……………………………….  Model: …………………………… |
| 3.2 | **Szerokość koszenia:** 1600 mm | spełnia  nie spełnia |
| 3.3 | Sposób mocowania na ciągniku: tylny TUZ kat. II | spełnia  nie spełnia |
| 3.4 | Obroty wom: 540 obr/min | spełnia  nie spełnia |
| 3.5 | Rodzaj noży: bijakowe - młotkowe | spełnia  nie spełnia |
| 3.6 | Zapasowy zestaw młotków i wał WOM | spełnia  nie spełnia |