



Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik nr 1b do SWZ

Nr postępowania: Rl.271.5.2024

**SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa maszyn i urządzeń do bieżącego utrzymania i eksploatacji dróg na terenie Gminy Jaświły.**

**Specyfikacja techniczna:**

1. **Dostawa i zamontowanie ładowacza czołowego na posiadanym przez zamawiającego ciągniku New Holland T5.105**

Producent ……………………………………………………………………………………

Model ……………………….………………………………………….

spełniający następujące parametry:

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | ***Dane techniczne / wyposażenia oferowanego sprzętu*** |
| • udźwig w osi obrotu w pełnym zakresie: min. 1600 kg | *( wpisać tak lub nie )* |
| • wysokość podnoszenia: min. 3,70 m | *( wpisać tak lub nie )* |
| • 3 sekcja hydrauliki sterowana elektrycznie | *( wpisać tak lub nie )* |
| • amortyzacja ładowacza akumulatorem hydraulicznym | *( wpisać ilość drzwi )* |
| • poziomowanie ładowacza mechaniczne | *( wpisać tak lub nie )* |
| • ramka mocująca euro | *( wpisać tak lub nie )* |
| • rama wsporcza do ciągnika | *( wpisać tak lub nie )* |
| • tuleje elementów ruchomych ładowacza, | *( wpisać tak lub nie )* |
| - ładowacz wykonany ze stali drobnoziarnistej, | *( wpisać tak lub nie )* |
| • rama ochronna na maskę ciągnika, | *( wpisać tak lub nie )* |
| • sterowanie linkowe dźwignią krzyżową. | *( wpisać tak lub nie )* |

Dopuszczony montaż w punkcie serwisowym dostawcy pod warunkiem zapewnienia transportu bez dodatkowych kosztów.

**Osprzęt:**

• Szufla do materiałów sypkich o szerokości min. 1,8 m.

• Widły do palet, nastawne,

1. **Równiarka drogowa**

**Równiarka drogowa przeznaczona** do równania i naprawy dróg szutrowych oraz innych prac przygotowawczych otoczenia ciągów komunikacyjnych i terenów użytkowych.

Producent ……………………………………………………………………………………

Model ……………………….………………………………………….

spełniająca następujące parametry:

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | ***Dane techniczne / wyposażenia oferowanego sprzętu*** |
| Regulacja odkładnicy sterowana w 3 płaszczyznach. | *( wpisać tak lub nie )* |
| Rozdzielacz hydrauliczny umożliwiający sterowanie równiarką wykorzystując jedną parę złącz hydraulicznych ciągnika. | *( wpisać tak lub nie )* |
| Regulowane koło/koła podporowe | *( wpisać tak lub nie )* |
| Zawieszana na TUZ ciągnika. | *(wpisać tak lub nie)* |
| Szerokość robocza min. 2,4 m | *( wpisać tak lub nie )* |
| Kąt obrotu lemiesza w płaszczyźnie pionowej min. ±30° | *( wpisać tak lub nie )* |
| Kąt skrętu lemiesza w płaszczyźnie poziomej min. ±45° | *( wpisać tak lub nie )* |
| Kąt skrętu ramy w płaszczyźnie poziomej min. ±30° | *( wpisać tak lub nie )* |
| Sterowane kątami pracy hydrauliczne | *( wpisać tak lub nie )* |

1. **Brona talerzowa z wałem**

Producent ……………………………………………………………………………………

Model ……………………….………………………………………….

spełniająca następujące parametry:

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | ***Dane techniczne / wyposażenia oferowanego sprzętu*** |
| Dwa rzędy talerzy uzębionych o średnicy min. 560 mm, | *( wpisać tak lub nie )* |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe – amortyzatory gumowe, | *( wpisać tak lub nie )* |
| Wał tylny rurowy o średnicy 500 mm, | *( wpisać tak lub nie )* |
| Szerokość robocza min. 2,6 m | *(wpisać szerokość)* |

1. **Mulczer – kosiarka bijakowa do poboczy**

Producent ……………………………………………………………………………………

Model ……………………….………………………………………….

spełniająca następujące parametry:

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | ***Dane techniczne / wyposażenia oferowanego sprzętu*** |
| * przednie metalowe klapy ochronne | *( wpisać tak lub nie )* |
| * bezpiecznik mechaniczny oraz hydrauliczny | *( wpisać tak lub nie )* |
| * wał kopiujący | *( wpisać tak lub nie )* |
| * wał bijakowy | *(wpisać tak lub nie)* |
| * możliwość koszenia w zakresie kątów min. -60 do + 90 st. | *( wpisać tak lub nie )* |
| * Szerokość robocza 1,5-1,7 m | *( wpisać tak lub nie )* |
| * Wał napędowy WOM ze sprzęgłem, podwójnie szerokokątny, | *( wpisać tak lub nie )* |

1. **Posypywarka piasku z solą, przyczepiana jednoosiowa**

Producent ……………………………………………………………………………………

Model ……………………….………………………………………….

spełniająca następujące parametry:

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | ***Dane techniczne / wyposażenia oferowanego sprzętu*** |
| Ładowność min. 4 t, | *( wpisać tak lub nie )* |
| Przenośnik pasowy | *( wpisać tak lub nie )* |
| Oświetlenie drogowe, | *( wpisać tak lub nie )* |
| Plandeka górna, | *(wpisać tak lub nie)* |
| Krata zasypowa, | *(wpisać tak lub nie)* |
| Hamulce pneumatyczne. | *(wpisać tak lub nie)* |