*załącznik nr 1*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zadanie pn. *„Dostawa i wymiana drzwi w Komisariacie Policji Bydgoszcz Fordon
oraz w Komisariacie Policji Bydgoszcz Błonie”*

**Przedmiot zamówienia:**

a) CPV - nazwa i kod

 roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000 – 4

b) Dostawa, usługa, **robota budowlana**

c) Przedmiot zamówienia określa:

* projekt umowy
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2. Drzwi w Komisariacie Policji Bydgoszcz Fordon:

- Demontaż **1 szt.** istniejących drzwi wewnętrznych z ościeżnicami o wymiarze skrzydła 90x200 cm.

- Dostawa i montaż **1 szt.** drzwi wewnętrznych płaskich pełnych o odporności na włamanie RC3 z dwoma zamkami ( w tym jeden typ 3), wyposażonych w klamki z obu stron - 90 prawe 1szt. w pom. nr 12 w budynku KP Bydgoszcz Fordon.

- obrobienie i pomalowanie ścian po demontażu.

1. Drzwi w Komisariacie Policji Bydgoszcz Błonie:

- Demontaż **1 szt.** istniejących drzwi wewnętrznych Porta z ościeżnicami o wymiarze skrzydła 80x200 cm.

- Dostawa i montaż **1 szt.** drzwi wewnętrznych płaskich pełnych o odporności na włamanie RC3 z dwoma zamkami ( w tym jeden typ 3) wyposażonych w klamki z obu stron - 80 prawe 1szt. w pom. nr 122 w budynku KP Bydgoszcz Błonie.

- obrobienie i pomalowanie ścian po demontażu.

**POZOSTAŁE INFORMACJE – WSPÓLNE DLA CAŁEGO ZAKRESU PRAC.**

Okres udzielonej gwarancji na wykonaną usługę powinien wynosić minimum 3 lata.

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami bhp i p.poż, w uzgodnieniu ze zlecającym (Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy). Przed przystąpieniem do demontażu starych drzwi należy zabezpieczyć pomieszczenia folią ponieważ są to pomieszczenia użytkowane.

Wykonawca będzie zobowiązany na 5 dni przed rozpoczęciem robót przekazać listę osób (z nr dokumentu tożsamości ) oraz listę pojazdów (z podaniem marki i nr rejestracyjnymi), biorących udział w realizacji zamówienia. Roboty będą mogły być wykonywane tylko w obecności pracowników Policji, w godzinach pracy jednostki tj. 7³º- 15³º.