**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NAZWA PRODUKTU | jm | ILOŚĆ | OPIS ZAMÓWIENIA |
| 1 | **Kurtyna powietrzna z elektryczną nagrzewnicą** | kpl | 1 | Kurtyna do montażu poziomo nad wejściem do pomieszczenia. Urządzenie powinno zapewnić silny strumień powietrza, który pozwoli wytworzyć przy wejściu do budynku barierę, zapobiegającą przed utratą ciepła w pomieszczeniach poprzez otwarte drzwi.  Wymagane parametry:   * w komplecie:   + kurtyna powietrzna,   + panel sterowania,   + zestaw uchwytów montażowych,   + drzwiowy czujnik włącznik/wyłącznik, * nagrzewnica elektryczna, * przepływ powietrza na poziomie 3600m3/h, * moc wentylatora - 320W, * maksymalna moc grzewcza – 11kW, * zasilanie 400V, * sterownik posiadający funkcję termostatu - panel sterujący, do montażu na ścianie, powinien umożliwiać regulację temperatury strumienia powietrza, * trzystopniowa regulacja obrotów silnika, pozwalająca dostosować intensywność nadmuchu urządzenia, * czujnik otwarcia drzwi – umożliwiający automatyczne włączanie kurtyny, * szybkie podgrzanie powietrza, * systemowe, kompletne mocowanie do ściany, * tryb “zimny” - nadmuch powietrza bez zmiany jego temperatury, * wymiary urządzenia (kurtyny):   + wysokość h= 22-26cm,   + szerokość w= 155-156cm,   + głębokość d= 35-37cm, * maksymalny poziom głośności – 60 dB, * gwarancja – co najmniej 24 miesiące, |