**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NAZWA PRODUKTU | jm | ILOŚĆ | OPIS ZAMÓWIENIA |
| 1 | **Kurtyna powietrzna z elektryczną nagrzewnicą** | kpl | 1 | Kurtyna do montażu poziomo nad wejściem do pomieszczenia. Urządzenie powinno zapewnić silny strumień powietrza, który pozwoli wytworzyć przy wejściu do budynku barierę, zapobiegającą przed utratą ciepła w pomieszczeniach poprzez otwarte drzwi. Wymagane parametry:* w komplecie:
	+ kurtyna powietrzna,
	+ panel sterowania,
	+ zestaw uchwytów montażowych,
	+ drzwiowy czujnik włącznik/wyłącznik,
* nagrzewnica elektryczna,
* przepływ powietrza na poziomie 3600m3/h,
* moc wentylatora - 320W,
* maksymalna moc grzewcza – 11kW,
* zasilanie 400V,
* sterownik posiadający funkcję termostatu - panel sterujący, do montażu na ścianie, powinien umożliwiać regulację temperatury strumienia powietrza,
* trzystopniowa regulacja obrotów silnika, pozwalająca dostosować intensywność nadmuchu urządzenia,
* czujnik otwarcia drzwi – umożliwiający automatyczne włączanie kurtyny,
* szybkie podgrzanie powietrza,
* systemowe, kompletne mocowanie do ściany,
* tryb “zimny” - nadmuch powietrza bez zmiany jego temperatury,
* wymiary urządzenia (kurtyny):
	+ wysokość h= 22-26cm,
	+ szerokość w= 155-156cm,
	+ głębokość d= 35-37cm,
* maksymalny poziom głośności – 60 dB,
* gwarancja – co najmniej 24 miesiące,
 |