**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – rękawice specjalne i kominiarki**

Rękawice specjalne muszą spełniać wymagania:

- techniczno - użytkowe pkt. 1.7. (Rękawice specjalne) Rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 143. poz. 1002).

-Normy EN 659 Rękawice ochronne dla strażaków.

-Normy EN 420 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne.

-Normy EN 388 Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniem mechanicznym.

-Rozporządzenia MSWiA z dnia 1 października 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021.1795).

-Rękawice specjalne pięciopalczaste wykonanych z tkaniny.

-Rękawice specjalne mogą być oznakowane elementami z taśm odblaskowych koloru

srebrnego i fluoroscencyjnego żółtego. Taśmy ostrzegawcze powinny być wykonane z

materiału o tych samych parametrach co taśmy w ubraniach specjalnych.

-Zewnętrzną warstwę rękawic powinna stanowić tkanina lub skóra w kolorze czarnym lub ciemnogranatowym, z wykończeniem olejo - i wodoodpornym.

-Wszystkie warstwy rękawic powinny być trwale połączone, tak aby konstrukcja rękawic

zapobiegała wyciąganiu warstwy termoizolacyjnej z zewnętrznej warstwy podczas próby

nakładania i zdejmowania rękawic.

-Możliwe jest oznakowanie rękawic elementami z taśm odblaskowych koloru srebrnego i fluorescencyjnych żółtych. Taśmy można stosować wyłącznie na wierzchniej części rękawic, pośrodku powierzchni zakrywającej śródręcze.

-W rękawicach powinny być możliwe do wykonania następujące czynności:

zapięcie suwaka w obuwiu i w kurtce ubrania specjalnego, uruchomienie sygnalizatora

bezruchu, połączenie łączników dwóch węży tłocznych 25, 52 i 110, połączenie kluczem

odcinków węża ssawnego, o połączenie maski z automatem oddechowym.

-Wszystkie użyte materiały muszą być w gatunku I.

Do oferty należy aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania, wydane przez CNBOP.

Kominiarka strażacka ma chronić część twarzy i szyję przed krótkotrwałym działaniem

płomienia. Jest przeznaczona dla osoby narażonej na niebezpieczeństwo działania płomienia i ciepła konwekcyjnego do użytku w ogólnych sytuacjach walki z ogniem. Otwór na maskę od aparatu powietrznego, nie ograniczający pola widzenia.

Do oferty należy aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania, wydane przez CNBOP.