**Załącznik nr 1a do SWZ**  
   
**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym**

**Część I - dostawa szorowarek automatycznych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagania minimalne – parametry techniczne** | **Ilość w sztukach** |
| 1 | Szorowarka bezprzewodowa automatyczna | Szorowarka automatyczna przeznaczona do wielofunkcyjnej pracy, do codziennego sprzątania posadzek twardych. W trakcie jednego przejazdu automat ma wyczyść podłogę oraz szybko ją osuszyć. Zastosowanie zasilania bateryjnego, w celu  uzyskania maksymalnej swobody w przemieszczaniu się i operowaniu urządzeniem na bardzo dużych powierzchniach.  Minimalne wyposażenie standardowe i parametry:  Minimalny czas pracy baterii 150 minut.  Panel sterowania z czytelnym wskaźnikiem naładowania baterii.  Minimalna szerokość czyszczenia 45 cm.  Minimalna wydajność teoretyczna: 1600 m2/h  Min. obroty szczotki: 100 obr/min.  System 2 zbiorników - Minimalna pojemność 2 x 40 l.  Belka ssąca, szczotka, akumulatory żelowe min. 100Ah, prostownik do akumulatorów żelowych  Gwarancja na urządzenie: 24 miesiące | 7 |
| 2 | Szorowarka automatyczna przewodowa | Szorowarka automatyczna czyszcząco-zbierająca, przeznaczona do czyszczenia posadzek twardych.  Składa się z układu dwóch zbiorników na wodę  czystą i brudną, a także głowicy szorującej ze szczotką tarczową i belki zasysającej. Dzięki temu urządzenie sprzątające jednorazowo wykonuje trzy różne czynności, w tym: nanosi mieszaninę wody i środka czyszczącego na podłoże, rozbija zanieczyszczenia za pomocą tzw. szczotki obrotowej i zasysa pozostałości brudu i preparatu czyszczącego przez belkę zasysającą.  Minimalne wyposażenie standardowe i parametry:  Minimalna szerokość czyszczenia 45 cm.  Minimalna wydajność teoretyczna: 1600 m2/h  Min. obroty szczotki: 150 obr/min.  Minimalna pojemność 2 zbiorników 2x 40 l.  Dwa zbiorniki na wodę, ssawa, szczotka, przewód zasilający 20 m.  Gwarancja na urządzenie: 24 miesiące | 4 |