Resko, dnia 17.08.2023 r.

...............................................................

 pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr OSP.271.5.23.ZPOF

**na dostawę i montaż placu zabaw w miejscowości Łosośnica, gm. Resko**

W związku z realizacją zasady konkurencyjności, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę.

1. **Zamawiający:** Ochotnicza Straż Pożarna Łosośnica, Łosośnica 26A, 72-315 Resko,

e-mail: zamowienia@resko.pl

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Dostawa i montaż placu zabaw w miejscowości Łosośnica dz. nr 270/16, obr. Łosośnica, Gmina Resko.

Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

1. Zadanie obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń placu zabaw:
2. zestaw zabawowy duży posiadający zjeżdżalnie, drabinki, linowe urządzenia – 1 szt.
3. wahadłowa huśtawka podwójna (jedno siedzisko dla młodszych dzieci i jedno dla starszych) – 1 szt.
4. bujak sprężynowy auto – 1 szt.
5. karuzela tarczowa – 1 szt.
6. huśtawka ważkowa – 1 szt.
7. ławka z oparciem – 1 szt.
8. kosz na śmieci – 1 szt.
9. tablica z regulaminem – 1 szt.
10. Urządzenia placu zabaw muszą spełniać następujące wymagania:
11. wykonane ze stali nierdzewnej, stali ocynkowanej ogniowo (certyfikat) lub cynkowanie proszkowe (certyfikat), malowanej proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV (certyfikat)
12. podesty antypoślizgowe i uchwyty z płyty polietylenowej odpornej na promieniowanie UV oraz na wilgoć,
13. sprężyny wykonane z pręta min. 20mm ocynkowane ogniowo (certyfikat), malowane proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV (certyfikat),
14. zakończenia słupów wykonane z miękkiej gumy EPDM,
15. liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym o min. grubości 16 mm,
16. śruby, łańcuchy, nakrętki wstrząsoodporne wykonane ze stali nierdzewnej,
17. wszystkie połączenia śrub muszą być zabezpieczone zaślepkami wandaloodpornymi,
18. ślizgi zjeżdżalni wykonane z blachy nierdzewnej,
19. ślizgawki usytuowane w stronę północną lub północno-wschodnią,
20. fundamenty wykonane z elementów prefabrykowanych lub z konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo(certyfikat) lub cynkowane proszkowo (certyfikat), zalewanej betonem min. B20 na miejscu,
21. strefy bezpieczeństwa należy uzupełnić piaskiem do głębokości min. 20cm, stosować piasek o grubości ziarna 0,2mm do 8mm.
22. Organizacja prac budowlanych:
23. zapewnienia własnego dozoru na czas montowania elementów placu zabaw,
24. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
25. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;
26. dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
27. uporządkowanie terenu robót po zakończeniu prac, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
28. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;
29. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
30. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia;
31. Dostawca urządzeń zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu:
	1. informację identyfikującą producenta (importera);
	2. dokumentację techniczną, w której wskazane będzie w jaki sposób urządzenia zostały wyprodukowane (informacja o konstrukcji urządzeń, wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach);
	3. instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości między urządzeniami, zasad kontroli i konserwacji;
	4. certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu z normą PN-EN 1176;
	5. pisemną gwarancję na dostarczone urządzenia oraz ich montaż na okres 48 miesięcy - licząc od daty bezusterkowego odbioru robót.

***Do oferty należy załączyć karty katalogowe wszystkich urządzeń placu zabaw.***

**Termin realizacji zamówienia:** 120 dni od dnia podpisania umowy.

1. **Kryterium oceny ofert:**

**Cena 100% - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.**

Ceny muszą być podane w złotych polskich, w kwotach brutto (z uwzględnieniem podatku VAT).

Ceny obejmują wszystkie koszty Wykonawcy.

1. **Sposób przygotowania oferty:**

**Ofertę należy złożyć poprzez formularz na platformazakupowa.pl pod adresem** <https://platformazakupowa.pl/transakcja/806488>

1. **Termin złożenia oferty:** ofertę złożyć należy **do dnia 24.08.2023 r., do godz. 10:00.**