[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.68
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	7.3	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI BRANŻA KONSTRUKCYJNA	PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA KONSTRUKCYJNA
nfn=POWERSUN Sp. z o.o. 
afn=ul. Łazienkowska 16, 20-416 Lublin
nb=Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach
ab=Lipiny 14, 92-701 Lipiny
ni=Urząd Gminy Nowosolna
ai=ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź
nk=mgr inż. Bartłomiej Furtak	
dt=18.06.2022	0
kln="Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wizyty i dokonania inspekcji terenu prac i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wyceny zamówienia, przygotowania oferty, podpisania kontraktu i realizacji zamówienia. 13101310Przedmiar robót należy odczytywać w powiązaniu z uzgodnieniami kolorystyki  i  materiałów wykończeniowych z Inwestorem i traktować szacunkowo, jako materiał pomocniczy do przygotowania oferty.13101310Prace rozbiórkowe i demontażowe prowadzić ostrożnie, w zakresie niezbędnym do wykonania zadania. Materiały wykończeniowe muszą być przedstawione do akceptacji Inwestora."1310
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45262300-4	Betonowanie
cpv=45262310-7	Zbrojenie
cpv=45422000-1	Roboty ciesielskie
pcn=II kwartał 2023 r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	109Przedmiot opracowania1310Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach w Gminie Nowosolna. Przedmiot opracowania obejmuje podział inwestycji na dwie części:13101)09rozbudowa budynku szkoły o nowy budynek dydaktyczny wraz z łącznikiem,13102)09 przebudowa istniejącego budynku szkoły.1310W wyniku przebudowy istniejący budynek zostanie dostosowany do przepisów przeciwpożarowych. W wyniku rozbudowy powstanie nowy budynek dydaktyczny. Budynek dwukondygnacyjny z dźwigiem towarowo-osobowym, połączony z istniejącą częścią dwukondygnacyjnym łącznikiem. 13101310209Zakres prac1310W ramach rozbudowy budynku Oddziału I (pawilon) przewidziane są następujące elementy konstrukcyjne:1310 09Ławy i stopy fundamentowe;1310 09Słupy żelbetowe;1310 09Stropy międzykondygnacyjne monolityczne żelbetowe;1310 09Belki żelbetowe;1310 09Schody żelbetowe;1310 09Konstrukcja więźby dachowej (dach główny; dach wymieniany)13101310

[ELEMENT 1]
na=Roboty fundamentowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, pod ławy fundamentowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=27.415
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST2

[PRZEDMIAR]
wo=27.415	1	232*0,9*0,1+1,4*1,4*0,1*17+1,2*1,2*0,1*8+2,55*1,4*0,1*1+3,1*1,4*0,1*1+4,2*3,0*0,1						

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-02	2-02	0202-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=64.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST2

[PRZEDMIAR]
wo=64.96	1	232*0,7*0,4						

[POZYCJA]
id=1346
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0204-02	2-02	0204-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=15.541
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=15.541	1	1,2*1,2*0,4*17+1,0*1,0*0,4*8+2,53*1,2*0,4*1+2,78*1,2*0,4*1						

[POZYCJA]
id=1367
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0205-01	2-02	0205-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=4.48	1	4,0*2,8*0,4						

[POZYCJA]
id=1356
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0210-05	2-02	0210-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Belki i podciągi żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (wieniec fundamentowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=13.363
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST2

[PRZEDMIAR]
wo=13.363	1	232*0,24*0,24						

[POZYCJA]
id=50
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3.644
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST3

[PRZEDMIAR]
wo=3.644	1	3,644						

[ELEMENT 1]
na=Kondygnacja parteru
wa=0
kn=0	0	0
id=3
nu=2

[ELEMENT 2]
na=Ściany żelbetowe
wa=0
kn=0	0	0
id=102
nu=2.1

[POZYCJA]
id=71
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1906-07	2-02	1906-07		1
mpn=1211
na=Deskowanie systemowe ścian prostych o grubości 15 / 24 cm13101310SC-01 L-12,1 mb1310SC-03 L=1,60 mb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=101.651
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST2

[PRZEDMIAR]
wo=101.651	1	(12,1+0,73*2*2)*4,45 +1,6*1,3+(6,3+0,23+0,39)*4,73						

[POZYCJA]
id=59
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03 0207-07 	2-02	0207-03	 0207-07 	1
mpn=61:0:250985,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 15 / 24 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=134.382
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST2

[PRZEDMIAR]
wo=134.382	1	(12,1+0,73*2*2)*4,45 +1,6*1,3+(6,3+0,23+0,39)*4,73+(6,3+0,23+0,39)*4,73						

[POZYCJA]
id=84
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2.11
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST2

[PRZEDMIAR]
wo=2.11	1	2,11						

[ELEMENT 2]
na=Elementy murowe
wa=0
kn=0	0	0
id=104
nu=2.2

[POZYCJA]
id=105
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-05	2-02	0126-05		1
mpn=_1211
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	1,5*8+1,8*2+2,1*4						

[ELEMENT 2]
na=Strop żelbetowy
wa=0
kn=0	0	0
id=103
nu=2.3

[POZYCJA]
id=1376
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-02 0216-05 	2-02	0216-02	 0216-05 	1
mpn=65:0:200991,10121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=833.931
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=833.931	1	872,0-(5*1,60*2,3+15,27+3,24+1,90*0,61)						

[POZYCJA]
id=133
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=15.122
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST3

[PRZEDMIAR]
wo=15.122	1	7,952+7,17						

[ELEMENT 2]
na=Belki i nadproża żelbetowe
wa=0
kn=0	0	0
id=121
nu=2.4

[POZYCJA]
id=122
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0210-05	2-02	0210-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Belki i podciągi żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=20.536
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST2

[PRZEDMIAR]
wo=20.536	1	61,7*0,53*0,24+66,2*0,53*0,24+10,5*0,53*0,24+15,8*0,53*0,24+16,0*0,24*0,24						

[ELEMENT 2]
na=Słupy żelbetowe
wa=0
kn=0	0	0
id=246
nu=2.5

[POZYCJA]
id=247
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0208-04	2-02	0208-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu13101310S-1 0,24*0,24*4,12*261310S-2 0,24*0,24*4,45*91310S-3 0,24*0,24*4,45*61310S-4 0,24*0,24*4,45*81310A/6,A/5-6, A/3'-4,A/3' 0,8*0,24*4,12*41310A/4 0,67*0,24*4,121310B-C/8 0,5*0,25*4,451310C/8 0,37*0,24*4,121310A/2 0,59*0,24*4,121310C/3-4 0,72*0,24*4,451310C/5 0,61*0,24*4,121310D-E/8, D-E/5 (0,52+0,96+0,73)*0,24*4,12*21310B/3'-4 0,24*0,24*4,451310B/4-5, C/2 0,24*0,24*4,45*21310B/2 0,5*0,24*4,451310A-B/5 0,3*0,24*4,451310E/3 0,88*0,24*4,12
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=25.972
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST2

[PRZEDMIAR]
wo=25.972	1	0,24*0,24*4,12*26+0,24*0,24*4,45*9+0,24*0,24*4,45*6+0,24*0,24*4,45*8+0,8*0,24*4,12*4+0,67*0,24*4,12+0,5*0,25*4,45+0,37*0,24*4,12+0,59*0,24*4,12+0,72*0,24*4,45+0,61*0,24*4,40+(0,52+0,96+0,73)*0,24*4,40*2+0,24*0,24*4,45+0,24*0,24*4,45*2+0,5*0,24*4,45+ 0,3*0,24*4,45+0,88*0,24*4,12						

[POZYCJA]
id=1038
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=3.45
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST3

[PRZEDMIAR]
wo=3.45	1	3,450						

[ELEMENT 2]
na=Schody żelbetowe
wa=0
kn=0	0	0
id=142
nu=2.6

[POZYCJA]
id=143
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0218-02 0218-06 	2-02	0218-02	 0218-06 	1
mpn=268:0:1409333,10121,0:0,0911
na=Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=33.196
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST2

[PRZEDMIAR]
wo=33.196	1	5,33*1,48+5,7*3*1,48						

[POZYCJA]
id=1387
pd=		kalkulacja indywidualna		kalkulacja indywidualna		1
mpn=_1211
na=Dostawa i montaż w ścianach żelbetowych łączników systemowych do prętów zbrojeniowych, kotwionej do betonu przy pomocy prętów fi 10 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=11.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST0

[PRZEDMIAR]
wo=11.5	1	11,5						

[POZYCJA]
id=154
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=0.513
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST3

[PRZEDMIAR]
wo=0.513	1	0,513						

[ELEMENT 1]
na=Kondygnacja piętra
wa=0
kn=0	0	0
id=4
nu=3

[ELEMENT 2]
na=Ściany żelbetowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1423
nu=3.1

[POZYCJA]
id=1424
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1906-07	2-02	1906-07		1
mpn=1211
na=Deskowanie systemowe ścian prostych o grubości 15 / 24 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=366.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST2

[PRZEDMIAR]
wo=366.2	1	(14,50+5,20*3,25+0,12+0,37+2*0,73)*3,25+(6,30+0,23+0,39)*4,09+194,5*1,18						

[POZYCJA]
id=1437
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0207-03 0207-07 	2-02	0207-03	 0207-07 	1
mpn=61:0:250985,10121,0:0,0911
na=Ściany żelbetowe proste grubości 15 / 24 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=366.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST2

[PRZEDMIAR]
wo=366.2	1	(14,50+5,20*3,25+0,12+0,37+2*0,73)*3,25+(6,30+0,23+0,39)*4,09+194,5*1,18						

[POZYCJA]
id=1445
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1.825
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST2

[PRZEDMIAR]
wo=1.825	1	1,825						

[ELEMENT 2]
na=Strop żelbetowy
wa=0
kn=0	0	0
id=214
nu=3.2

[POZYCJA]
id=1474
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-02 0216-05 	2-02	0216-02	 0216-05 	1
mpn=65:0:200991,10121,0:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=670.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=670.41	1	670,41						

[POZYCJA]
id=226
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=12.393
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST3

[PRZEDMIAR]
wo=12.393	1	6,747+5,646						

[ELEMENT 2]
na=Słupy żelbetowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1454
nu=3.3

[POZYCJA]
id=1455
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0208-04	2-02	0208-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu13101310S-1 0,24*0,24*2,92*261310S-2 0,24*0,24*3,25*41310S-3 0,24*0,24*3,25*71310S-4 0,24*0,24*2,92*31310S-5 0,24*0,24*3,13*101310E/4, E/3'-4,A/6,A/5,A/4,A/3'-4,A/3' 0,8*0,24*2,92*71310D-E/8,D-E/5 1,23*0,24*2,92*21310B-C/8 0,5*0,24*2,921310E/3 0,88*0,24*2,921310C/5-6 0,32*0,24*3,251310C/5 0,61*0,24*3,251310A-B/8 0,62*0,24*3,25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=16.564
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST2

[PRZEDMIAR]
wo=16.564	1	0,24*0,24*2,92*26+0,24*0,24*3,25*4+0,24*0,24*3,25*7+0,24*0,24*2,92*3+0,24*0,24*3,13*10+0,8*0,24*2,92*7+1,23*0,24*2,92*2+0,5*0,24*2,92+0,88*0,24*2,92+0,32*0,24*3,25+0,61*0,24*3,25+0,62*0,24*3,25						

[POZYCJA]
id=1465
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2.034
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST3

[PRZEDMIAR]
wo=2.034	1	2,034						

[ELEMENT 2]
na=Belki i nadproża żelbetowe
wa=0
kn=0	0	0
id=202
nu=3.4

[POZYCJA]
id=257
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0210-05	2-02	0210-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Belki i podciągi żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=16.046
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST2

[PRZEDMIAR]
wo=16.046	1	52,7*0,53*0,24+44,3*0,53*0,24+4,0*0,53*0,24+3,4*0,32*0,24+24*0,41*0,24+10,0*0,24*0,24						

[ELEMENT 2]
na=Elementy murowe
wa=0
kn=0	0	0
id=178
nu=3.5

[POZYCJA]
id=185
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-05	2-02	0126-05		1
mpn=_1211
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=14.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST0

[PRZEDMIAR]
wo=14.7	1	1,5*7+2,1*2						

[ELEMENT 1]
na=Kondygnacja poddasza
wa=0
kn=0	0	0
id=1485
nu=4

[ELEMENT 2]
na=Belki i nadproża żelbetowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1558
nu=4.1

[POZYCJA]
id=1559
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0210-05	2-02	0210-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Belki i podciągi żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1.561
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST2

[PRZEDMIAR]
wo=1.561	1	0,24*0,24*27,1						

[POZYCJA]
id=1576
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=0.125
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST3

[PRZEDMIAR]
wo=0.125	1	0,125						

[ELEMENT 2]
na=Elementy murowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1570
nu=4.2

[POZYCJA]
id=1571
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-05	2-02	0126-05		1
mpn=_1211
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST0

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5*1						

[ELEMENT 1]
na=Konstrukcja dachu
wa=0
kn=0	0	0
id=5
nu=5
cpv=45422000-1

[ELEMENT 2]
na=Budynek główny
wa=0
kn=0	0	0
id=276
nu=5.1

[POZYCJA]
id=288
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0104-01	7-28	0104-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie w wieńcu żelbetowym śrub do zamocowania murłat co 1,5m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=67
jm=zst.śr.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST0

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67						

[POZYCJA]
id=279
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-02	2-02	0406-02		1
mpn=_1211
na=Murłata 14x14cm - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=3.454
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST4

[PRZEDMIAR]
wo=3.454	1	106,62*0,18*0,18						

[POZYCJA]
id=290
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-06	2-02	0406-06		1
mpn=_1211
na=Płatew pośrednia 20x25cm - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=5.268
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST4

[PRZEDMIAR]
wo=5.268	1	105,35*0,2*0,25						

[POZYCJA]
id=399
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-05	2-02	0406-05		1
mpn=_1211
na=Krokwie 8x25cm, narożne 16x25cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=16.744
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST4

[PRZEDMIAR]
wo=16.744	1	(8,05+2*5,60+7*12,35+15*13,60+2,10+2*3,55+8*11,25+8*10,05+9*8,90+8*7,75+8*6,55+8*5,40+8*4,25+8*3,10+8*1,95)*0,08*0,25+(17,90*0,16*0,25)						

[POZYCJA]
id=407
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-05	2-02	0406-05		1
mpn=_1211
na=Wymiany 8x25cm - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=0.102
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST4

[PRZEDMIAR]
wo=0.102	1	(1,20+1,95*2)*0,08*0,25						

[POZYCJA]
id=322
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-06	2-02	0406-06		1
mpn=_1211
na=Słup 20x20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=3.691
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST4

[PRZEDMIAR]
wo=3.691	1	19*(2,50*0,2*0,2)+11*(4,07*0,2*0,2)						

[POZYCJA]
id=338
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-02	2-02	0410-02		1
mpn=_1211
na=Ołacenie połaci dachowych łatami 38x80 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej oraz kontrłatami 40x50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=616
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST4

[PRZEDMIAR]
wo=616	1	28*22						

[SUMA KONTROLNA]
 2c57ff69ab5d26797 ebde02d74e2d1