[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.68
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	7.3	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI BRANŻA KONSTRUKCYJNA	PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA KONSTRUKCYJNA
nfn=POWERSUN Sp. z o.o. 
afn=ul. Łazienkowska 16, 20-416 Lublin
nb=Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach - ETAP II
ab=Lipiny 14, 92-701 Lipiny
ni=Urząd Gminy Nowosolna
ai=ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź
nk=mgr inż. Bartłomiej Furtak	
dt=18.06.2022	0
kln="Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wizyty i dokonania inspekcji terenu prac i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wyceny zamówienia, przygotowania oferty, podpisania kontraktu i realizacji zamówienia. 13101310Przedmiar robót należy odczytywać w powiązaniu z uzgodnieniami kolorystyki  i  materiałów wykończeniowych z Inwestorem i traktować szacunkowo, jako materiał pomocniczy do przygotowania oferty.13101310Prace rozbiórkowe i demontażowe prowadzić ostrożnie, w zakresie niezbędnym do wykonania zadania. Materiały wykończeniowe muszą być przedstawione do akceptacji Inwestora."1310
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45262300-4	Betonowanie
cpv=45262310-7	Zbrojenie
cpv=45422000-1	Roboty ciesielskie
pcn=II kwartał 2023 r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	109Przedmiot opracowania1310Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach w Gminie Nowosolna. Przedmiot opracowania obejmuje podział inwestycji na dwie części:13101)09rozbudowa budynku szkoły o nowy budynek dydaktyczny wraz z łącznikiem,13102)09 przebudowa istniejącego budynku szkoły.1310W wyniku przebudowy istniejący budynek zostanie dostosowany do przepisów przeciwpożarowych. W wyniku rozbudowy powstanie nowy budynek dydaktyczny. Budynek dwukondygnacyjny z dźwigiem towarowo-osobowym, połączony z istniejącą częścią dwukondygnacyjnym łącznikiem. 13101310209Zakres prac1310W ramach rozbudowy budynku Oddziału I (pawilon) przewidziane są następujące elementy konstrukcyjne:1310 09Ławy i stopy fundamentowe;1310 09Słupy żelbetowe;1310 09Stropy międzykondygnacyjne monolityczne żelbetowe;1310 09Belki żelbetowe;1310 09Schody żelbetowe;1310 09Konstrukcja więźby dachowej (dach główny; dach wymieniany)13101310

[ELEMENT 1]
na=Część istniejąca budynku
wa=0
kn=0	0	0
id=1585
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Nadproża w istniejących ścianach nośnych
wa=0
kn=0	0	0
id=1685
nu=1.1
nsn=45262400-5

[POZYCJA]
id=1686
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-07	4-01	0336-07		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=28.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST1

[PRZEDMIAR]
wo=28.8	1	1,30*8+1,50*2+2,55*4+2,60*2						

[POZYCJA]
id=1688
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-05 z.o. 2.7. 9901 	4-01	0313-05	 z.o. 2.7. 9901 	1
mpn=1:1:3009101211
na=Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C180 zabezpieczonych antykorozyjnie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=28.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST3

[PRZEDMIAR]
wo=28.8	1	1,30*8+1,50*2+2,55*4+2,60*2						

[POZYCJA]
id=1718
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0817-01	2-02	0817-01		1
na=Osiatkowanie tynku wewn.w miejscu wykonanych przesklepień
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=28.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST2

[PRZEDMIAR]
wo=28.8	1	1,0*(1,30*8+1,50*2+2,55*4+2,60*2)						

[POZYCJA]
id=1727
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-03	2-02	0803-03		1
na=Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=57.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST2

[PRZEDMIAR]
wo=57.6	1	2*(1,30*8+1,50*2+2,55*4+2,60*2)						

[ELEMENT 2]
na=Elementy żelbetowe żelbetowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1734
nu=1.2

[POZYCJA]
id=2145
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0208-04	2-02	0208-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu13101310S-6 0,2*0,2*1,0*16 (na cz.ist)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.64
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST2

[PRZEDMIAR]
wo=0.64	1	0,2*0,2*1,0*16						

[POZYCJA]
id=2155
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=0.14
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST3

[PRZEDMIAR]
wo=0.14	1	0,140						

[POZYCJA]
id=1735
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0210-05	2-02	0210-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Belki i podciągi żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	0,2*0,2*50,0						

[POZYCJA]
id=1746
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0.254
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST3

[PRZEDMIAR]
wo=0.254	1	0,254						

[ELEMENT 2]
na=Nadbudowa - biblioteka dach
wa=0
kn=0	0	0
id=278
nu=1.3

[POZYCJA]
id=347
pd=WACETOB wyd.I 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0104-01	7-28	0104-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie w wieńcu żelbetowym śrub do zamocowania murłat co 1,5m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=34
jm=zst.śr.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST0

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[POZYCJA]
id=391
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-05	2-02	0406-05		1
mpn=_1211
na=Murłata 12x12cm - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=0.707
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST4

[PRZEDMIAR]
wo=0.707	1	0,15*0,15*31,40						

[POZYCJA]
id=358
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-06	2-02	0406-06		1
mpn=_1211
na=Płatew pośrednia 20x20cm - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2.512
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST4

[PRZEDMIAR]
wo=2.512	1	62,80*0,2*0,2						

[POZYCJA]
id=1755
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-06	2-02	0406-06		1
mpn=_1211
na=Podwalina 20x20cm - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2.512
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST4

[PRZEDMIAR]
wo=2.512	1	62,80*0,2*0,2						

[POZYCJA]
id=432
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-05	2-02	0406-05		1
mpn=_1211
na=Krokwie 8x20cm - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=0.187
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST4

[PRZEDMIAR]
wo=0.187	1	0,08*0,2*11,70						

[POZYCJA]
id=1763
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-05	2-02	0406-05		1
mpn=_1211
na=Wymiany 8x20cm - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=0.109
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST4

[PRZEDMIAR]
wo=0.109	1	4*(1,70*0,08*0,2)						

[POZYCJA]
id=374
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-06	2-02	0406-06		1
mpn=_1211
na=Słupek 20x20cm - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=0.88
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST4

[PRZEDMIAR]
wo=0.88	1	10*0,2*0,2+12*0,2*0,2						

[POZYCJA]
id=423
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-02	2-02	0410-02		1
mpn=_1211
na=Ołacenie połaci dachowych łatami 38x80 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej oraz kontrłatami 40x50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=323.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST4

[PRZEDMIAR]
wo=323.5	1	323,50						

[SUMA KONTROLNA]
38d1c4c75a86ce2cf527c496bcd23557