[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.72
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Dział Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Remontów Politechniki Lubelskuiej
afn=20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38 D
nb=Wykonanie izolacji ściany budynku WZ i WPTod strony "Terenów Zielonych"
ab=20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38
ni=Politechnika Lubelska w Lublinie
ai=ul.Nadbystrzycka 38D w Lublinie
nk=mgr inż. Małgorzata Podniesińska		mgr inż.Anna Cieślak	
dt=20.05.2021	0
pcn=II kw 2021

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[ELEMENT 1]
na=Izolacja ścian piwnic13101310
wa=0
kn=0	0	0
id=142
nu=1

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0814-01	2-31	0814-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=63.82
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=31.5	1	< opaska  przy ścianie starego budynku>31,50						
wo=16.82	1	< opaska przy ścianie nowego budynku>14,30+2,52						
wo=7.5	1	<opaska przy budynku stary Oxford>4,5+3,0						
wo=8	1	<droga pod prześwitem> 2,0*4						

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-01	2-31	0807-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=22.86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=19.11	1	< opaska przy ścianie starego budynku>31,50*0,5+3*0,1*8+0,5*1,92	analogia					
ko=	<opaska przy ścianie nowego budynku> 0,5*(14,30+2,52)			
wo=3.75	1	<opaska przy budynku stary Oxford>(4,5+3,0)*0,5						
ko=				

[POZYCJA]
id=352
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-03 z.o.2.13. 9902-01 	2-31	0807-03	 z.o.2.13. 9902-01 	1
mpn=6:0:096,101211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 26-75 pojazdów na godzinę
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	<droga pod prześwitem>2*2	analogia					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.07		1,07
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0104-02	4-01	0104-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=62.665
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=58.665	1	1,0*(19,29+14,30+2,52+3,0)*1,5						
wo=4	1	< droga pod prześwitem>2*2*1,0						

[POZYCJA]
id=144
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0104-02	4-01	0104-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=46.817
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=44.567	1	< na długości stropu nad magazynem podziemnym>0,5*12,21*7,30	analogia					
wo=2.25	1	<przy starym budynku Oxford>0,5*4,5						
ko=				

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0102-02	4-01	0102-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=58.665
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=58.665	1	1,0*(19,29+14,30+2,52+3,0)*1,5						

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0307-02	2-01	0307-02		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=168.147
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=168.147	1	< ziemia z wykopów na odkład i ponowny przywóz>58,665+46,817+62,665						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0107-01	4-01	0107-01		1
mpn=1211
na=Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=117.33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=117.33	1	3,0*(19,29+14,30+2,52+3,0)						

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-03	4-01	0701-03		1
mpn=1211
na=Zdjecie kamienia elewacyjnego - analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=7.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.44	1	< zdjęcie kamienia z elewacji- poniżej okien >0,2*2,40*3	analogia					
wo=3.36	1	< zdjęcie kamienia z części przy murku oporowym>2,10*1,6						
wo=2.25	1	<opaska przy budynku stary Oxford>4,5*0,5						

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=8.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.44	1	< tynk poniżej okna>0,2*2,40*3						
wo=3.36	1	< część ściany przy murku oporowym>2,10*1,6						
wo=3.75	1	<przy budynku stary Oxford>(4,5+3)*0,5						

[POZYCJA]
id=24
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		1
mpn=1211
na=Zdjęcie docieplenia i izolacji ściany - analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=117.33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=117.33	1	3,0*(19,29+14,30+2,52+3,0)	analogia					

[POZYCJA]
id=146
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		1
mpn=1211
na=Zdjęcie docieplenia i izolacji ściany - analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=9.855
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3.75	1	<opaska przy budynku stary Oxford>(4,5+3,0)*0,5						
wo=6.105	1	< na długości stropu nad magazymem>0,5*12,21	analogia					

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0619-03	4-01	0619-03		1
mpn=1211
na=Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=118.185
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=108.33	1	3,0*(19,29+14,30+2,52)	analogia					
wo=6.105	1	< na długości stropu nad magazynem>0,5*12,21	analogia					
wo=3.75	1	< przy budynku stary Oxford>(4,5+3,0)*0,5						

[POZYCJA]
id=340
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0206-03	4-01	0206-03		1
mpn=1211
na=Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości do 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	<zabetonowanie otworów wsypowych>9						

[POZYCJA]
id=148
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0622-05	4-01	0622-05		1
mpn=1211
na=Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=92.883
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=89.133	1	<  strop nad magazynem>7,30*12,21						
wo=3.75	1	< przy budynku stary Oxford>(4,5+3,0)*0,5						

[POZYCJA]
id=581
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0901-01	2-02	0901-01		1
mpn=_1211
na=Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=118.185
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=118.185	1	118,185						

[POZYCJA]
id=587
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0104-01	K-04	0104-01		1
mpn=_1211
na=Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[POZYCJA]
id=30
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-29 0637-01	0-29	0637-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia - gruntowanie ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=125.685
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=117.33	1	3,0*(19,29+14,30+2,52+3,0)	analogia					
wo=6.105	1	< na długości stropu nad magazymem>0,5*12,21	analogia					
wo=2.25	1	< przy budynku stary Oxford>4,5*0,5						

[POZYCJA]
id=152
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-29 0635-01	0-29	0635-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii  - gruntowanie ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=91.383
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=89.133	1	<  strop nad magazynem>7,30*12,21						
wo=2.25	1	< przy budynku stary Oxford>4,5*0,5						

[POZYCJA]
id=35
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-29 0641-02	0-29	0641-02		1
mpn=1211
na=Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=125.685
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=117.33	1	3,0*(19,29+14,30+2,52+3,0)	analogia					
wo=6.105	1	< na długości stropu nad magazymem>0,5*12,21	analogia					
wo=2.25	1	< przy budynku stary Oxford>4,5*0,5						

[POZYCJA]
id=157
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-29 0640-02	0-29	0640-02		1
mpn=1211
na=Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=89.133
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=89.133	1	<  strop nad magazynem>7,30*12,21						

[POZYCJA]
id=40
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-29 0642-01	0-29	0642-01		1
mpn=1211
na=Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punktowo w technologii
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=125.685
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=117.33	1	3,0*(19,29+14,30+2,52+3,0)	analogia					
wo=6.105	1	0,5*12,21						
wo=2.25	1	0,5*4,5						
ko=				

[POZYCJA]
id=46
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0103-07	K-04	0103-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=125.685
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=117.33	1	3,0*(19,29+14,30+2,52+3,0)	analogia					
wo=6.105	1	0,5*12,21						
wo=2.25	1	0,5*4,5						
ko=				

[POZYCJA]
id=53
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0310-13	C-2	0310-13		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej  - wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni pionowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=55.82
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=55.82	1	(31,50+14,30+2,52+4,5+3,0)	analogia					

[POZYCJA]
id=173
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0508-02	AT-27	0508-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=181.505
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=181.505	1	<membrana kubełkowa>125,685+55,82						

[POZYCJA]
id=60
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-08	2-02	1113-08		1
mpn=_1211
na=Listwa mocująca i odpowietrzająca do folii kubełkowej- analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=55.82
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=55.82	1	48,32+4,50+3,0	analogia					

[POZYCJA]
id=67
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-02	4-01	0105-02		1
mpn=_1211
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=135.79
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=135.79	1	131,79+2*2*1,0						

[POZYCJA]
id=69
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05 0105-06	2-31	0105-05	 0105-06	1
mpn=28:0:200974,101211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=32.992
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=32.992	1	0,6*(31,50+2,52+14,30+3,0)+2,2*1,0						

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=34.792
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=34.792	1	30,792+2*2*1,0						

[POZYCJA]
id=98
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=10.158
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10.158	1	0,2*0,6*(31,50+2,52+14,30+3,0)+2*2*1,0						

[POZYCJA]
id=102
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05	2-31	0105-05		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=10.158
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10.158	1	6,158+2*2*1						

[POZYCJA]
id=84
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 23103-04	2-31	23103-04		1
mpn=1211
na=Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=19.396
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=19.396	1	< nowy materiał 50 %>30,792*0,5+2*2						

[POZYCJA]
id=91
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-01	2-31	0407-01		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=59.32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=59.32	1	31,50+14,30+2,52+3,0+2*4						

[POZYCJA]
id=162
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0921-01	2-02	0921-01		1
mpn=_1211
na=Licowanie kamieniem 25x12 cm ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=10.716
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10.716	1	< piaskowiec >4,8+14,30*0,3+(2,86+2,56)*0,3	analogia					

[POZYCJA]
id=593
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0109-01	K-04	0109-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=9.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=9.45	1	< w przypadku uszkodzeń tynku na cokole>0,3*31,50						

[POZYCJA]
id=610
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-05	4-01	0106-05		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	<gruz z wymiennikowni>1,2						

[POZYCJA]
id=170
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:190966,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km wraz z utylizacją
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=3.013
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3.013	1	48,32*0,5*0,06+4,8*0,06+5,0*0,015+1,2						

[POZYCJA]
id=325
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		1
mpn=1211
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=5.724
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5.724	1	<parapety>2,36*0,3*3+1,50*0,3*8						

[POZYCJA]
id=327
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
mpn=1211
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=5.724
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5.724	1	< parapety>2,36*0,3*3+1,50*0,3*8						

[POZYCJA]
id=612
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-02	7-12	0101-02		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=10.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10.8	1	< oczyszczenie krat w oknach>8*1,35*1,0						

[POZYCJA]
id=614
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-05	4-01	1212-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=10.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10.8	1	<kraty>8*1,35*1,0						

[ELEMENT 1]
na=Schody zewnętrzne i murek oporowy13101310
wa=0
kn=0	0	0
id=143
nu=2

[POZYCJA]
id=108
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=5.673
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.798	1	<skucie betonu na schodach, wsp.do R=1,2 >0,68*2,0*0,14+0,14*0,4*0,95+1,0*1,0*0,14+1,57*0,3*0,14*2+1,57*0,45*0,2*2						
wo=4.875	1	< rozebranie betonu przy murku oporowym>0,6*(1,80+1,45)*2,5						
ko=				

[POZYCJA]
id=110
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:190966,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=5.673
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5.673	1	5,673						

[POZYCJA]
id=178
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4004-06	0-21	4004-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=16.596
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=8.896	1	< szalunek pod fundament schodów>7*1,57*0,4+3*1,5						
wo=7.7	1	< szalunek pod murek>2,0*0,6+(1,45+1,80)*2						

[POZYCJA]
id=113
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=9.507
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=4.632	1	<ława pod stopnie schodowe z betonu C12/15->(0,2*1,57*4+0,2*1,0*1,0+0,68*2,4*1,0)*1,5						
wo=4.875	1	<murek oporowy>0,6*(1,45+1,8)*2,5						
ko=				

[POZYCJA]
id=120
pd=		Kal.Indywidualna		Kal.Indywidualna		0
na=Ułożenie stopni schodowych betonowych blokowych o wym. 100x40x15 w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=15
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	6*2+3						

[POZYCJA]
id=600
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0921-01	2-02	0921-01		1
mpn=_1211
na=Licowanie kamieniem 25x12 cm ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=12.088
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=12.088	1	< piaskowiec  lub płyty betonowe imitujące kamień>2,0*2*(1,08+1,45)+0,6*1,45+0,6*1,83	analogia					

[POZYCJA]
id=334
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0314-02	2-01	0314-02		1
mpn=1211
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-IV)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=55.843
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3.843	1	< przy schodach zewętrznych>3,5*1,83*0,6						
wo=52	1	< nad stropem magazynu>13*8*0,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=336
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0510-01	2-01	0510-01		1
mpn=_1211
na=Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=106.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	3,5*0,6						
wo=104	1	13*8						
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=taras przy barku1310
wa=0
kn=0	0	0
id=187
nu=3

[POZYCJA]
id=185
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-01	2-31	0807-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=66.451
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=66.451	1	(6,14+2,95)*2,56+2,85*2,65+28,26+6,14*1,20	analogia					

[POZYCJA]
id=204
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0104-02	4-01	0104-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=17.652
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=17.652	1	1,5*(2,85+2,65+6,96+0,25+2,0)*0,8						

[POZYCJA]
id=206
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0307-02	2-01	0307-02		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=17.652
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=17.652	1	< ziemia z wykopów na odkład i ponowny przywóz>17,652						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=208
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0107-01	4-01	0107-01		1
mpn=1211
na=Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=22.065
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=22.065	1	1,5*(2,85+2,65+6,96+0,25+2,0)						

[POZYCJA]
id=213
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-03	4-01	0701-03		1
mpn=1211
na=Zdjecie kamienia elewacyjnego - analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=7.355
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=7.355	1	< zdjęcie kamienia z elewacji- poniżej okien >0,5*(2,85+2,65+6,96+0,25+2,0)	analogia					

[POZYCJA]
id=215
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=7.355
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=7.355	1	< tynk poniżej okna>7,355						

[POZYCJA]
id=217
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		1
mpn=1211
na=Zdjęcie docieplenia i izolacji ściany - analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=22.065
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=22.065	1	1,5*(2,85+2,65+6,96+0,25+2,0)						

[POZYCJA]
id=221
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0619-03	4-01	0619-03		1
mpn=1211
na=Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=22.065
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=22.065	1	22,065	analogia					

[POZYCJA]
id=227
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-29 0637-01	0-29	0637-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii  - gruntowanie  ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=22.065
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=22.065	1	22,065	analogia					

[POZYCJA]
id=237
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-29 0641-02	0-29	0641-02		1
mpn=1211
na=Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=22.065
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=22.065	1	22,065	analogia					

[POZYCJA]
id=247
pd=IGM wyd.I 2000	KNR	0-29 0642-01	0-29	0642-01		1
mpn=1211
na=Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punktowo
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=22.065
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=22.065	1	22,065						
ko=				

[POZYCJA]
id=253
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0103-07	K-04	0103-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=22.065
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=22.065	1	22,065	analogia					
ko=				

[POZYCJA]
id=260
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0310-13	C-2	0310-13		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej  - wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni pionowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=14.71
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=14.71	1	2,85+2,65+6,96+0,25+2,0	analogia					

[POZYCJA]
id=267
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0508-02	AT-27	0508-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=22.065
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=22.065	1	<membrana kubełkowa>22,065						

[POZYCJA]
id=271
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-08	2-02	1113-08		1
mpn=_1211
na=Listwa mocująca i odpowietrzająca do folii kubełkowej- analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=14.71
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=14.71	1	14,71	analogia					

[POZYCJA]
id=278
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-02	4-01	0105-02		1
mpn=_1211
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=17.652
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=17.652	1	17,652						

[POZYCJA]
id=280
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05 0105-06	2-31	0105-05	 0105-06	1
mpn=28:0:200974,101211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=66.451
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=66.451	1	66,451						

[POZYCJA]
id=286
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=66.451
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=66.451	1	66,451						

[POZYCJA]
id=289
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=17.652
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=17.652	1	17,652						

[POZYCJA]
id=293
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05	2-31	0105-05		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=66.451
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=66.451	1	66,451						

[POZYCJA]
id=299
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 23103-04	2-31	23103-04		1
mpn=1211
na=Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=33.226
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=33.226	1	< nowy materiał 50 %>66,451*0,5						

[POZYCJA]
id=311
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-25 0104-01	0-25	0104-01		1
mpn=1211
na=Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=14.366
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=14.366	1	< oczyszczenie balustrady z rur>(16,10+0,22*20+10)*2*3,14*0,075						

[POZYCJA]
id=314
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-25 0103-01	0-25	0103-01		1
mpn=1211
na=Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=14.366
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=14.366	1	14,366						

[POZYCJA]
id=318
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-05	4-01	1212-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=14.366
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=14.366	1	14,366						

[ELEMENT 1]
na=Zewnętrzna kanalizacja sanitarna
wa=0
kn=0	0	0
id=354
nu=4

[POZYCJA]
id=355
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=2.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.25	1	1,5*0.5*3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=357
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-06	2-01	0310-06		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - dodatek za każde dalsze 0,5 m głębokości
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=2.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.25	1	1.5*0.5*3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=359
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0808-04	2-01	0808-04		1
mpn=1211
na=Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową  - typ słupowy, przy głębokości do 4,80 m; szerokość wykopu 3,0-4,0 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=37.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=37.8	1	4,2*3*3						

[POZYCJA]
id=365
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0409-03	4-05I	0409-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=369
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05I 0409-04	4-05I	0409-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie - za każde 0.5 m różnicy głębokości
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=2
jm=0.5m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=373
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05II 0120-01	4-05II	0120-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1000 mm - grubość osadu do 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=377
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-03	2-18	0513-03		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=392
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-04	2-18	0513-04		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=2
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=402
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01 z.o. 2.2. 9901 	2-18	0527-01	 z.o. 2.2. 9901 	1
mpn=1:3:094,101211
na=Przejście szczelne przez ściany - otwór o śr. nominalnej 210 mm - głębokość ponad 4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1,1
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=407
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0530-01	2-18	0530-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe - wykonanie kinety w studni
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1.356
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.356	1	3.14*1.2*1,2*0.3						

[POZYCJA]
id=415
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-06	2-18	0511-06		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu gr. 16 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1.286
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.286	1	3,14*1,6*1,6*0,16						

[POZYCJA]
id=420
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-02	2-01	0236-02		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=42.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=42.3	1	#p74+#p75+#p76						

[POZYCJA]
id=423
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0236-04	4-02	0236-04		1
mpn=1211
na=Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=3
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=425
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0910-01 z.sz. 3.6. 	2-18	0910-01	 z.sz. 3.6. 	1
mpn=13:0:0913,101211
na=Podłączenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur kamionkowych o śr. 150 mm - długość do 15 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.337		0,955*1,4
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=431
pd=						0
na=Monitorowanie istniejącej kanalizacji sanitarnej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
nu=88
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=432
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-03	2-31	1406-03		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=441
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-04	2-18	0513-04		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości - regulcja studni kanalizacji deszczowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=2
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=451
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0529-03	2-18	0529-03		1
mpn=1211
na=Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze powyżej 130 kg w studzienkach i komorach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
wa=0
kn=0	0	0
id=457
nu=5

[POZYCJA]
id=458
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0214-02	2-15	0214-02		1
mpn=1211
na=Rury deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach klejonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=6.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=6.2	1	6,2						

[POZYCJA]
id=466
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0422-02	2-18	0422-02		1
mpn=_1211_
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej - włączenie dwóch rur spustowych do jednego odpływu żeliwnego kanalizacji deszczowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=471
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-03	2-15	0222-03		1
mpn=1211
na=Czyszczaki podrynnowe z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych z sitkiem - podłączenie rur spustowych do istniejącej kanalizacji deszczowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=476
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0215-02	4-02	0215-02		1
mpn=_1211
na=Wstawienie dołącznika (trapera) o śr. 150 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=481
pd=Proinbud 1993	KNR	4-05II 0120-01	4-05II	0120-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1000 mm - grubość osadu do 30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=485
pd=						0
na=Monitorowanie istniejącej kanalizacji deszczowej - od rur spustowych (cztery rury) do studni kanalizacji deszczowej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
nu=97
ob=62
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	15+14+21+12						

[POZYCJA]
id=486
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - namierzenie studni kanalizacji deszczowej i jej odkopanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6 <namierzenie studni kanalizacji deszczowej i jej odkopanie>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=488
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-03	2-31	1406-03		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=497
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-04	2-18	0513-04		1
mpn=1211
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości - regulcja studni kanalizacji deszczowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=3
jm=[0.5 m] stud.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=507
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0529-01	2-18	0529-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Prace pozostałe I
wa=0
kn=0	0	0
id=513
nu=6

[POZYCJA]
id=514
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1.512
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.512	1	2,8*0.9*0,6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=516
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-02	2-18	0501-02		1
mpn=_1211
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.68	1	2.8*0.6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=520
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-01	2-18	0408-01		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=6.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=6.5	1	6,5						

[POZYCJA]
id=525
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=0.504
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.504	1	2.8*0.6*0,3						

[POZYCJA]
id=529
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0201	2-01	0320-0201		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1.512
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.512	1	2,8*0.9*0,6						

[POZYCJA]
id=531
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2013	KNR	9-26 0101-01	9-26	0101-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia B125
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=538
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0510-05	2-18	0510-05		1
mpn=1211
na=Umocnienie skarp przy wylotach kanałów
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8						

[POZYCJA]
id=545
pd=						0
na=Zabezpieczenie wylotu rury odwodnienia
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=546
pd=						0
na=Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej na obszarze od tarasu do wjazdu na parking za budynkiem WZiWPT wraz ze zgloszeniem do zasobów geodezyjnych Urzędu Miasta Lublin
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=110
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Prace pozostałe II
wa=0
kn=0	0	0
id=580
nu=7

[POZYCJA]
id=547
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0815-06	2-31	0815-06		1
mpn=_1211
na=Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	< chodnik od wejścia do budynku do traktu pieszego>1,0*14						

[POZYCJA]
id=549
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-07	2-31	0101-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=552
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0401-02	2-31	0401-02		1
mpn=_1211
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	2*14						

[POZYCJA]
id=554
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 23102-03	2-31	23102-03		1
mpn=1211
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=560
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05 0105-06	2-31	0105-05	 0105-06	1
mpn=28:0:150974,101211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=566
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 23103-04	2-31	23103-04		1
mpn=1211
na=Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=573
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-01	2-31	0407-01		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	2*14						

[SUMA KONTROLNA]
76437279beea e184c18dfbab4f9cd44