Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dla Prowod Sp. z o. o. fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tj. pojemników na odpady „BIO” z rusztem i wentylacją.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje pojemniki w następujących ilościach i pojemnościach:
   * + - 1. pojemność 120 l – 15 szt.,
         2. pojemność 240 l – 10 szt.,
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie czynności pozostające w związku z realizowaną dostawą, w szczególności z przygotowaniem i dostarczeniem pojemników do siedziby Zamawiającego (Prowod Sp. z o. o., ul. Rynek 4, 46-082 Kup).
4. Pojemniki stanowiące przedmiot zamówienia muszą cechować się następującymi właściwościami:
   * + 1. muszą być fabrycznie nowe,
       2. muszą być wykonane metodą wtryskową z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PEHD) z nowego granulatu,
       3. muszą posiadać standardową pokrywę (bez otworu wrzutowego w pokrywie) z uchwytami ułatwiającymi jej podnoszenie,
       4. muszą być przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki - rozładunek grzebieniowy,
       5. muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych (wysokie i niskie temperatury, mróz, deszcz), środki chemiczne, promieniowania UV,
       6. muszą być odporne na uderzenia mechaniczne,
       7. muszą być wyposażone w dwa koła jezdne wykonane z litej gumy umożliwiające sprawne i ciche przemieszczanie pojemnika,
       8. części metalowe muszą być odporne na korozję,
       9. muszą być fabrycznie wyposażone w gniazdo na chip lokalizacyjny,
       10. materiał, z którego są wykonane pojemniki musi się nadawać do recyklingu,
       11. muszą posiadać certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę, potwierdzający zgodność produktu z wymaganiami norm EN 840 oraz RAL-GZ 951/1,
       12. muszą posiadać atest PZH,
       13. muszą posiadać deklarację zgodności CE,
5. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV) :

**34928480 - 6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci**

1. Miejsce realizacji zamówienia: Prowod Sp. z o. o., ul. Rynek 4, 46-082 Kup.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia może odbyć się partiami lub jednorazowo w zaoferowanym terminie dostawy.
3. Termin dostawy nie może być dłuższy niż 45 dni od złożenia zamówienia/podpisania umowy.
4. Kryteriami oceny ofert są Cena ofertowa brutto (waga 60%) oraz Termin dostawy zamówienia (waga 40%) podany w dniach.
5. Ocena oferty w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana w następujący sposób:

**a)** w zakresie kryterium ceny – oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 50 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru:

**LP1 = Wn/Wb x 50% x 100**

**LP1**  - liczba otrzymanych punktów w kryterium 1

**Wn** - wartość najtańszej, nieodrzuconej oferty

**Wb** - wartość oferty badanej, nieodrzuconej

**50%** - waga kryterium

**100** - stały wskaźnik

**b)** w zakresie kryterium Terminu dostawy – oferta z najkrótszym terminem otrzyma 50,00 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej według wzoru:

**LP2 = On/Ob x 50,00% x 100**

**LP2** - liczba otrzymanych punktów w kryterium 2

**On** - najkrótszy podany w dniach Termin dostawy spośród ofert nieodrzuconych

**Ob** - Termin dostawy z oferty badanej – podany w dniach

**50%** - waga kryterium

**100** - stały wskaźnik

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska największą liczbę punktów według wzoru:

**łączna liczba punktów LP = LP1 + LP2**

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca musi zaoferować co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji jakości na wady wynikające z niewłaściwie przeprowadzonego procesu produkcji wyrobu. Termin ten liczony będzie od daty podpisania bez uwag przez strony protokołu odbioru dostawy przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi się zobowiązać do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym. Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, z zastrzeżeniem iż nie może on być krótszy od okresu wskazanego powyżej.