**OFERTA**

**NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:**

**REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1638K KROŚNICA-SROMOWCE NIŻNE W KM 1+695 DO KM 3+400 W MIEJSCOWOŚCI KROŚNICA I HAŁUSZOWA ZNAK PZD-ZP.261.16.2021**

# *UWAGA:*

*W celu ewentualnej kompresji przekazywanych danych Wykonawca musi wykorzystać, pod rygorem odrzucenia na podstawie art.226 ust.1 pkt 6 ustawy, jeden z następujących formatów danych:* ***.zip;.7Z;.tar;.gz (.gzip).*** *Zamawiający* ***nie dopuszcza stosowania innych formatów*** *danych służących kompresji, niż wskazane w zdaniu poprzednim.*

**1. Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa: …………………………………………………………………………………..……

Nr NIP: ………………………………….…

Nr REGON: ………………..…………………

Adres pocztowy *(ulica, nr lokalu/domu, kod pocztowy)*: …………………………………………..

Miejscowość: ………………...…………………………………………………………….…

Województwo: \*/ .………………………………………………………….…………………

Kraj: …………………………………………………………. Skrót lit.: ……………….

Adres e-mail: ..………………………….……

reprezentowany przez:

……………….………………………………

……………….………………………………

*(podstawa do reprezentacji)*

# 2. Dane dotyczące Zamawiającego:

**Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu**

Adres:

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

**3. Zobowiązania Wykonawcy:**

Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia pn. **Remont drogi powiatowej nr 1638K Krośnica-Sromowce Niżne w km 1+695 do km 3+400 w miejscowości Krośnica i Hałuszowa** zgodnie z wymogami Specyfikacji warunków zamówienia znak: PZD-ZP.261.16.2021 i na warunkach tam określonych za cenę:

Tabela elementów rozliczeniowych

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.  miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto  [zł] e × f = g |
| a | b | c | d | e | f | g |
| **1** | **Remont drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w km 1+695 do km 3+400** | | | | | |
| **1.1** | **ROBOTY ROZBIÓRKOWE:** | | | | | |
| 1.1.1 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm | m2 | 2 410 |  |  |
| 1.1.2 | KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m | 1 205 |  |  |
| 1.1.3 | KNR AT-03 0102-03 analogia | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 480 |  |  |
| 1.1.4 | KNR 2-31 0816-03 analogia | Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdmi - 1 x rura betonowa o śr. 50 cm | m | 15 |  |  |
| **1.2** | **ROBOTY ZIEMNE** | | | | | |
| 1.2.1 | KNR 2-01 0206-04 analogia | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - materiał do wykorzystania na zasypy skarp | m3 | 843,5 |  |  |
| 1.2.2 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1 687 |  |  |
| **1.3** | **PODBUDOWA POBOCZY** | | | | | |
| 1.3.1 | KNNR 6 0112-01 analogia | Warstwa podbudowy mrozoodporna z pospółki o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1 687 |  |  |
| 1.3.2 | KNNR 6 0113-03 analogia | Warstwa zasadnicza z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm - 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie | m2 | 1 687 |  |  |
| 1.3.3 | KNNR 1 0318-03 z.o.2.11.4. 9911-03 analogia | Zasypywanie z profilowaniem nasypów i skarp gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - zasypanie materiałem dowiezionym, kruszywo lub grunt niewysadzinowy kwalifikowany | m3 | 270 |  |  |
| **1.4** | **ELEMENTY ODWODNIENIA DROGI** | | | | | |
| 1.4.1 | KNR 2-01 0206-04 analogia | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km | m3 | 153,45 |  |  |
| 1.4.2 | KNNR 4 1424-02 analogia | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem klasy D400 żeliwo szare | szt. | 10 |  |  |
| 1.4.3 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 22 |  |  |
| 1.4.4 | KNNR 6 0109-03 | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 241 |  |  |
| 1.4.5 | KNNR 6 0607-02 z.o.2.7. 9902-01 analogia | Ścieki uliczne jednoskrzydłowe z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki gr. kostki 8 cm - obok czynnego pasa jezdni | m | 1 205 |  |  |
| 1.4.6 | KNR-W 2-01 0512-04 analogia | Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na betonie z zalaniem szczelin zaprawą cementową | m2 | 25 |  |  |
| 1.4.7 | KNR 2-31 0605-01 analogia | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa | m3 | 4,32 |  |  |
| 1.4.8 | KNNR 6 0112-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm na zjazdach | m2 | 60 |  |  |
| 1.4.9 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm na zjazdach | m2 | 60 |  |  |
| 1.4.10 | KNNR 4 1308-07 analogia | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm | m | 18 |  |  |
| 1.4.11 | KNR 2-11 0208-04 analogia | Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy żelbetowe : ścianki czołowe na zjazdach do posesji | m3 | 3,9 |  |  |
| **1.5** | **ROBOTY NAWIERZCHNIOWE JEZDNI** | | | | | |
| 1.5.1 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 7 458,9 |  |  |
| 1.5.2 | KNNR 6 0308-01 analogia | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 7 458,9 |  |  |
| 1.5.3 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 7 503,9 |  |  |
| 1.5.4 | KNNR 6 0309-02 analogia | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - docelowa grubość 5 cm. Krotność = 1,25 | m2 | 7 503,9 |  |  |
| 1.5.5 | KNNR 6 0705-02 analogia | Oznakowanie poziome jezdni farbą rozpuszczalnikową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie | m2 | 1 230 |  |  |
| **1.6** | **ROBOTY NAWIERZCHNIOWE POBOCZA** | | | | | |
| 1.6.1 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 1 325,5 |  |  |
| 1.6.2 | KNNR 6 0108-02 analogia | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - podbudowa gr. 4 cm | t | 132,55 |  |  |
| 1.6.3 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 1 265,25 |  |  |
| 1.6.4 | KNNR 6 0308-01 analogia | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 1 265,25 |  |  |
| 1.6.5 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 1 205 |  |  |
| 1.6.6 | KNNR 6 0309-02 analogia | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 1 205 |  |  |
| 1.6.7 | KNNR 6 0113-05 analogia | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych i destruktu bitumicznego o grubości po zagęszczeniu 10 cm - | m2 | 1 325,5 |  |  |
| **1.7** | **POBOCZE WRAZ Z ROBOTAMI WYKOŃCZENIOWYMI- odcinek drogi z wyremontowaną nawierzchnią jezdni w km 1+802 do 2+302 - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE** | | | | | |
| 1.7.1 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm | m2 | 1000 |  |  |
| 1.7.2 | KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m | 500 |  |  |
| 1.7.3 | KNR 2-01 0206-04 analogia | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - materiał do wykorzystania na zasypy skarp | m3 | 350 |  |  |
| 1.7.4 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 700 |  |  |
| 1.7.5 | KNNR 6 0112-01 analogia | Warstwa podbudowy mrozoodporna z pospółki o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 700 |  |  |
| 1.7.6 | KNNR 6 0113-03 analogia | Warstwa zasadnicza z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm - 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie | m2 | 700 |  |  |
| 1.7.7 | KNNR 6 0109-03 | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 100 |  |  |
| 1.7.8 | KNNR 6 0607-02 z.o.2.7. 9902-01 analogia | Ścieki uliczne jednoskrzydłowe z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki gr. kostki 8 cm - obok czynnego pasa jezdni | m | 500 |  |  |
| 1.7.9 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 550 |  |  |
| 1.7.10 | KNNR 6 0108-02 analogia | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - podbudowa gr. 4 cm | t | 55 |  |  |
| 1.7.11 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 525 |  |  |
| 1.7.12 | KNNR 6 0308-01 analogia | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 525 |  |  |
| 1.7.13 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 500 |  |  |
| 1.7.14 | KNNR 6 0309-02 analogia | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 500 |  |  |
| 1.7.15 | KNNR 6 0113-05 analogia | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych i destruktu bitumicznego o grubości po zagęszczeniu 10 cm - | m2 | 550 |  |  |
|  |  |  | Ogółem netto | | |  |
|  |  |  | Stawka podatku VAT [%] | | |  |
|  |  |  | Podatek VAT [zł] | | |  |
|  |  |  | **Cena oferty brutto [zł]** | | |  |

**4. Oświadczenia Wykonawcy:**

1. Wydłużamy okres gwarancji jakości w stosunku do minimalnego okresu gwarancji jakości przewidzianego przez Zamawiającego w SWZ *(należy podać o ile lat Wykonawca przedłuży gwarancję ponad trzyletni okres obowiązkowy)* o ………………… rok/lata.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia pn. Remont drogi powiatowej nr 1638K Krośnica-Sromowce Niżne w km 1+695 do km 3+400 w miejscowości Krośnica i Hałuszowa i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia pn. Remont drogi powiatowej nr 1638K Krośnica-Sromowce Niżne w km 1+695 do km 3+400 w miejscowości Krośnica i Hałuszowa i z projektowanymi postanowieniami umowy (załącznik nr 4), które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmujemy ich treść bez żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.
6. Poświadczamy wniesienie wadium w wysokości: 8 000,00 zł w formie:

………………..………………………………………....................………………

1. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.Remont drogi powiatowej nr 1638K Krośnica-Sromowce Niżne w km 1+695 do km 3+400 w miejscowości Krośnica i Hałuszowa.
2. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.
3. Do oferty dołączamy następujące dokumenty: *(zgodnie z rozdziałem XXII ust.2 SWZ)*

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# 5. Informacja czy wybór niniejszej oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. *(jeśli dotyczy)*\*:

……………………………………………….……………………………………………

5.1.Wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego:

………………………………………….…………………………………………………

5.2.Wskazanie wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku:

…………………………………………….………………………………………………

5.3.Wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie:

…………………………………………….………………………………………………

# 6. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdziale XIII ust.1 Specyfikacji warunków zamówienia pn. Remont drogi powiatowej nr 1638K Krośnica-Sromowce Niżne w km 1+695 do km 3+400 w miejscowości Krośnica i Hałuszowa znak PZD-ZP.261.16.2021 Wykonawca:

# nie polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby/\*

# polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby/\*

# *UWAGA:*

# *W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w zakresie doświadczenia, podmioty te muszą zrealizować roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.*

# *W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.*

# *Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby:*

# 7. Wskazanie części zamówienia, której/których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom i nazwy (firmy) podwykonawców, o ile podwykonawcy są już znani *(jeśli dotyczy; w przypadku polegania na podmiocie udostępniającym zasoby w zakresie doświadczenia, podmioty te muszą zrealizować roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane):*

…………………………………………….…………………………………………………

**8. Informacja dot. rodzaju Wykonawcy** *(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wypełnić odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się)***:**

* Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem/\*,
* Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem/\*,
* Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem/\*,

*(wyjaśnienia w powyższej kwestii znajdują się w rozdziale XXX ust.5 pkt 7 SWZ)*

* Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą/\*,
* Wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej/\*,
* Wykonawca posiada inny status/\*.

**9. Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji** *(jeżeli dotyczy)*\*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**10. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** *(jeżeli dotyczy)*\*:

Wykaz Wykonawców składających wspólnie ofertę: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Pełnomocnik (jeśli dotyczy)\*:

Nazwisko, imię / Podmiot ……………………………………………………………………

Telefon: …...............………………… e-mail: ……...........…………………...……….…….

Zakres umocowania :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………

# 12. Inne informacje Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

# 13. Wykonawca informuje, iż w celu potwierdzenia, że osoba działająca: *(jeśli dotyczy*)\*

# w jego imieniu jest umocowana do jego reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: *(wymienić jakich)*

………………………………………………………..…………

# gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: *(wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków; jeśli dotyczy)*\*

………………………………………………………..…………

# w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest umocowana do ich reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: *(wymienić jakich)*

………………………………………………………..…………

# gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: *(wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków; jeśli dotyczy)*\*

………………………………………………………..…………

# w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w rozdziale XIV SWZ (art.118 ustawy) jest umocowana do jego reprezentowania nie dołącza następujących podmiotowych środków dowodowych: *(wymienić jakich)*

………………………………………………………..…………

# gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj.: *(wskazać dane umożliwiające dostęp do tych środków; jeśli dotyczy)*\*

………………………………………………………..…………

**14. Zwrotu wadium prosimy dokonać na rachunek:** *(w przypadku, gdy zwrotu należy dokonać na inne konto, niż konto, z którego wadium zostało wniesione, jeżeli dotyczy)*\*

Bank: ....................................................................................................................................

Nr rachunku: ........................................................................................................................

**15. Oświadczenie o zwolnieniu wadium należy przesłać na adres poczty elektronicznej gwaranta/poręczyciela:** *(jeżeli dotyczy)*\*

e-mail: ........................................................................................................................

*Ofertę należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym* *osoby uprawnionej do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy*