[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.73
nan=Wymiana rur preizolowanych między węzłem cieplnym a Domem Studenckim Nr 2 Politechiniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 42, 20-618 Lublin
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	1	8	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Koszty zakupu	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=WYMIANA RUR PREIZOLOWANYCH MIĘDZY WĘZŁEM CIEPLNYM A DOMEM STUDENCKIM NR 2 POLITECHINIKI LUBELSKIEJ
ab=POLITECHNIKA LUBELSKA, Ul. Nadbystrzycka 42, 20-618 Lublin
ni=PoLITECHNIKA LUBELSKA
ai=20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D
br=SANITARNA
nk=mgr inż. Anna Cieślak	SANITARNA
dt=październik 2021	0
cpv=45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
cpv=45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
cpv=45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
cpv=45232140-5	Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
pcn=III kw. 2021 oraz ceny rynkowe

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 87]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 45]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 76]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 61]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych	0
id=220	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=7.54
cw=7.54	PLN
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=12.5
cw=12.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=19.2
cw=19.2	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.36
cw=13.36	PLN
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=Robocizna - roboty inżynieryjne - region lubelski - LU - stolica	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=26	1635326905
cw=26	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 75]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne i demontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=893
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=1798
pd=						0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obsługa geodezyjna
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=0.039
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=0.039	1	6,5*6*0,001						

[POZYCJA]
id=1799
pd=MBiPMB 1984	KNP	02 0318-01.01	02	0318-01.01		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie słupów - prefabrykowane drewniane ramy osiatkowane
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=54.333
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=54.333	1	(6,5*2+15*10)/3						

[POZYCJA]
id=1801
pd=MBiPMB 1984	KNP	02 0318-01.03	02	0318-01.03		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki - prefabrykowane drewniane ramy osiatkowane
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=54.333
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=54.333	1	(6,5*2+15*10)/3						

[POZYCJA]
id=1803
pd=MBiPMB 1984	KNP	02 0318-01.04	02	0318-01.04		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=54.333
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=54.333	1	(6,5*2+15*10)/3						

[POZYCJA]
id=853
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0202-07	1	0202-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	5*1,5*1,2						

[POZYCJA]
id=1244
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-02	1	0307-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy ręczne przy zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=0.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.9	1	0,5*1,5*1,2						

[POZYCJA]
id=870
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		1
mpn=_1211
na=Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=0.825
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.825	1	5,5*0,1*1,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=854
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-01	1	0318-01		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie piaskiem wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=1054
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907 	2-01	0236-01	 z.sz. 2.5.2. 9907 	1
mpn=10:4:0925,101211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - odcinek kanału pod chodnikami
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.86		1.86
wm=1		1
ws=1.86		1.86

[POZYCJA]
id=1045
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0318-01	1	0318-01		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m - odcinek kanału w terenie zielonym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1057
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0610-06	2-01	0610-06		1
mpn=1211
na=Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie - 30 cm ponad wierzch rury - odcinek kanału w terenie zielonym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1255
pd=						0
na=Wywózka i utylizacja izolacji rurociągu niskoparametrowego
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=1.15
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1.15	1	1,15						

[POZYCJA]
id=1259
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-06	4-02	0506-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	5.5*4						

[POZYCJA]
id=1272
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-07	4-02	0506-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	5,5*2						

[ELEMENT 1]
na=Roboty montażowe na zewnątrz budynku
wa=0
kn=0	0	0
id=894
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=1550
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2301-02	4	2301-02		1
mpn=_1211
na=Montaż rur preizolowanych o śr.do 76,1/140 mm (gr.ścianki 2,9 mm) - system giętkich rur preizolowanych do przesylania wody DN50
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	5.5*2						

[POZYCJA]
id=856
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2301-02	4	2301-02		1
mpn=_1211
na=Montaż rur preizolowanych o śr.do 76,1/140 mm (gr.ścianki 2,9 mm) - system giętkich rur preizolowanych do przesylania wody DN65
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	5.5*2						

[POZYCJA]
id=891
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2301-04	4	2301-04		1
mpn=_1211
na=Montaż rur preizolowanych o śr.do 139,7/225 mm (gr.ścianki 3,6 mm) - instalacja DN100
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	5,5*2						

[POZYCJA]
id=857
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2303-02	4	2303-02		1
mpn=_1211
na=Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o śr.do 88,9/160 mm (gr.ścianki 3,2 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4*2/2						

[POZYCJA]
id=1273
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2304-02	4	2304-02		1
mpn=_1211
na=Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.do 139,7/225 mm (gr.ścianki 3,6 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=8
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8*2/2						

[POZYCJA]
id=858
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2305-03	4	2305-03		1
mpn=1211
na=Montaż muf składanych dwuczęściowych o śr.rury osłonowej 125 mm i śr.zewn.rury stalowej 60,3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=muf.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	4/2						

[POZYCJA]
id=874
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2305-04	4	2305-04		1
mpn=1211
na=Montaż muf składanych dwuczęściowych o śr.rury osłonowej 140 mm i śr.zewn.rury stalowej 76,1 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=muf.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	4/2						

[POZYCJA]
id=1838
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2306-01	4	2306-01		1
mpn=1211
na=Montaż muf składanych dwuczęściowych o śr.rury osłonowej 200 mm i śr.zewn.rury stalowej 114,3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=muf.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	4/2						

[POZYCJA]
id=883
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0306-05 z.o.2.2.2. 9902-1 	2-16	0306-05	 z.o.2.2.2. 9902-1 	1
mpn=4:0:0916,101211
na=Poduszka kompensacyjna  miękka 1000x250x40mm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.25	1	1,25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.146		0.955*1.2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=884
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0313-06	2-16	0313-06		1
mpn=_1211
na=Jednowarstwowa izolacja o grubości 60-80 mm matami z wełny mineralnej na welonie szklanym rurociągów o śr. zewn. 60-102 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=0.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.89	1	0,89						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=861
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2321-01	4	2321-01		1
mpn=1211
na=Połączenia przewodów alarmowych na mufie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=9
jm=połącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	(4*4+2)/2						

[POZYCJA]
id=862
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2322-05	4	2322-05		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu alarmowego - puszka przyłączeniowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=865
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2322-09	4	2322-09		1
mpn=1211
na=Montaż elementów systemu alarmowego -złączki zaślepiający , końcówki, koszulki termokurcz.,podkładki dystans.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=867
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2323-01	4	2323-01		1
mpn=1211
na=Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=6
jm=pom.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=868
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2323-02	4	2323-02		1
mpn=1211
na=Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=6
jm=pom.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=885
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2106-01	4	2106-01		1
mpn=1211
na=Próby szczelności rurociągówzewnętrznej instalacji cieplnej o średnicy do 150 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	#p15+#p16+#p17						

[POZYCJA]
id=887
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
mpn=_1211
na=Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	6*6						

[ELEMENT 1]
na=Roboty demontażowe i montażowe wewnątrz budynków (DS2 i węzeł cieplny w budynku technicznym)
wa=0
kn=0	0	0
id=1276
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=1277
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-06	4-02	0506-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65-80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=51.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=51.6	1	#p47+#p48						

[POZYCJA]
id=1278
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0506-07	4-02	0506-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=28.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28.4	1	(2.5+0.4+4.0+5.0)*2+3.6+1						

[POZYCJA]
id=1279
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0108-01	8	0108-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1,2						

[POZYCJA]
id=1280
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0513-01	8	0513-01		1
mpn=1211
na=Demontaż zaworu  o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2166
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0514-03	8	0514-03		1
mpn=1211
na=Demontaż zaworu zaporowego,zwrotnego żeliwnego i staliwnego kołnierzowego o śr. 40-50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=2431
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0513-05	8	0513-05		1
mpn=1211
na=Demontaż zaworu kołnierzowego o śr. 100-125 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1283
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0102-01 z.o.2.2.2. 9902-1 	2-16	0102-01	 z.o.2.2.2. 9902-1 	1
mpn=4:0:0916,10121,0:0,0911
na=Izolacja o grubości do 90 mm rurociągów do 194 mm - włączenie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=0.942
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.942	1	2,5*3,14*0,12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.146		0.955*1.2
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1284
pd=POLCEN 1996	KNR	4-06 0118-01	4-06	0118-01		1
mpn=1211
na=Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10 mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=0.78
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.78	1	0,78						

[POZYCJA]
id=1285
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-05	4-01	0106-05		1
mpn=1211
na=Usunięcie z piwnic gruzu ,złomu ,elementów z demontażu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=3.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5						

[POZYCJA]
id=1286
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-01 0108-04 	4-01	0108-01	 0108-04 	1
mpn=35:0:100964,101211
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=3.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5						

[POZYCJA]
id=1287
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-04	4-01	0108-04		1
mpn=1211
na=Wywóz gruzu, złomu, izolacji,(wraz z jej utylizacją) samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km na odległość do 10 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=3.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			
krn=9	

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5						

[POZYCJA]
id=1861
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=0.011
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.011	1	0.15*0.15*0.4*12*0.1						

[POZYCJA]
id=1871
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0709-05	4-01	0709-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=0.011
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.011	1	0.15*0.15*0.4*12*0.1						

[POZYCJA]
id=1889
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=0.011
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.011	1	0.15*0.15*0.4*12*0.1						

[POZYCJA]
id=1290
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0412-06	4	0412-06		1
mpn=1211
na=Odpowietrzniki automatyczne  pionowe o śr. 15 mm + zawór odcinający kulowy d = 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1292
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0108-06	4	0108-06		1
mpn=1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=28.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28.8	1	(2.5+0.6+4.0+3.3+2.0+2.0)*2						

[POZYCJA]
id=1291
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0108-07	4	0108-07		1
mpn=1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=22.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22.8	1	(2.5+0.6+4.0+3.3+1.0)*2						

[POZYCJA]
id=1293
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0516-05	4	0516-05		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 100 mm i grubości ścianek 4,5 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=28.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28.4	1	(2.5+0.4+4.0+5.0)*2+3.6+1						

[POZYCJA]
id=876
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2201-05	4	2201-05		1
mpn=1211
na=Zawory staliwne o śr. 80-100 mm dla ciśnień 4 MPa
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=2179
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-06	2-15	0130-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2 <w węźle cieplnym>						

[POZYCJA]
id=2195
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-07	2-15	0130-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2 <w węźle cieplnym>						

[POZYCJA]
id=1294
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-05	7-12	0101-05		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=10.472
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.472	1	(2.5+5.5+1.5+1+1)*2*3.14*0.1+(2.5+1+1)*3.14*0.065*2+(2.5+1+1)*3.14*0.050*2						

[POZYCJA]
id=1295
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0207-05	7-12	0207-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=10.472
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.472	1	(2.5+5.5+1.5+1+1)*2*3.14*0.1+(2.5+1+1)*3.14*0.065*2+(2.5+1+1)*3.14*0.050*2						

[POZYCJA]
id=1296
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0210-05	7-12	0210-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=10.472
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.472	1	(2.5+5.5+1.5+1+1)*2*3.14*0.1+(2.5+1+1)*3.14*0.065*2+(2.5+1+1)*3.14*0.050*2						

[POZYCJA]
id=1297
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 30-04	15	30-04		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 40 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=28.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28.8	1	#p47						

[POZYCJA]
id=2444
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 31-04	15	31-04		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 65 mm, gr. izolacji 40 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=22.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22.8	1	#p48						

[POZYCJA]
id=2463
pd=WACETOB 1994	KNZ	-15 33-04	15	33-04		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 100 mm, gr. izolacji 40 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=28.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28.4	1	#p49						

[POZYCJA]
id=1299
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 2106-01	4	2106-01		1
mpn=1211
na=Próby szczelności rurociągów zewnętrznej instalacji cieplnej o średnicy do 150 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=41
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	(2.5+5.5+1.5+1+1)*2+(2.5+1+1)*4						

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnie ulepszone
wa=0
kn=0	0	0
id=1260
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=1261
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0814-02	2-31	0814-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=8.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.5	1	8,5						

[POZYCJA]
id=1262
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-03	2-31	0807-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=1263
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-05	2-31	0802-05		1
mpn=_1211
na=Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=1264
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-06	2-31	0802-06		1
mpn=_1211
na=Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			
krn=5	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=1265
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-01	2-31	0104-01		1
mpn=_1211
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=10.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.85	1	10+8,5*0.1						

[POZYCJA]
id=1266
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-03	2-31	0402-03		1
mpn=_1211
na=Ława pod krawężniki betonowa zwykła
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=0.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	10*0.3*0.2						

[POZYCJA]
id=1267
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża z demontażu z uwzględnieniem ubytku 10%
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1268
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1269
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=1270
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontażu z uwzględnieniem ubytku 10%
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=8.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.5	1	8,5						

[SUMA KONTROLNA]
3091 7c39b458bb89ccc4e674a69b432