**KOSZTORYS OFERTOWY**

**na wykonanie usług utrzymaniowych w pasie drogowym w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego w zakresie koszenia traw i chwastów w roku 2024**

**Zadanie Nr 2 – Gmina Kolbuszowa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa nakładu** | **Wyszczególnienie robót** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena**  **jedn.** | **Wartość** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | Kalkulacja własna | Dwukrotne koszenie traw  i chwastów z poboczy; skarpy, dna i przeciwskarpy rowu wraz z podkaszaniem miejsc trudno dostępnych; zebraniem odpadów i śmieci w pasie drogowych, wraz z oczyszczeniem pasa drogowego ze zwisających gałęzi oraz wycinką zakrzaczeń i zakrzewień z obrębu przeciwskarpy rowu wraz z ich utylizacją. | m2 | 776 347 |  |  |
| **Razem cena netto:** | | | | |  | |
| **Podatek VAT ….%:** | | | | |  | |
| **Cena brutto:** | | | | |  | |

**UWAGA!**

1. **Po wykonaniu koszenia w obrębie chodników, ścieżek rowerowych oraz osadników i wlotów do kanalizacji należy niezwłocznie posprzątać (zamiatanie, zdmuchanie) skoszoną trawę.**
2. **Podczas wykonywania usługi koszenia należy na bieżąco usuwać i wywozić zebrane odpady z pasa drogowego.**
3. **Po wykonaniu wycinki zakrzaczeń i zakrzewień (średnica pnia na wysokości 5 cm od gruntu do 15 cm lub krzewy w skupisku do 25 m2) z obrębu przeciwskarpy (gdzie występuję taka potrzeba) uzyskany materiał drzewny, jeżeli Wykonawca nie jest wstanie wywozić i utylizować na bieżąco należy składować w obrębie pasa drogowego tak aby nie stanowiły zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wywieźć przed zgłoszeniem odbioru pasa drogowego.**
4. **Po oczyszczeniu pasa drogowego ze zwisających gałęzi przy pomocy piły do gałęzi na wysięgniku wielofunkcyjnym zamontowanym do ciągnika lub innego pojazdu samojezdnego (dł. ramienia wysięgnika min. 4 m) Wykonawcza na bieżąco wywozi i utylizuje obcięte gałęzie, w przypadku gdy wykonawca nie jest w stanie wywozić uzyskanego materiału drzewnego na bieżąco, gałęzie należy składować w obrębie pasa drogowego tak aby nie stanowiły zagrożenia dla ruchu drogowego oraz wywieźć przed zgłoszeniem odbioru pasa drogowego.**

**Wyżej wymienione usługi należy uwzględnić w powyższej cenie jednostkowej.**

**Do obliczeń ceny jednostkowej należy przyjąć powierzchnie zakrzaczeń i zakrzewień do wycięcia: około 4 300 m2**

**Podana wartość jest wartością szacunkową Wykonawca zobowiązany jest do wyczyszczenia całej przeciwskarpy z zakrzaczeń. Za kalkulację ceny odpowiada Wykonawca. Z uwagi na powyższe zalecana jest wcześniejsza wizja w terenie.**

**Przy prowadzeniu wycinki zakrzaczeń i zakrzewień oraz oczyszczaniu pasa drogowego ze zwisających gałęzi Wykonawca zachowa szczególną ostrożność przy wykonywaniu tych prac przy urządzeniach umieszczonych w pasie drogowym tj. napowietrznych sieciach: elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, światłowodowych itp.. W przypadku uszkodzenia ww. urządzeń pełną odpowiedzialną z tym związaną ponosi Wykonawca.**

**Dodatkowo proszę podać cenę pracy zamiatarki ze skropieniem wodą …………..zł za 1 godzinę pracy**