[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.76
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nb=BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKOWO
ab=WITKOWO10285/2; OBRĘB: Witkowo
ni=GMINA STARGARD
ai=UL. RYNEK STAROMIEJSKI, 73-110 STARGARD
br=budowlana
dt=poniedziałek, 15 listopad 2021	0
cpv=45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
cpv=45262311-4	Betonowanie konstrukcji
cpv=45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego
cpv=45320000-6	Roboty izolacyjne
cpv=45321000-3	Izolacja cieplna
cpv=45262500-6	Roboty murarskie i murowe
cpv=45410000-4	Tynkowanie
cpv=45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
cpv=45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
cpv=45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
cpv=45431000-7	Kładzenie płytek
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
cpv=45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
cpv=45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
cpv=45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
cpv=45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
cpv=45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
cpv=45261100-5	Wykonywanie konstrukcji dachowych
cpv=45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
cpv=45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=gaz propan-butan	0
id=1020100	0
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.0907

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12-14 mm	0
id=1101520	0
jm=kg	034
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=685.44

[RMS ZEST 2]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3	0
id=11111	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=9.6925

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	0
id=1200250	0
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7532

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiane	0
id=1200299	0
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.0195

[RMS ZEST 140]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=0.3876

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=blacha tytanowo-cynkowa płaska	0
id=1212131	0
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.206

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=blacha tytanowo-cynkowa płaska 0,55 mm	0
id=1212310	2
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.3735
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1212520

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. 10 cm, dł. 200 cm	0
id=1318399	0
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.27

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Balustrada pochylni dla niepełnosprawnych	0
id=1320099	2
jm=m	040
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.34
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1320099

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Drzwi D.06 - DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU DRZWI STALOWE ZE SKRZYDŁEM OCIEPLONYM MALOWANE W KOLORZE RAL 1013 ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI Umin=1,3W/m2K. ANTYWŁAMANIOWE, W KLASIE 4 WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ WG PN-EN 1192:2001; WYPOSAŻONE W: KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ, ZAMEK PATENTOWY I WKŁADKĘ, SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORMĄ PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4, NÓŻKĘ BLOKUJĄCĄ I ODBOJNIK.	0
id=1322000	2
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.845
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1322000

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Drzwi D.07 - DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU DRZWI STALOWE ZE SKRZYDŁEM OCIEPLONYM MALOWANE W KOLORZE RAL 1013 ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI Umin=1,3W/m2K. ANTYWŁAMANIOWE, W KLASIE 4 WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ WG PN-EN 1192:2001; WYPOSAŻONE W: KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ, ZAMEK PATENTOWY I WKŁADKĘ, SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORMĄ PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4, NÓŻKĘ BLOKUJĄCĄ I ODBOJNIK.	0
id=1322000	2
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1322000

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U	0
id=1323300	0
jm=m	040
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.6426

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C	0
id=1323320	0
jm=m	040
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.6148

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=profil CD 60	0
id=1323399	0
jm=m	040
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=275.2848

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=profil UD 30	0
id=1323399	0
jm=m	040
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.4106

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=łącznik wzdłużny do CD 60	0
id=1323499	0
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=51.6159

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=wieszak bezpośredni do CD 60	0
id=1323499	0
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=344.106

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1332000	0
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=61.7275

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	0
id=1332109	0
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.2439

[RMS ZEST 138]
ty=S
na=brona talerzowa (bez ciągnika)	0
id=13331	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=0.3774

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=siatka tkana Rabitza	0
id=1336499	0
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=87.1896

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=wkręt do drewna	0
id=1346030	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=688.212

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=221.3326
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=wkręt TN 25	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=901.23

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=wkręt TN 35	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2130.18

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=elementy prefabrykowane z blachy tytancynku-rynny półokrągłe	0
id=1352740	2
jm=m	040
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.3976
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1352701

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	0
id=1353099	2
jm=kpl.	090
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1353099

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=uchwyty do rur spustowych ocynkowane	0
id=1353199	2
jm=kpl.	090
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.267
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1353199

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=impregnat	0
id=1412299	0
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1872

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=masa uszczelniająca	0
id=1478201	0
jm=dm3	066
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1017.81

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1478500	0
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0331

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=farba akrylowa	0
id=1502110	0
jm=dm3	066
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=68.5471

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=zaprawa klejąca	0
id=1550599	0
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=951.9068

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=zaprawa spoinująca	0
id=1550599	0
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=67.978

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=zaprawa klejąca	0
id=1554199	0
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1170.84

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=cienkowarstwowa zaprawa klejowa	0
id=1554299	0
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=73.8717

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=folia paroizolacyjna	0
id=1560303	0
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=94.2195

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=folia polietylenowa gr. 0,2 mm	0
id=1560311	0
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=205.152

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=folia kubełkowa	0
id=1560340	0
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.0368

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=STYROPIAN TWARDY XPS 0,036 W/mK gr. 10 cm	0
id=1561099	2
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=89.754
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1561099

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Termoizolacja PIR 0,022 W/mK gr. 14 cm	0
id=1561099	2
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=109.9791
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1561099

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=płyty styropianowe FS15	0
id=1562600	0
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.2463

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=POLISTYREN EKSTRUDOWANY 0,029 W/mK gr. 10 cm	0
id=1562699	1
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.2624
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1561199

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=taśma uszczelniająca piankowa szer. 30 mm	0
id=1568699	0
jm=m	040
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34.4106

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	0
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4894

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602099	0
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.3632

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=żwir	0
id=1602499	0
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.1032

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=glina budowlana	0
id=1640300	0
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6276

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	0
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.017

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	0
jm=kg	034
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=824.3041

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=masa szpachlowa	0
id=1740258	2
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=43.4229

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=masa szpachlowa wykończeniowa	0
id=1740258	2
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.0123

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm	0
id=1750810	0
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.9541

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.1176
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1750840;1750850;1750860

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=168.7758

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=bloki silikatowe gr. 12 cm	0
id=1811020	0
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=440.1504

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=bloki silikatowe gr. 24 cm	0
id=1811050	0
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2585.8224

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=nadproża prefabrykowane	0
id=1906199	2
jm=m	040
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1606199

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=nadproża prefabrykowane	0
id=1906599	2
jm=m	040
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.09
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1906599

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm	0
id=2200400	0
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=687.1142

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=bloczki betonowe 25x12x14 cm	0
id=2200410	0
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=439.6406

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=obrzeża betonowe 25x6 cm	0
id=2220803	0
jm=m	040
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.8404

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania	0
id=2301500	0
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.4226

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	0
id=2302399	0
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=598.36

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=papa asfaltowa izolacyjna	0
id=2304100	0
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.85

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Papa paroizolacyjna	0
id=2305560	0
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=123.5956

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310099	0
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.3577

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego	0
id=2370699	0
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.2971

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=mieszanka betonowa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5594
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=mieszanka tynkarska szlachetna	0
id=2380199	0
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=357.05

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.9199
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380699

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=zaprawa wapienna M 0.6	0
id=2380802	0
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.504

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna M 2	0
id=2380813	0
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.9659

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna M 7	0
id=2380815	0
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5056

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12	0
id=2380824	0
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.064

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=zaprawa	0
id=2380899	0
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6873

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=zaprawa cementowa	0
id=2380899	2
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8571

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=grunt uniwersalny	0
id=2385099	1
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.705
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=szybko twardniejąca masa posadzkowa	0
id=238HEN0218	0
jm=kg	034
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10565.328

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=płytki gresowe o wym. 60x120cm w kolorze szarym o wzorze imitującym beton	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=90.4966
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=płytki ceramiczne ścienne	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.2285
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2530099

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=płytki z kamieni sztucznych o klasie antypoślizgowości min. R10	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.0555
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=płytki elewacyjne 25x6	0
id=2520299	2
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.7365
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2540899

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600619	0
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0984

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0
id=2600621	0
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0039

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	0
id=2600622	0
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1844

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=płyty OSB	0
id=2640611	0
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.8095

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	0
id=2641810	0
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.5732

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Drzwi D.01 - DRZWI DO KABIN WC O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ I KONTAKT Z WODĄ OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO SKRZYDŁO Z TWORZYWA ODPORNEGO NA WILGOĆ W KOLORZE RAL 1013 WEWNĘTRZNE DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, TYPU AQUA O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ I KONTAKT Z WODĄ. W DOLNEJ CZĘŚCI SZCZELINA WENTYLACYJNA KRATKA NAWIEWNA LUB OTWORY O POW. SUMARYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm2. DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK ŁAZIENKOWY	0
id=2714999	2
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.69
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2714999

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Drzwi D.02 - DRZWI DO WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OŚCIEŻNICA  BLOKOWA DREWNIANA, BIAŁA. SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm W KOLORZE RAL 1013 WEWNĘTRZNE DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, DREWNIANE. W DOLNEJ CZĘŚCI SZCZELINA WENTYLACYJNA KRATKA NAWIEWNA LUB OTWORY O POW. SUMARYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm2. DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK ŁAZIENKOWY	0
id=2714999	2
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.845
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2714999

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Drzwi D.03 - DRZWI DO WC OŚCIEŻNICA  BLOKOWA DREWNIANA, BIAŁA. SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm W KOLORZE RAL 1013 WEWNĘTRZNE DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, DREWNIANE. W DOLNEJ CZĘŚCI SZCZELINA WENTYLACYJNA KRATKA NAWIEWNA LUB OTWORY O POW. SUMARYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm2.	0
id=2714999	2
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.845
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2714999

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Drzwi D.04 - DRZWI STANDARDOWE DO POMIESZCZEŃ OŚCIEŻNICA  BLOKOWA DREWNIANA, BIAŁA. SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm W KOLORZE RAL 1013 WEWNĘTRZNE DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, DREWNIANE. DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK I WKŁADKĘ	0
id=2714999	2
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.845
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2714999

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Drzwi D.05 - DRZWI STANDARDOWE DO POMIESZCZEŃ OŚCIEŻNICA  BLOKOWA DREWNIANA, BIAŁA. SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm W KOLORZE RAL 1013 WEWNĘTRZNE DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, DREWNIANE. DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK I WKŁADKĘ	0
id=2714999	2
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.46
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2714999

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Okna O.01 - OKNO ZEWNĘTRZNE UCHYLNO-ROZWIERNE DREWNIANE KOLOR: JASNY BUK OKNO TRÓJSZYBOWE, 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z FUNKCJĄ ROZSZCZELNIENIA, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m2K. OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE	0
id=2740999	2
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.578
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2740992

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Okna O.02 - OKNO STAŁE ZEWNĘTRZNE Z CZĘŚCIĄ UCHYLNO-ROZWIERNĄ DREWNIANE KOLOR: JASNY BUK OKNO TRÓJSZYBOWE, 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z FUNKCJĄ ROZSZCZELNIENIA, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m2K. OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE	0
id=2740999	2
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2740992

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=29.9566

[RMS ZEST 109]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=0.3639

[RMS ZEST 73]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34312	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=3.4881

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34412	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=4.2636

[RMS ZEST 105]
ty=S
na=żuraw okienny	0
id=35111	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=5.9793

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=wyciąg	0
id=35312	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=8.0394

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=20.6928

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=siatka z włókna szklanego	0
id=3900630	0
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=184.2994

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=taśma spoinowa	0
id=3902099	0
jm=m	040
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=120.4371

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=taśma	0
id=3903010	0
jm=m	040
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.0706

[RMS ZEST 139]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	0
id=39116	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=0.3774

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	0
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.9344

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5563
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	1
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4493
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=3.0191

[RMS ZEST 110]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	2
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=0.3639
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950099	0
jm=m3	060
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1125

[RMS ZEST 74]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=4.9508
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 3]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=55.3108

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=kołki rozporowe z wkrętami	0
id=3990400	0
jm=szt	090
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=105.096

[RMS ZEST 65]
ty=S
na=betoniarka	0
id=43211	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=4.2697

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie	0
id=44141	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=0.7392

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=mieszarka do zapraw	0
id=46110	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=1.0162

[RMS ZEST 77]
ty=S
na=agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	0
id=46212	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=9.265

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=śruby podkładki i nakrętki	0
id=6801599	0
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.898

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=giętarka do prętów	0
id=71210	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=3.2256

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=nożyce do prętów	0
id=71230	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=3.8976

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=prościarka do prętów	0
id=71250	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=2.8896

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania z nabojami	0
id=8990599	0
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40.8274

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Listwa narożnikowa PCV	0
id=9_00021	0
jm=m	040
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.815

[RMS ZEST 68]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=95100	1
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=5.2426
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=2533.8788

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=emulsja polimerowa	0
id=AT00003	0
jm=dm3	066
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.7973

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=szlam uszczelniający	0
id=AT00022	0
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=359.4974

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=at001	1
jm=m-g	148
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
il=2.376

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	0
id=k020005	3
jm=kg	033
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=670.0283
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2381020

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Membrana dachowa FPO ze wzmocnieniem z włókien syntetycznych - kolorystyka zgodnie z projektem	0
id=k050091	3
jm=m2	050
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=115.2162

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=taśma montażowa	0
id=k050191	3
jm=m	040
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7856

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=folia płynna	0
id=k400070	0
jm=kg	066
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=51.9702

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=taśma uszczelniająca	0
id=k400071	3
jm=m	040
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.7804
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1568099100

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Podajnik na papier toaletowy - ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w zamykaną kluczykiem komorę na papier toaletowy w rolkach o rozmiarze 18-23cm, trzpień 4,5-5,5cm,	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Szczotka do wc	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Dozownik z mydłem w płynie uruchamiany bezdotykowo zamontowany na wysokości umożliwiającej korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Dozownik na środki dezynfekujące uruchamiany bezdotykowo zamontowany na wysokości umożliwiającej korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Dozownik z mydłem w płynie uruchamiany bezdotykowo	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Dozownik na środki dezynfekujące uruchamiany bezdotykowo	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku - ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Pojemnik na zużyte ręczniki - kosz ze stali nierdzewnej siatkowy o pojemności min. 47l	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Lustro nad umywalką o wys. 1.2m i szer. 1.0m z regulacją dla osób niepełnosprawnych	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Lustro wym. min.: szer.96cm x wys.80cm wklejane w powierzchnię okładziny ceramicznej; dolna krawędź lustra na wys. 1,2m nad posadzką	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Uchwyt dla niepełnosprawnych ścienny przy wc	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Uchwyt dla niepełnosprawnych ścienny przy umywalce	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Ciąg blatów roboczych wykonanych na wymiar (wymiary i układ zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi (szafki zamykane drzwiami) i ciągiem szuflad pod blatem; szafki i blaty wykonane z płyty meblowej wykończonej laminatem hpl w kolorze szarym RAL 7047	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Szafki wiszące nad blatami (wymiary 60x38cm; układ zgodnie z rysunkiem) zamykane drzwiami, wykonane z płyty meblowej wykończonej laminatem hpl w kolorze białym	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Szafy stojące na produkty spożywcze o wym. 60x60x180cm zamykane drzwiami, wykonane z płyty meblowej wykończonej laminatem hpl w kolorze białym; szafy wyposażone w półki (min. 5 szt. każda)	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Lodówka dwudzielna z zamrażarką o klasie energetycznej min. A+++, o wym. minimalnych 178x59,5x66,8cm wykonana ze stali nierdzewnej z inox; zamrażarka położona na dole o zdolności zamrażania min. 13kg, bezszronowa (nonfrost); lodówka z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Zmywarka do naczyń o wysokiej temperaturze mycia z funkcją wyparzania, o klasie energetycznej min. A+++ wykonana ze stali nierdzewnej z prostym w obsłudze manualnym panelem sterowania; obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej, drzwi izolowane podwójnie; min. 3 programy mycia i funkcja wyparzania - urządzenie spełniające wymagane normy sanepidu, przystosowane do mycia szkła, talerzy, tac i pojemników; wym. maksymalne 83,5x56,5x66,5cm - opcja do ustalenia z Zamawiającym	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Płyta elektryczna indukcyjna 6-palnikowa o klasie energetycznej min. A+++, min. sześciostopniowy zakres regulacji mocy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Kuchenka mikrofalowa do podgrzewania o klasie energetycznej min. A+ wykonana ze stali nierdzewnej, moc min, 1,5 kw o min. pojemności 34 l.	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Kosz na odpadki	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Żaluzja w oknie podawczym 1,78x1,00 m	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Wycieraczka do obuwia - 60x110 cm	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Wycieraczka do obuwia - 60x100 cm	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1639755268
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1

[POZYCJA]
id=3
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0203-02 0210-04 	2-01	0203-02	 0210-04 	1
mpn=58:3:150989,101211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=81.724
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=25.11	1	0,9*0,45*62						
wo=47.628	1	0,9*0,9*0,5*(45,2+16,2+24,6+15,4+16,2)						
wo=8.986	1	0,12*74,88						

[RMS 1]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=20.431

[RMS 2]
nz=0.1186	0	0,1186
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6925

[RMS 3]
nz=0.6768	0	0,2512+28*0,0152
np=1
wa=0
wb=0
il=55.3108

[POZYCJA]
id=7
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0105-02	4-01	0105-02		1
mpn=_1211
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=54.138
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=25.11	1	0,9*0,45*62						
wo=47.628	1	0,9*0,9*0,5*(45,2+16,2+24,6+15,4+16,2)						
wo=-2.79	1	-0,1*0,45*62						
wo=-8.37	1	-0,3*0,45*62						
wo=-7.44	1	-0,24*0,5*62						

[RMS 1]
nz=1.41	0	1,41
np=1
wa=0
wb=0
il=76.3346

[ELEMENT 1]
na=Roboty konstrukcyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=2

[POZYCJA]
id=9
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2.79
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.79	1	0,1*0,45*62						

[RMS 1]
nz=5.26	0	5,26
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6754

[RMS 6]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8737

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0202-01	2-02	0202-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=8.37
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=8.37	1	0,3*0,45*62						

[RMS 1]
nz=4.7	0	4,7
np=1
wa=0
wb=0
il=39.339

[RMS 6]
nz=1.015	0	1,015
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4955

[RMS 7]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0335

[RMS 8]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0586

[RMS 9]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0418

[RMS 10]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4361

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4185

[RMS 12]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6696

[POZYCJA]
id=26
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0210-02	2-02	0210-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nadproża żelbetowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.87
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.87	1	0,24*0,53*3,42*2						

[RMS 1]
nz=16.92	0	16,92
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7204

[RMS 6]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8874

[RMS 7]
nz=0.017	0	0,017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0148

[RMS 8]
nz=0.063	0	0,063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0548

[RMS 9]
nz=0.066	0	0,066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0574

[RMS 10]
nz=3.5	0	3,5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.045

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=1.36	0	1,36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1832

[RMS 11]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1305

[RMS 12]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0696

[POZYCJA]
id=37
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0212-12	2-02	0212-12		1
mpn=_1211
na=Wieńce monolityczne na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3.154
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3.154	1	0,24*0,24*(31+11,25+12,5)						

[RMS 1]
nz=11.7	0	11,7
np=1
wa=0
wb=0
il=36.9018

[RMS 6]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2171

[RMS 8]
nz=0.048	0	0,048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1514

[RMS 9]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0852

[RMS 10]
nz=4.3	0	4,3
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5622

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0278

[RMS 11]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5677

[POZYCJA]
id=46
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=0.672
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.672	1	0,672						

[RMS 1]
nz=42.9	0	42,9
np=1
wa=0
wb=0
il=28.8288

[RMS 14]
nz=1020	0	1020
np=1
wa=0
wb=0
il=685.44

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 15]
nz=4.3	0	4,3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8896

[RMS 16]
nz=5.8	0	5,8
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8976

[RMS 17]
nz=4.8	0	4,8
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2256

[RMS 13]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5376

[RMS 11]
nz=1.6	0	1,6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0752

[POZYCJA]
id=55
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0406-02	2-02	0406-02		1
mpn=_1211
na=Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0.62
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.62	1	0,2+0,2+0,11+0,11						

[RMS 1]
nz=8.61	0	8,61
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3382

[RMS 18]
nz=1.06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6572

[RMS 19]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1922

[RMS 20]
nz=17.5	0	17,5
np=1
wa=0
wb=0
il=10.85

[RMS 21]
nz=5.35	0	5,35
np=1
wa=0
wb=0
il=3.317

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.83	0	0,83
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5146

[RMS 11]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6634

[POZYCJA]
id=64
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0408-06	2-02	0408-06		1
mpn=_1211
na=Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=6.65	1	4,26+2,39						

[RMS 1]
nz=14	0	14
np=1
wa=0
wb=0
il=93.1

[RMS 18]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.916

[RMS 19]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.995

[RMS 10]
nz=3.3	0	3,3
np=1
wa=0
wb=0
il=21.945

[RMS 21]
nz=1.14	0	1,14
np=1
wa=0
wb=0
il=7.581

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=5.586

[RMS 11]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8495

[POZYCJA]
id=510
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0410-01	2-02	0410-01		1
mpn=_1211
na=Deskowanie połaci dachowych z płyty OSB gr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=100.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=100.34	1	6,61*15,18						

[RMS 1]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=31.1054

[RMS 142]
nz=0.028	0	0,028
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8095

[RMS 10]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0272

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0034

[RMS 11]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0102

[POZYCJA]
id=73
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0147-01	2-02	0147-01		1
mpn=_1211
na=Nadproża prefabrykowane YF
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=29.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=29.5	1	2*(2,75+2+2,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5)						

[RMS 1]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=7.375

[RMS 143]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=30.09

[RMS 13]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.59

[ELEMENT 1]
na=Roboty murowe, zabudowy g-k
wa=0
kn=0	0	0
id=77
nu=3

[POZYCJA]
id=89
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0101-06	2-02	0101-06		1
mpn=_1211
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=9.374
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=9.374	1	0,24*0,63*62						

[RMS 1]
nz=5.57	0	5,57
np=1
wa=0
wb=0
il=52.2132

[RMS 27]
nz=73.3	0	73,3
np=1
wa=0
wb=0
il=687.1142

[RMS 28]
nz=46.9	0	46,9
np=1
wa=0
wb=0
il=439.6406

[RMS 29]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6873

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=78
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-02 0104-07	K-02	0104-07		1
mpn=1211
na=Ściany z bloków silikatowych gr. 24 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=169.008
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=169.008	1	22,81*4+26,2+3,19*(5+9,6)+2,57*(5+9,6)-(0,9*2,05*4+1*2,05+3,4*2,1+3,4*2,1+2,18*2,1+1,2*2,05+1,78*1)						

[RMS 1]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=172.3882

[RMS 23]
nz=15.3	0	15,3
np=1
wa=0
wb=0
il=2585.8224

[RMS 24]
nz=3.59	0	3,59
np=1
wa=0
wb=0
il=606.7387

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=83
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-02 0105-06	K-02	0105-06		1
mpn=1211
na=Ścianki działowe z bloków silikatowych gr. 12 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=28.768
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=32.458	1	2,46*3,55+1,36*3,34+2,06*3,37+12,24						
wo=-3.69	1	-0,9*2,05*2						

[RMS 1]
nz=0.83	0	0,83
np=1
wa=0
wb=0
il=23.8774

[RMS 25]
nz=15.3	0	15,3
np=1
wa=0
wb=0
il=440.1504

[RMS 24]
nz=2.2	0	2,2
np=1
wa=0
wb=0
il=63.2896

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7398

[POZYCJA]
id=95
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0132-05	2-02	0132-05		1
mpn=_1211
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach działowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1,5*2						

[RMS 1]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 30]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 13]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=99
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2004-04	2-02	2004-04		1
mpn=_1211
na=Przedścianka instalacyjna - obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=10.056
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.666	1	0,98*2,72						
wo=7.39	1	7,39						

[RMS 1]
nz=2.26	0	2,26
np=1
wa=0
wb=0
il=22.7266

[RMS 31]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=21.1176

[RMS 32]
nz=0.76	0	0,76
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6426

[RMS 33]
nz=2.05	0	2,05
np=1
wa=0
wb=0
il=20.6148

[RMS 34]
nz=4.06	0	4,06
np=1
wa=0
wb=0
il=40.8274

[RMS 35]
nz=22.01	0	22,01
np=1
wa=0
wb=0
il=221.3326

[RMS 36]
nz=2.09	0	2,09
np=1
wa=0
wb=0
il=21.017

[RMS 37]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3577

[RMS 38]
nz=2.264	0	2,264
np=1
wa=0
wb=0
il=22.7668

[RMS 39]
nz=0.00136	0	0,00136
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0137

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.0345	0	0,0345
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3469

[RMS 11]
nz=0.0288	0	0,0288
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2896

[POZYCJA]
id=113
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2008-05 + KNR-W 2-02 2008-06	2-02	2008-05 + KNR-W 2-02 2008-06		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - ubudowa murłat
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1.901
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.901	1	0,07*(2,46+2,46+6,66+6,66+2,06+2,46+2,06+1,36+0,98)						

[RMS 1]
nz=1.327	0	0,877+0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5226

[RMS 40]
nz=2.08	0	1,05+1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9541

[RMS 41]
nz=2.597	0	2,597
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9369

[RMS 38]
nz=2.264	0	2,264
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3039

[RMS 39]
nz=0.00506	0	0,00375+0,00131
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0096

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.012	0	0,0082+0,0038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0228

[RMS 13]
nz=0.0323	0	0,0218+0,0105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0614

[RMS 11]
nz=0.0248	0	0,0143+0,0105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0471

[POZYCJA]
id=132
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0203-02	AT-43	0203-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,094,0:0,0911
na=Zabudowa sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=81.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=81.93	1	81,93						

[RMS 1]
nz=2.28	0	2,28
np=1
wa=0
wb=0
il=186.8004

[RMS 43]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=168.7758

[RMS 44]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=34.4106

[RMS 45]
nz=3.36	0	3,36
np=1
wa=0
wb=0
il=275.2848

[RMS 47]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=94.2195

[RMS 48]
nz=4.2	0	4,2
np=1
wa=0
wb=0
il=344.106

[RMS 49]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=51.6159

[RMS 50]
nz=11	0	11
np=1
wa=0
wb=0
il=901.23

[RMS 51]
nz=26	0	26
np=1
wa=0
wb=0
il=2130.18

[RMS 52]
nz=8.4	0	8,4
np=1
wa=0
wb=0
il=688.212

[RMS 53]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=34.4106

[RMS 54]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=43.4229

[RMS 55]
nz=1.47	0	1,47
np=1
wa=0
wb=0
il=120.4371

[RMS 56]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0123

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.064	0	0,064
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2435

[RMS 57]
nz=0.029	0	0,029
np=1
wa=0
wb=0
il=2.376

[ELEMENT 1]
na=Posadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=151
nu=4

[POZYCJA]
id=152
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1103-01	2-02	1103-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=12.555
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=12.555	1	83,7*0,15						

[RMS 1]
nz=4.32	0	4,32
np=1
wa=0
wb=0
il=54.2376

[RMS 4]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5594

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=156
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=8.638
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=8.638	1	86,38*0,1						

[RMS 1]
nz=5.26	0	5,26
np=1
wa=0
wb=0
il=45.4359

[RMS 6]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8971

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=160
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-41 0106-03	0-41	0106-03		1
mpn=1211
na=Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=98.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=86.38	1	86,38						
wo=12.07	1	0,16*(18+57,44)						

[RMS 1]
nz=0.1772	0	0,1772
np=1
wa=0
wb=0
il=17.4453

[RMS 58]
nz=3.5	0	3,5
np=1
wa=0
wb=0
il=344.575

[RMS 59]
nz=0.00337	0	0,00337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3318

[POZYCJA]
id=164
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		1
mpn=_1211
na=STYROPIAN TWARDY XPS 0,036 W/mK gr. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=85.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=85.48	1	85,48						

[RMS 1]
nz=0.0891	0	0,0891
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6163

[RMS 144]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=89.754

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.0032	0	0,0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2735

[RMS 11]
nz=0.0047	0	0,0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4018

[POZYCJA]
id=170
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe x2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=85.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=85.48	1	85,48						

[RMS 1]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=61.5456

[RMS 61]
nz=3.5	0	3,5
np=1
wa=0
wb=0
il=598.36

[RMS 62]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=205.152

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.0112	0	0,0112
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9148

[RMS 11]
nz=0.0068	0	0,0068
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1625

[POZYCJA]
id=177
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0604-05 + ZKNR C-2 0604-06 + KNR-W 2-02 1116-07	C-2	0604-05 + ZKNR C-2 0604-06 + KNR-W 2-02 1116-07		1
mpn=_121,0:1,0911
na=JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKĄ gr. 6 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=85.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=85.48	1	85,48						

[RMS 1]
nz=1.0765	0	0,89+0,1125+0,074
np=1
wa=0
wb=0
il=92.0192

[RMS 63]
nz=123.6	0	123,6
np=1
wa=0
wb=0
il=10565.328

[RMS 66]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=87.1896

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 64]
nz=0.09405	0	0,0705+0,02355
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0394

[RMS 59]
nz=0.02105	0	0,0158+0,00525
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7994

[RMS 65]
nz=0.04995	0	0,0375+0,01245
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2697

[RMS 13]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.094

[RMS 11]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1453

[POZYCJA]
id=197
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		1
mpn=_1211
na=Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=18.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=18.16	1	18,16						

[RMS 1]
nz=0.086	0	0,086
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5618

[RMS 67]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=16.7072

[RMS 5]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 68]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0182

[POZYCJA]
id=207
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		1
mpn=_1211
na=Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=33.13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=33.13	1	8,59+17,23+7,31						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7829

[RMS 67]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6016

[RMS 69]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=35.7804

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=202
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		1
mpn=_1211
na=Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=9.939
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=9.939	1	0,3*(8,59+17,23+7,31)						

[RMS 1]
nz=0.098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
il=0.974

[RMS 67]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5414

[RMS 5]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 68]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0099

[POZYCJA]
id=212
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-11	0-12II	1118-11		1
mpn=_1211
na=Posadzki płytkowe z płytek gresowych o wym. 60x120cm w kolorze szarym o wzorze imitującym beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=84.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=84.64	1	84,64						

[RMS 1]
nz=0.8354	0	0,8354
np=1
wa=0
wb=0
il=70.7083

[RMS 145]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=86.3328

[RMS 71]
nz=5.2	0	5,2
np=1
wa=0
wb=0
il=440.128

[RMS 72]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=25.392

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 73]
nz=0.0315	0	0,0315
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6662

[RMS 74]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2853

[POZYCJA]
id=220
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1120-03	0-12II	1120-03		1
mpn=_1211
na=Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych wys. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=40.23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=40.23	1	14,09+7,69+11,71+4,94+1,38+0,42						

[RMS 1]
nz=0.5296	0	0,5296
np=1
wa=0
wb=0
il=21.3058

[RMS 145]
nz=0.1035	0	0,1035
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1638

[RMS 71]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=20.9196

[RMS 72]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8276

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 73]
nz=0.0035	0	0,0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1408

[RMS 74]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0805

[ELEMENT 1]
na=Wykończenie ścian i sufitów
wa=0
kn=0	0	0
id=228
nu=5

[POZYCJA]
id=229
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0801-01	2-02	0801-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=72.773
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=66.717	1	2,1*(8,33+7,79+1,98+0,85+4,65+1,14+7,03)						
wo=6.056	1	0,6*8,8+0,97*0,8						

[RMS 1]
nz=0.301	0	0,301
np=1
wa=0
wb=0
il=21.9047

[RMS 75]
nz=0.0193	0	0,0193
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4045

[RMS 76]
nz=0.0021	0	0,0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1528

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 77]
nz=0.0329	0	0,0329
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3942

[POZYCJA]
id=235
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		1
mpn=_1211
na=Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=15.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=15.75	1	1,5*1,5*7						

[RMS 1]
nz=0.098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5435

[RMS 67]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=15.12

[RMS 5]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 68]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0158

[POZYCJA]
id=240
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 0829-09	0-12II	0829-09		1
mpn=_1211
na=Licowanie ścian płytkami na klej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=72.773
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=66.717	1	2,1*(8,33+7,79+1,98+0,85+4,65+1,14+7,03)						
wo=6.056	1	0,6*8,8+0,97*0,8						

[RMS 1]
nz=1.2731	0	1,2731
np=1
wa=0
wb=0
il=92.6473

[RMS 146]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=74.2285

[RMS 71]
nz=5.2	0	5,2
np=1
wa=0
wb=0
il=378.4196

[RMS 72]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=29.1092

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.0295	0	0,0295
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1468

[RMS 74]
nz=0.0275	0	0,0275
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0013

[POZYCJA]
id=248
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2809-05	202	2809-05		1
mpn=1211
na=Listwa narożnikowa PCV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=10.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10.5	1	2,1*5						

[RMS 1]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 147]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.815

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=252
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0801-02	2-02	0801-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=167.989
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=239.21	1	3,02*(17,6+26,64+12,72+8,02+5,64+6,94+9,32+8,78)-(0,9*2,05*10+1*2,05+0,9*2,05+3,4*2,1+3,4*2,1+1,2*2,05*2+1,78*1*2+2,18*2,1)						
wo=-66.717	1	-2,1*(8,33+7,79+1,98+0,85+4,65+1,14+7,03)						
wo=-4.504	1	-0,6*8,8+0,97*0,8						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=62.1559

[RMS 80]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.504

[RMS 75]
nz=0.0212	0	0,0212
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5614

[RMS 76]
nz=0.0021	0	0,0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3528

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 77]
nz=0.0409	0	0,0409
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8708

[POZYCJA]
id=259
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2011-02	2-02	2011-02		1
mpn=_1211
na=Gładzie wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=167.989
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=239.21	1	3,02*(17,6+26,64+12,72+8,02+5,64+6,94+9,32+8,78)-(0,9*2,05*10+1*2,05+0,9*2,05+3,4*2,1+3,4*2,1+1,2*2,05*2+1,78*1*2+2,18*2,1)						
wo=-66.717	1	-2,1*(8,33+7,79+1,98+0,85+4,65+1,14+7,03)						
wo=-4.504	1	-0,6*8,8+0,97*0,8						

[RMS 1]
nz=0.243	0	0,243
np=1
wa=0
wb=0
il=40.8213

[RMS 41]
nz=3.27	0	3,27
np=1
wa=0
wb=0
il=549.324

[RMS 39]
nz=0.00213	0	0,00213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3578

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.672

[RMS 13]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3598

[RMS 11]
nz=0.0032	0	0,0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5376

[POZYCJA]
id=267
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2011-04	2-02	2011-04		1
mpn=_1211
na=Gładzie wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=80.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=80.37	1	80,37						

[RMS 1]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=0
wb=0
il=21.941

[RMS 41]
nz=3.36	0	3,36
np=1
wa=0
wb=0
il=270.0432

[RMS 39]
nz=0.00218	0	0,00218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1752

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3215

[RMS 13]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6074

[RMS 11]
nz=0.0033	0	0,0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2652

[POZYCJA]
id=275
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1510-03	2-02	1510-03		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=248.359
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=239.21	1	3,02*(17,6+26,64+12,72+8,02+5,64+6,94+9,32+8,78)-(0,9*2,05*10+1*2,05+0,9*2,05+3,4*2,1+3,4*2,1+1,2*2,05*2+1,78*1*2+2,18*2,1)						
wo=-66.717	1	-2,1*(8,33+7,79+1,98+0,85+4,65+1,14+7,03)						
wo=-4.504	1	-0,6*8,8+0,97*0,8						
wo=80.37	1	80,37						

[RMS 1]
nz=0.176	0	0,176
np=1
wa=0
wb=0
il=43.7112

[RMS 81]
nz=0.276	0	0,276
np=1
wa=0
wb=0
il=68.5471

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0745

[ELEMENT 1]
na=Stolarka, ślusarka, wyposażenie
wa=0
kn=0	0	0
id=280
nu=6

[POZYCJA]
id=281
pd=						0
na=Podajnik na papier toaletowy - ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w zamykaną kluczykiem komorę na papier toaletowy w rolkach o rozmiarze 18-23cm, trzpień 4,5-5,5cm,
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=282
pd=						0
na=Szczotka do wc
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 151]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=283
pd=						0
na=Dozownik z mydłem w płynie uruchamiany bezdotykowo zamontowany na wysokości umożliwiającej korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 152]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=284
pd=						0
na=Dozownik na środki dezynfekujące uruchamiany bezdotykowo zamontowany na wysokości umożliwiającej korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=295
pd=						0
na=Dozownik z mydłem w płynie uruchamiany bezdotykowo
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=296
pd=						0
na=Dozownik na środki dezynfekujące uruchamiany bezdotykowo
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 155]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=285
pd=						0
na=Pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku - ścienny, przykręcany, wykonany ze stali nierdzewnej, pojemnik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach, wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i klucz; sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wielkość listka 25x23 cm, poj. 400 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=286
pd=						0
na=Pojemnik na zużyte ręczniki - kosz ze stali nierdzewnej siatkowy o pojemności min. 47l
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 157]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=287
pd=						0
na=Lustro nad umywalką o wys. 1.2m i szer. 1.0m z regulacją dla osób niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=289
pd=						0
na=Lustro wym. min.: szer.96cm x wys.80cm wklejane w powierzchnię okładziny ceramicznej; dolna krawędź lustra na wys. 1,2m nad posadzką
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=290
pd=						0
na=Uchwyt dla niepełnosprawnych ścienny przy wc
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=291
pd=						0
na=Uchwyt dla niepełnosprawnych ścienny przy umywalce
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=292
pd=						0
na=Ciąg blatów roboczych wykonanych na wymiar (wymiary i układ zgodnie z rysunkiem) z szafkami podblatowymi (szafki zamykane drzwiami) i ciągiem szuflad pod blatem; szafki i blaty wykonane z płyty meblowej wykończonej laminatem hpl w kolorze szarym RAL 7047
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 162]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=293
pd=						0
na=Szafki wiszące nad blatami (wymiary 60x38cm; układ zgodnie z rysunkiem) zamykane drzwiami, wykonane z płyty meblowej wykończonej laminatem hpl w kolorze białym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=294
pd=						0
na=Szafy stojące na produkty spożywcze o wym. 60x60x180cm zamykane drzwiami, wykonane z płyty meblowej wykończonej laminatem hpl w kolorze białym; szafy wyposażone w półki (min. 5 szt. każda)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 164]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=299
pd=						0
na=Lodówka dwudzielna z zamrażarką o klasie energetycznej min. A+++, o wym. minimalnych 178x59,5x66,8cm wykonana ze stali nierdzewnej z inox; zamrażarka położona na dole o zdolności zamrażania min. 13kg, bezszronowa (nonfrost); lodówka z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=300
pd=						0
na=Zmywarka do naczyń o wysokiej temperaturze mycia z funkcją wyparzania, o klasie energetycznej min. A+++ wykonana ze stali nierdzewnej z prostym w obsłudze manualnym panelem sterowania; obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej, drzwi izolowane podwójnie; min. 3 programy mycia i funkcja wyparzania - urządzenie spełniające wymagane normy sanepidu, przystosowane do mycia szkła, talerzy, tac i pojemników; wym. maksymalne 83,5x56,5x66,5cm - opcja do ustalenia z Zamawiającym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 166]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=301
pd=						0
na=Płyta elektryczna indukcyjna 6-palnikowa o klasie energetycznej min. A+++, min. sześciostopniowy zakres regulacji mocy
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=302
pd=						0
na=Kuchenka mikrofalowa do podgrzewania o klasie energetycznej min. A+ wykonana ze stali nierdzewnej, moc min, 1,5 kw o min. pojemności 34 l.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=303
pd=						0
na=Kosz na odpadki
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 169]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=399
pd=						0
na=Żaluzja w oknie podawczym 1,78x1,00 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 170]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=304
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1001-03	2-02	1001-03		1
mpn=_1211
na=Okna O.01 - OKNO ZEWNĘTRZNE UCHYLNO-ROZWIERNE DREWNIANE KOLOR: JASNY BUK OKNO TRÓJSZYBOWE, 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z FUNKCJĄ ROZSZCZELNIENIA, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m2K. OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=4.578
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=4.578	1	2,18*2,1						

[RMS 1]
nz=1.66	0	1,66
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5995

[RMS 86]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1373

[RMS 5]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 171]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4.578

[RMS 13]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1831

[RMS 11]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2747

[POZYCJA]
id=319
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1001-03	2-02	1001-03		1
mpn=_1211
na=Okna O.02 - OKNO STAŁE ZEWNĘTRZNE Z CZĘŚCIĄ UCHYLNO-ROZWIERNĄ DREWNIANE KOLOR: JASNY BUK OKNO TRÓJSZYBOWE, 5-KOMOROWE, WZMOCNIONE KSZTAŁTOWNIKAMI ZE STALI OCYNKOWANEJ, Z FUNKCJĄ ROZSZCZELNIENIA, Z OKUCIAMI OBWIEDNIOWYMI, Z OKAPNIKIEM RYNNOWYM. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA OKNA Umin=0,9W/m2K. OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=14.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=14.28	1	3,4*2,1*2						

[RMS 1]
nz=1.66	0	1,66
np=1
wa=0
wb=0
il=23.7048

[RMS 86]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4284

[RMS 5]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 172]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=14.28

[RMS 13]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5712

[RMS 11]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8568

[POZYCJA]
id=326
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Drzwi D.01 - DRZWI DO KABIN WC O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ I KONTAKT Z WODĄ OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO SKRZYDŁO Z TWORZYWA ODPORNEGO NA WILGOĆ W KOLORZE RAL 1013 WEWNĘTRZNE DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, TYPU AQUA O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ I KONTAKT Z WODĄ. W DOLNEJ CZĘŚCI SZCZELINA WENTYLACYJNA KRATKA NAWIEWNA LUB OTWORY O POW. SUMARYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm2. DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK ŁAZIENKOWY
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=3.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3.69	1	0,9*2,05*2						

[RMS 1]
nz=3.87	0	3,87
np=1
wa=0
wb=0
il=14.2803

[RMS 86]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1476

[RMS 5]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 173]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3.69

[RMS 13]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1845

[RMS 11]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2214

[POZYCJA]
id=337
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Drzwi D.02 - DRZWI DO WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OŚCIEŻNICA  BLOKOWA DREWNIANA, BIAŁA. SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm W KOLORZE RAL 1013 WEWNĘTRZNE DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, DREWNIANE. W DOLNEJ CZĘŚCI SZCZELINA WENTYLACYJNA KRATKA NAWIEWNA LUB OTWORY O POW. SUMARYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm2. DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK ŁAZIENKOWY
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1.845
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.845	1	0,9*2,05						

[RMS 1]
nz=3.87	0	3,87
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1402

[RMS 86]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0738

[RMS 5]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 174]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.845

[RMS 13]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0922

[RMS 11]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1107

[POZYCJA]
id=348
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Drzwi D.03 - DRZWI DO WC OŚCIEŻNICA  BLOKOWA DREWNIANA, BIAŁA. SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm W KOLORZE RAL 1013 WEWNĘTRZNE DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, DREWNIANE. W DOLNEJ CZĘŚCI SZCZELINA WENTYLACYJNA KRATKA NAWIEWNA LUB OTWORY O POW. SUMARYCZNEJ PRZEKROJU min. 220cm2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1.845
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.845	1	0,9*2,05						

[RMS 1]
nz=3.87	0	3,87
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1402

[RMS 86]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0738

[RMS 5]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.845

[RMS 13]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0922

[RMS 11]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1107

[POZYCJA]
id=359
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Drzwi D.04 - DRZWI STANDARDOWE DO POMIESZCZEŃ OŚCIEŻNICA  BLOKOWA DREWNIANA, BIAŁA. SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm W KOLORZE RAL 1013 WEWNĘTRZNE DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, DREWNIANE. DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK I WKŁADKĘ
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1.845
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.845	1	0,9*2,05						

[RMS 1]
nz=3.87	0	3,87
np=1
wa=0
wb=0
il=7.1402

[RMS 86]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0738

[RMS 5]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 176]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1.845

[RMS 13]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0922

[RMS 11]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1107

[POZYCJA]
id=370
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Drzwi D.05 - DRZWI STANDARDOWE DO POMIESZCZEŃ OŚCIEŻNICA  BLOKOWA DREWNIANA, BIAŁA. SKRZYDŁO Z PŁYTY WIÓROWEJ KANAŁOWEJ WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL gr. 0,7mm W KOLORZE RAL 1013 WEWNĘTRZNE DRZWI PŁYTOWE, PŁASKIE, DREWNIANE. DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK I WKŁADKĘ
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=2.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.46	1	1,2*2,05						

[RMS 1]
nz=3.87	0	3,87
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5202

[RMS 86]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0984

[RMS 5]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2.46

[RMS 13]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.123

[RMS 11]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1476

[POZYCJA]
id=381
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1203-01	2-02	1203-01		1
mpn=1211
na=Drzwi D.06 - DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU DRZWI STALOWE ZE SKRZYDŁEM OCIEPLONYM MALOWANE W KOLORZE RAL 1013 ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI Umin=1,3W/m2K. ANTYWŁAMANIOWE, W KLASIE 4 WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ WG PN-EN 1192:2001; WYPOSAŻONE W: KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ, ZAMEK PATENTOWY I WKŁADKĘ, SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORMĄ PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4, NÓŻKĘ BLOKUJĄCĄ I ODBOJNIK.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1.845
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.845	1	0,9*2,05						

[RMS 1]
nz=3.25	0	3,25
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9962

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.845

[RMS 94]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0185

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0553

[POZYCJA]
id=390
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1203-01	2-02	1203-01		1
mpn=1211
na=Drzwi D.07 - DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU DRZWI STALOWE ZE SKRZYDŁEM OCIEPLONYM MALOWANE W KOLORZE RAL 1013 ZEWNĘTRZNE - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI Umin=1,3W/m2K. ANTYWŁAMANIOWE, W KLASIE 4 WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ WG PN-EN 1192:2001; WYPOSAŻONE W: KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ, ZAMEK PATENTOWY I WKŁADKĘ, SAMOZAMYKACZ ZGDONY Z NORMĄ PN-EN 1154-3/8/6/1/1/4, NÓŻKĘ BLOKUJĄCĄ I ODBOJNIK.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=2.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.05	1	1*2,05						

[RMS 1]
nz=3.25	0	3,25
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6625

[RMS 179]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.05

[RMS 94]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0205

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0615

[ELEMENT 1]
na=Izolacja fundamentów
wa=0
kn=0	0	0
id=400
nu=7

[POZYCJA]
id=415
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0105-04	AT-40	0105-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wyrównanie podłoży - warstwa zaprawy grubości 1 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=83.217
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=47.729	1	0,63*(17,04+25,44+16,24+17,04)						
wo=35.488	1	0,8*44,36						

[RMS 1]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=16.6434

[RMS 98]
nz=0.0103	0	0,0103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8571

[RMS 99]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=25.7973

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=404
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-40 0402-01 + KNR AT-40 0402-03	AT-40	0402-01 + KNR AT-40 0402-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=SZPACHLÓWKA USZCZELNIAJĄCA DO ŚCIAN
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=83.217
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=47.729	1	0,63*(17,04+25,44+16,24+17,04)						
wo=35.488	1	0,8*44,36						

[RMS 1]
nz=0.34	0	0,25+0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=28.2938

[RMS 180]
nz=4.32	0	2,88+1,44
np=1
wa=0
wb=0
il=359.4974

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=420
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-41 0107-03	0-41	0107-03		1
mpn=1211
na=HYDROIZOLACJA BITUMICZNA 2 warstwy
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=145.557
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=47.729	1	0,63*(17,04+25,44+16,24+17,04)						
wo=35.488	1	0,8*44,36						
wo=62.34	1	27,06+0,3*(45,2+16,2+15,4+24,6+16,2)						

[RMS 1]
nz=0.2074	0	0,2074
np=1
wa=0
wb=0
il=30.1885

[RMS 58]
nz=3.65	0	3,65
np=1
wa=0
wb=0
il=531.283

[RMS 59]
nz=0.00347	0	0,00347
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5051

[POZYCJA]
id=424
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-41 0115-02	0-41	0115-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=POLISTYREN EKSTRUDOWANY 0,029 W/mK gr. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=35.488
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=35.488	1	0,8*44,36						

[RMS 1]
nz=0.251	0	0,251
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9075

[RMS 58]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=141.952

[RMS 181]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=37.2624

[RMS 59]
nz=0.01079	0	0,01079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3829

[POZYCJA]
id=429
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0207-01	3	0207-01		1
mpn=1211
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=35.488
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=35.488	1	0,8*44,36						

[RMS 1]
nz=0.067	0	0,067
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3777

[RMS 101]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=39.0368

[RMS 5]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Elewacja
wa=0
kn=0	0	0
id=401
nu=8

[POZYCJA]
id=433
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0101-06	AT-31	0101-06		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=12.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=12.13	1	12,13						

[RMS 1]
nz=0.6595	0	0,6595
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9997

[RMS 102]
nz=3.5	0	3,5
np=1
wa=0
wb=0
il=42.455

[RMS 103]
nz=1.18	0	1,18
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3134

[RMS 104]
nz=0.0008	0	0,0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0097

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 105]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0849

[RMS 68]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0631

[POZYCJA]
id=441
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0301-01	AT-22	0301-01		1
mpn=1211
na=Okładziny elewacyjne - PŁYTKI KLINKIEROWE/NANOSPOINA DO KLINKIERU
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=12.13
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=12.13	1	12,13						

[RMS 1]
nz=2.62	0	2,62
np=1
wa=0
wb=0
il=31.7806

[RMS 106]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7365

[RMS 107]
nz=6.09	0	6,09
np=1
wa=0
wb=0
il=73.8717

[RMS 108]
nz=1.23	0	1,23
np=1
wa=0
wb=0
il=14.9199

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 109]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3639

[RMS 110]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3639

[POZYCJA]
id=449
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0703-01	AT-31	0703-01		1
mpn=121,0:5,0911
na=Montaż listwy początkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=34.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=34.8	1	4,35+1,23+5,46+1,92+3,39+3,16+4,27+3,34+7,68						

[RMS 1]
nz=0.133	0	0,133
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6284

[RMS 111]
nz=0.525	0	0,525
np=1
wa=0
wb=0
il=18.27

[RMS 112]
nz=3.02	0	3,02
np=1
wa=0
wb=0
il=105.096

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 68]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[POZYCJA]
id=455
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0101-03	AT-31	0101-03		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=139.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=139.67	1	139,67						

[RMS 1]
nz=0.957	0	0,957
np=1
wa=0
wb=0
il=133.6642

[RMS 113]
nz=0.102	0	0,102
np=1
wa=0
wb=0
il=14.2463

[RMS 102]
nz=4.5	0	4,5
np=1
wa=0
wb=0
il=628.515

[RMS 104]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1397

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 105]
nz=0.0285	0	0,0285
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9806

[RMS 68]
nz=0.0222	0	0,0222
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1007

[POZYCJA]
id=463
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0101-06	AT-31	0101-06		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=139.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=139.67	1	139,67						

[RMS 1]
nz=0.6595	0	0,6595
np=1
wa=0
wb=0
il=92.1124

[RMS 102]
nz=3.5	0	3,5
np=1
wa=0
wb=0
il=488.845

[RMS 103]
nz=1.18	0	1,18
np=1
wa=0
wb=0
il=164.8106

[RMS 104]
nz=0.0008	0	0,0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1117

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 105]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9777

[RMS 68]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7263

[POZYCJA]
id=471
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0102-04	AT-31	0102-04		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=3.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3.15	1	0,1*(6,22+7,44+5,2+5,2+7,44)						

[RMS 1]
nz=2.6553	0	2,6553
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3642

[RMS 102]
nz=3.5	0	3,5
np=1
wa=0
wb=0
il=11.025

[RMS 103]
nz=1.643	0	1,643
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1754

[RMS 104]
nz=0.0008	0	0,0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0025

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 105]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0221

[RMS 68]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0164

[POZYCJA]
id=486
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0502-01	AT-31	0502-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=139.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=139.67	1	139,67						

[RMS 1]
nz=0.083	0	0,083
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5926

[RMS 117]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=34.9175

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 68]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0559

[POZYCJA]
id=491
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0502-03	AT-31	0502-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny wykonany ręcznie na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=139.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=139.67	1	139,67						

[RMS 1]
nz=0.432	0	0,432
np=1
wa=0
wb=0
il=60.3374

[RMS 118]
nz=2.5	0	2,5
np=1
wa=0
wb=0
il=349.175

[RMS 104]
nz=0.0013	0	0,0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1816

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 105]
nz=0.0064	0	0,0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8939

[RMS 68]
nz=0.0086	0	0,0086
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2012

[POZYCJA]
id=498
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0502-02	AT-31	0502-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=3.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3.15	1	0,1*(6,22+7,44+5,2+5,2+7,44)						

[RMS 1]
nz=0.1079	0	0,1079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3399

[RMS 117]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7875

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 68]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=503
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0502-04	AT-31	0502-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny wykonany ręcznie na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=3.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3.15	1	0,1*(6,22+7,44+5,2+5,2+7,44)						

[RMS 1]
nz=0.5616	0	0,5616
np=1
wa=0
wb=0
il=1.769

[RMS 118]
nz=2.5	0	2,5
np=1
wa=0
wb=0
il=7.875

[RMS 104]
nz=0.0013	0	0,0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 105]
nz=0.0064	0	0,0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0202

[RMS 68]
nz=0.0086	0	0,0086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0271

[POZYCJA]
id=479
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0803-08	AT-09	0803-08		1
mpn=1211
na=Podokienniki z blachy tytanowo-cynkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=2.622
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.622	1	0,3*(2,1+3,32+3,32)						

[RMS 1]
nz=3.02	0	3,02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9184

[RMS 114]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2513

[RMS 115]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1573

[RMS 116]
nz=0.054	0	0,054
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1416

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[ELEMENT 1]
na=Roboty dekarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=402
nu=9

[POZYCJA]
id=517
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0504-01	2-02	0504-01		1
mpn=_1211
na=Papa paroizolacyjna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=104.742
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=104.742	1	6,9*15,18						

[RMS 1]
nz=0.216	0	0,216
np=1
wa=0
wb=0
il=22.6243

[RMS 182]
nz=1.18	0	1,18
np=1
wa=0
wb=0
il=123.5956

[RMS 121]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
il=24.0907

[RMS 122]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=31.4226

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.0048	0	0,0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5028

[RMS 11]
nz=0.0122	0	0,0122
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2779

[POZYCJA]
id=525
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0201-02	AT-09	0201-02		1
mpn=1211
na=Termoizolacja PIR 0,022 W/mK gr. 14 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=104.742
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=104.742	1	6,9*15,18						

[RMS 1]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4742

[RMS 183]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=109.9791

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3142

[RMS 11]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5237

[POZYCJA]
id=531
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0103-02	K-05	0103-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Membrana dachowa FPO ze wzmocnieniem z włókien syntetycznych - kolorystyka zgodnie z projektem
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=104.742
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=104.742	1	6,9*15,18						

[RMS 1]
nz=0.074	0	0,074
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7509

[RMS 184]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=115.2162

[RMS 125]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7856

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5237

[POZYCJA]
id=537
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0803-08	AT-09	0803-08		1
mpn=1211
na=Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=34.776
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=34.776	1	0,6*(15,18+15,18+6,9*4)						

[RMS 1]
nz=3.02	0	3,02
np=1
wa=0
wb=0
il=105.0235

[RMS 114]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0
il=43.1222

[RMS 115]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0866

[RMS 116]
nz=0.054	0	0,054
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8779

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2782

[POZYCJA]
id=544
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0522-01	2-02	0522-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z tytancynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=15.92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=15.92	1	5,66+10,26						

[RMS 1]
nz=0.399	0	0,399
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3521

[RMS 185]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=16.3976

[RMS 127]
nz=0.0243	0	0,0243
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3869

[RMS 128]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=31.84

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0025	0	0,0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0398

[POZYCJA]
id=551
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0527-02	2-02	0527-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z tytancynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=9.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=9.9	1	3,3*3						

[RMS 1]
nz=0.772	0	0,772
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6428

[RMS 129]
nz=1.94	0	1,94
np=1
wa=0
wb=0
il=19.206

[RMS 127]
nz=0.037	0	0,037
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3663

[RMS 130]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=3.267

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.0024	0	0,0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0238

[ELEMENT 1]
na=Elementy zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=403
nu=10

[POZYCJA]
id=570
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-01 0105-02	2-31	0105-01	 0105-02	1
mpn=26:0:200972,101211
na=Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=34.047
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=34.047	1	0,83*(11,21+29,81)						

[RMS 1]
nz=0.2643	0	0,2643
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9986

[RMS 132]
nz=0.2461	0	0,037+17*0,0123
np=1
wa=0
wb=0
il=8.379

[RMS 133]
nz=0.012	0	0,0018+17*0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4086

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=558
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława pod obrzeża
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=2.461
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2.461	1	0,06*(11,21+29,81)						

[RMS 1]
nz=9.02	0	9,02
np=1
wa=0
wb=0
il=22.1982

[RMS 131]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0984

[RMS 132]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6645

[RMS 133]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1567

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 134]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=2.5594

[POZYCJA]
id=565
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-02	2-31	0407-02		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=41.02
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=41.02	1	11,21+29,81						

[RMS 1]
nz=0.2037	0	0,2037
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3558

[RMS 135]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=41.8404

[RMS 132]
nz=0.0047	0	0,0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1928

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=575
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0202-05 0202-06	2-31	0202-05	 0202-06	1
mpn=65:0:1809113,101211
na=ŻWIR PŁUKANY O FRAKCJI 16-32mm - grubość 18 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=20.51
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=20.51	1	0,5*(11,21+29,81)						

[RMS 1]
nz=0.2547	0	0,0896+13*0,0127
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2239

[RMS 136]
nz=0.0306	0	0,0085+13*0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6276

[RMS 132]
nz=0.0611	0	0,0169+13*0,0034
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2532

[RMS 137]
nz=0.1513	0	0,0421+13*0,0084
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1032

[RMS 133]
nz=0.018	0	0,005+13*0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3692

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 138]
nz=0.0184	0	0,0054+13*0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3774

[RMS 139]
nz=0.0184	0	0,0054+13*0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3774

[RMS 140]
nz=0.0189	0	0,0111+13*0,0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3876

[POZYCJA]
id=612
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1103-01	2-02	1103-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=3.522
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3.522	1	12,71*0,2+4,9*0,2						

[RMS 1]
nz=4.32	0	4,32
np=1
wa=0
wb=0
il=15.215

[RMS 4]
nz=1.08	0	1,08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8038

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=585
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0219-01	2-02	0219-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Schody zewnętrzne, pochylnia dla niepełnosprawnych - konstrukcja betonowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=10.712
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=7.772	1	0,14*10,12+12,71*0,5						
wo=2.94	1	0,6*4,9						

[RMS 1]
nz=23.1	0	23,1
np=1
wa=0
wb=0
il=247.4472

[RMS 6]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.9262

[RMS 7]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0643

[RMS 8]
nz=0.069	0	0,069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7391

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.712

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.857

[POZYCJA]
id=593
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-09	0-12II	1118-09		1
mpn=_1211
na=Okładzina ceramiczna schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych - nawierzchnie o klasie antypoślizgowości min. R10
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=21.623
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=21.623	1	17,33+0,14*(5,8+0,1+0,1+7+4,46+5,06)+0,57*2						

[RMS 1]
nz=1.0664	0	1,0664
np=1
wa=0
wb=0
il=23.0588

[RMS 186]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=22.0555

[RMS 71]
nz=5.2	0	5,2
np=1
wa=0
wb=0
il=112.4396

[RMS 72]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6492

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 73]
nz=0.0315	0	0,0315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6811

[RMS 74]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5838

[POZYCJA]
id=601
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1209-01	2-02	1209-01		1
mpn=_1211
na=Balustrada pochylni dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=8.34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=8.34	1	4,17*2						

[RMS 1]
nz=1.93	0	1,93
np=1
wa=0
wb=0
il=16.0962

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.34

[RMS 94]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2502

[RMS 11]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0834

[POZYCJA]
id=610
pd=						0
na=Wycieraczka do obuwia - 60x110 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=611
pd=						0
na=Wycieraczka do obuwia - 60x100 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[SUMA KONTROLNA]
80d38eef5792 fe67cc85dfb7d7b6fef