[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.76
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nb=BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W m. WITKOWO
ab=WITKOWO10285/2; OBRĘB: Witkowo
ni=GMINA STARGARD
ai=UL. RYNEK STAROMIEJSKI, 73-110 STARGARD
br=sanitarna
dt=poniedziałek, 13 grudzień 2021	0
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45331210-1	Instalowanie wentylacji
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 191]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 197]
ty=S
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	0
id=11111	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
il=15.2251

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm	0
id=1120000	0
jm=kg	033
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.9

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej	0
id=1120099	0
jm=kg	033
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.45

[RMS ZEST 199]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna 50m3/h	0
id=12512	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
il=5.5172

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=linka stalowa ocynkowana śr.5 mm	0
id=1331200	2
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1331209

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=klamry ciesielskie 10x25cm	0
id=1341200	0
jm=kg	033
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.4

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawym m 16-A/O,63, z uchwytami widełkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i prawym	0
id=1344410	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1344491

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602199	0
jm=m3	060
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.9149

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=mieszanka betonowa	0
id=2370699	0
jm=m3	060
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.29

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycane kl.III	0
id=2640020	0
jm=m3	060
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.04

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II	0
id=2641610	0
jm=m3	060
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 232]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
il=2.7

[RMS ZEST 231]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
il=9.0548

[RMS ZEST 192]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930001	0
jm=m3	060
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.06

[RMS ZEST 308]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
il=0.4239

[RMS ZEST 356]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39500	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
il=0.0461

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane śr. 12-14cm	0
id=3950010	0
jm=m3	060
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.04

[RMS ZEST 353]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39510	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
il=0.8503

[RMS ZEST 212]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
il=0.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 258]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5 t	0
id=39531	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
il=0.07

[RMS ZEST 202]
ty=S
na=samochód skrzyniowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
il=6.7084
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39500

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr. 50mm	0
id=5031060	0
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=kołnierze ślepe o śr. nominalnej 90-110 mm	0
id=5148999	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 25 x 2,5	0
id=5370199	1
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.71

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 20 x 2,0	0
id=5370199	1
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.432

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 16 x 2,0	0
id=5370199	1
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=58.277

[RMS ZEST 406]
ty=M
na=Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 32 x 3,0	0
id=5370199	1
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.12

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=Łączniki PE-Xa o śr. 32 mm	0
id=5389999	1
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=Łączniki PE-Xa o śr. 25 mm	0
id=5389999	1
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=Łączniki PE-Xa o śr. 20 mm	0
id=5389999	1
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=Łączniki PE-Xa o śr. 16 mm	0
id=5389999	1
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=Rurociągi miedziane 6,35 mm	0
id=5600199	1
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.9

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm	0
id=5601199	0
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.345

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	0
id=5601199	0
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.66

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	0
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.88

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 110 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.68

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.08

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=rury z polietylenu PE, PEHD o śr. zewnętrznej 32 mm	0
id=5603999	0
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.897

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=rury z polipropylenu śr.20 mm	0
id=5604999	0
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=rury z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa o śr. 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.6

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=rury z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa o śr. 16 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=80.3

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm	0
id=5613999	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.425

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	0
id=5613999	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.78

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613999	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.62

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych	0
id=5619999	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=kształtka elektrooporowa PE, PEHD	0
id=5627999	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=kształtki PE-Xa o śr. 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.28

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=kształtki PE-Xa o śr. 16 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42.34

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych	0
id=5654199	1
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.86

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe	0
id=5681299	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=zawory wodne czerpalne mosiężne	0
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5700099

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym śr. 50mm	0
id=5701120	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=zawór grzybkowy skośny zwrotno-zaporowy z kurkiem spustowym dn25	0
id=5701499	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=zawór odcinający grzybkowy dn25	0
id=5701499	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=Zawory z filtrem na podejściach elastycznych	0
id=5701499	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5703800	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5703099

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5708399	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=zawory spłukujące do pisuarów	0
id=5710500	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5710501

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=Bateria umywalkowa z uchwytem metalowym niklowanym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711200

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa o uchwycie metalowym niklowanym	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711200

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=Bateria zlewozmywakowa zlewu gospodarczego	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711200

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=Bateria zlewozmywakowa z wysoką wylewką jednouchwytową stojącą z perlatorem i uchwytem metalowym niklowanym	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711200

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=syfony umywalkowe podtynkowe	0
id=5717000	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	0
id=5717020	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego	0
id=5717060	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=złączki spłukujące do pisuarów	0
id=5717630	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=kurki gazowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5720001	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.022

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=głowice termostatyczne	0
id=5733199	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=zawór z nawiertką	0
id=5809999	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub	0
id=5822220	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=Zawór kulowy do gazu DN15	0
id=5828299	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 405]
ty=M
na=Filtr siatkowy do gazu DN15	0
id=5828299	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=kurki do nawiercania rur żeliwnych kołnierzowe Dn 40 lub Dn 50 mm	0
id=5847099	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=obudowy żeliwne do zasuw o śr. 50 mm	0
id=5891099	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 50 mm	0
id=5891199	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=nasady rurowe żeliwne kołnierzowe z siodełkiem żeliwnym i opaską stalową Dn 40 lub Dn 50 mm	0
id=5891799	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=Grzejniki CN-11KV2-50 0,400 m	0
id=6011099	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=Grzejniki CN-11KV2-50 0,600 m	0
id=6011099	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=Grzejniki CN-11KV2-50 0,720 m	0
id=6011099	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=Grzejniki CN-11KV2-50 0,800 m	0
id=6011099	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=Grzejniki CN-22KV-50 0,920 m	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=Grzejniki CN-22KV-50 1,000 m	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=Wodomierz DIEHL DN15 Q3=2,5 2,5m3/h montaż na konsoli ze stali nierdzewnej	0
id=6305099	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych	0
id=6320299	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=postumenty porcelanowe do umywalek	0
id=6320700	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=Zlewozmywak - pomieszczenie gospodarcze	0
id=6321499	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6329099

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej wpuszczanym w blat	0
id=6321699	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=element montażowy do miski ustępowej	0
id=6323110	0
jm=szt	090
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=miski ustępowe porcelanowe zawieszane	0
id=6325199	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=miski ustępowe porcelanowe zawieszane dla niepełnosprawnych	0
id=6325199	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=pisuary porcelanowe	0
id=6326199	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=przyciski do spłuczek podtynkowych	0
id=6327599	1
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=sedesy	0
id=6328110	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm	0
id=6328313	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=Syfony instalacji odprowadzenia skroplin	0
id=6328313	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego podwójne o śr. 50 mm	0
id=6328314	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	0
id=6328402	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6328600

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza	0
id=6328699	2
jm=kpl.	090
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6328630

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm	0
id=6328710	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=pokrywa żeliwna	0
id=6330599	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=trzon studzienki rura karbowana	0
id=6333299	0
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=kineta studzienki z PE	0
id=6333499	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=rura teleskopowa	0
id=6333499	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=uszczelka	0
id=6333899	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=Złączki miedziane 6,35 mm	0
id=6401099	1
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=Złączki miedziane 9,52 mm	0
id=6401103	1
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=łączniki kielichowe miedziane śr. 15 mm	0
id=6401402	1
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.132

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 18 mm	0
id=6401499	1
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.94

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=rury miedziane, stan twardy F-37 śr. 15 mm	0
id=6450102	1
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.33

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=Rurociągi miedziane 9,52 mm	0
id=6450126	1
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.9

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 18 mm	0
id=6450199	1
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.44

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=złączki przejściowe z brązu śr. 15 mm	0
id=6480202	1
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.132

[RMS ZEST 348]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej	0
id=6502499	0
jm=m2	050
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.4456

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej	0
id=6502599	0
jm=m2	050
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.3515

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny D=100	0
id=6520299	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 400]
ty=M
na=Anemostaty kołowe o śr. 160 mm	0
id=6520299	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=Wyrzutnia dachowa okrągła d=150	0
id=6523499	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=Wywietrzaki dachowe	0
id=6524199	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=Przewód elastyczny d=150	0
id=6580599	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6580500

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C	0
id=6581199	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9406

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych	0
id=6582299	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.8441

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do 200 mm	0
id=6582299	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.16

[RMS ZEST 360]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	0
id=6582299	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.2

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm	0
id=6582299	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.13

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=taśma aluminiowa samoprzylepna	0
id=6582800	2
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.2855

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600699	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6601999	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=73.72

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	0
id=6602099	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.2

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	0
id=6602099	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych	0
id=6602099	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.61

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.88

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm	0
id=6602999	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=104.39

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=mata lamelowa 50 mm	0
id=6701550	0
jm=m2	050
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.7506

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami - woda zimna	0
id=6750121	0
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.3

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - woda zimna	0
id=6750121	0
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.85

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - woda zimna	0
id=6750121	0
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.82

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami - woda zimna	0
id=6750121	0
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.12

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - woda ciepła	0
id=6750121	0
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.7

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami - woda ciepła	0
id=6750121	0
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42.35

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=otuliny gr. 20 mm	0
id=6750123	0
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=otuliny rurociągów śr. 20 mm - c.o.	0
id=6750125	0
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.6

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=otuliny rurociągów śr. 16 mm - c.o.	0
id=6750125	0
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=80.3

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=klipsy	0
id=6760010	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1238.4

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=taśma	0
id=6761120	0
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.2183

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=klej	0
id=6761201	0
jm=dm3	066
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.2741

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14	0
id=6801206	2
jm=kg	033
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801206

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	0
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801207

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	0
id=6801502	0
jm=kg	033
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.866

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=uszczelki gumowe	0
id=6815999	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. nominalnej 90-110 mm	0
id=6815999	0
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=azot gazowy sprężony techniczny	0
id=6840299	0
jm=m3	060
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.18

[RMS ZEST 203]
ty=S
na=prościarka do rur PE	0
id=71270	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
il=1.1624

[RMS ZEST 205]
ty=S
na=zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm	0
id=72542	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
il=2.0063

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=kausze stalowe ocynkowane	0
id=7830199	2
jm=szt.	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7830199

[RMS ZEST 206]
ty=S
na=agregat prądotwórczy	0
id=81199	0
jm=m-g	148
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
il=2.0063

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna - roboty inst. sanitarnych - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
il=365.6191

[RMS ZEST 190]
ty=R
na=Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region zachodnio-pomorski - ZP - ogółem	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 196]
ty=R
na=Robocizna - roboty inst. sanitarnych - region wielkopolski - WP - ogółem	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 338]
ty=R
na=Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region mazowiecki - MZ - Warszawa	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 347]
ty=R
na=Robocizna - roboty inst. sanitarnych - region mazowiecki - MZ - Radom	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Ułożenie taśmy ostrzgawczej 30 cm nad rurociągiem	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.35

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=Dostawa, montaż wraz z podłączeniem i robotami ziemnymi zbiornika na nieczystości płynne - zbiornik żelbetowy szczelny o poj. 10 m3	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=Instalacja opróżniania zbiornika z szybkozłączką w ogrodzeniu	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=Dostawa, montaż, uruchomienie kotłowni gazowej - kotłownia kompletna wraz z zasobnikiem, pompami, systemem odprowadzenia spalin	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=System detekcji gazu	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=Montaż pompek skroplin	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=Skrzynka gazowa kompletna	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=Polimerobetonowa szczelna studnia wodomierzowa DN 1000	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=Montaż urządzeń klimatyzacyjnych - jednostka zewnętrzna (7,0 kW chłodu)	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=Montaż urządzeń klimatyzacyjnych - jednostka wewnętrzna (3,5 kW chłodu)	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 399]
ty=M
na=Wentylator kanałowy okrągły in-line d=150 wraz ze sterowaniem	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=Montaż okapu kuchennego	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=Wentylator dachowy, silnik EC z płynną regulacją mocy 160W wraz ze sterowaniem	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1639755556
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacje/sieci zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=639
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Przyłącze
wa=0
kn=0	0	0
id=640
nu=1.1

[POZYCJA]
id=678
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Kopanie rowów w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=21.505
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=21.505	1	1*1,7*12,65						

[RMS 1]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1505

[RMS 197]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8709

[POZYCJA]
id=681
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=0.949
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.949	1	12,65*0,5*0,15						

[RMS 1]
nz=1.93	0	1,93
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8316

[RMS 198]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1578

[RMS 5]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6738

[POZYCJA]
id=686
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
mpn=1211_
na=Zasypka kanałów gr. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1.265
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.265	1	12,65*0,5*0,2						

[RMS 1]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3529

[RMS 198]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5433

[RMS 5]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8602

[POZYCJA]
id=691
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=7.906
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=7.906	1	21,505-0,949-12,65						

[RMS 1]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2372

[RMS 197]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4744

[POZYCJA]
id=700
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01/02	2-18	0109-01	/02	1
mpn=_121147.25
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=12.65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=12.65	1	12,65						

[RMS 1]
nz=0.180688	0	0,180688
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2857

[RMS 380]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.903

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 202]
nz=0.0142	0	0,0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1796

[RMS 203]
nz=0.0425	0	0,0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5376

[POZYCJA]
id=706
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-01/02	2-18	0111-01	/02	1
mpn=121147.25
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=5
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.40125	0	0,40125
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0063

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 205]
nz=0.200625	0	0,200625
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0031

[RMS 206]
nz=0.200625	0	0,200625
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0031

[POZYCJA]
id=712
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0802-02 + KNR-W 2-18 0205-01	2-18	0802-02 + KNR-W 2-18 0205-01		1
mpn=_1211
na=Włączenie w sieć wodociągową poprzez zawór z nawiertką wyprowadzony do skrzynki ulicznej żeliwnej w kl. D 400
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=6.23	0	3,14+3,09
np=1
wa=0
wb=0
il=6.23

[RMS 213]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 214]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 215]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 216]
nz=1.52	0	1,52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 224]
nz=1	0	1
np=2
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 222]
nz=1	0	1
np=2
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 223]
nz=1	0	1
np=2
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 212]
nz=0.7	0	0,5+0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=698
pd=						0
na=Ułożenie taśmy ostrzgawczej 30 cm nad rurociągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=12.65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=12.65	1	12,65						

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.65

[POZYCJA]
id=761
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=8.74	0	8,74
np=1
wa=0
wb=0
il=8.74

[RMS 239]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 240]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 241]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 242]
nz=6.2	0	6,2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 243]
nz=3.53	0	3,53
np=1
wa=0
wb=0
il=3.53

[RMS 244]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 245]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 246]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 247]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 248]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 249]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 250]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 251]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 5]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 202]
nz=3.16	0	3,16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wody
wa=0
kn=0	0	0
id=673
nu=1.2

[POZYCJA]
id=742
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0226-06	2-15	0226-06		1
mpn=1211
na=Polimerobetonowa szczelna studnia wodomierzowa DN 1000
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=35.6	0	35,6
np=1
wa=0
wb=0
il=35.6

[RMS 229]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[RMS 381]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=3.16	0	3,16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[RMS 232]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[POZYCJA]
id=753
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01	2-15	0140-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wodomierz DIEHL DN15 Q3=2,5 2,5m3/h montaż na konsoli ze stali nierdzewnej + zawór odcinający grzybkowy dn25 + zawór grzybkowy skośny zwrotno-zaporowy z kurkiem spustowym dn25
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 236]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 235]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=778
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Kopanie rowów w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=24.99
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=24.99	1	1*1,7*14,7						

[RMS 1]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.499

[RMS 197]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4982

[POZYCJA]
id=781
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1.103
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.103	1	14,7*0,5*0,15						

[RMS 1]
nz=1.93	0	1,93
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1288

[RMS 198]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3457

[RMS 5]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7831

[POZYCJA]
id=786
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
mpn=1211_
na=Zasypka kanałów gr. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1.47
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.47	1	14,7*0,5*0,2						

[RMS 1]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7342

[RMS 198]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7934

[RMS 5]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9996

[POZYCJA]
id=791
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=22.417
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=22.417	1	24,99-1,103-1,47						

[RMS 1]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6725

[RMS 197]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.345

[POZYCJA]
id=794
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01/02	2-18	0109-01	/02	1
mpn=_121147.25
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=14.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=14.7	1	14,7						

[RMS 1]
nz=0.180688	0	0,180688
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6561

[RMS 380]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=14.994

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 202]
nz=0.0142	0	0,0142
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2087

[RMS 203]
nz=0.0425	0	0,0425
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6248

[POZYCJA]
id=800
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-01/02	2-18	0111-01	/02	1
mpn=121147.25
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=5
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.40125	0	0,40125
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0063

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 205]
nz=0.200625	0	0,200625
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0031

[RMS 206]
nz=0.200625	0	0,200625
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0031

[POZYCJA]
id=806
pd=						0
na=Ułożenie taśmy ostrzgawczej 30 cm nad rurociągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=14.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=14.7	1	14,7						

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7

[POZYCJA]
id=808
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=8.74	0	8,74
np=1
wa=0
wb=0
il=8.74

[RMS 239]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 240]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 241]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 242]
nz=6.2	0	6,2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 243]
nz=3.53	0	3,53
np=1
wa=0
wb=0
il=3.53

[RMS 244]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 245]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 246]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 247]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 248]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 249]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 250]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 251]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 5]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 202]
nz=3.16	0	3,16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja zewnętrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=825
nu=1.3

[POZYCJA]
id=826
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Kopanie rowów w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=21.78
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=21.78	1	1*1,2*18,15						

[RMS 1]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.178

[RMS 197]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9204

[POZYCJA]
id=829
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1.361
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.361	1	18,15*0,5*0,15						

[RMS 1]
nz=1.93	0	1,93
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6267

[RMS 198]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6604

[RMS 5]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.71	0	0,71
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9663

[POZYCJA]
id=834
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
mpn=1211_
na=Zasypka kanałów gr. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1.815
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.815	1	18,15*0,5*0,2						

[RMS 1]
nz=1.86	0	1,86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3759

[RMS 198]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2143

[RMS 5]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 199]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2342

[POZYCJA]
id=839
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=18.604
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=18.604	1	21,78-1,361-1,815						

[RMS 1]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5581

[RMS 197]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1162

[POZYCJA]
id=842
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02	2-18	0517-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studnia inspekcyjna niewłazowa, z kinetą monolityczną, z rurą trzonową średnicy nominalnej 600 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.42	0	2,42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.42

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 254]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 255]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 256]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 198]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 5]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 258]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=852
pd=						0
na=Dostawa, montaż wraz z podłączeniem i robotami ziemnymi zbiornika na nieczystości płynne - zbiornik żelbetowy szczelny o poj. 10 m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=853
pd=						0
na=Instalacja opróżniania zbiornika z szybkozłączką w ogrodzeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 260]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Instalacje wewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=856
nu=2

[ELEMENT 2]
na=Instalacja kanalizacji
wa=0
kn=0	0	0
id=857
nu=2.1

[POZYCJA]
id=861
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04	2-15	0203-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=16.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=16.5	1	16,5						

[RMS 1]
nz=0.313	0	0,313
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1645

[RMS 261]
nz=0.93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
il=15.345

[RMS 262]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=7.425

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[POZYCJA]
id=867
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=21.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=21.5	1	3+4+3+2,5+5+1+1,5+1,5						

[RMS 1]
nz=0.253	0	0,253
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4395

[RMS 263]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=20.64

[RMS 264]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=11.18

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.0099	0	0,0099
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2129

[POZYCJA]
id=873
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	2+12						

[RMS 1]
nz=0.267	0	0,267
np=1
wa=0
wb=0
il=3.738

[RMS 263]
nz=0.93	0	0,93
np=1
wa=0
wb=0
il=13.02

[RMS 264]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 265]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 266]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.0172	0	0,0172
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2408

[POZYCJA]
id=881
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	15+7						

[RMS 1]
nz=0.177	0	0,177
np=1
wa=0
wb=0
il=3.894

[RMS 267]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=22.88

[RMS 268]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=7.92

[RMS 269]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=3.08

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.0056	0	0,0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1232

[POZYCJA]
id=915
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
mpn=1211
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 275]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=895
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.27	0	1,27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.54

[RMS 264]
nz=3.1	0	3,1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[RMS 266]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[POZYCJA]
id=889
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=7
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.561	0	0,561
np=1
wa=0
wb=0
il=3.927

[RMS 268]
nz=3.1	0	3,1
np=1
wa=0
wb=0
il=21.7

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=901
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-05	2-15/GEBERIT	0102-05		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe do miski ustępowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.39	0	0,39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 271]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=904
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 272]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 273]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=908
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 382]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 273]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=912
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-01	2-15/GEBERIT	0105-01		1
mpn=_1211
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 274]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=924
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0234-02	2-15	0234-02		1
mpn=1211
na=Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.82	0	1,82
np=1
wa=0
wb=0
il=1.82

[RMS 276]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 277]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 278]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 279]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=932
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalki pojedyncze dla niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.95	0	1,95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 383]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 281]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 384]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=939
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.95	0	1,95
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9

[RMS 280]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 281]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 283]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=946
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-05	2-15	0230-05		1
mpn=1211
na=Postument porcelanowy do umywalek
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 284]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=951
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej wpuszczanym w blat
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 385]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=956
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03	2-15	0218-03		1
mpn=1211
na=Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 286]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=961
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-04	2-15	0229-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zlewozmywak - pomieszczenie gospodarcze
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.18	0	2,18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 386]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 288]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[POZYCJA]
id=967
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 289]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=972
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
mpn=1211
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[RMS 290]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=977
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfony instalacji odprowadzenia skroplin
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 387]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wodna
wa=0
kn=0	0	0
id=858
nu=2.2

[POZYCJA]
id=982
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0601-04	2-15/GEBERIT	0601-04		1
mpn=_1211
na=Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 32 x 3,0
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.325	0	0,325
np=1
wa=0
wb=0
il=0.975

[RMS 406]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 292]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=987
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0601-03	2-15/GEBERIT	0601-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 25 x 2,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5						

[RMS 1]
nz=0.285	0	0,285
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9975

[RMS 293]
nz=1.06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=3.71

[RMS 292]
nz=0.85	0	0,85
np=1
wa=0
wb=0
il=2.975

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=992
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0601-02	2-15/GEBERIT	0601-02		1
mpn=_1211
na=Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 20 x 2,0
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=23.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=16.2	1	8+3,8+3,2+1,2						
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.194	0	0,194
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5008

[RMS 294]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=23.432

[RMS 292]
nz=0.85	0	0,85
np=1
wa=0
wb=0
il=19.72

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=997
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0601-01	2-15/GEBERIT	0601-01		1
mpn=_1211
na=Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 16 x 2,0
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=57.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=19.2	1	3,6+2,2+3,7+3,5+6,2						
wo=38.5	1	12+14+1,5+7+4						

[RMS 1]
nz=0.168	0	0,168
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6936

[RMS 295]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=58.277

[RMS 292]
nz=0.85	0	0,85
np=1
wa=0
wb=0
il=49.045

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1002
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0602-04	2-15/GEBERIT	0602-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki PE-Xa o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1005
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0602-03	2-15/GEBERIT	0602-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki PE-Xa o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=1008
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0602-02	2-15/GEBERIT	0602-02		1
mpn=_1211
na=Łączniki PE-Xa o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[POZYCJA]
id=1011
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0602-01	2-15/GEBERIT	0602-01		1
mpn=_1211
na=Łączniki PE-Xa o śr. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						
wo=35	1	35						

[RMS 1]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 299]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[POZYCJA]
id=1014
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=87.4	0	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						
wo=3.5	1	3,5						
wo=16.2	1	8+3,8+3,2+1,2						
wo=7	1	7						
wo=19.2	1	3,6+2,2+3,7+3,5+6,2						
wo=38.5	1	12+14+1,5+7+4						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 1]
nz=0.101	0	0,101
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8274

[RMS 300]
nz=0.022883	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 301]
nz=0.002288	0		2	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 302]
nz=0.002288	0		2	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 303]
nz=0.006865	0		2	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.000114	0		2	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=1022
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami - woda zimna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0,1725
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5175

[RMS 304]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 305]
nz=0.0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0318

[RMS 306]
nz=0.0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2916

[RMS 307]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 308]
nz=0.0021	0	0,0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0063

[POZYCJA]
id=1030
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - woda zimna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=3.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,5						

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0,1725
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6038

[RMS 309]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.85

[RMS 305]
nz=0.0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0371

[RMS 306]
nz=0.0972	0	0,0972
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3402

[RMS 307]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 308]
nz=0.0021	0	0,0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0073

[POZYCJA]
id=1038
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - woda zimna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=16.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=16.2	1	8+3,8+3,2+1,2						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0,1553
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5159

[RMS 310]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=17.82

[RMS 305]
nz=0.0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1328

[RMS 306]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.972

[RMS 307]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=97.2

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 308]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0146

[POZYCJA]
id=1046
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami - woda zimna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=19.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=19.2	1	3,6+2,2+3,7+3,5+6,2						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0,1553
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9818

[RMS 311]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=21.12

[RMS 305]
nz=0.0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1574

[RMS 306]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.152

[RMS 307]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=115.2

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 308]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0173

[POZYCJA]
id=1054
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - woda ciepła
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0,1553
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0871

[RMS 312]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 305]
nz=0.0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0574

[RMS 306]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 307]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 308]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0063

[POZYCJA]
id=1062
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami - woda ciepła
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=38.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=38.5	1	12+14+1,5+7+4						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0,1553
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9791

[RMS 313]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=42.35

[RMS 305]
nz=0.0082	0	0,0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3157

[RMS 306]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.31

[RMS 307]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=231

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 308]
nz=0.0009	0	0,0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0347

[POZYCJA]
id=1070
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.289	0	0,289
np=1
wa=0
wb=0
il=0.578

[RMS 314]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 315]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 316]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=1077
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-08	2-15	0116-08		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 1]
nz=0.682	0	0,682
np=1
wa=0
wb=0
il=8.866

[RMS 314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 315]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 318]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.013

[POZYCJA]
id=1084
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:1,0911
na=Zawory z filtrem na podejściach elastycznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 1]
nz=0.277	0	0,277
np=1
wa=0
wb=0
il=3.601

[RMS 319]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 320]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.039

[POZYCJA]
id=1090
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawory czerpalne
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.171	0	0,171
np=1
wa=0
wb=0
il=0.342

[RMS 321]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=1095
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Bateria umywalkowa z uchwytem metalowym niklowanym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.957	0	0,957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 322]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=1100
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa o uchwycie metalowym niklowanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.957	0	0,957
np=1
wa=0
wb=0
il=1.914

[RMS 323]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[POZYCJA]
id=1105
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Bateria zlewozmywakowa zlewu gospodarczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.957	0	0,957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=1110
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Bateria zlewozmywakowa z wysoką wylewką jednouchwytową stojącą z perlatorem i uchwytem metalowym niklowanym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.957	0	0,957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 325]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[ELEMENT 2]
na=Instalacja c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=859
nu=2.3

[POZYCJA]
id=1115
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 20 x 2,0
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	8*2						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=5.28

[RMS 326]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6

[RMS 327]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=9.28

[RMS 316]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=22.88

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0256

[POZYCJA]
id=1122
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 16 x 2,0
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=73
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=73	1	(4,5+10+2+6,5+1+8,5+3+1)*2						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=24.09

[RMS 328]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=80.3

[RMS 329]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=42.34

[RMS 330]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=104.39

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.0016	0	0,0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1168

[POZYCJA]
id=1145
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-03	2-15	0406-03		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=7.01	0	7,01
np=1
wa=0
wb=0
il=7.01

[RMS 300]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 301]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 302]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 303]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[POZYCJA]
id=1153
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-05	2-15	0406-05		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=89
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	8*2						
wo=73	1	(4,5+10+2+6,5+1+8,5+3+1)*2						

[RMS 1]
nz=0.0941	0	0,0941
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3749

[POZYCJA]
id=1129
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-18	0-34	0101-18		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	8*2						

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0,1898
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0368

[RMS 331]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6

[RMS 305]
nz=0.0232	0	0,0232
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3712

[RMS 306]
nz=0.1325	0	0,1325
np=1
wa=0
wb=0
il=2.12

[RMS 307]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=96

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 308]
nz=0.0031	0	0,0031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0496

[POZYCJA]
id=1137
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-18	0-34	0101-18		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=73
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=73	1	(4,5+10+2+6,5+1+8,5+3+1)*2						

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0,1898
np=1
wa=0
wb=0
il=13.8554

[RMS 332]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=80.3

[RMS 305]
nz=0.0232	0	0,0232
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6936

[RMS 306]
nz=0.1325	0	0,1325
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6725

[RMS 307]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=438

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 308]
nz=0.0031	0	0,0031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2263

[POZYCJA]
id=1155
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki CN-11KV2-50 0,400 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.19	0	1,19
np=1
wa=0
wb=0
il=2.38

[RMS 388]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=1160
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki CN-11KV2-50 0,600 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.19	0	1,19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.19

[RMS 389]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=1165
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki CN-11KV2-50 0,720 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.19	0	1,19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.19

[RMS 390]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=1170
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki CN-11KV2-50 0,800 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.19	0	1,19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.19

[RMS 391]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=1180
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki CN-22KV-50 0,920 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1.88	0	1,88
np=1
wa=0
wb=0
il=7.52

[RMS 392]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[POZYCJA]
id=1185
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki CN-22KV-50 1,000 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.88	0	1,88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 393]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=1205
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=10
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=0
wb=0
il=3.57

[POZYCJA]
id=1207
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
mpn=_1211
na=Głowice termostatyczne
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 335]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 212]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=1211
pd=						0
na=Dostawa, montaż, uruchomienie kotłowni gazowej - kotłownia kompletna wraz z zasobnikiem, pompami, systemem odprowadzenia spalin
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 336]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja chłodzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=1215
nu=2.4

[POZYCJA]
id=1216
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0601-01	2-15	0601-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi miedziane 6,35 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.078	0	1,078
np=1
wa=0
wb=0
il=15.4424

[RMS 339]
nz=1.06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=15.9

[RMS 340]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1221
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0601-02	2-15	0601-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi miedziane 9,52 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.188	0	1,188
np=1
wa=0
wb=0
il=17.0181

[RMS 341]
nz=1.06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=15.9

[RMS 340]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1226
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0606-01	2-15	0606-01		1
mpn=_1211
na=Złączki miedziane 6,35 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4325

[RMS 342]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1230
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0606-02	2-15	0606-02		1
mpn=_1211
na=Złączki miedziane 9,52 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4325

[RMS 343]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1234
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0633-01	2-15	0633-01		1
mpn=1211
na=Przedmuchanie instalacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=3
jm=pkt.pob.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.54	0	1,54
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4121

[RMS 344]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1238
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0633-02	2-15	0633-02		1
mpn=1211
na=Próba na ciśnienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=4
jm=odc.30m	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.62	0	3,62
np=1
wa=0
wb=0
il=13.8284

[RMS 344]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1242
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0,1898
np=1
wa=0
wb=0
il=5.694

[RMS 345]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=33

[RMS 305]
nz=0.0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.477

[RMS 306]
nz=0.098	0	0,098
np=1
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 307]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=180

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 308]
nz=0.00205	0	0,00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0615

[POZYCJA]
id=1250
pd=						0
na=Montaż urządzeń klimatyzacyjnych - jednostka zewnętrzna (7,0 kW chłodu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 394]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1251
pd=						0
na=Montaż urządzeń klimatyzacyjnych - jednostka wewnętrzna (3,5 kW chłodu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 395]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1252
pd=						0
na=Montaż pompek skroplin
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=ST-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 346]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wentylacji
wa=0
kn=0	0	0
id=860
nu=2.5

[POZYCJA]
id=1255
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0115-04	2-17	0115-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=3.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3.29	1	3,29						

[RMS 1]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7835

[RMS 348]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7108

[RMS 349]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.645

[RMS 350]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.658

[RMS 351]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3887

[RMS 352]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1515

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 353]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.329

[POZYCJA]
id=1264
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0110-03	9-16	0110-03		1
mpn=_121,0:3,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą gr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=3.29
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3.29	1	3,29						

[RMS 1]
nz=0.304	0	0,304
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0002

[RMS 354]
nz=1.14	0	1,14
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7506

[RMS 355]
nz=4.95	0	4,95
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2855

[RMS 5]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 356]
nz=0.014	0	0,014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0461

[POZYCJA]
id=1278
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0210-01	2-17	0210-01		1
mpn=_1211
na=Przewód elastyczny d=150
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.79	0	0,79
np=1
wa=0
wb=0
il=1.58

[RMS 396]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 358]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 352]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 353]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=1285
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=100
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 397]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 360]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 352]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 353]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=1292
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0145-01	2-17	0145-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyrzutnia dachowa okrągła d=150
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.61	0	1,61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.61

[RMS 398]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 362]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 363]
nz=12.5	0	12,5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[RMS 364]
nz=3.12	0	3,12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 365]
nz=2.45	0	2,45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.45

[RMS 366]
nz=6.24	0	6,24
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 352]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 353]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=1303
pd=						0
na=Wentylator kanałowy okrągły in-line d=150 wraz ze sterowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 399]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1304
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0115-04	2-17	0115-04		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1.413
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1.413	1	0,15*3,14*3						

[RMS 1]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6249

[RMS 348]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7348

[RMS 349]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7065

[RMS 350]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2826

[RMS 351]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4554

[RMS 352]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4945

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 353]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1413

[POZYCJA]
id=1313
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Anemostaty kołowe o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 400]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 360]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 352]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 353]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=1320
pd=						0
na=Montaż okapu kuchennego
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 401]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1321
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0152-02	2-17	0152-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wywietrzaki dachowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=2.83	0	2,83
np=1
wa=0
wb=0
il=5.66

[RMS 402]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 362]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 363]
nz=12.5	0	12,5
np=1
wa=0
wb=0
il=25

[RMS 364]
nz=3.12	0	3,12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 368]
nz=2.45	0	2,45
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 366]
nz=3.12	0	3,12
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 352]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 353]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=1332
pd=						0
na=Wentylator dachowy, silnik EC z płynną regulacją mocy 160W wraz ze sterowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 403]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja gazu
wa=0
kn=0	0	0
id=1254
nu=2.6

[POZYCJA]
id=1333
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0202-04	INSTAL	0202-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
nz=0.441	0	0,441
np=1
wa=0
wb=0
il=4.851

[RMS 369]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=11.44

[RMS 370]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=5.94

[RMS 371]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.86

[RMS 372]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=5.61

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.0032	0	0,0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0352

[POZYCJA]
id=1353
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0205-02	INSTAL	0205-02		1
mpn=1211
na=Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr. zew.do 35 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
nz=0.1144	0	0,1144
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2584

[RMS 376]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 377]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.132

[RMS 378]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.022

[RMS 379]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.132

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0033

[POZYCJA]
id=1341
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0206-02	INSTAL	0206-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór kulowy do gazu DN15
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 404]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=1346
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0206-02	INSTAL	0206-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr siatkowy do gazu DN15
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 405]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 231]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=1213
pd=						0
na=System detekcji gazu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1351
pd=						0
na=Skrzynka gazowa kompletna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 375]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[SUMA KONTROLNA]
475f69f9 92dcd 3293418ac78417be9