**BUTY OCHRONNE 1051**

**Charakterystyka modelu:**

* Podeszwa z litego poliuretanu o wysokiej odporności na ścieranie i rozdzieranie
* Cholewa wykonana z poliuretanu komórkowego o wysokiej elastyczności
* Samoczyszcząca i antypoślizgowa podeszwa - klasa SRA
* Odporne na działanie oleju napędowego, rozcieńczonych kwasów i zasad, oleju roślinnego oraz detergentów
* Lekkość i elastyczność
* Bardzo dobre właściwości izolacyjne - zapobiegają przegrzewaniu a także wychładzaniu stóp nawet w wilgotnym i zimnym środowisku pracy
* Cholewa posiada dodatkową linię umożliwiającą jej skrócenie
* Wysoka trwałość i wytrzymałość
* Odporność na bakterie i drobnoustroje
* Absorbująca wilgoć, antybakteryjna wyściółka z materiału Sanitized®. Doskonale pochłania pot oraz zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów
* Łatwe zdejmowanie obuwia
* Antyelektrostatyczne
* Pochłania energię w części piętowej chroniąc układ kostny użytkownika przed nadmiernym obciążeniem
* Wysoki komfort użytkowania
* Bezpieczeństwo
* Stabilna podeszwa i ergonomiczna konstrukcja cholewy
* Z metalowym podnoskiem chroniącym przed uderzeniami z energią 200 J
* Z wkładką antyprzebiciową chroniącą stopę przed przebiciem z siłą 1100 N
* Izolacja spodu od zimna - CI
* Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji