Załącznik nr 2 do SWZ

Znak sprawy: CUW.OZ.271.8.2023.MC

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Przedmiot zamówienia pn.: **„Zakup samochodu osobowego „mikrobus” przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Gminy Kobylnica**,
o niżej wymienionych minimalnych parametrach technicznych pojazdu:

1. stan samochodu:
* samochód osobowy fabrycznie nowy (dopuszczony do ruchu drogowego na terenie RP), posiadać certyfikat zgodności z normami CE oraz spełniać wymagania minimum Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji spalin,
* data produkcji samochodu po 1 stycznia 2023 r.,
* samochód przystosowany do przewozu 9 osób (8+1), w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (osoba pozostająca na wózku inwalidzkim w trakcie jazdy),
* dopuszczalna masa całkowita do 3,5 Mg,
* homologacja auta podstawowego i skompletowanego,
1. napęd samochodu:
* silnik o pojemności skokowej min. 1500 cm3 - max. 2000 cm3,
* zasilane silnika olejem napędowym,
* zbiorniki paliwa: min. 70l,
* stan paliwa w zbiorniku w dacie odbioru: min. 20l,
* moc silnika min. 120KM z turbodoładowaniem,
* średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym do 11l/100 km,
* skrzynia biegów manualna min. 6 – biegowa / lub automatyczna,
* przeniesienie napędu na oś przednią,
1. nadwozie samochodu:
* kolor nadwozia do uzgodnienia z zamawiającym,
* przesuwane prawe drzwi boczne,
* drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone bądź jednoskrzydłowe – klapa unoszona do góry,
* wymagane pełne przeszklenie samochodu,
* przyciemniane szyby w oknach przedziału pasażerskiego,
* długość samochodu 4904 mm – 5986 mm,
* wysokość pojazdu 1700 mm – 2355 mm,
* szerokość pojazdu bez lusterek 1700 mm – 2040 mm,
* oświetlenie samochodu zewnętrze kompletne, łącznie ze światłami przeciwmgłowymi przednimi (technologia full led – dzienne, mijania, drogowe),
* koła: komplet 4 nowych opon letnich zalecanych przez producenta samochodów i założonych na obręczach kół oraz 4 nowych opon zimowych zalecanych przez producenta samochodów założonych na dodatkowych obręczach kół (jedne załadowane do bagażnika, w samochodzie należy założyć ogumienie odpowiednie o warunków atmosferycznych, Indeksy ogumienia dobrane do parametrów auta, z datą produkcji po 2021 roku,
* samochód musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe, lewarek, klucz do kół, podnośnik samochodowy, bądź zestaw naprawczy opon,
* wymagany hak holowniczy,
* oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych,
* najazdy szynowe aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzenie wózka inwalidzkiego do pojazdu,
1. wyposażenie samochodów:
* wnętrze pojazdu: tapicerka ciemna z dopuszczeniem jaśniejszych akcentów kolorystycznych,
* minimum dwa komplety kluczy wraz z pilotem lub kart otwierających i uruchamiających samochód,
* podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna na całej długości pojazdu,
* podsufitka tapicerowana,
* atestowane stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do jego mocowania oraz dla osoby podróżującej na wózku,
* wewnętrzne oświetlenie kabiny i przedziału pasażerskiego oraz gniazdo 12V w bagażniku,
* wymagane dedykowane dywaniki gumowe: komplet przód i tył,
* wymagany trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, apteczka oraz gaśnica samochodowa,
* wymagane systemy bezpieczeństwa min. ABS, ESP (lub równorzędny),
* wymagany system ułatwiający ruszanie pod górę,
* wymagane poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (minimum przód) oraz pasy bezpieczeństwa z napinaczami,
* wymagane wspomaganie kierownicy z regulacja wysokości kierownicy i fotela kierowcy,
* wymagany centralny zamek ,
* wymagane elektrycznie ustawiane i ogrzewane lusterka boczne,
* wymagana klimatyzacja min. manualna dwustrefowa z dodatkową nagrzewnicą,
* wymagane sterowanie elektryczne szyb przednich,
* wymagane czujniki parkowania tył,
* wymagany komputer pokładowy oraz radio fabryczne z wyświetlaczem, gniazdem USB, systemem Bluetooth wraz z głośnikami min. w przednich drzwiach;
* wymagany tempomat,
* wymagany oryginalny system alarmowy,
* wymagana wielofunkcyjna kierownica,
* wymagane czujniki ciśnienia w oponach,

**Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:**

1. pełna gwarancja mechaniczna bez względu na ilość przejechanych kilometrów powinna wynosić minimum 24 miesiące od daty odbioru pojazdu,
2. gwarancja na perforację nadwozia powinna wynosić minimum 6 lat,
3. gwarancja na powłokę lakierniczą powinna wynosić minimum 24 miesiące,
4. assistance: minimum 24 miesiące.