**Wymagania dla wykonawcy:**

- uprawnienia pomiarowe, SEP E oraz SEP D minimum na średnie napięcie;

- BHP;

- przejęcie wszystkich zakładów w ofertowanym rejonie/rejonach;

- oprzyrządowanie spełniające wymagania BHP i posiadające wymagane świadectwa kalibracji i legalizacji;

- częstotliwość przeglądów: raz do roku;

- wykonanie pomiarów wraz z protokołami przez dwie uprawnione osoby:

* Ochrona przed dotykiem bezpośrednim;
* Ochrona przed dotykiem pośrednim;
* Ochrona przeciwporażeniowa w instalacji elektrycznej z wyłącznikiem różnicowoprądowym;
* Ochrona przeciwporażeniowa przez szybkie wyłączenie;
* Stan izolacji kabli i obwodów instalacji elektrycznej;
* Rezystancja uziemienia;
* Metryka, badanie i pomiary oporności urządzeń instalacji odgromowej/piorunochronnej;
* Skuteczność działania instalacji przeciwpożarowej;
* Stan techniczny urządzeń elektrycznych, przegląd eksploatacyjny;

- sporządzenie schematów:

* rozmieszczenie urządzeń elektrycznych;
* rozprowadzenie instalacji piorunochronnej;
* rozmieszczenie uziemień;
* rozmieszczenie elektrycznej instalacji przeciwpożarowej w pomieszczeniach i na terenie WBT;

-  przestrzegać ogólnych wymagań BHP oraz dla zleconych prac wykonać IBWR (Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót), ORZ (Ocena Ryzyka);

**Warunki:**

- płatność na podstawie dostarczonego protokołu przeglądu i faktury;

- przegląd po wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownikiem WBT;

               - minimum 60 dni płatność;

               - akceptacja BHP;

               - konieczność podpisania umowy i zaakceptowanie harmonogramu;