|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Obiekt oraz adres** | **Typ kotła** | **Gwarancja** | **Moc kotła** | **Typ kotła** | **Usterki do usunięcia** |
| 1 | KWP Opole, ul. A. Krajowej 1D, dyżurka | TERMET UNICO-13 | NIE | 13,5 kW | gazowy | - do wymiany zawór bezpieczeństwa |
| 2 | KP Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 47 | VIESSMANN VITODENS 200-W B2HA-45 | NIE | 45 kW | gazowy |  |
| 3 | KP Grodków, Sportowa 4 | VIESSMANN VITODENS 200-W B2HA-60 | NIE | 60 kW | gazowy | - czujnik detekcji gazu do kalibracji  - uszczelki w kominie do wymiany |
| 4 | KPP Nysa, ul. Armii Krajowej 11-13 | BROTJE 24 kW | NIE | 25 kW | gazowy | - czujnik detekcji gazu do kalibracji |
| 5 | KP Głuchołazy, ul. Grunwaldzka 2 | VIESSMANN VITOGAS 100 GS1 132 kW | NIE | 132 kW | gazowy | - czujnik detekcji gazu do kalibracji |
| 6 | KP Otmuchów, ul. Sienkiewicza 9 | DE DIETRICH DTG 111-7 NEZ | NIE | 36 kW | gazowy |  |
| 7 | KP Paczków, ul. Mickiewicza 11 | VIESSMANN VITOGAS 100 GS1 | NIE | 48 kW | gazowy | - wymiana automatyki nakotłowej - kocioł działa w trybie awaryjnym |
| 8 | KP Korfantów, ul. Powstańców Śl. 5 | VIESSMANN VITODENS 200-W WB2B 42 kW | NIE | 45 kW | gazowy |  |
| 9 | KP Praszka, ul. Piłsudskiego 35 | JUNKERS CERAPUR ZBR 11-42 A 23 | NIE | 41,4 kW | gazowy |  |
| 10 | KP Dobrodzień, ul. Edyty Stein 5B | VIESSMANN VITOROND 100 VR2B 48kW | NIE | 50 kW | olejowy |  |
| 11 | KP Głogówek, ul. Dworcowa 22B | BROTJE EcoTherm Plus WGB 70E | NIE | 70 kW | gazowy |  |
| 12 | KP Zawadzkie, ul. Kolejowa 14 | Viessmann Vitodens 200 60kW | NIE | 60kW | gazowy | - czyszczenie filtra |

Zadanie nr 1 – Wykaz kotłów do przeglądu będących po okresie gwarancji wraz z wykazem usterek