Spis zawartości..............................................................................................................str.1

***Część opisowa:***

1. Przedmiot i zakres inwestycji..................................................................................str.2
2. Podstawa opracowania............................................................................................str.2
3. Opis stanu istniejącego............................................................................................str.2
4. Opis rozwiązań techniczno-budowanych................................................................str.2-3

***Część rysunkowa:***

1. Mapa orientacyjna skala 1:100000
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa skala 1:1000

3. Przekroje normalne skala 1:50

1. **Przedmiot i zakres inwestycji.**

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej w ramach zadania pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik - Potok - Życiny w miejscowości Rudki od km 1+715 do km 2+710. Roboty będą polegały na przebudowie drogi w zakresie istniejącej nawierzchni poprzez jej poszerzenie oraz budową chodnika o nawierzchni z betonu asfaltowego roboty zostaną wykonane przy użyciu materiałów innych niż pierwotne.

**2. Podstawa opracowania**

* 1. *Pomiary sytuacyjno* ***-*** *wysokościowe w terenie.*
  2. *Uzgodnienia z inwestorem.*
  3. *Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2.03.1999r.*
  4. *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)*
  5. *Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019 poz. 1186)*
  6. *Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia.*

1. **Opis stanu istniejącego.**

Teren objęty granicami opracowania znajduje na terenie Gminy Szydłów w miejscowości Rudki. Istniejąca droga to droga zamiejska, posiada nawierzchnię asfaltową o szer. 5,00 m., Istniejące pobocza gruntowe o szer. 1,50 -2,00 m. Droga przebiega przez teren zabudowany.

1. **Opis rozwiązań techniczno-budowlanych.**

**GMINA Szydłów**

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik - Potok - Życiny w miejscowości Rudki .

Do przebudowy zostały ujęty odcinek drogi powiatowej o parametrach odpowiadających drogom klasy technicznej L (lokalna). Prace będą obejmowały przebudowę odcinka drogi o łącznej długości 995 m.

Zakres prac obejmuje wykonanie poszerzenia oraz budowę chodnika o szerokości 1,50m przebudowę nawierzchni wraz z oznakowaniem poziomym grubowarstwowym w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych. Droga posiada zatwierdzony projekt oznakowania i organizacji ruchu. Ze względu na trudne warunki – wynikające z istniejącego zagospodarowania terenu projektuje się chodnik o szer. 1,50m, na wszystkich zjazdach zostanie wykonany chodnik o szer. 2,00m i dł. 5,00m stanowiące jednocześnie mijanki dla osób o szczególnych potrzebach.

Długość odcinka do przebudowy 995m

* Szerokość jezdni 5,50m
* Szerokość chodnika 1,50m ( str. lewa) ( na zjazdach szer. 2,00m- mijanki)
* Pobocze gruntowe 1,00m ( str. Prawa)

- Wymiana istniejącego oznakowania pionowego

- Wykonanie oznakowania poziomego

- Renowacja odwodnienia – odmulenie z zachowaniem parametrów pierwotnych

Korona drogi wynosi 8,23m a szerokość pasa drogowego wynosi 13,00 - 14,00m. Szczegółowe parametry geometryczne zgodnie z rysunkami (przekroje normalne). Wszelkie prace prowadzone będą w granicach istniejącego pasa drogowego, który pozwala na umieszczenie wszystkich elementów korony drogi w jego granicach oraz nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko. Pochylenie podłużne jezdni i poboczy zostanie dostosowane do istniejącego terenu zgodnie z rozporządzeniem i nie przekracza 10%.