Opis obiektów:

**szalet miejski przy pl. Targowym:**

1. wybudowany w latach 1996 – 1997,
2. wartość inwestycji 191 975,00 zł,
3. powierzchnia użytkowa 68,7 m2,
4. kubatura 493,0 m3,
5. ogrzewany elektrycznie,
6. monitoring, 2 kamery (po 1 szt. w części damskiej i w części męskiej) wraz z serwerem rejestrującym, budynek parterowy, niepodpiwniczony, pokryty wysokim dachem wielospadowym z poddaszem nieużytkowym, wejście z podcienia wejściowego dostępnego po schodkach i po pochylniach dla osób na wózkach inwalidzkich, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne murowane z cegły ocieplone metodą lekką, otynkowane barwnym tynkiem, dołem obłożone płytkami klinkierowymi, ślusarka drzwi wejściowych i okien aluminiowa, ilość pomieszczeń: 15, w tym: 3 kabiny męskie (1 dla osób niepełnosprawnych), 4 kabiny damskie (1 dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie dla personelu, wyposażony w baterie   
   o określonym czasie wypływu, 8 szt. umywalek, pisuary 3 szt., 7 szt. muszli ustępowych, elektryczny podgrzewacz wody, gaśnica;
7. tereny przynależne do szaletu przy pl. Targowym: chodniki, tereny zielone   
   – o powierzchni około 500 m2;

**szalet miejski przy pl. Wolności:**

1. wybudowany w 1999 roku,
2. wartość inwestycji 441 035,85 zł,
3. powierzchnia użytkowa 86,2 m2,
4. kubatura 250,0 m3,
5. ogrzewany centralą klimatyzacyjną wentylacyjną LBK-7 z rekuperatorem,
6. budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, częściowo zagłębiony w skarpie   
   z „zielonym dachem”, z wejściem od parkingu miejskiego, o ilości pomieszczeń:   
   7, w tym: 1 WC męskie z 3 kabinami + 4 pisuary (1 dla osób niepełnosprawnych),   
   1 WC damskie z 5 kabinami (1 dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie dla personelu, stolarka okienna i drzwiowa z profili aluminiowych, szklona szybą antywłamaniową, wyposażony w 9 szt. umywalek z bateriami, miski ustępowe ścienne, pisuary 4 szt., gaśnica;
7. tereny przynależne do szaletu przy pl. Wolności: tereny zielone – o powierzchni około 450 m2,;

**kontenerowa toaleta publiczna w parku Bolesława Chrobrego:**

1. rok produkcji: 2016,
2. wymiary ok. 2,10 x 5,20 m,
3. powierzchnia zabudowy 10,92 m2,
4. powierzchnia użytkowa 8 m2,
5. kubatura ok. 35 m3,
6. ogrzewany elektrycznie, obiekt kontenerowy wraz z wyposażeniem oraz przyłączami: elektrycznym (zasilanie urządzeń i oświetlenia kontenera) i wodno – kanalizacyjnym; kontener o konstrukcji stalowej z wydzielonymi dwoma pomieszczeniami, każde   
   z oddzielnym wejściem, oraz schowkiem do przechowywania środków czystości. Kontener na zewnątrz wyłożony lekką i trwałą płytą elewacyjną składające się z dwóch zewnętrznych warstw aluminium o grubości 0,5 mm każda, wewnątrz wyłożony blachą ocynkowana powlekaną, stolarka drzwiowa – 2 sztuki drzwi i stolarka okienna –   
   2 sztuki okien. Kabina damska i kabina męska wyposażone m.in. w muszle   
   z automatycznie uruchamianym spłukiwaniem wody, bezdotykowy, sekwencyjnym podajnikiem mydła, ciepłej wody i suszarka do rąk, wrzutnik monet zamontowany na drzwiach wejściowych do kabin. W kabinie dla kobiet zamontowany jest przewijak dla niemowląt”;
7. teren przynależne do szaletu w parku Bolesława Chrobrego: teren zielony   
   i nawierzchnia utwardzona wokół toalety oraz dojście do kabin – teren o powierzchni około 50 m2.