**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Zakup i montaż 4 kulowych zaworów odcinających, pełnoprzelotowych, z przekładnią mechaniczną odpowiednich do zastosowania w ciepłownictwie i dostarczonych do Ciepłowni Dojazdowa, ul. Dojazdowa 22 w Elblągu.

2. Charakterystyka produktów:

* średnica DN 250,
* ciśnienie robocze: 1,6 MPa,
* w pełni spawane,
* czynnik: woda,
* max temp. 200 st. C,
* pokryte powłoką zabezpieczającą przed korozją,
* typ montażu: kołnierzowy.
* Kołnierze zewnętrzne montażowe z króćcami w zestawie

3. Dane kotła, do którego będą montowane zawory:

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznie

3. Dostawa i montaż w Ciepłowni nr 11 przy ul. Dojazdowej 22 w Elblągu

4. Do oferty proszę dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczną oraz certyfikaty oferowanego zaworu.

5. Towar musi być objęty gwarancją przez min. 24 miesięcy.

6. Termin płatności: 30  dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

3. Dostawa i montaż w terminie do dnia 12.07.2024 r.