Nr sprawy: **RGIS.271.04.2023.MT**

…………………………………….. .....................................

......………………………………… (miejscowość i data) (pieczątka Wykonawcy)

1. **Dane dotyczące Wykonawcy:**

# O F E R T A

Nazwa ...........................................................................................................................................

Siedziba.........................................................................................................................................

Nr telefonu/faks ............................................................................................................................

adres e-mail: .................................................................................................................................

NIP..............................................................................................................

REGON ........................................................................................................

W związku z zapytaniem ofertowym na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Bychowie na odcinku od skrzyżowania drogi w kierunku m. Toliszczek do domu sołeckiego w ramach zadania pn nazwą „Przebudowa drogi gminnej 107020G Bychowo-Toliszczek wraz z budową chodnika”

## Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę :

cena netto: zł

cena brutto: zł

(słownie )

........................................................

miejscowość i data

...............................................................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

**FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj robót** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Cena netto razem** |
| **1** | mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie | **99 m2** |  |  |
| **2** | plantowanie skarp i dna wykopów | **188 m2** |  |  |
| **3** | humusowanie skarp z obsianiem przy gr. warstwy humusu 15 cm | **188 m2** |  |  |
| **4** | wykonanie chodnika z kostki betonowej, szarej | **99 m2** |  |  |
| **5** | wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 GR. 10 cm |  |  |  |
| **6** | wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C NR gr. 10 cm |  |  |  |
| **7** | montaż krawężników wystających o wym. 15x30cm na podsypce cementowo piaskowej |  |  |  |
| **8** | montaż obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm |  |  |  |
| **Razem brutto** |  |