**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA NA ODCINKU 1.360,0 M

**DROGA KOMOROWO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis** | **Jedn.**  **miary** | **Ilość** | **Cena brutto za 1 m2 w zł** | **Razem brutto w zł** |
| 1. | Uzupełnienie destruktem do grubości 2 cm z utrzymaniem spadku 3%Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 6.800,00 | ……………… | …………………. |
| 2. | Dwukrotny powierzchniowy sprysk | m2 | 6.800,00 | ……………. | …………………. |
| Wartość kosztorysowa robót bez VAT  Podatek VAT  Ogółem wartość kosztorysowa robót | |  |  |  | ……………….  ……………….  ……………… |

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………… ………………………………………………

data podpis