|  |  |
| --- | --- |
|  | 03.02.2023 r. |

### Dotyczy: ZP/1/23 Dostosowanie pomieszczeń zlokalizowanych w budynku BT należącym do Sieć Badawcza Łukasiewicz-Krakowskiego Instytutu Technologicznego na potrzeby laboratoriów dla Centrum Biomedycznych Technologii Aplikacyjnych w celu poprawy efektywności prowadzonych badań

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły pytania.

Pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego.

pyt. 1.

Na wizji lokalnej zauważono istniejącą ślusarkę aluminiową, która według PFU zostaje bez zmian- proszę o potwierdzenie tej informacji. Czy będzie ona podlegała ewentualnym pracom naprawczym, uszczelnieniu itp?

Odp. Po demontażu sufitu podwieszonego w pomieszczeniach P2, P3, P4, P5 należy uzupełnić/zabudować przestrzeń pomiędzy istniejącymi przegrodami alu/szkło a sufitem-stropem – ok. 10m2. Prace naprawcze w tym uszczelnienie istniejącej stolarki aluminiowej należy wykonać tylko w przypadku stwierdzenia większych niż dopuszczalne przerw.