Załącznik nr 1A do SWZ

Nr referencyjny postępowania: DZiK-DZP.2920.4.2024

**Zadanie nr 2**

**Formularz cenowy/Opis Przedmiotu Zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **JM.** | **Ilość** | | **Cena jednostkowa brutto (zł)** | | **Wartość brutto (zł)**  **(kol. 4x5)** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** |
| **Zadanie nr 2 – Zakupu, dostawy i montażu wyposażenia meblowego**  **Leśny Zakład Doświadczalny, ul. Ludowa 10, 33-380 Krynica - Zdrój** | | | | | | | |
| **1.** | **Szafa BHP socjalna 180x30x50:**   * Szafa jednodrzwiowa zamykana na zamek cylindryczny; * Wykonana z blachy stalowej o grubości nie mniej niż 0,5 mm; * Wewnątrz szafy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik; * Wewnątrz szafy ubraniowej - w górnej części jedna półka, w dolnej druga półka na buty; * Szafa malowana w technologii proszkowej; * W drzwiach otwory wentylacyjne ażurowe; * Kolor szafy do uzgodnienia z Zamawiającym;   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | **8** | |  | |  |
| **2.** | **Stół monterski**   * Stół warsztatowy o wymiarach 180x75x80 cm wykonany z profili stalowych o wymiarze 100 x 50 mm; * blat roboczy stołu wykonany z płyty drewnopochodnej o średniej gęstości o grubości nie mniej niż 50 mm z gumową powierzchnią roboczą; * Plastikowe krawędzie boczne; * Nośność blatu roboczego nie mniej niż 500 kg; * wbudowane kontenery – wykonane z blachy stalowej, po prawej stronie kontener z 4 szufladami, po lewej stronie kontener z 2 półkami, półki umieszczone na prowadnicach kulkowych z wysuwem, szuflady zamykane zamkiem centralnym z dołączonymi dwoma kluczami, wykończenie powierzchni farbą proszkową – rama w kolorze szarym, szuflady w kolorze niebieskim; * Nadbudowa do stołu są wykonane z blachy stalowej; * Panel do zawieszenia uchwytów i narzędzi, panel ma dwa otwory: do zawieszenia pojemników plastikowych z wycięciem i wytłoczeniem o wymiarach 50 x 20 mm, do zawieszenia uchwytów i różnych narzędzi ręcznych o otworach 10 x 10 mm, odstęp nie mniej niż 38 mm;   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | | **1** | |  |  |
| **3.** | **Regał magazynowy stalowy 200x90x50 cm:**   * Regał magazynowy skręcany o wymiarach 200x90x50cm; * Nośność regału nie mniej niż 200 kg każda półka; * W regale 5 półek wykonanych z płyty drewnopochodnej o średniej gęstości, grubość blach półki nie mniej niż 0,8mm; * Regał wykończony ocynkiem; * Grubość blachy nóg regału 0,8mm; * Śrubowy system mocowania półek; * Regał montowany do ściany;   **Zdjęcie poglądowe:**  Regał magazynowy Solid II 200x90x50 5P 1000 kg | **Szt.** | | **6** | |  |  |
| **Łącznie wartość brutto Zadania:** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.