**USŁUGA NAPRAWY RADIOSTACJI IC-A25NE NR 1310086, NR 13100878**

ILOŚĆ: 2 SZTUKI

ICOM IC-A25NE.

Zakres częstotliwości: TX/RX 118-136,992MHz, RX 108-118MHz.

Modulacje: AM(6K00A3E).

Pamięci/kanały: 300.

Odstęp między kanałowy: 8,33kHz.

Moc nadajnika: 6W.

Zasilanie: akumulator BP-280 (możliwa praca 6x bateria AA).

Przycisk szybkiego dostępu do częstotliwości awaryjnej 121,500MHz.

Bardzo duży, czytelny wyświetlacz.

ANL (automatyczny ogranicznik zakłóceń).

Podświetlana klawiatura(tryb nocny).

Sygnalizacja rozładowania akumulatora.

Producent: ICOM

Opis usterki radiostacji ICOM IC-A25NE - 13100876

- odstrojony nadajnik,

- brak gałki głośności i gałki przełącznika kanałów,

- niesprawna klawiatura,

- do wymiany uzbrojony przód obudowy.

Opis usterki radiostacji ICOM IC-A25NE – 13100878

- zalany wodą,

- uszkodzona płyta główna,

- uszkodzona płyta wyświetlacza,

- brak gałki przełącznika kanałów.