**USŁUGA NAPRAWY RADIOSTACJI IC-A25NE NR 1310086, NR 13100878**

ILOŚĆ: 2 SZTUKI

ICOM IC-A25NE.

 Zakres częstotliwości: TX/RX 118-136,992MHz, RX 108-118MHz.

 Modulacje: AM(6K00A3E).

 Pamięci/kanały: 300.

 Odstęp między kanałowy: 8,33kHz.

 Moc nadajnika: 6W.

 Zasilanie: akumulator BP-280 (możliwa praca 6x bateria AA).

 Przycisk szybkiego dostępu do częstotliwości awaryjnej 121,500MHz.

 Bardzo duży, czytelny wyświetlacz.

 ANL (automatyczny ogranicznik zakłóceń).

 Podświetlana klawiatura(tryb nocny).

 Sygnalizacja rozładowania akumulatora.

 Producent: ICOM

Opis usterki radiostacji ICOM IC-A25NE - 13100876

- odstrojony nadajnik,

- brak gałki głośności i gałki przełącznika kanałów,

- niesprawna klawiatura,

- do wymiany uzbrojony przód obudowy.

Opis usterki radiostacji ICOM IC-A25NE – 13100878

- zalany wodą,

- uszkodzona płyta główna,

- uszkodzona płyta wyświetlacza,

- brak gałki przełącznika kanałów.