Załącznik nr 1A do SWZ – Po zmianie

Nr referencyjny postępowania: DZiK-DZP.2920.4.2024

**Zadanie nr 1**

Formularz cenowy/Opis Przedmiotu Zamówienia

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **JM.** | **Ilość** | | **Cena jednostkowa brutto (zł)** | | **Wartość brutto (zł)**  **(kol. 4x5)** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | | **5.** | | **6.** |
| **Zadanie nr 1 - Leśny Zakład Doświadczalny, ul. Ludowa 10, 33-380 Krynica - Zdrój** | | | | | | | |
| 1. | **Łóżko pojedyncze tapicerowane 200x80:**   * Konstrukcja zbudowana z płyty drewnopochodnej o średniej gęstości oraz drewna litego; * Stelaż listwowy z drewna litego; * Nogi metalowe w kolorze czarnym o wysokości 15 cm (+/- 2 %); * Górna powierzchnia z tkaniny antypoślizgowej zapobiegającej przesuwaniu się materaca; * Boki łóżka z tkaniny obiciowej przeznaczonej do tapicerowania mebli odpornej na uszkodzenia mechaniczne rozciąganie, ścieranie, rozdarcia i zabrudzenia, miękka, gruba tkanina o splocie drobnej plecionki, gramatura nie mniej niż 370 g/m2, w kolorze antracytowym; * Wysokość całkowita 30 cm (+/- 5%);   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | **61** | |  | |  |
| **2.** | **Materac 200x80:**   * Materac - sprężyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie zapewniającym większą żywotność oraz sprężystość; * Wysokiej jakości pianka poliuretanowa z góry i z dołu oraz po bokach materaca; * Pokrowiec pikowany tkaniną klimatyzującą z zamkiem wszytym w sposób  ułatwiający  zdejmowanie; * Twardość materaca nie mniej niż H3; * Wysokość materaca 17-20 cm;   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | **61** | |  | |  |
| **3.** | **Stolik 80x80x75:**   * Stolik na stelażu metalowym w kolorze czarnym; * Konstrukcja stołu wykonana ze spawanych stalowych profili: rama stołu z profili nie mniej niż 35 x 20 mm, nogi stołu nie mniej niż 30 x 30 mm; * Blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, o grubości nie mniej niż 18 mm, oklejony PCV o grubości nie mniej niż 2 mm; * Kolor okleiny meblowej dąb lub orzech o fakturze drewna (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym);   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | | **31** | |  |  |
| **4.** | **Krzesło:**   * Siedzisko i oparcie, wykonane z drewna; * Krzesło z metalową konstrukcją; * Wymiary: wysokość całkowita: 83 cm (+/-2%), wysokość siedziska: 45 cm (+/-2%), szerokość siedziska: 41 cm (+/-2%), głębokość siedziska: 41 cm (+/-2%); * Średnica rurki stelaża nie mniej niż 22 mm; * Stopki zapobiegające rysowaniu podłoża przez krzesło; * Kolor siedziska i oparcia dąb lub orzech o fakturze drewna (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym);   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | | **61** | |  |  |
| **5.** | **Szafka – dostawka do łóżka 30x30x50:**   * Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm, oklejonej PCV nie mniej niż 0,8 mm; * Blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 30 mm, oklejony PCV o grubości nie mniej niż 2 mm; * Szafka wyposażona w jedną półkę; * Uchwyty meblowe czarne matowe z aluminium pokryte proszkową powłoką epoksydową lub poliestrową, rozstaw dł. 128 mm (+/-2%), wysokość 28 mm (+/-2%), profil: 9mmx9mm (+/-2%); * Kolor okleiny meblowej dąb lub orzech o fakturze drewna (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym);   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | | **57** | |  |  |
| **6.** | **Osłona z płyty 245x80 cm:**   * Osłona o wymiarach 245 x 80 cm, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18mm, oklejona PCV o grubości nie mniej niż 2 mm; * Osłona montowana do ściany; * Kolor okleiny meblowej dąb lub orzech o fakturze drewna (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym); | **Szt.** | | **20** | |  |  |
| **7.** | **Wieszak naścienny 100x70 cm:**   * Wieszak naścienny o wymiarach 100 x 70cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18mm, oklejony PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, * Wyposażony w trzy podwójne wieszaki metalowe koloru czarnego matowego; * Montowany do ściany; * Kolor okleiny meblowej dąb lub orzech o fakturze drewna (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym); | **Szt.** | | **20** | |  |  |
| **8.** | **Listwa odbojowa 205x30 cm:**   * Listwa odbojowa o wymiarch 205 x 30 cm, wykonana wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm, oklejona PCV o grubości nie mniej niż 2 mm; * Montowana do ściany; * Kolor okleiny meblowej dąb lub orzech o fakturze drewna (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym); | **Szt.** | | **57** | |  |  |
| **9.** | **Listwa odbojowa 279x30 cm:**   * Listwa odbojowa o wymiarch 279 x 30 cm, wykonana wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm, oklejona PCV o grubości nie mniej niż 2 mm; * Montowana do ściany; * Kolor okleiny meblowej dąb lub orzech o fakturze drewna (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym); | **Szt.** | | **19** | |  |  |
| **10.** | **Zestaw gospodarczy 85x60x wys. 195 cm:**   * Zestaw składa się z szafki dolnej wykonanej z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, o grubości nie mniej niż 18 mm, o wymiarach szer. 85 x gł. 60 x wys. 90 cm (z blatem); szafki z blatem roboczym o grubości nie mniej niż 38 mm o wymiarach 85x60 cm; * Szafka dolna dzielona na dwie części:   Pierwsza: o szerokości 35 cm zamykana na drzwi, wewnątrz dwie półki;  Druga: o szerokości 50 cm, nad szafką szuflada montowana na prowadnicach kulkowych, prowadnice z pełnym wysuwem oraz funkcją cichego domyku, w szafce dodatkowe kratki wentylacyjne – w szafce miejsce na wstawienie lodówki. Szafka na nóżkach o wysokości 10 cm (+/- 2 %) osłonięte cokołem;   * Pomiędzy szafką dolną a górną zamontowana płyta osłonowa o wymiarach szer. 85 x wys. 60 cm wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm; * Na blacie szafki zamontowane ograniczniki boczne o wysokości 3 – 5 cm wykonane z metalu w kolorze czarny mat z bezpieczną krawędzią z przodu; * Szafka górna wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm, otwierana do góry o wymiarach 85x32x wys. 45cm, wewnątrz półka o głębokości 15 cm, drzwiczki szafki wyposażone w podnośnik sprężynowy z cichym domykiem; * Zawiasy meblowe w szafkach z mechanizmem cichego domyku; * Uchwyty meblowe czarne matowe z aluminium pokryte proszkową powłoką epoksydową lub poliestrową, rozstaw dł. 128 mm (+/-2%), wysokość 28 mm (+/-2%), profil: 9mmx9mm (+/-2%); * Fronty szafek oklejone PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, korpusy szafek oklejone PCV o grubości nie mniej niż 0,8 mm; * Kolor okleiny meblowej dąb lub orzech o fakturze drewna (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym); * Zestaw montowany do ściany;   **Zdjęcie poglądowe:** | **zestaw** | | **15** | |  |  |
| **11.** | **Zestaw gospodarczy 85x60x wys. 195 cm:**   * Zestaw składa się z szafki dolnej wykonanej z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, o grubości nie mniej niż 18 mm, o wymiarach szer. 85 x gł. 60 x wys. 90 cm (wysokość z blatem); szafki z blatem roboczym o grubości nie mniej niż 38 mm o wymiarach 85 x 60 cm; * Szafka dolna dzielona na dwie części:   Pierwsza: o szerokości 30 cm zamykana na drzwi, wewnątrz dwie półki;  Druga: o szerokośi 55 cm, w szafce dodatkowe kratki wentylacyjne – w szafce miejsce na wstawienie lodówki, szafka na nóżkach o wysokości 10 cm (+/- 2 %) osłonięte cokołem;   * Pomiędzy szafką dolną, a góną zamontowana płyta osłonowa o wymiarach 85x60 cm wykonana z płyty meblowej laminowanej o grubości co najmniej 18 mm; * Na blacie szafki zamontowane ograniczniki boczne o wysokości 3 – 5 cm wykonane z metalu w kolorze czarny mat, z bezpieczną krawędzią z przodu; * Szafka górna wykonanej z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, o grubości nie mniej niż 18 mm, otwierana do góry o wymiarach 85x32 x wys. 45 cm, wewnątrz półka o głębokości 15 cm, drzwiczki szafki wyposażone w podnośnik sprężynowy z cichym domykiem; * Zawiasy meblowe z mechanizmem cichego domyku; * Fronty szafek oklejone PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, korpusy szafek oklejone PCV o grubości nie mniej niż 0,8 mm; * Uchwyty meblowe czarne matowe z aluminium pokryte proszkową powłoką epoksydową lub poliestrową, rozstaw dł. 128 mm (+/-2%), wysokość 28 mm (+/-2%), profil: 9mmx9mm (+/-2%); * Kolor okleiny meblowej dąb lub orzech o fakturze drewna (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym); * Zestaw montowany do ściany;   **Zdjęcie poglądowe:** | **zestaw** | | **4** | |  |  |
| **12.** | **Sofa do recepcji:**   * Sofa trzyosobowa o wymiarach szer. 1790 x gł. 630 x wys. 770 cm (+/-5cm) * Sofa w całości tapicerowana imitacją skóry naturalnej np. skajem (100% poliester pokryty warstwą PCV); * Gramatura obicia sofy nie mniej niż 460g/m2; * Kolor tapicerki czarny; * Tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami;   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | | **1** | |  |  |
| **13.** | **Fotel do recepcji**   * Fotel o wymiarach szer. 700 x gł. 630 x wys. 770 cm (+/-5cm) * Fotel w całości tapicerowany imitacją skóry naturalnej np. skajem (100% poliester pokryty warstwą PCV); * Gramatura obicia fotela nie mniej niż 460g/m2; * Kolor tapicerki czarny; * Tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami fotela;   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | | **1** | |  |  |
| **14.** | **Kanapa o wymiarach 195x74x90cm**   * Kanapa trzyosobowa, o wymiarach szer. 195 x gł. 74 cm x wys. całkowita 90 cm (+/-5 cm); * Wypełnienie: pianka; * Konstrukcja siedziska: sprężyna falista: * Kanapa w całości tapicerowana imitacją skóry naturalnej np. ekoskórą; * Wypełnienie: pianka o gęstości nie mniej niż 60 kg/m3; * Siedzisko i oparcie zbudowane z grubych poduszek, podłokietniki z poduszką; * Kolor tapicerki czarny;   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | | **1** | |  |  |
| **15.** | **Kanapa o wymiarach 171x98x80cm**   * Kanapa dwuosobowa, o wymiarach szer. 171 cmx gł. 98 cm x wys. całkowita 80 cm (+/-5cm); * Kanapa w całości tapicerowana skórą naturalna licową bydlęcą w kolorze czarnym; * Powierzchnia deseniowana, pigmentowana i impregnowana; * Poduszka siedziska: pianka poliuretanowa o sprężystości co najmniej 35 kg/m3; * Poduszka tylna: co najmniej 30% ciętej pianki poliuretanowej, co najmniej 70% włókien poliestrowych; * Nogi z tworzywa polipropylenowego w kolorze czarnym;   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | | **1** | |  |  |
| **16.** | **Fotel o wymiarach 101x98x83cm**   * Fotel o wymiarach szer. 101 x gł. 98 x wys. całkowita 83 cm (+/-5cm); * Fotel w całości tapicerowany skórą naturalna licową bydlęcą w kolorze czarnym; * Powierzchnia deseniowana, pigmentowana i impregnowana; * Poduszka siedziska: pianka poliuretanowa o sprężystości co najmniej 35 kg/m3; * Poduszka tylna: co najmniej 30% ciętej pianki poliuretanowej, co najmniej 70% włókien poliestrowych; * Nogi z tworzywa polipropylenowego w kolorze czarnym.   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | | **1** | |  |  |
| **17.** | **Krzesło:**   * Siedzisko i oparcie, wykonane z profilowanej sklejki o wybarwieniu drewna ogrubości nie mniej niż 9 mm; * Krzesło na metalowym stelażu; * Możliwość sztaplowania; * Dystanse zapobiegające uszkodzeniom sklejki podczas sztaplowania; * Stopki z tworzywa zapobiegające rysowaniu podłoża przez krzesło; * Stelaż chromowany; * Kolor siedziska i oparcia buk o fakturze drewna (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym);   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | | **60** | |  |  |
| **18.** | **Zestaw gospodarczy do pomieszczenia socjalnego ze zmywarką 155x125x86cm:**   * Zestaw o wymiarach 155 x 125 x 86 składa się z szafek stojących wykonanych z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm; * 1 x szafka 1 drzwiowa o wymiarach 30x58x82cm, wewnątrz 1 półka; * 1 x szafka pod zmywarkę do zabudowy o wymiarach szer. 45x58x82cm; * 1 x szafka pod zlewozmywak o wymiarach szer. 80x58x82cm, zlewozmywak stalowy o strukturze „len” o wymiarach 635x500mm (+/-2%), z zaworem zatyczkowym 3,5 cala i odpływem, zlewozmywak z baterią zlewozmywakową z wysoką elastyczną wylewką oraz głowicą ceramiczną; * 1 x szafka z drzwiami i szufladą powyżej o wymiarach 55x38x82 cm, w szafce jedna półka, szuflada montowana na prowadnicy kulkowej, z możliwością pełnego wysuwu oraz z funkcją cichego domyku; * Szafki na nóżkach o wysokości 10 cm (+/-2%) osłonięte cokołem, szafki z blatem roboczym o grubości nie mniej niż 38mm, blaty o wymiarach: 155x60 cm oraz 65x40 cm (łączenia zabezpieczone przed zalaniem), blat w kolorze dębowym; * Szafki górne wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm, oklejone PCV o grubości nie mniej niż 2 mm; * 1 x szafka o wymiarach szer. 72x75x gł. 35cm z drzwiami uchylnymi z podnośnikiem sprężynowym i wnęką na kuchenkę mikrofalową; * 1 x szafka dwudrzwiowa, z dwoma półkami o wymiarach 72x80x gł. 32cm; * Okleina meblowa frontu szafek w kolorze szałwia mat, fronty oklejone PCV o grubości nie mniej niż 2 mm; * Okleina meblowa korpusów szafek w kolorze dąb, korpusy oklejone PCV o grubości nie mniej niż 0,8 mm; * Zawiasy meblowe w szafkach z mechanizmem cichego domyku; * Uchwyty meblowe czarne matowe z aluminium pokryte proszkową powłoką epoksydową lub poliestrową, rozstaw dł. 128 mm (+/-2%), wysokość 28 mm (+/-2%), profil: 9mmx9mm (+/-2%); * Zabudowa meblowa narożna;   **Zdjęcie poglądowe:** | **Zestaw** | | **1** | |  |  |
| **19.** | **Zestaw gospodarczy do pomieszczenia pomocniczego 130x60x86cm:**   * Zestaw o wymiarach 130x60x86 cm, składa się z szafek stojących wykonanych z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm; * 1 x szafka 1 drzwiowa o wymiarach szer. 50x58x82 cm, wewnątrz półka; * 1 x szafka pod zlewozmywak o wymiarach 80x58x82, w blacie wbudowany zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem o strukturze „len”, o wymiarach 635x500mm (+/-2%), z zaworem zatyczkowym 3,5 cala i odpływem, zlewozmywak z baterią zlewozmywakową z wysoką elastyczną wylewką oraz głowicą ceramiczną; * Szafki na nóżkach meblowych o wysokości 10 cm (+/-2%) osłonięte cokołem, szafki z blatem o grubości co najmniej 38mm, wymiary blatu: 130x60 cm; * Szafka górna wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm; * 1 x szafka o wymiarach szer. 72x55x gł. 35cm z drzwiami uchylnymi z podnośnikiem sprężynowym i wnęką na kuchenkę mikrofalową; * Fronty szafek oklejone PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, korpusy szafek oklejone PCV o grubości nie mniej niż 0,8 mm; * Zawiasy meblowe w szafkach z mechanizmem cichego domyku; * Uchwyty meblowe czarne matowe z aluminium pokryte proszkową powłoką epoksydową lub poliestrową, rozstaw dł. 128 mm (+/-2%), wysokość 28 mm (+/-2%), profil: 9mmx9mm (+/-2%); * Kolor okleiny meblowej dąb lub orzech o fakturze drewna (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym);   **Zdjęcie poglądowe:** | **zestaw** | | **1** | |  |  |
| **20.** | **Zestaw gospodarczy 145x60x86cm ze zmywarką:**   * Zestaw o wymiarach szer. 145x60x86 cm, składa się z szafek stojących wykonanych z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm; * 1 x szafka 1 drzwiowa o wymiarach szer. 30x58x82cm, wewnątrz półka; * 1 x szafka pod zmywarkę do zabudowy o wymiarach szer. 45x58x82cm; * 1 x szafka pod zlewozmywak o wymiarach szer. 70x58x82cm, w blacie wbudowany zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem o strukturze „len”, o wymiarach 635x500mm (+/-2%), z zaworem zatyczkowym 3,5 cala i odpływem, zlewozmywak z baterią zlewozmywakową z wysoką elastyczną wylewką oraz głowicą ceramiczną; * Szafki na nóżkach meblowych o wysokości 10 cm (+/-2%) osłonięte cokołem, z blatem o grubości co najmniej 38mm, wymiary blatu: 145x60 cm; * Szafka górna wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm; * Szafka o wymiarach szer. 72x55x gł. 35cm z drzwiami uchylnymi z podnośnikiem sprężynowym i wnęką na kuchenkę mikrofalową; * Fronty szafek oklejone PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, korpusy szafek oklejone PCV o grubości nie mniej niż 0,8 mm; * Zawiasy meblowe w szafkach z mechanizmem cichego domyku; * Uchwyty meblowe czarne matowe z aluminium pokryte proszkową powłoką epoksydową lub poliestrową, rozstaw dł. 128 mm (+/-2%), wysokość 28 mm (+/-2%), profil: 9mmx9mm (+/-2%); * Kolor okleiny meblowej dąb lub orzech o fakturze drewna (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym); * **Zdjęcie poglądowe:** | **Zestaw** | | **1** | |  |  |
| **21.** | **Biurko narożne:**   * Wymiary blatu 175(50 )x160(65 )x75cm z wycięciem na kaloryfer; * W biurku zabudowana szafka z szufladą o wymiarach 50x45x72cm, zamykana zamkami meblowymi; * Pełna płyta do dołu biurka, z jednej strony lamel koloru jasny dąb naturalny na wysokość biurka; * Blat biurka wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 36 mm, oklejony PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, pozostałe elementy biurka wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm; * Fronty szafki oklejone PCV o grubości nie mniej niż 2mm, pozostałe elementy biurka oklejone PCV o grubości nie mniej niż 0,8 mm; * W biurku zamontowane dwa metalowe przeloty kablowe Fi 60mm; * Pod biurkiem podwieszany tunel na okablowanie; * Zawiasy meblowe z mechanizmem cichego domyku; * Uchwyty meblowe czarne matowe, wykonane z aluminium, pokryte proszkową powłoką epoksydową lub poliestrową, rozstaw dł. 128 mm (+/-2%), wysokość 28 mm (+/-2%), profil: 9mmx9mm (+/-2%); * Kolorystyka okleiny meblowej biurka: blat koloru dąb, płyty biurka koloru dąb, fronty szuflad i szafek koloru czarny mat;   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | | **1** | |  |  |
| **22.** | **Listwa odbojowa:**   * Listwa odbojowa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm o wymiarach 195x30cm oraz 110x30cm; * Listwa oklejona PCV o grubości nie mniej niż 2 mm; * montowana do ściany; * Kolor okleiny meblowej listwy dąb o fakturze drewna; | **Szt.** | | **2** | |  |  |
| **23.** | **Szafa biurowa:**   * Szafa biurowa dwudrzwiowa o wymiarach 195x80x40cm, szafa dzielona na dwie części: górną i dolną, wewnątrz półki rozstaw półek na wysokość segregatorów tj. 35 cm; * Fronty oklejone PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, pozostałe elementy szafy oklejone PCV o grubości nie mniej niż 0,8 mm; * Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm; * Szafa zamykana zamkami meblowymi; * Zawiasy meblowe z mechanizmem cichego domyku; * Uchwyty meblowe czarne matowe, wykonane z aluminium, pokryte proszkową powłoką epoksydową lub poliestrową, rozstaw dł. 128 mm (+/-2%), wysokość 28 mm (+/-2%), profil: 9mmx9mm (+/-2%); * Kolor okleiny meblowej dąb, fronty szafy w kolorze czarny mat;   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | | **1** | |  |  |
| **24.** | **Komoda biurowa:**   * Komoda biurowa dwudrzwiowa o wymiarach 95x80x40cm, wewnątrz 3 półki rozstaw półek regulowany; * Fronty oklejone PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, pozostałe elementy komody oklejone PCV o grubości nie mniej niż 0,8 mm; * Komoda wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm; * Komoda zamykana zamkiem meblowym; * Zawiasy meblowe z mechanizmem cichego domyku; * Uchwyty meblowe czarne matowe, wykonane z aluminium, pokryte proszkową powłoką epoksydową lub poliestrową, rozstaw dł. 128 mm (+/-2%), wysokość 28 mm (+/-2%), profil: 9mmx9mm (+/-2%); * Kolor okleiny meblowej dąb, fronty komody w kolorze czarny mat;   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | | **1** | |  |  |
| **25.** | **Kontener pod ladę recepcyjną:**   * Wymiary kontenera 40x55x65 cm, kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm; * Kontener wyposażony w centralny zamek; * Szuflady na prowadnicach kulkowych 50 cm z pełnym wysuwem oraz funkcją cichego domyku; * Kontener na kółkach 2+2 z hamulcem; * Uchwyty meblowe czarne matowe, wykonane z aluminium, pokryte proszkową powłoką epoksydową lub poliestrową, rozstaw dł. 128 mm (+/-2%), wysokość 28 mm (+/-2%), profil: 9mmx9mm (+/-2%); * Fronty oklejone PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, pozostałe elementy oklejone PCV o grubości nie mniej niż 0,8 mm; * Kolor okleiny meblowej kontenera dąb o fakturze drewna;   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | | **2** | |  |  |
| **26.** | **Zestaw szafek biurowych do recepcji 270 x 40/25 x 80 cm**   * Szafki do zabudowy o wymiarach 270x40/25x80cm, zestaw składa się z 5 szafek o łącznej długości 270 cm. Trzy szafki o głębokości 40 cm i wysokości 77 cm, dwie szafki o głębokości 25 cm i wysokości 77 cm (za szafkami o gł. 25 cm znajduje się kaloryfer na długości 100 cm, każda szafka o szerokość 54 cm; * Szafki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm; * Blat z kratkami wentylacyjnymi nad kaloryferem; * Blat o grubości nie mniej niż 36 mm oklejony PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, pozostałe elementy szafy oklejone PCV o grubości nie mniej niż 0,8 mm; * 3 fronty w kolorze dąb o fakturze drewna , dwa fronty w kolorze czerni; * Zawiasy meblowe z mechanizmem cichego domyku; * Uchwyty meblowe czarne matowe, wykonane z aluminium, pokryte proszkową powłoką epoksydową lub poliestrową, rozstaw dł. 128 mm (+/-2%), wysokość 28 mm (+/-2%), profil: 9mmx9mm (+/-2%); * Szafki zamykane zamkami meblowymi z jednym kluczem; * Kolor mebli dąb, fronty w kolorze czarny mat;   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | | **1** | |  |  |
| **27.** | **Listwa odbojowa:**   * Listwa odbojowa o wymiarach: 300cm x wys. 30cm; wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm; * listwa oklejona PCV o grubości nie mniej niż 2 mm; * Kolor okleiny meblowej dąb lub orzech o fakturze drewna (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym); | **Szt.** | | **2** | |  |  |
| **28.** | **Taboret obrotowy z podnóżkiem**   * Podstawa poliamidowa wzmacniana włóknem szklanym o średnicy nie mniej niż 60 cm; * Stopki antypoślizgowe; * Zakres regulacji wysokości siedziska 56 – 69 cm (+/- 2 cm); * Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego; * Siedzisko pokryte pianką poliuretanową, odporne na uszkodzenia mechaniczne;   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | | **1** | |  |  |
| **29.** | **Krzesło obrotowe z podłokietnikami**   * Krzesło posiada mechanizm umożliwiający wychylenie oparcia z siedziskiem, blokada w wybranej pozycji, funkcja zabezpieczająca przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika; * Oparcie tapicerowane siatką; * Zagłówek z regulacją wysokości; * Podłokietniki regulowane na wysokość góra-dół; * Podnóżek z regulowaną wysokością; * Kółka do powierzchni twardych; * Siedzisko oraz oparcie profilowane; * Regulacja wysokości siedziska; * Krzesło w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym;   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | | **3** | |  |  |
| **30.** | **Krzesło typu Hocker**   * Krzesło wykonane z drewna; * Oparcie i siedzisko tapicerowane skórą ekologiczną; * Wysokość całkowita krzesła nie mniej niż 106 cm; * Podnóżek wykonany z metalu stanowiący podparcie na stopy; * 4 drewniane nogi; * Obrotowe siedzisko; **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | | **2** | |  |  |
| **31.** | **Lada recepcyjna z nadstawką 275x80x75+48 cm**   * Lada o wymiarach 275x80x75cm oraz nadstawka o wys. 48cm, dwustanowiskowa, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości nie mniej niż 18 mm; * Blat lady o grubości nie mniej niż 36mm w kolorze dąb; * Wysokość z blatem 80 cm + nadstawka recepcyjna o wysokości 48 cm i 30 cm głębokości, wysunięta o 10 cm; * Okap blatu roboczego przesunięty względem osłony dolnej o 15 cm; * W części dolnej lady lamele drewniane pionowe w kolorze jasny dąb naturalny (takie jak w pkt.35) usytuowane w części zasadniczej od okapu w dół na szerokości 85 cm od końca lady; * W blacie głównym od strony petenta pod okapem zamontowany panel LED z diodami o barwie białej ciepłej skierowany w dół z wyłącznikiem od strony stanowisk; * W blacie zamontowane cztery metalowe przeloty kablowe Fi 60mm; * Pod biurkiem podwieszany tunel na okablowanie; * Dodatkowo dwie podstawki komputerowe na kółkach o wymiarach 50x25x5 cm (+/- 2 %); * Blaty oklejone PCV o grubości nie mniej niż 2 mm, pozostałe elementy lady recepcyjnych oklejone PCV o grubości nie mniej niż 0,8 mm; * Zamontowane boczne ograniczniki na blacie głównym; * Płyta lady recepcyjnej od strony frontowej w części narożnej z lameli koloru jasny dąb naturalny na czarnej płycie; * Uchwyty meblowe czarne matowe, wykonane z aluminium, pokryte proszkową powłoką epoksydową lub poliestrową, rozstaw dł. 128 mm (+/-2%), wysokość 28 mm (+/-2%), profil: 9mmx9mm (+/-2%); * Kolor mebli dąb z fakturą drewna i czerń drewnopodobny, odcień do uzgodnienia z Zamawiającym;   **Zdjęcie poglądowe:** | **Szt.** | | **1** | |  |  |
| **32.** | **Lamele na płycie czarnej:**  Lamele drewniane w kolorze jasny dąb naturalny na czarnej płycie MDF, szerokość panelu z lamelami - 30 cm, szerokość lamela - 1,8 cm, grubość lamela - 2,7 cm, odległość między lamelami - 1,5 cm, długość lamela – 265 cm:   * Panele z lamelami montowane na ścianie w dwóch lokalizacjach: * Wymiary powierzchni z lamelami: recepcja - szer. 115 cm x wys. 258 cm, biuro kierownika - szer. 80 cm x wys. 258 cm; | **kpl.** | | **2** | |  |  |
| **33.** | **Zmywarka do zabudowy do zestawów gospodarczych z pozycji 18 i 20:**   * Wymiary zmywarki: 44,8 x 81,5 x 55 cm (+/- 2%) w wymiarach zapewniających możliwość montażu w szafce z pozycji 18 i 20; * Pojemność nie mniej niż 10 kpl; * Zużycie prądu (100 cykli): 59 kWh; * Zużycie wody na cykl nie więcej niż 8 litrów; * Poziom hałasu nie więcej niż 44 dB; * System mycia sztućców: szuflada na sztućce; * Zintegrowany panel sterujący; * Sterowanie elektroniczne; * Wyświetlacz ledowy; * Dno zmywarki wykonane ze stali nierdzewnej; * Klasa energetyczna C; * Programy zmywania: autoczyszczenie, automatyczny, cichy, higieniczny, program godzinny autoczyszczenie; * Sygnał dźwiękowy, sygnał świetlny; * Dodatkowe suszenie, zmywanie strefowe; * Automatyczne otwieranie drzwi; | **Szt.** | | **2** | |  |  |
| **34.** | **Lodówka/chłodziarka do zestawów gospodarczych z pkt.10**   * Wymiary: 50,3x45,3x45,5 (+/- 2%) w wymiarach zapewniających możliwość montażu w szafce z pozycji 10; * Pojemność nie więcej niż 46 l; * Waga nie więcej niż 15 kg; * Poziom hałasu nie więcej niż 39 dB; * Zużycie energii: 80 kWh/rok (+/-5%); * Komora niskich temperatur sterowana mechanicznie; * Kolor obudowy – czarny; * Zmiana kierunku otwierania drzwi; * Nóżka poziomująca; * Wewnątrz szklana półka; * Na drzwiach wewnątrz dwa stabilne uchwyty (mniejszy w górnej części drzwi oraz większy na dole biegnący przez całą szerokość drzwiczek), zapobiegające przewracaniu się i wypadaniu produktów; | **Szt.** | | **15** | |  |  |
| **35.** | **Lodówka/chłodziarka do zestawów gospodarczych z pkt.11**   * Wymiary: szerokość – 48 cm, wysokość – 84 cm, głębokość – 50 cm (+/- 2%) w wymiarach zapewniających możliwość montażu w szafce z pozycji 11; * Pojemność całkowita nie więcej niż 82 l; * Pojemność chłodziarki nie więcej niż 70 l; * Pojemność zamrażalnika nie więcej niż 11 l; * Waga nie więcej niż 22 kg; * Poziom hałasu nie więcej niż 40 dB; * Zużycie energii: 135 kWh/rok (+/-5%); * Moc 80W (+/-5%); * Kolor obudowy – czarny; * Zmiana kierunku otwierania drzwi; * Automatyczne odszranianie; * Wewnątrz dwie szklane półki, pojemnik na warzywa; * 3 transparentne półki na drzwiach; | **Szt.** | | **4** | |  |  |
| **36.** | **Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca do zestawów gospodarczych z pkt. 18, 19, 20**   * Szerokość: 44 cm, wysokość: 25,8 cm, głębokość: 34,4 cm (+/- 2%) w wymiarach zapewniających możliwość montażu w szafkach z pozycji 18, 19, 20; * Waga nie więcej niż 11 kg; * Kolor: czarny; * Sterowanie mechaniczne; * Średnica talerza obrotowego 25,5 cm (+/- 2%); * Moc 800W (+/- 5%); * Ilość poziomów mocy co najmniej 5; * Objętość komory gotowania nie więcej niż 20 l; * Funkcja rozmrażania; | **Szt.** | | **5** | |  |  |
| **Łącznie wartość brutto Zadania:** | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.