**Szczecin, dnia 3 listopada 2020r**

**ZP/220/68/20**

**w sprawie: przetargu nieograniczonego na dostawę kombinezonów ochronnych dla SPSK-2**

 **Wyjaśnienia 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kombinezonów w rozmiarach od M do XXL?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań.**

**Wykonawca II**

Prosimy o dopuszczenie kombinezonu:

Kombinezon ochronny jednoczęściowy z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości wyposażoną dodatkowo w taśmę zabezpieczającą , kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie, co wzmacnia efekt ochronny oraz komfort ruchów, szwy dodatkowo zabezpieczone niebieską taśmą .Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III odzieży ochronnej wg. normy 14126:2003+AC:2004. Zgodny z normami:

EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 3B – ochrona przed przeciekaniem płynów,

EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 4B – ochrona przed przeciekaniem po spryskaniu,

EN 1149-5:2008 – posiada właściwości antystatyczne,

EU 2016/425 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE),

EN 14325:2018 - odporność na penetrację płynów, chemikaliów klasa 3, wytrzymałość szwów klasa 2

ISO 16604 - Odporność na przenikanie zanieczyszczonych cieczy pod ciśnieniem hydrostatycznym, klasa 6

ISO 22610 - Odporność na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 6

ISO 22612 - Odporność na przenikanie skażonych cząstek, klasa3

Wykonany z polipropylenu laminowanego folią PE, gramatura całkowita laminatu: 55 g/m2 ±2 ,materiał miękki, przyjazny dla skory, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Paroprzepuszczalność (WVTR): 2000 (38ºC-90% RH 24 h (Macon), odporność na penetrację wody: 240 cmH2O. Dostępne rozmiary S-3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, (i/lub bezpośrednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności. Opakowanie jednostkowe – foliowe.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza pod warunkiem oznakowania kombinezony znakiem CE.**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.**

 **Z poważaniem**

 Dyrektor SPSK-2

/podpis w oryginale/

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***