**RI.271.2.13.2021 ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ**

**Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w Debrznie**

**Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w SWZ, Dokumentacji projektowej oraz Projektowanych Postanowieniach Umownych stanowiących załączniki do SWZ.**

1. Część 1: Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 233010 G przy ulicy Mokotowskiej w Debrznie**, według załączonej dokumentacji i przedmiaru.**

Część 2: Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniach dróg nr 233010G i 233032G w Debrznie**, według załączonej dokumentacji i przedmiaru.**

1. Przedmiotem inwestycji jest:

Część 1

- wykonanie przebudowy nawierzchni (rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych z kostki betonowej) - ul. Mokotowska,

- przebudowa nawierzchni chodników w obrębie projektowanego przejścia dla pieszych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,

-budowa nawierzchni chodnika w obrębie projektowanego przejścia dla pieszych

-ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm (wystawionych na 1 powyżej krawędzi jezdni) z wykonaniem ławy betonowej z oporem - jako obramowanie nawierzchni jezdni,

-ustawienie krawężników betonowych wyługowanych o wymiarach 15x22cm (wystawionych na 1 cm powyżej krawędzi jezdni) z wykonaniem ławy betonowej z oporem - jako obramowanie nawierzchni jezdni na zjazdach,

-ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem - jako obramowanie chodników,

-zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku - wykonanie płytek prowadzących i ostrzegawczych ułatwiający dostęp osobom niepełnosprawnych

-budowę oświetlenia ulicznego LED - doświetlające przejścia dla pieszych ,

-remont istniejącej infrastruktury w obszarze prowadzonych prac budowlanych,

- odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego i pionowego.

Część 2

-wykonanie przebudowy nawierzchni (rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych z kostki betonowej) - ul. Mokotowska, ul. Przechodnia

-przebudowa nawierzchni chodników w obrębie skrzyżowania z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,

-ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm (wystawionych na 1 powyżej krawędzi jezdni) z wykonaniem ławy betonowej z oporem - jako obramowanie nawierzchni jezdni,

-ustawienie krawężników betonowych wyługowanych o wymiarach 15x22cm (wystawionych na 1 cm powyżej krawędzi jezdni) z wykonaniem ławy betonowej z oporem - jako obramowanie nawierzchni jezdni na zjazdach,

-ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem - jako obramowanie chodników,

-zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku - wykonanie płytek prowadzących i ostrzegawczych ułatwiający dostęp osobom niepełnosprawnych

-budowę wpustów kanalizacji deszczowej,

- budowę oświetlenia ulicznego LED - doświetlające przejścia dla pieszych ,

- remont istniejącej infrastruktury w obszarze prowadzonych prac budowlanych,

- odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego i pionowego.

1. Wykonawca zapewni jeśli jest taka konieczność nadzór archeologiczny.
2. Na czas realizacji inwestycji Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu. Przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu projekt musi być zaopiniowany w odpowiednich jednostkach samorządowych i policji.
3. Zamawiający informuje, iż w związku z tym, że Wykonawca składa ofertę z ceną określoną ryczałtowo - złożony przez wykonawcę przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy stanowi jedynie uzasadnienie merytoryczne oferowanej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego.
4. Zamawiający nie zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.
5. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, oraz załącznikach do niej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.