Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia w ramach postępowania pn. **„Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie”.**

**Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnia Wykonawca):**

**Marka pojazdu: ………………………………………………………………………………..**

**Model: ………………………………………………………………………………………….**

**Rok produkcji: …………………………………………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | **Wymagane parametry techniczno - użytkowe** | **Parametry techniczno – użytkowe oferowanego pojazdu****(wypełnia Wykonawca)\*** |
| *1* | *2* | *3* |
|  | Silnik napędzany olejem napędowym, wysokoprężny, z turbodoładowaniem, rzędowy z czterema cylindrami i mocy minimalnej 130 KM, pojemność silnika nie mniej niż 1900 cm3, spełniający aktualną normę emisji spalin – min. Euro 6d |  |
|  | Skrzynia biegów manualna, 6-cio biegowa + bieg wsteczny |  |
|  | Samochód o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony |  |
|  | Typ zabudowy L2H1, rozstaw osi min. 3300 mm, całkowita długość pojazdu min. 5300 mm |  |
|  | Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie |  |
|  | Ilość miejsc siedzących 9 (1 kierowca + 8 pasażerów w tym z opcją jednego pasażera na wózku inwalidzkim) |  |
|  | Kolor szary, srebrny, beżowy lub zbliżony, lakier metalizowany |  |
|  | Klimatyzacja z tylnymi nawiewami i sterowaniem |  |
|  | Drzwi boczne przesuwne min. po prawej stronie w przestrzeni pasażerskiej (dopuszczalna opcja drzwi prawe i lewe odsuwane przeszklone) |  |
|  | Uchwyt na słupku B z prawej strony pomagający przy wsiadaniu (w opcji drzwi prawe i lewe odsuwane przeszklone w przestrzeni pasażerskiej – uchwyty z obu stron na słupkach B) |  |
|  | Okna w części prawej, lewej i tylnych drzwiach w przestrzeni pasażerskiej |  |
|  | Drzwi tylne podwójne otwierane pod kątem 1800 |  |
|  | Lusterka zewnętrzne prawe i lewe regulowane elektrycznie |  |
|  | Szyby tylne podgrzewane, ze spryskiwaczem i wycieraczką |  |
|  | Szyby przednie boczne regulowane elektrycznie |  |
|  | Koła z obręczami stalowymi o wymiarach opon min. 16 cali – opony letnie + kołpaki |  |
|  | Koła z obręczami stalowymi o wymiarach opon min. 16 cali – opony zimowe + kołpaki |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe z obręczą stalową o wymiarach opony min. 16 cali |  |
|  | Narzędzia i podnośnik do wymiany koła |  |
|  | System ESP z asystentem hamowania, ABS, wspomaganie ruszania pod górę |  |
|  | Osłony przeciw słoneczne wewnątrz kabiny (przednia szyba) |  |
|  | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów (z przodu), możliwość dezaktywacji poduszki pasażera |  |
|  | Regulacja fotela kierowcy – przesuw przód/tył, pochylenie oparcia, regulacja wysokości, podłokietnik |  |
|  | Zagłówki we wszystkich fotelach |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i wszystkich pasażerów |  |
|  | Kontrolka informująca o niezapiętych pasach kierowcy |  |
|  | Zamykany schowek w desce rozdzielczej |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | Hamulce tarczowe przód i tył |  |
|  | Wskaźnik ciśnienia w oponach |  |
|  | Kierownica obszyta skórą |  |
|  | Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
|  | Lusterko wsteczne wewnętrzne |  |
|  | Komputer pokładowy – zasięg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna |  |
|  | Uchwyt na napoje w desce rozdzielczej x 2 szt. |  |
|  | Automatycznie włączane światła do jazdy dziennej |  |
|  | Automatycznie włączane światła mijania (czujnik zmierzchu) |  |
|  | Regulacja wysokości reflektorów przednich |  |
|  | Podłoga w kabinie i przestrzeni pasażerskiej wyłożona wykładziną gumową, antypoślizgową |  |
|  | Gniazdo 12V, gniazdo USB, gniazdo zasilania 12V w części pasażerskiej |  |
|  | Radio z Bluetooth i zestawem głośnomówiącym, sterowane z kierownicy |  |
|  | Głośniki w przestrzeni kierowcy i przestrzeni pasażerskiej |  |
|  | Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości |  |
|  | Centralny zamek w kluczyku sterowany z pilota |  |
|  | Alarm antykradzieżowy i immobiliser |  |
|  | Czujniki parkowania przód/tył |  |
|  | Fabrycznie montowany wyświetlacz multimedialny z kamerą cofania |  |
|  | Szyby termoizolacyjne w kabinie kierowcy i przyciemniane w kabinie pasażerskiej oraz tylnych drzwiach o wysokiej zdolności filtrującej |  |
|  | Apteczka typu samochodowego zamontowana w miejscu łatwo dostępnym |  |
|  | Trójkąt, gaśnica samochodowa |  |
|  | Gumowe dywaniki samochodowe |  |
|  | Tapicerowany na całej długości dach |  |
|  | Pożądane rozmieszczenie siedzeń w pojeździe:* rząd I – 3 miejsca (kierowca i dwóch pasażerów),
* rząd II – 3 miejsca (trzech pasażerów) lub konfiguracja 2+1 (z możliwością demontażu),
* rząd III – 3 miejsca/trzy oddzielne fotele lub konfiguracja 2+1 (z możliwością demontażu),
* drugi i trzeci rząd foteli szybko demontowalny.
 |  |
|  | Składany podjazd, tj. najazdy teleskopowe dla wózków inwalidzkich z atestem (drzwi tylne) |  |
|  | Szyny podłogowe do mocowania 1 wózka inwalidzkiego |  |
|  | Pasy do mocowania 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, pasy do mocowania 1 wózka inwalidzkiego |  |
|  | Dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu |  |
|  | Dodatkowe światło stop |  |
|  | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem informującym o przewozie osób niepełnosprawnych |  |

**\* Wykonawca uzupełnia tabelę wypełniając odpowiednio każdą pozycję.**

***(podpis elektroniczny Wykonawcy)***