**Załącznik nr 1 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje dotyczące wykonawcy**  *(Identyfikacja wykonawcy):* | **Odpowiedź:** *(wypełnia wykonawca)* |
| Nazwa i adres wykonawcy[[1]](#footnote-1): |  |
| Numer NIP:  Numer REGON:[[2]](#footnote-2) | [……]  [……] |
| Dane teleadresowe wykonawcy:  Telefon:  Adres e-mail: | [……]  [……] |
| Rodzaj Wykonawcy *(wybrać odpowiednie)*[[3]](#footnote-3) ? | mikroprzedsiębiorstwo  małe przedsiębiorstwo  średnie przedsiębiorstwo  jednoosobowa działalność gospodarcza  osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej  inny rodzaj |
| Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu:  Imię i nazwisko:  Stanowisko:  Podstawa umocowania: | [……]  [……]  [……] |
| Czy dokumentacja, z której wynika sposób reprezentacji wykonawcy (np. organ uprawniony do reprezentacji podmiotu) można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych[[4]](#footnote-4):  Jeżeli powyższe dane są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać dane niezbędne do ich pobrania: | [ ] Tak, można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych  [ ] Nie   (np. adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji, identyfikator wydruku): [……] |

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE**

**UL. SPEDYTORSKA 6/7, 70-632 SZCZECIN**

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **„Dostawa wyposażenia sali multimedialnej”**:

1. **SKŁADAMY** ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.
2. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia za:

**cenę netto ……………………………………………… zł**

**wartość podatku VAT (23%) …………………………………….……….. zł**

**cenę brutto ……………….…………………………….. zł**

1. Oświadczamy, iż oferujemy urządzenia zgodnie z poniższym zestawieniem:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Producent** | **Model** |
| **1** | Zestaw (jednostka sterująca, kamera 4K, dotykowy panel sterujący, akcesoria niezbędne do uruchomienia zestawu) – 1 komplet | | |
| **1.1** | Jednostka sterująca Compute Unit – 1 sztuka |  |  |
| **1.2** | Kamera 4K – 1 sztuka |  |  |
| **1.3** | Dotykowy panel sterujący – 1 sztuka |  |  |
| **2** | Wideotelefon – 3 sztuki |  |  |
| **3** | Projektor laserowy – 1 sztuka |  |  |
| **4** | Uchwyt do projektora – 1 sztuka |  |  |
| **5** | Ekran elektryczny – 1 komplet | | |
| **5.1** | Ekran projekcyjny – 1 sztuka |  |  |
| **5.2** | Uchwyt ścienny do montażu ekranu – 4 sztuki |  |  |
| **5.3** | Moduł do sterowania ekranem projekcyjnym – 1 sztuka |  |  |
| **6** | Zestaw: nadajnik i odbiornik (mobilny lub mocowany na stałe) – 1 komplet |  |  |
| **7** | Przełącznik matrycowy – 1 sztuka |  |  |
| **8** | DSP mikser – 1 sztuka |  |  |
| **9** | Wzmacniacz miksujący – 1 sztuka |  |  |
| **10** | Moduł do sterowania urządzeniami – 1 sztuka |  |  |
| **11** | Zestaw 7 bezprzewodowych pulpitów z mikrofonami na „gęsiej szyi”, jednostką sterującą i ładowarką do akumulatorów – 1 komplet | | |
| **11.1.** | Stacja ładująca na 4 mikrofony z interfejsem sieciowym Ethernet 10/100 Mbps – 2 sztuki |  |  |
| **11.2** | Baza do mikrofonu na „gęsiej szyi” – 7 sztuk |  |  |
| **11.3** | Mikrofon pojemnościowy – 7 sztuk |  |  |
| **12** | Zestaw głośników – 1 komplet | | |
| **12.1** | Dwukanałowy wzmacniacz audio – 1 sztuka |  |  |
| **12.2** | Głośnik – 2 sztuki |  |  |
| **12.3** | Uchwyt ścienny do głośnika – 2 sztuki |  |  |
| **13** | Switch typu PoE – 1 sztuka |  |  |
| **14** | Monitor interaktywny min. 50” ze statywem – 1 sztuka |  |  |

1. **OŚWIADCZAMY,** że udzielamy gwarancji na okres: *(uzupełnić poprzez wpisanie „X” w odpowiednią kratkę)\*:*

**- 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy**

**- 48 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy**

**- 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy**

1. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.
2. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych   
   w Specyfikacji Warunków Zamówienia i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. **OŚWIADCZAMY,** że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[5]](#footnote-5) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[6]](#footnote-6).
4. **OŚWIADCZAMY**, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od \_\_\_\_ do \_\_\_\_ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr \_\_\_ do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **OŚWIADCZAMY,** że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący *(niepotrzebne skreślić):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

1. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Załącznik nr 1A do SWZ**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagania minimalne** | **Parametry oferowane (należy podać oferowane parametry, nie dopuszcza się ogólnych stwierdzeń TAK, OK, spełnia itp.)** |
| Wszystkie wskazane parametry to parametry minimalne | |
| 1. Zestaw (jednostka sterująca, kamera 4K, dotykowy panel sterujący, akcesoria niezbędne do uruchomienia zestawu) – 1 komplet | |
| Zestaw musi zawierać następujące elementy:   * jednostka sterująca – komputer przygotowany do pracy w trybie Microsoft Teams Rooms (nazwany dalej Compute Unit), * kamera 4K, * dotykowy panel sterujący, * akcesoria niezbędne do uruchomienia zestawu. |  |
| 1.1. Jednostka sterująca Compute Unit – 1 sztuka | |
| Procesor:   * osiągający minimum: 20000 pkt. w testach „PassMark – CPU Mega List” z dnia 26 października 2023 (wynik testu zaproponowanego procesora musi być opublikowany w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ „Wykaz procesorów” w niniejszym postępowaniu),   wyniki testów na podstawie zestawienia publikowanego na stronie: *https://www.cpubenchmark.net/ CPU\_mega\_page.html*   * należy podać model procesora i ilość punktów. |  |
| Pamięć: RAM 16 GB |  |
| Dysk: 256 GB SSD |  |
| Porty:   * USB-A, standard 3.1 lub nowszy – 6 sztuk, * USB-C, standard 3.1 lub nowszy – 2 sztuki, * wyjście HDMI – 1 sztuka, * Display Port – 2 sztuki, * RJ45 – 10/100/1000Mbps – 1 sztuka, * Mini Jack 3,5mm – 1 sztuka, * gniazdo zasilania – 1 sztuka, * adapter HDMI-Display Port – 1 sztuka, * w przypadku dedykowanego zasilacza należy również dostarczyć zasilacz. |  |
| System operacyjny: preinstalowany Windows 10/11 w wersji dla Microsoft Teams Room. Dopuszcza się oprogramowanie równoważne zgodnie z warunkami równoważności określonymi w załączniku nr 3 do SWZ.  ***W przypadku gdy wykonawca oferuje system równoważny należy podać parametry w celu potwierdzenia równoważności*** |  |
| 1.2. Kamera 4K – 1 sztuka | |
| Kamera wyposażona w dwa obiektywy |  |
| Kąty widzenia w poziomie poszczególnych obiektywów:   * obiektyw 1 – 120 stopni, * obiektyw 2 – 70 stopni. |  |
| Powiększenie: 7 x zoom cyfrowy |  |
| Automatyczne kadrowanie: grupy osób, osoby mówiącej |  |
| Porty:   * USB-C, standard 3.0 – 1 sztuka, * RJ45 – 10/100/1000Mbps – 1 sztuka z możliwością zasilania kamery przez PoE, * gniazdo zasilania – 1 sztuka. |  |
| Akcesoria:   * przewód USB-C na USB-A – 1 sztuka, * przewód Ethernet Cat.5e – 1 sztuka, * zasilacz PoE – 1 sztuka. |  |
| 1.3. Dotykowy panel sterujący – 1 sztuka | |
| Stołowy panel sterujący z ekranem dotykowym o rozmiarze min. 8 cali |  |
| Rozdzielczość ekranu: 1280x800 pixeli |  |
| Panel wyposażony w czujnik zbliżeniowy |  |
| Porty:   * USB-A, standard 3.0 – 1 sztuka, * USB-C, standard 3.0 – 1 sztuka, * HDMI IN mini – 1 sztuka, * gniazdo zasilania – 1 sztuka. |  |
| Dodatkowe akcesoria:   * zasilacz 230V – 1 sztuka, * przewód USB-C na USB-A o długości 10m – 1 sztuka. |  |
| 2. Wideotelefon – 3 sztuki | |
| Telefon nabiurkowy z możliwością wykonywania połączeń wideo z platformą Microsoft Teams z której korzysta Zamawiający. |  |
| Wyświetlacz:   * rozdzielczość 1280x800, * dotykowy, * kolorowy ekran LCD o rozmiarze 8 cali. |  |
| Kamera i wideo:   * kamera zintegrowana z telefonem lub dołączana przez port USB, * rozmiar matrycy: 2 megapixele, * rozdzielczość wideo: 1920x1080, * fizyczna przysłona prywatności, * regulacja kąta nachylenia kamery. |  |
| Telefon wyposażony w fizyczne przyciski:   * klawiatura numeryczna, * regulacja głośności, * wyciszenie mikrofonu, * tryb głośnomówiący, * wł./wył. kamery. |  |
| Porty i łączność:   * USB-A, standard 2.0 – 1 sztuka, * HDMI OUT – 1 sztuka, * RJ45 – 10/100/1000Mbps – 2 sztuki, * RJ9 – do podłączenia opcjonalnej słuchawki, * zintegrowany moduł Bluetooth w standardzie 4.2, * zintegrowany moduł Wi-Fi, wspierający standardy 802.11a/b/g/n/ac. |  |
| Funkcje audio:   * obsługa szerokopasmowego dźwięku HD, * automatyczna redukcja echa oraz tłumienie zakłóceń i hałasów z otoczenia, * telefon wyposażony w przewodową słuchawkę doręczną. |  |
| Sieć, protokoły i standardy:   * obsługa IPv4 oraz IPv6, * ręczna konfiguracja adresacji IP lub automatyczna przez DHCP, * obsługa 802.1x, * możliwość konfigurowania telefonu przez przeglądarkę z wykorzystaniem protokołu HTTPS. |  |
| Pozostałe:   * możliwość zmiany kąta nachylenia ekranu telefonu, * urządzenie posiadające certyfikację Microsoft. |  |
| 3. Projektor laserowy – 1 sztuka | |
| Wyświetlacz:   * technologia wyświetlania: DLP, * rozdzielczość: 1920 x 1200, * jasność: 5200 lumenów, * natywne proporcje ekranu: 16:10, * współczynnik projekcji zgodny z: 4:3, 16:9, 16:10, * korekcja trapezowa pionowa: +/- 30%, * korekcja trapezowa pozioma: +/- 30%, * jednolitość: 85%. |  |
| Źródło światła: laser |  |
| Żywotność lampy: 30000 godzin |  |
| Projekcja:   * współczynnik projekcji 0.79:1, * odległość wyświetlania 0.5 – 5.2m, * ogniskowa: 11.66 mm. |  |
| Porty wejścia:   * HDMI 2.0 – 1 sztuka, * VGA – 2 sztuki, * złącze kompaktowe – 1 sztuka, * Audio 3.5mm – 1 sztuka, * HDBaseT – 1 sztuka, * S-Video – 1 sztuka, * mikrofon Mic 3.5 mm – 1 sztuka. |  |
| Porty wyjścia:   * Audio 3.5mm – 1 sztuka, * USB-A power 1.5A – 1 sztuka, * VGA – 1 sztuka. |  |
| Porty pozostałe:   * RS323 – 1 sztuka, * 12V trigger – 1 sztuka, * RJ45 – 1 sztuka. |  |
| Ogólne:   * maksymalny poziom hałasu: 38 dB, * ochrona: IP6X, * maksymalny pobór prądu: 389W, * maksymalna waga: 8 kg. |  |
| 4. Uchwyt do projektora – 1 sztuka | |
| Parametry:   * typ: ścienny, * obciążenie: 10 kg, * możliwość pochylenia w osi projektora: +/- 42°, * odległość od punktu mocowania: 83.5 – 146.5 cm, * możliwość ukrycia przewodów w uchwycie, * kolor: biały, * materiał: aluminium. |  |
| 5. Ekran elektryczny – 1 komplet | |
| Zestaw musi zawierać następujące elementy:   * ekran projekcyjny, * uchwyty ścienne do montażu ekranu, * moduł do sterowania ekranem projekcyjnym. |  |
| 5.1. Ekran projekcyjny – 1 sztuka | |
| Ekran projekcyjny, montowany naściennie z napędem elektrycznym |  |
| Parametry:   * szerokość powierzchni projekcyjnej: 300 cm, * wysokość powierzchni projekcyjnej: 187 cm, * format obrazu: 16:10, * rodzaj projekcji: przednia. |  |
| 5.2. Uchwyt ścienny do montażu ekranu – 4 sztuki | |
| Dodatkowy uchwyt do zamocowania ekranu w odległości pomiędzy 8 a 10 cm od ściany, na której w przyszłości zostaną zamontowane monitory |  |
| 5.3. Moduł do sterowania ekranem projekcyjnym – 1 sztuka | |
| Moduł pozwalający na sterowanie ekranem elektrycznym korzystając z:   * Relay, * RF: 433,92 Mhz, * IR: 28 kHz, * włącznik manualny, * 12 V Trigger.   Pozostałe parametry:   * moc: AC 200-240V50Hz +/- 10%, * temperatura pracy: 0-70 st. C, * pobór prądu: <300W, * czułość: -110dBm. |  |
| 6. Zestaw: nadajnik i odbiornik (mobilny lub mocowany na stałe) – 1 komplet | |
| Zestaw: nadajnik HDMI-HDBaseT i odbiornik HDBaseT-HDMI |  |
| Parametry:   * obsługa rozdzielczości:   + 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0),   + 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4), * obsługa HDMI (3D, Deep Color, 4K), * HDCP, * obsługa Consumer Electronics Control (CEC), * transmisja sygnałów 4K na odległość do 70m. |  |
| Złącza:   * odbiornik:   + wejście: RJ45 – 1 sztuka,   + wyjście: HDMI – 2 sztuki,   + złącze zasilania: DC Jack – 1 sztuka, * nadajnik:   + wejście: HDMI – 1 sztuka,   + wyjście: HDMI – 1 sztuka,   + wyjście: RJ45 – 1 sztuka. |  |
| Pozostałe parametry:   * sterowanie RS-232, * obudowa metalowa, * zasilanie: gniazdo DC Jack, * w przypadku dedykowanego zasilacza należy również dostarczyć zasilacz. |  |
| 7. Przełącznik matrycowy – 1 sztuka | |
| Parametry:   * obsługa rozdzielczości:   + 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4), * obsługa HDMI 2.0 (3D, Deep Color), * impedancja wej/wyj 100 Ohm, * maksymalna szybkość transmisji danych 18 Gbps, * obsługa Consumer Electronics Control (CEC), * zgodność HDCP 2.2. |  |
| Złącza:   * wejście: HDMI – 8 sztuk, * wyjście: HDMI – 1 sztuka. |  |
| Pozostałe parametry:   * sterowanie RS-232, * zasilanie: gniazdo DC Jack, * w przypadku dedykowanego zasilacza należy również dostarczyć zasilacz. |  |
| 8. DSP mikser – 1 sztuka | |
| Parametry:   * obsługa rozdzielczości:   + 4096 x 2160 / @ 60Hz (4:4:4), * obsługa HDMI 2.0 (3D, Deep Color), * HDCP 2.2. |  |
| Złącza:   * wejście: HDMI – 1 sztuka, * wejście: Coaxial – 1 sztuka, * wejście: 3 pin termilan block audio – 1 sztuka, * wyjście: HDMI – 1 sztuka, * wyjście: Coaxial – 1 sztuka, * wyjście: 3 pin termilan block audio – 1 sztuka. |  |
| Pozostałe parametry:   * obudowa metalowa, * zasilanie: gniazdo DC Jack, * w przypadku dedykowanego zasilacza należy również dostarczyć zasilacz. |  |
| 9. Wzmacniacz miksujący – 1 sztuka | |
| Złącza:   * USB 2.0 – 1 sztuka, * wejście Dante – 10 sztuk, * wyjście Dante – 8 sztuk, * wejście TRRS 3.5mm – 1 sztuka. |  |
| Pobór prądu maksymalnie: 17.5 W |  |
| Częstotliwość próbkowania: 48 kHz |  |
| 10. Moduł do sterowania urządzeniami – 1 sztuka | |
| 8-kanałowy bezprzewodowy punkt dostępowy |  |
| Parametry:   * kompatybilny z zaoferowanymi mikrofonami bezprzewodowymi i procesorem audio, * zasilanie POE, * moduł z pokrywą przystosowaną do malowania, co pozwali na dopasowanie kolorystyczne i wizualne do otoczenia w sali konferencyjnej, * płytka do montażu ściennego/sufitowego, * komunikacja z systemem za pośrednictwem pojedynczego kabla ethernetowego (kompatybilność z PoE), * urządzenie musi spełniać standardy bezpieczeństwa pożarowego dla instalacji montowanych w sufitach podwieszanych, * dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa, * możliwość zwrotnej transmisji sygnału audio oraz zdalnego sterowania ustawieniami mikrofonu bezprzewodowego w czasie rzeczywistym, * automatyczna koordynacja częstotliwości, * automatyczne skanowanie dostępnego spektrum radiowego, * koordynacja oraz przydzielanie czystych częstotliwości i automatyczne wybieranie kanałów niezagrożonych niespodziewanymi interferencjami, * zgodność z cyfrową siecią audio Dante™ aby zapewnić niskolatencyjny transport cyfrowych sygnałów audio z mikrofonów bezprzewodowych do dowolnego urządzenia z portem Dante za pośrednictwem przewodu Cat5e, * bezpieczeństwo transmisji dzięki użyciu 256-bitowego klucza AES, * optymalizacja wykorzystania spektrum radiowego poprzez wybór właściwej mocy nadawania dla danego zasięgu roboczego, * diagnostyczne diody LED muszą wizualizować informacje o aktywności systemu i zasilaniu, połączeniu bezprzewodowym oraz stanie sieci audio. |  |
| 11. Zestaw 7 bezprzewodowych pulpitów z mikrofonami na „gęsiej szyi”, jednostką sterującą i ładowarką do akumulatorów – 1 komplet | |
| Zestaw musi zawierać następujące elementy:   * stacja ładująca na 4 mikrofony z interfejsem sieciowym Ethernet 10/100 Mbps, * baza do mikrofonu na „gęsiej szyi”, * mikrofon pojemnościowy. |  |
| 11.1. Stacja ładująca na 4 mikrofony z interfejsem sieciowym Ethernet 10/100 Mbps – 2 sztuki | |
| Parametry:   * stacja ładująca 4 bazy mikrofonów na gęsiej szyi, * maksymalny czas ładowania: 1h-50% i 2h-100%, * maksymalna waga: 3 kg, * wskaźniki stanu naładowania: 5-segmentowy LED informujący o stanie naładowania każdego z zadokowanych mikrofonów, * zdalny monitoring stanu ładowania poprzez połączenie ethernetowe z systemem pozwalający na zdalne monitorowanie czasu ładowania akumulatorów, podawanego w godzinach i minutach, przy użyciu oprogramowania lub systemów kontrolnych innych producentów niż mikrofony, * przypisywanie zadokowanych mikrofonów bezprzewodowych do kanałów zaproponowanego punktu dostępowego poprzez na przykład naciśnięcie przycisku “link”. |  |
| 11.2. Baza do mikrofonu na „gęsiej szyi” – 7 sztuk | |
| Parametry:   * maksymalne wejście mikrofonowe: -9dBv (mic gain@ - 16 dB), * zakres wzmocnienia: -25 do +15 dB, * złącze do ładowania: USB 3.0, * bateria: litowo-jonowa, * żywotność baterii: do 9 h, * wyjście słuchawkowe, * zasięg do 50m, * dioda led niskiego poziomu naładowania, * programowalny przycisk wyciszenia. |  |
| 11.3. Mikrofon pojemnościowy – 7 sztuk | |
| Mikrofony muszą być w pełni kompatybilne z bazą do mikrofonów |  |
| Parametry:   * długość gęsiej szyi: pomiędzy 38 a 40 cm, * charakterystyka: kardioidalna, * impedancja wyjściowa: 170 Ohm, * czułość: -35 dBV/Pa (18mV), * maksymalny SPL: 121 dB, * SNR: 66dB, * zakres dynamiki: 93 dB. |  |
| 12. Zestaw głośników – 1 komplet | |
| Zestaw musi zawierać następujące elementy:   * dwukanałowy wzmacniacz audio, * głośniki, * uchwyty ścienne do głośników. |  |
| 12.1. Dwukanałowy wzmacniacz audio – 1 sztuka | |
| Parametry:   * wzmacniacz mocy klasy D, * pasmo przenoszenia: 10-24000Hz, * impedancja 4Ohm/8Ohm. |  |
| Złącza:   * wejścia symetryczne Euroblock – 2 sztuki, * wejścia niesymetryczne – 2 sztuki, * wyjścia Euroblock – 2 sztuki, * wyjścia SpeakON – 2 sztuki. |  |
| Pozostałe parametry:   * maksymalny pobór mocy: 600W, * montaż w szafie rack 19 cali. |  |
| 12.2. Głośnik – 2 sztuki | |
| Parametry:   * głośnik pasywny, * pasmo przenoszenia: 58-20000Hz, * kierunkowość: 120 stopni x 120 stopni, * przetwornik: 1 x 6,5”, 1 x 1”, * czułość 89 dB, * max SPL: 118 dB (Peak), * praca w 100V. |  |
| 12.3. Uchwyt ścienny do głośnika – 2 sztuki | |
| Uchwyt ścienny dedykowany do zaproponowanego głośnika |  |
| 13. Switch typu PoE – 1 sztuka | |
| Porty:   * RJ45 – 10/100/1000Mb/s – 8 sztuk. |  |
| Parametry:   * zgodność z urządzeniami działającymi w standardzie IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x, * zarządzanie poprzez przeglądarkę stron www, * zasilanie: gniazdo DC Jack, * w przypadku dedykowanego zasilacza należy również dostarczyć zasilacz. |  |
| 14. Monitor interaktywny min. 50” ze statywem – 1 sztuka | |
| Przekątna ekranu: 50 cali |  |
| Wymiary maksymalne: 750 mm x 1150 mm x 80 mm |  |
| Grafika:   * zintegrowana, * obsługa DX12, * osiągająca minimum: 1000 pkt. w testach „PassMark – G3D Mark”, wyniki testów na podstawie zestawienia publikowanego na stronie: *https://www.videocardbenchmark.net/ mid\_range\_gpus.html* * należy podać model karty graficznej i ilość punktów. |  |
| Dźwięk:   * pełnozakresowe, trójdrożne przednie głośniki stereo, * zestaw 8 pełnozakresowych mikrofonów MEMS. |  |
| Wyświetlacz:   * wyświetlacz dotykowy, współczynnik proporcji 3:2, 10-bitowe odwzorowanie kolorów, * 15,5-milimetrowa ramka, * powłoka antyodblaskowa, * technologia IPS LCD. |  |
| Modular Compute Cartridge |  |
| Procesor:   * osiągający minimum: 6200 pkt. w testach „PassMark – CPU Mega List” z dnia 26 października 2023 (wynik testu zaproponowanego procesora musi być opublikowany w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ „Wykaz procesorów” w niniejszym postępowaniu), wyniki testów na podstawie zestawienia publikowanego na stronie: *https://www.cpubenchmark.net/ CPU\_mega\_page.html* * należy podać model procesora i ilość punktów. |  |
| Pamięć RAM: 8 GB |  |
| Dysk SSD: 128 GB |  |
| Komunikacja:   * Wi-Fi 5: zgodność ze standardem IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, * technologia bezprzewodowa Bluetooth® 4.1, * bezprzewodowa projekcja obrazu Miracast. |  |
| Ekran:   * rozdzielczość: 3840 x 2560. |  |
| Pióro zgodne z zaproponowanym monitorem |  |
| Czujniki:   * dopplerowski czujnik obecności, * akcelerometr, * żyroskop. |  |
| Oprogramowanie:   * Preinstalowany Windows 10/11 w wersji dla Microsoft Teams Room. Dopuszcza się oprogramowanie równoważne zgodnie z warunkami równoważności. Dopuszcza się oprogramowanie równoważne zgodnie z warunkami równoważności określonymi w załączniku nr 3 do SWZ * Możliwość instalacji Microsoft 365 będącym na wyposażeniu Zamawiającego (licencja zostanie dostarczona przez Zamawiającego)   ***W przypadku gdy wykonawca oferuje system równoważny należy podać parametry w celu potwierdzenia równoważności*** |  |
| Obudowa:   * aluminium o precyzyjnym stopniu obróbki, * kolor: platynowy, * przyciski fizyczne: zasilanie, głośność, wybór źródła AV. |  |
| Złącza:   * USB-A – 1 sztuka, * wyjście wideo Mini-DisplayPort – 1 sztuka, * RJ45 Gigabit Ethernet – 1 sztuka, * wejście wideo HDMI – 1 sztuka, * USB-C® z wejściem DisplayPort – 1 sztuka, * USB-C® (w obudowie wyświetlacza) – 4 sztuki. |  |
| Kamera 4k:   * 30 klatek na sekundę, * sterowanie automatyczną ekspozycją, * redukcja zakłóceń obrazu, * pole widzenia 90 stopni. |  |
| Stojak z podstawą na kółkach |  |
| Zasilacz mobilny montowany na stojaku:   * napięcie wejściowe: AC 100/120/230 V, * wymagana częstotliwość: 40 - 70 Hz, * złącza wejściowe: Power IEC 60320 C13, * wymagane napięcie wyjściowe: 24 V, * maksymalne natężenie prądu: 8 A, * maksymalne zasilanie: 388 W / 400 VA, * wydajność: 90%. |  |
| Produkt musi być certyfikowany do użytkowania z usługą Microsoft Teams dla firm, z której korzysta Zamawiający |  |

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

...................................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym prowadzonym przez WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ w Szczecinie pod nazwą

**„Dostawa wyposażenia sali multimedialnej”** zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

* + - 1. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
      2. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

**PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA   
*(uzupełnić jeśli dotyczy)***

Oświadczam, że na dzień składania ofert, zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia   
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w* art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp*).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. podjąłem następujące środki naprawcze: …………………… *(opisać podjęte środki naprawcze)*

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO BEZPŁATNYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH BAZ DANYCH**

Ja/my niżej podpisany(-a)(-i) **wyrażam(-y) zgodę** aby Zamawiający uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w załączniku nr 2 do SWZ na potrzeby niniejszego postępowania, między innymi w zakresie podstawy wykluczenia o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,

Dokumenty te pobrać można pod adresami:

* odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego: [**https://ems.ms.gov.pl/**](https://ems.ms.gov.pl/)
* odpis lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: [**https://prod.ceidg.gov.pl**](https://prod.ceidg.gov.pl)**;**

W przypadku, gdy dokumenty te dostępne są pod innymi adresami niż powyżej podać należy np. adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji, identyfikator wydruku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne   
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1. *W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie numer NIP i REGON wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Patrz rozdział VII pkt. 15 SWZ.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Patrz rozdział VI pkt. 1 ppkt. 1 lit a SWZ.* [↑](#footnote-ref-4)
5. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-5)
6. *skreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO* [↑](#footnote-ref-6)