**Opis przedmiotu zamówienia:**

Zakres robót obejmuje w szczególności:

1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu +

inwentaryzacja geodezyjna z pomiarów - 0,1ha:

a) stan istniejący,

b) po zakończeniu etapu formowania skarp i wierzchowiny,

c) po wykonaniu w-wy wyrównawczej,

d) po wykonaniu w-wy słabo przepuszczalnej,

e) po wykonaniu w-wy ziemi urodzajnej,

2. Ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych ze skarp - 1000m2

3. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.> 2.0 m wraz z utylizacją – 1000m2

4. Formowanie skarp - roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW ZIEMI NA SKARPACH - ziemia na uzupełnienie pozyskana z wierzchowiny - materiał zgromadzony z wykopów - 50m3

5. - ZAGĘSZCZENIE UZUPEŁNIONYCH SKARP - 50m3

6. Zakup i transport warstwy słabo przepuszczalnej (glina piaszczysta) - gr.0,2 m - 200m3

7. Formowanie wraz z zagęszczeniem walcem/zagęszczarką - warstwa słabo przepuszczalna 0,2m - 200m3

8. Wykonanie umocnienia skarp z podwójnej kiszki faszynowej o śr. 15 cm - 500m

9. Zakup i transport warstwy ziemi - formowanie warstwy ziemi 0,3m - 300m3

10. Formowanie wraz z zagęszczeniem walcem / płytą wibracyjną - warstwa

ziemii urodzajnej gr.0,3m - 300m3

11. Obsianie skarp kwatery mieszankami traw - 1000m2

12. Wykonanie jednokrotnego koszenia, po wzejściu trawy na wysokość 10-15cm,

na skarpach wysypiska - 1000m2