Załącznik nr 1a do SWZ 
 
Numer postępowania - 02/D/RPO/2021/RWiK

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA POJAZDU SPECJALNEGO
Oferowana marka i model pojazdu - …………………………………………………………

L.p.	OPIS DANYCH TECHNICZNYCH
WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO	OPIS DANYCH TECHNICZNYCH OFEROWANEGO 
POJAZDU	
1	Zbiornik:		
	•	Cylindryczny zbiornik ze stali kotłowej z wypukłymi dennicami i wodoszczelnymi pierścieniami wzmacniającymi wspawanymi na początku i końcu zbiornika	TAK/NIE*	
	•	Grubość blachy min.6 mm	Grubość blachy …….. mm	
	•	Objętość 5.000 - 6000 litrów	Objętość …………. litrów	
	•	Posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach przegubowych	TAK/NIE*	
	•	Rama pomocnicza uniwersalna — cynkowana ogniowo	TAK/NIE*	
2	Podziały zbiornika:		
	•	Pojemność komór: całkowita 5000 - 6.000 litrów   
•	Np. komora szlamu  2/3 pojemności, komora wody 1/3 pojemności
•	Np. komora szlamu 1/2 pojemności, komora wody 1/2 pojemności
•	Inne wg uzgodnienia z zamawiającym	Pojemność komór: całkowita …………………. litrów
•	Komora szlamu …………….… l
•	Komora wody ……………..….. l	
3	Napełnianie komory wody:		
	•	Rurociąg min. DN 38 z zasuwą odcinającą	Rurociąg DN …… z zasuwą odcinającą	
	•	Sprzęgło do węża strażackiego typu Storz C lub równoważne	TAK/NIE*	
	•	System zaworu zwrotnego zabezpieczający przed skażeniem wody pitnej	TAK/NIE*	
	•	Pomiar ilości wody w zbiorniku w grubościennej rurze ze szkła organicznego z pływakiem	TAK/NIE*	
	•	Spust wody ze zbiornika rurociągiem DN80 wyposażonym w sprzęgło strażackie Storz B (lub równoważne) i zasuwę odcinającą	Spust wody ze zbiornika rurociągiem DN …….… wyposażonym w sprzęgło strażackie Storz B (lub równoważne) i zasuwę odcinającą	
4	Opróżnianie komory szlamu:		
	•	nadciśnieniem pompy ssącej lub pneumatycznym tłokiem z uszczelką NBR i włazem rewizyjnym DN 500	TAK/NIE*	
5	Dennica zamykająca/opróżniająca:		
	•	Otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz	TAK/NIE*	
	•	Uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą — olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie ustalającej	TAK/NIE*	
	•	Dennica unoszona do góry siłownikami hydraulicznym z automatycznym zabezpieczeniem przed opadaniem	TAK/NIE*	
	•	Ryglowanie dennicy - pneumatyczne	TAK/NIE*	
6	Koryto zrzutowe szlamu:		
	•	Z blachy ze stali nierdzewnej ze wzmocnionymi krawędziami	TAK/NIE*	
	•	Zamontowana pod dennicą opróżniającą jako przedłużenie płaszcza zbiornika	TAK/NIE*	
	•	Ochrona podwozia pojazdu przed zabrudzeniem	TAK/NIE*	
7	Kontrola napełnienia komory szlamu:		
	•	Wskaźnik pływakowy wyskalowany co 500 litrów	TAK/NIE*	
8	Króćce ssania i opróżniania:		
	•	W dolnej części dennicy opróżniającej z napędem pneumatycznym sterowany zdalnie	TAK/NIE*	
	•	Górny min. DN100 z napędem pneumatycznym	Górny DN……  z napędem pneumatycznym	
	•	Sprzęgło do węża. U zamawiającego funkcjonuje  typ V System Perrot z zaślepką transportową. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.	TAK/NIE*	
9	Zrzut wody z nad szlamu:		
	•	Możliwość odpompowania wody z nad szlamu z komory poprzez oddzielny system pływakowy i wąż ssący na wysięgniku	TAK/NIE*	
	•	Rura zbierająca min. DN80 z pływakiem, wewnątrz komory szlamu	Rura zbierająca DN …………. z pływakiem, wewnątrz komory szlamu	
	•	Odpompowanie wody nadciśnieniem pompy ssącej	TAK/NIE*	
10	Pompa ssąca łopatkowa:		
	•	Wydajność ssania: min. 900 m3/h (w swobodnym przepływie)	Wydajność ssania: ………… m3/h (w swobodnym przepływie)	
	•	System orurowania min.  DN 100	System orurowania DN ……………	
11	Napęd pompy ssącej:		
	•	Z przystawki mocy podwozia poprzez wał przegubowy i przekładnię wielopasową	TAK/NIE*	
	•	Osłony bezpieczeństwa pasów klinowych i napinacza	TAK/NIE*	
	•	Przyjazny w obsłudze i łatwy dostęp obsługowy, prosty system napinania pasów	TAK/NIE*	
	•	Sprzęgło pneumatyczne załączane z pulpitu sterowniczego	TAK/NIE*	
12	System zabezpieczający pompę ssącą:		
	•	Komora zabezpieczająca przed przelaniem z układem zaworów kulowych pływających	TAK/NIE*	
	•	Separator (centryfuga) oczyszczający ssane powietrze dodatkowo z cząstek stałych z zaworem kulowym odcinającym	TAK/NIE*	
	•	System rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa 0,5 bara.	TAK/NIE*	
	•	Zawór ograniczający podciśnienie usprawniający prace pompy	TAK/NIE*	
	•	System dodatkowych zaworów umożliwiających krótkotrwałą pracę z wysokim podciśnieniem	TAK/NIE*	
	•	Czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego lub inny równoważny zawór do regulacji przepływu płynów (cieczy lub gazów), który ma cztery porty / cztery miejsca do podłączenia rur	TAK/NIE*	
	•	Pneumatyczne sterowanie zaworem czwór drożnym	TAK/NIE*	
	•	Punkty smarowania wysunięte na zewnątrz ułatwiające obsługę	TAK/NIE*	
13	Pompa wodna ciśnieniowa - nurnikowa:		
	•	Wydajność min. 128 l/min przy 140 bar	Wydajność ……… l/min przy 140bar	
	•	Zabudowana na stabilnej konsoli po prawej stronie pojazdu	TAK/NIE*	
14	Napęd pompy ciśnieniowej:		
	•	Z przystawki mocy podwozia, poprzez wał kardana i przekładnię pasową	TAK/NIE*	
	•	Pasy i koła napędowe w osłonach bezpieczeństwa	TAK/NIE*	
	•	Łatwy w obsłudze system napinania pasów klinowych	TAK/NIE*	
	•	Sprzęgło pneumatyczne załączane z pulpitu sterowania	TAK/NIE*	
15	Rurociągi pompy ciśnieniowej:		
	•	Min. DN19, wraz z armaturą (zawory kulowe, ciśnieniowe przeguby obrotowe)	DN ………., wraz z armaturą (zawory kulowe, ciśnieniowe przeguby obrotowe)	
	•	Prowadzenie rurociągów łagodnymi łukami dla zredukowania oporów przepływu i strat ciśnienia	TAK/NIE*	
	•	Rurociąg napływu wody z zaworem odcinającym	TAK/NIE*	
	•	Pneumatycznie załączany zawór ciśnienia	TAK/NIE*	
	•	filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym min. DN80 ze stali nierdzewnej	filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym DN ………… ze stali nierdzewnej	
	•	Pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody	TAK/NIE*	
16	System zabezpieczający pompę wodną:		
	•	Pneumatycznie regulowany zawór membranowy. Zawór przeciążeniowy	TAK/NIE*	
	•	Zawór załączany dla otwarcia swobodnego obiegu wody	TAK/NIE*	
	•	Bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia	TAK/NIE*	
	•	Akustyczny sygnał niskiego stanu wody	TAK/NIE*	
	•	Automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku wody	TAK/NIE*	
17	Wysięgnik węża ssącego - ocynkowany:		
	•	Zamontowana na zbiorniku	TAK/NIE*	
	•	Hydrauliczny napęd (min. obrót 270 stopni, wysuw min. 1200mm, podnoszenie min. 10 stopni)	Hydrauliczny napęd (obrót ……. stopni, wysuw ….. mm, podnoszenie ……. stopni)	
	•	Zasięg wysięgnika min. 3500mm	Zasięg wysięgnika …….. mm	
18	Główny kołowrót ciśnieniowy: Na tylnej klapie		
	•	Sterowany hydraulicznie	TAK/NIE*	
	•	Pojemność do 160 mb węża min. DN 19 z automatyczną układarką węża poprzez ślimacznicę	Pojemność ……  mb węża DN ….	
19	Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy:		
	•	Z prawej strony zabudowy pod zbiornikiem	TAK/NIE*	
	•	Wykonany z blachy cynkowanej ogniowo i lakierowany proszkowo	TAK/NIE*	
	•	Pojemność węża min. 60 mb min. DN 13	Pojemność węża ….. mb DN ……	
	•	by-pass dla odprowadzenia nadmiaru wody	TAK/NIE*	
	•	Pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem	TAK/NIE*	
	•	Ryglowanie tłoka dwoma ryglami bocznymi blokowanie ręczne	TAK/NIE*	
20	Stanowisko obsługi I:		
	•	Zabudowane w zamykanej wodoszczelnej szafce z blachy kwasowej	TAK/NIE*	
	•	Sterowanie silnikiem podwozia:	TAK/NIE*	
	•	Regulacja obrotów (+/-)	TAK/NIE*	
	•	Obrotomierz	TAK/NIE*	
	•	Przystawka mocy - włącz/wyłącz	TAK/NIE*	
	•	Pompa ssąca - włącz/wyłącz	TAK/NIE*	
	•	Wakuometr	TAK/NIE*	
	•	Zawór czterodrożny lub równoważny zawór do regulacji przepływu płynów (cieczy lub gazów), który ma cztery porty / cztery miejsca do podłączenia rur - ssanie, tłoczenie, odprężanie	TAK/NIE*	
	•	Pompa ciśnieniowa - włącz/wyłącz	TAK/NIE*	
	•	Manometr	TAK/NIE*	
	•	Włącznik ciśnienia	TAK/NIE*	
	•	Regulacja ciśnienia	TAK/NIE*	
	•	Zawór kulowy min. DN 19 - otwórz/zamknij	Zawór kulowy DN …… - otwórz/zamknij	
	•	Zawór kulowy min. DN 13 - otwórz/zamknij	Zawór kulowy DN …… - otwórz/zamknij	
	•	Ryglowanie dennicy opróżniającej otwórz/zamknij (zawór ręczny)	TAK/NIE*	
	•	Podnoszenie dennicy podnieś/opuść (zawór/ręczny)	TAK/NIE*	
	•	Tłok opróżniający - przesuw / uszczelnianie	TAK/NIE*	
	•	Sterowanie ciśnieniem w uszczelce przegrody (manometr)	TAK/NIE*	
	•	Licznik roboczogodzin pompy ciśnieniowej	TAK/NIE*	
	•	Licznik roboczogodzin pompy ssącej 	TAK/NIE*	
	•	Wyłącznik bezpieczeństwa	TAK/NIE*	
21	System hydrauliczny:		
	•	Zasilany pompą zębatą z zaworami wspomagającymi	TAK/NIE*	
	•	Napełniony olejem hydraulicznym podlegającym biodegradacji	TAK/NIE*	
22	System pneumatyczny:		
	•	Wyposażony w zawór przeciążeniowy, dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza, jednostkę obsługową, zawory sterujące i linie rozprowadzające powietrze	TAK/NIE*	
23	Wanny na węże:		
	•	Po lewej stronie pojazdu otwarte wykonane ze stali kwasoodpornej	TAK/NIE*	
	•	Powierzchnie zewnętrzne emaliowane w kolorze naturalnym (srebrny metalizowany)	TAK/NIE*	
	•	Zabudowane na stabilnej konsoli	TAK/NIE*	
	•	Długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia	TAK/NIE*	
24	Skrzynki na wyposażenie:		
	•	Wykonane ze stali kwasoodpornej po prawej stronie zabudowy	TAK/NIE*	
	•	Powierzchnie zewnętrzne w kolorze naturalnym	TAK/NIE*	
	•	Zamykane na klucz i otwierane do góry pokrywy zabezpieczające	TAK/NIE*	
	•	Podział na trzy komory	TAK/NIE*	
	•	Zabudowane na stabilnej konsoli, długość całkowita uzależniona od wolnego miejsca	TAK/NIE*	
25	Skrzynia na odpady:		
	•	Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z tyłu pojazdu po lewej stronie	TAK/NIE*	
	•	wywracana dla opróżnienia i zdejmowana. Pojemność ok. 40 litrów(tolerancja pojemności – plus, minus 10 l)	wywracana dla opróżnienia i zdejmowana. Pojemność …….. litrów	
26	Węże na wyposażeniu:		
	•	Wąż ciśnieniowy główny min. 120 m 	Wąż ciśnieniowy główny …… m 	
	•	Wąż ciśnieniowy pomocniczy min. 60 m 	Wąż ciśnieniowy pomocniczy … m 	
	•	Wąż ssący min. 10 m 	Wąż ssący …… m	
27	Oświetlenie do pracy nocnej:		
	•	Lampa halogenowa podstawowa 1 sztuka montowana na stałe na wysięgniku roboczym	TAK/NIE*	
	•	Włączana na pulpicie sterowania	TAK/NIE*	
	•	1 sztuka dodatkowa — halogen przenośny z kablem min. 12 m i automatycznym zwijadłem	1 sztuka dodatkowa — halogen przenośny z kablem ………. m i automatycznym zwijadłem	
	•	Oświetlenie ostrzegawcze belka LED z pomarańczowym światłem na kabinie kierowcy z napisem określonym przez Zamawiającego (z podświetleniem)	TAK/NIE*	
	•	1 szt. LED z pomarańczowym światłem z tyłu pojazdu	TAK/NIE*	
28	Lakierowanie:		
	•	Zabudowa lakierowana w jednym kolorze lakierem akrylowym	TAK/NIE*	
29	Okleiny (oznakowanie) ostrzegawcze:		
	•	Folia odblaskowa wg normy DIN 30710 (lub równoważne) z przodu i z tyłu pojazdu	TAK/NIE*	
30	Jakość wykonania:		
	•	Zabudowa musi spełniać normy DIN 30705 lub równoważne	TAK/NIE*	
	•	Producent musi posiadać certyfikat DIN EN ISO 9001 : 2008 • Deklaracja zgodności wg wymogów UE i znak bezpieczeństwa CE lub równoważne	TAK/NIE*	
31	Specyfikacja podwozia:		
	•	Samochód fabrycznie nowy (rok produkcji min. 2020), dwuosiowy z podwoziem, napęd 4x2 o dopuszczalnej masie całkowitej nie więcej niż 12 t	TAK/NIE*	
	•	Felgi stalowe, zestaw naprawczy do wulkanizacji opon	TAK/NIE*	
	•	Zawieszenie pojazdu samopoziomujące (z tyłu poduszki, z przodu resory)	TAK/NIE*	
	•	Kabina dzienna 3 - osobowa, pokrycie tapicerki siedzeń - welur	TAK/NIE*	
	•	8-biegowa manualna skrzynia biegów	TAK/NIE*	
	•	Radio montowane w kabinie min. 2 głośniki	TAK/NIE*	
	•	Silnik wysokoprężny zapewniający jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy spełniający normę EURO 6D (lub równoważne) o mocy min. 265KM	TAK/NIE*	
	•	Przystawka mocy silnika typ NMV (lub równoważne), montowana fabrycznie do napędu pomp zabudowy,	TAK/NIE*	
	•	System układu hamulcowego z ABS, ESC	TAK/NIE*	
	•	Ogranicznik prędkości do 85 km/h,	TAK/NIE*	
	•	Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi, fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	TAK/NIE*	
	•	Układ kierownicy ze wspomaganiem hydraulicznym	TAK/NIE*	
	•	Zbiornik paliwa o poj. min. 200 1, korek paliwa zamykany na kluczyk	TAK/NIE*	
	•	System kamer - monitor w kabinie do obserwacji obszaru za samochodem - wyświetlacz kolorowy LCD	TAK/NIE*	
	•	Tachograf cyfrowy posiadający legalizację	TAK/NIE*	
	•	Akustyczny sygnał cofania	TAK/NIE*	
	•	Lampy obrysowe samochodu	TAK/NIE*	
	•	Siatka ochronna na reflektory przednie i lampy tylnie	TAK/NIE*	
	•	Osłona przeciwsłoneczna kabiny (szyba czołowa)	TAK/NIE*	
	•	Układ kierowniczy ze wspomaganiem	TAK/NIE*	
	•	Klimatyzacja	TAK/NIE*	

* niepotrzebne skreślić

Uwaga ! 

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa /tak/ lub /nie/, zaś w przypadku innych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. 
W przypadku, gdy Dostawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa /nie/  lub zaoferuje inne wartości niż wymagane przez Zamawiającego oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ. 

……………………………………………………..
Miejscowość i data
…………………………………………………………
Podpis osób uprawnionych
 do reprezentacji wykonawcy/ów