Specyfikacja i przekrój podbudowy pod sztuczną trawę:

Kluczowym elementem dla uzyskania właściwej równości podbudowy jest zastosowanie do jej wykonania kruszyw łamanych stosując następujące frakcje (od góry): **0-4mm (tzw. miał kamienny), 4-31,5mm (tzw. kliniec) i 31,5-63mm (tzw. tłuczeń).** Podbudowa wykonana z kruszyw łamanych umożliwia uzyskanie powierzchni gładkiej i stabilnej oraz przepuszczalnej dla wody.

Zaczynając od dołu :

|  |
| --- |
| Warstwy odsączające z piasku gr.10 cm |
| Podbudowa z tłucznia 31-63 mm gr. 15 cm |
| Podbudowa z klińca 4-31 mm gr. 8 cm |
| Warstwa wyrównawcza z grysu 0- 4 mm gr. 4 cm |
|  |
|  |

