[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.38
pe=2
op=1
opn=2	0	0	1	1	0	2	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	3	1	6	2	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	Podatek VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
afn=ROBOTY BUDOWLANE
nb=DOSTOSOWANIE LOKALU NR 0 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. STAWKI 3A W WARSZAWIE NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ Z CZYTELNIĄ, POMIESZCZEŃ DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH ORAZ BLANKIETÓW TYCH DOKUMENTÓW A TAKŻE ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
ab=ul. Stawki 3a; 00-193 Warszawa
ni=Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
ai=ul. Wiśniowa 50; 02-520 Warszawa
br=budowlana
dt=11.03.2024
kln=1310Ilości przedmiarowe w niniejszym kosztorysie jak i sporządzone zestawienie materiałowe są ilościami uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych jak również od przyjętych technologii wykonania robót .1310Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.13101310Wszystkie użyte w kosztorysie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.1310Jeśli w opisie zostały użyte w.w. wskazania należy je traktować jako propozycję i towarzyszy im zapis "lub równoważny".1310
cpv=45111300-1	Roboty rozbiórkowe
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
cpv=45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
cpv=45442100-8	Roboty malarskie
cpv=45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
cpv=45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	0	0	ZAŁOŻENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA131013101310Podstawa opracowania1310------------------------------------1310-zlecenie opracowania kosztorysu inwestorskiego 1310-projekt budowlany131013101310Podstawy wyceny1310------------------------------------1310Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych w programie funkcjolalno-użytkowym1310Metoda kalkulacji1310-----------------------------------1310Kosztorys opracowano metodą :13101310-uproszczoną według cen jednostkowych określonych załacznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury1310-szczegółową według cen czynników produkcji określonych załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury.131013101310Katalogi i cenniki 1310---------------------------13101310Kosztorys opracowano na podstawie katalogów nakładów rzeczowych KNR, KNR-W, KNNR, KNNR-W, KSNR  oraz analizy własnej (określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku) oraz innych (dla metody szczegółowej).1310Ceny czynników produkcji1310-materiały -według cen średnich określonych w Sekocenbud  i cen producentów.1310-sprzęt -według cen średnich określonych w Sekocenbud 1310-robocizna - według cen średnich określonych w Sekocenbud 13101310131013101310Zakres robót 13101310Roboty rozbiórkowe1310- rozebranie istniejacego ogrodzenia1310- rozebranie nawierzchni asfaltowej1310-zniwelowanie skarpy13101310Roboty montażowe:1310Stopy fundamentowe należy wykonać o grubości 40 cm zbroić siatką górą i dołem prętami fi12 A-IIIN w rozstawie 15/15cm . 1310 Trzpień ze stopy zazbroić podłużnie 1310Słupy drewniane o przekroju 14x14 cm.  Drewno C241310Więźbę dachową zaprojektowano jako krokwie oparte na belkach z drewna klasy C24. Krokwie o średnim rozstawie 60cm oparte są na murłacie 16x16cm.Murłata opiera się na belkach 16x20cm. Krokwie są o przekroju 10x14 cm. Elementy więźby dachowej łączyć na gwoździe oraz na złącza firmy np. UNINSTAL lub SIMPSON. Przy ścianie zaprojektowano specjalny łącznik poz.7 , który należy wykonać wg załączonego rysunku. Łączniki poz.7  mocować do ściany żelbetowej za pomocą kotew hilti HSA M16x140 kl.5.8 , a krokwie do łączników poz.7 przykręcać zestawami śrub M16x200  szt. 2 . Slupy drewniane łączyć z fundamentami za pomocą złączy SIMPSON lub podobnych .1310 Przed pracami montażowymi więźby dachowej drewno należy zaimpregnować środkiem przeciwgrzybiczym oraz przeciwogniowym (np. FOBOS). Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej, stykające się z elementami stalowymi, żelbetowymi lub murowanymi zabezpieczyć papą asfaltową. Stężenia przeciwwiatrowe wykonać z taśmy stalowej perforowanej. 13101310Warstwy połaci dachowej nieocieplonej D2:1310 09blachodachówka z posypką kolor ciemny grafit09~ cm1310 09łaty 4,0 x 6,0 cm094,0 cm1310 09kontrłaty 2,5 x 5,0 cm092,5 cm1310 09krokwie drewniane C24, 14x10 cm1310 09belka drewniane C24 o przekroju 16x16cm1310 09belka drewniane C24 o przekroju 16x20cm1310 09miecze w postaci belek drewnianych C24 o przekroju 10x10cm1310 09słupy C24 14x14cm13101310Zestawienie materiałów wykończeniowych:1310 09Słupy i belki - drewno C24 impregnowane i lakierowane w sposób zachowujący jej naturalną kolorystykę. 1310 09dach - blachodachówka z posypką kolor ciemny grafit;1310 09opierzenia, rynny, - stalowe, z blachy powlekanej, w kolorze jasnym brązowym;13101310Odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych z projektowanego zadaszenia odbywać będzie się za pomocą rynny o średnicy 10 cm która zostanie wpięta w istniejącą rurę spustową przy budynku karczmy13101310131013104 prętami fi12 A-IIIN , strzemionami fi6 A-III o wym 28x28cm w rozstawie co 15cm, szt.7 na 1 stopę fund.   Beton C25/3013101310szczegółowy zakres prac okresla przedmiar robót

[NARZUTY NORMA 1]
na=Podatek VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 2285]
ty=M
na="EVI" - sucha mieszanka	0
id=202x047	3
jm=kg	033
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3245.502
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380499

[RMS ZEST 2305]
ty=M
na=akrylowy preparat gruntujący	0
id=AT22001	3
jm=kg	033
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 2448]
ty=M
na=azofoska	0
id=1420800	1
jm=t	034
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.006
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1420800

[RMS ZEST 2323]
ty=M
na=bateria dla osób niepełnosprawnych	0
id=5710000	1
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5740099

[RMS ZEST 483]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1889]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 193]
ty=R
na=Betoniarze grupa II	0
id=2017851283	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 378]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 93]
ty=R
na=Blacharze grupa II	0
id=346399556	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1058]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1892]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 162]
ty=R
na=Brukarze grupa III	0
id=1919577467	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2231]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.091
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 418]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 462]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 135]
ty=R
na=Cieśle grupa II	0
id=846752104	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 409]
ty=R
na=cieśle kat.10	0
id=z60	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 410]
ty=R
na=cieśle kat.12	0
id=z54	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 450]
ty=R
na=cieśle kat.14	0
id=z51	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 412]
ty=R
na=cieśle kat.7	0
id=z62	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 411]
ty=R
na=cieśle kat.9	0
id=z58	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 331]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1166]
ty=R
na=dekarze gr.III	0
id=053	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 173]
ty=R
na=Dekarze grupa II	0
id=1353428354	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2331]
ty=M
na=dozownik na mydło w płynie - pojemność zbiornika 300 ml'- mydło uzupełniane z kanistra - wykonany z hromowanego mosiądzu na podkładzie niklu - zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztuczne - mocowany do ściany Wysokość - 21,2 cm,  Szerokość - 6 cm, Głębokość - 11,3 cm	0
id=1365099	1
jm=szt	000
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1369999

[RMS ZEST 2483]
ty=M
na=drzwi wewn. pełne - kompletne z okuciami i klamką wg projektu D5	0
id=1322400	2
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1322499

[RMS ZEST 2268]
ty=M
na=drzwi wewn. pełne, wzmocnione, antywłamaniowe z kontrolą dostępu - kompletne z okuciami i klamką wg projektu D3	0
id=1322400	2
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1322499

[RMS ZEST 2269]
ty=M
na=drzwi wewn. pełne, wzmocnione, antywłamaniowe z kontrolą dostępu - kompletne z okuciami i klamką wg projektu D4	0
id=1322400	2
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1322499

[RMS ZEST 2482]
ty=M
na=drzwi wewnętrzne - kompletne z okuciami i klamką wg projektu D6	0
id=1322400	2
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1322499

[RMS ZEST 2481]
ty=M
na=drzwi wewnętrzne pełne przesuwne - ościeżnica + skrzydło drzwiowe + kaseta + szyna przesuwna - kompletne wg projektu - D2	0
id=2713999	2
jm=m2	050
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.89
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2714999

[RMS ZEST 2262]
ty=M
na=drzwi wewnętrzne pełne wzmocnione antywłamaniowe - ościeżnica + skrzydło drzwiowe - kompletne z okuciami i klamką wg projektuD1	0
id=2713999	2
jm=m2	050
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.73
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2714999

[RMS ZEST 2475]
ty=M
na=dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5116399	2
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5106099

[RMS ZEST 159]
ty=R
na=Elektromonter grupa III	0
id=2066489466	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 521]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1821]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.III	0
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 522]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1820]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.IV	0
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1874]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2234]
ty=M
na=farby wewn nawierzchniowe - kolor biały RAL9003	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=366.868
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 2235]
ty=M
na=farby wewn nawierzchniowe - kolor ciemny brąz RAL8011	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.029
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 2236]
ty=M
na=farby wewn nawierzchniowe - kolor jasny brąz RAL8001	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.066
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 2233]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=261.503
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 2468]
ty=M
na=gips budowlany zwykły	0
id=1740100	1
jm=kg	033
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=238.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299;1740199

[RMS ZEST 2224]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=kg	033
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=802.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299;1410199

[RMS ZEST 2256]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 2342]
ty=M
na=hydrant dn 25 Fit	0
id=5760099	2
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5760099

[RMS ZEST 1873]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1324]
ty=R
na=kamieniarze gr.II	0
id=102	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1323]
ty=R
na=kamieniarze gr.III	0
id=103	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1322]
ty=R
na=kamieniarze gr.IV	0
id=104	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2283]
ty=M
na=kątownik do profili ościeżnicowych UA 100	0
id=1323399	2
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.4

[RMS ZEST 2477]
ty=M
na=klamka do zewnętrznej furtki	0
id=1344399	1
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1348560

[RMS ZEST 2295]
ty=M
na=klej Butapren B	0
id=1550201	1
jm=kg	033
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=161.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551599

[RMS ZEST 2478]
ty=M
na=klimatyzator Moc chłodnicza nominalna: 3,5 kW Moc grzewcza nominalna: 3,8 kW Technologia DC Inwerter Maksymalna długość instalacji chłodniczej: 25 - 50 m Maksymalna  wysokość instalacji chłodniczej: 10 - 25 m Czynnik chłodniczy: R32 Klasa energetyczna: A++/ A+  Zalecana temperatura pracy dla trybu chłodzenia: -15 ~ 50°C Zalecana temperatura pracy dla trybu grzania: -25 ~ 30°C	0
id=6582604	1
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.04

[RMS ZEST 2264]
ty=M
na=kołki rozporowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=347.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 2492]
ty=M
na=Komplet paneli akustycznych tworzących kompozycję: 4x60x60 cm	0
id=8990499	2
jm=kpl	000
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 2251]
ty=M
na=korki kanalizacyjne z PCV śr.110 mm	0
id=5613503	2
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2249]
ty=M
na=korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50mm	0
id=5613501	2
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2252]
ty=M
na=korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	0
id=5115103	2
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5115103

[RMS ZEST 2248]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	0
id=5115903	2
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5115103

[RMS ZEST 2258]
ty=M
na=kosztyt utylizacji materiałów z rozbiórek	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.34

[RMS ZEST 2330]
ty=M
na=lustro Szerokość (cm) 60 Wysokość (cm) 80 Głębokość (cm) 2  Kolor korpusu: Dąb Craft Złoty Kolor frontu: Biały Bianco HG Materiał korpusu: płyta laminowana1310Materiał frontu: Płyta MDF	0
id=1365099	1
jm=szt	000
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1369999

[RMS ZEST 2317]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=5101201	1
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.06

[RMS ZEST 2343]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 494]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 166]
ty=R
na=Malarze grupa II	0
id=1133439356	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2278]
ty=M
na=masa szpachlowa	0
id=1740258	2
jm=kg	033
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.475

[RMS ZEST 2280]
ty=M
na=masa szpachlowa wykończeniowa	0
id=1740258	2
jm=kg	033
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.49

[RMS ZEST 2291]
ty=S
na=mieszarka do zapraw	0
id=46100	1
jm=m-g	148
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=1.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	46110

[RMS ZEST 2449]
ty=M
na=montaż pachołka elektrycznego - zabezpieczenie miejsca parkingowego sterowanie pilotem: Blokada jest sterowana za pomocą dedykowanego pilota, umożliwiającego obsługę z odległości do 20 metrów.1310konstrukcja blokady jest odporna na nacisk do 2 ton.1310Odporność na warunki atmosferyczne: Blokada parkingowa jest wodoodporna, co pozwala na jej zastosowanie zarówno na parkingach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Szeroki zakres temperatur pracy: od -30 do 70 stopni Celsjusza. Brak ingerencji w infrastrukturę: montowana na nawierzchni i zasilana baterią, co eliminuje konieczność ingerencji w istniejącą infrastrukturę.	0
id=8990499	2
jm=kpl	000
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 1279]
ty=R
na=montażyści - grupa II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1278]
ty=R
na=montażyści - grupa III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1309]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1308]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 303]
ty=R
na=Monter grupa II	0
id=1763198445	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 249]
ty=R
na=Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	0
id=1220941256	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=Monter płyt gipsowych II	0
id=85409564	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 307]
ty=R
na=Monter płyt gipsowych III	0
id=60992751	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 258]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II	0
id=349167821	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 300]
ty=R
na=Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III	0
id=1763517676	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1822]
ty=R
na=Monterzy	0
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1838]
ty=R
na=Monterzy gr.II	0
id=004	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1032]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 428]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1913]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 531]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 530]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1061]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 607]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1875]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II	0
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1876]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.III	0
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1877]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.IV	0
id=214	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1882]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1881]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1880]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1879]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1878]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 495]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1034]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1193]
ty=R
na=murarze gr.IV	0
id=344	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 122]
ty=R
na=Murarze grupa II	0
id=1732500062	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 238]
ty=R
na=Murarze grupa III	0
id=581759933	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2225]
ty=M
na=mydło techniczne maziste (szare) 65%	0
id=1530101	1
jm=kg	033
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.176
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1534000

[RMS ZEST 2488]
ty=M
na=Nadruk grafiki przedstawiającej zieleń w skali mikro, nadruk na płótnie mocowany do drewnianej ramy. Jedna z grafik o wymiarach 98x60 cm przedstawiać ma logo szkoły.	0
id=8990499	2
jm=kpl	000
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 2469]
ty=M
na=narożniki stalowe ze stali kątowej	0
id=1360499	1
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.837
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1360000

[RMS ZEST 2447]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=2_21005	3
jm=kg	033
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3970500

[RMS ZEST 2335]
ty=M
na=obudowa z z zamkiem i rzwiczkami rozdzielni elektrycznej wg projektu	0
id=8990499	2
jm=kpl	000
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 1898]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1900]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1903]
ty=R
na=ogrodnicy gr.III	0
id=763	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 178]
ty=R
na=Operatorzy grupa II	0
id=1961807237	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2340]
ty=M
na=panel sufitowy 60x60 cm	0
id=2315999	2
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=143.114
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2315999

[RMS ZEST 2296]
ty=M
na=pasta podłogowa bezbarwna	0
id=1530200	1
jm=kg	033
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40.4

[RMS ZEST 2227]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.999
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 2300]
ty=M
na=płytki podłogowe - ceramika1310Kolor - szary1310Rodzaj powierzchni - matowa1310Wymiary płytki 59,8 x 59,8 cm1310Grubość płytki 9 mm1310Antypoślizgowość - R101310Odporność na ścieranie - IV1310Gwarancja - 5 lat1310Pochodzenie - Polska	0
id=9_00017	3
jm=m2	050
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 2306]
ty=M
na=płytki ścienne ceramika1310Kolor - biały1310Skala połysku - mat1310Wymiary płytki 30 x 60 cm1310Grubość płytki 9 mm	0
id=9_00017	3
jm=m2	050
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.426
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 2271]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe (GKB) gr. 12,5 mm	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=327.54

[RMS ZEST 2274]
ty=M
na=płyty lub maty z wełny mineralnej	0
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=166.95

[RMS ZEST 2254]
ty=M
na=płyty pilśniowe twarde zwykłe gr.12.5mm kl.I-II	0
id=2650410	2
jm=m2	050
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2650740

[RMS ZEST 2255]
ty=M
na=płyty pilśniowe twarde zwykłe gr.19mm kl.I-II	0
id=2650120	2
jm=m2	050
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2650750

[RMS ZEST 2253]
ty=M
na=płyty pilśniowe twarde zwykłe gr.5mm kl.I-II	0
id=2650703	2
jm=m2	050
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2650730

[RMS ZEST 2313]
ty=M
na=pojemnik na papier toaletowy wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej1310- tworzywo ABS o szlachetnej fakturze1310- powierzchnia stalowa1310- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 20 cm.1310- boczne okienka do kontroli wkładu                                                                                                                     - wyposażony w dodatkowy uchwyt do zamocowania resztki roli papieru o  maxymalnej średnicy 10 cm	0
id=1365099	1
jm=szt	000
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1369999

[RMS ZEST 2311]
ty=M
na=pojemnik na ręczniki papierowe wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej1310- pojemność do 400 szt. Ręczników1310- boczne okienka do kontroli wkładu1310- tworzywo ABS o szlachetnej fakturze1310- powierzchnia stalowa1310Wysokość - 32,5 cm1310Szerokość - 32,5 cm                                                                                                                                          Głębokość - 15 cm	0
id=1365099	1
jm=szt	000
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1369999

[RMS ZEST 2292]
ty=M
na=polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	0
id=AT27026	3
jm=kg	033
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1480599

[RMS ZEST 140]
ty=R
na=Posadzkarz-płytkarz II	0
id=2085410668	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 217]
ty=R
na=Posadzkarz-płytkarz III	0
id=1587395999	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 542]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1051]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2293]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2228]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=416.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 2298]
ty=M
na=pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	0
id=1562700	1
jm=kg	033
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1569099

[RMS ZEST 2273]
ty=M
na=profil CW 100	0
id=1323399	2
jm=m	040
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=345.42

[RMS ZEST 2282]
ty=M
na=profil ościeżnicowy UA 100	0
id=1323399	2
jm=m	040
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44.1

[RMS ZEST 2272]
ty=M
na=profil UW 100	0
id=1323399	2
jm=m	040
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=148.26

[RMS ZEST 2452]
ty=M
na=przesłonięcie okna 148x245 cm do odpowiedniej odporności poż. podwójną płyta GK zaimpregnowaną p.poż do EI 120, szpachlowana i malowana na kolor RAL 9003. płyt gipsowo-kartonowych Nida Ogień Plus o grubości 2x12,5mm Obudowa zlicowana ze ścianą, okno za obudową wyklejona folią mleczną.	0
id=8990499	2
jm=kpl	000
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 1843]
ty=R
na=Robocizna	0
id=005	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 320]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=2586.046

[RMS ZEST 2021]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 608]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1746]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=006	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 281]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=1830489822	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 352]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 338]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1963]
ty=R
na=robotnicy - grupa I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1809]
ty=R
na=Robotnicy (ATH 4)	0
id=007	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1771]
ty=R
na=Robotnicy (ATH 6)	0
id=008	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 177]
ty=R
na=Robotnicy budowlani	0
id=1532177029	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1883]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 332]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2205]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 444]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 69]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
id=499477044	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 222]
ty=R
na=Robotnicy grupa II	0
id=415869863	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 451]
ty=R
na=robotnicy kat.9	0
id=z52	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2315]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0.66
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 2257]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=13.806
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521

[RMS ZEST 2327]
ty=M
na=sedesy typu 'kompakt' dla osób niepełnosprawnych	0
id=6356099	1
jm=kpl.	090
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 421]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 154]
ty=R
na=Spawacze grupa II	0
id=702401912	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 425]
ty=R
na=stolarze budowlani gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 493]
ty=R
na=stolarze gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 512]
ty=R
na=stolarze gr.III	0
id=413	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 175]
ty=R
na=Stolarze grupa II	0
id=43416964	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2320]
ty=M
na=syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową śr.32 mm	0
id=5715800	1
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1231]
ty=R
na=szklarze gr.III	0
id=423	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 126]
ty=R
na=Szklarze grupa III	0
id=1982220385	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2250]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831830	2
jm=kg	033
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.38

[RMS ZEST 2493]
ty=M
na=Ściana imitująca naturalną roślinność	0
id=8990499	2
jm=kpl	000
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 2246]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=14.653
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 2464]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=1.136
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 2284]
ty=M
na=śruba M8 do profilu UA	0
id=1323499	2
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=117.6

[RMS ZEST 2352]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M12-M16 o długości do 80 mm	0
id=6801407	1
jm=kg	033
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801504

[RMS ZEST 2351]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801502

[RMS ZEST 2279]
ty=M
na=taśma spoinowa	0
id=3902099	2
jm=m	040
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=233.73

[RMS ZEST 2275]
ty=M
na=taśma uszczelniająca piankowa szer. 90 mm	0
id=1568699	2
jm=m	040
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=392.73

[RMS ZEST 2472]
ty=M
na=trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany	0
id=5111099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 391]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1040]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 400]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 564]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 101]
ty=R
na=Tynkarze grupa II	0
id=1913104972	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 241]
ty=R
na=Tynkarze grupa III	0
id=1319222207	3
jm=r-g	149
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2328]
ty=M
na=uchwyt -długość 60 cm	0
id=1365099	1
jm=szt	000
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1369999

[RMS ZEST 2329]
ty=M
na=uchwyt -szerokość30 cm	0
id=1365099	1
jm=szt	000
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1369999

[RMS ZEST 2344]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 25 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601904

[RMS ZEST 2324]
ty=M
na=umywalki porcelanowe dla osób niepełnosprawnych	0
id=6351699	1
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2326]
ty=M
na=urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe dla osób niepełnosprawnych	0
id=6354999	1
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2333]
ty=M
na=uzupełnienie bocznej obudowy ściany w postaci taflii szkła w kolorze zbliżonym do istniejącej	0
id=8990499	2
jm=kpl	000
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 2226]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.454
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720200;1720210

[RMS ZEST 2276]
ty=M
na=wkręt RIGIPS TN 25	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=795

[RMS ZEST 2277]
ty=M
na=wkręt RIGIPS TN 35	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1987.5

[RMS ZEST 555]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.957
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 2319]
ty=M
na=wsporniki do umywalek porcelanowych	0
id=6361799	1
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6328600

[RMS ZEST 2467]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=0.461
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 2232]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
il=19.608
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34312

[RMS ZEST 2470]
ty=M
na=wykładzina podłogowa z geometrycznym wzorem, 1310Wskaźnik ISO 24346 (EN 428) 3,0 mm Warstwa ścieralna ISO 24340 (EN 429) 0,70 mm Waga całkowita ISO 23997 (EN 430) 5100g/m2	0
id=1563199	1
jm=m2	050
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=440.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1563099

[RMS ZEST 2454]
ty=M
na=Wykonanie drewnianego parkanu wraz ze stalowymi słupkami mocującymi panele 20 cm nad podłożem, kolor- brązowy. Materiał - drewno (panel 180x180cm)	0
id=8990499	2
jm=kpl	000
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 2484]
ty=M
na=wykonanie grafiki na szkle - nadruk na folii wg projektu	0
id=8990499	2
jm=kpl	000
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 2450]
ty=M
na=wykonanie szklanego zadaszenia w strefie wejściowej GRUBOŚĆ SZKŁA:  ponad 12mm - 6.6.4 esg/vsg1310RODZAJ SZKŁA: FLOAT BEZPIECZNE - ESG(HARTOWANE) + VSG(LAMINOWANE) KOLOR SZKŁA: przezroczyste OKUCIA: Podpory stal pomalowana proszkowo na czarno. Mocowania do szkła stal nierdzewna INOX AISI 304	0
id=8990499	2
jm=kpl	000
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 2349]
ty=M
na=wymiana pękniętej szyby w ścianie z przeszkleniami	0
id=8990499	2
jm=kpl	000
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 2289]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	0
id=9_00020	3
jm=kg	033
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.505
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380699

[RMS ZEST 2290]
ty=M
na=zaprawa do wykonania warstwy sczepnej	0
id=AT27008	3
jm=kg	033
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=82.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2382899

[RMS ZEST 2288]
ty=M
na=zaprawa klejowa - sucha mieszanka	0
id=9_00018	3
jm=kg	033
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=254.693
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 2473]
ty=M
na=zawory hydrantowe mosiężne o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5760099	2
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	576000

[RMS ZEST 2474]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5730899	2
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5703099

[RMS ZEST 2325]
ty=M
na=zawór 15 mm - ustęp	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701021

[RMS ZEST 2360]
ty=M
na=Żaluzje drewniane, okienne 150x150	0
id=8990499	2
jm=kpl	000
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 2357]
ty=M
na=Żaluzje drewniane, okienne 150x250	0
id=8990499	2
jm=kpl	000
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 2358]
ty=M
na=Żaluzje drewniane, okienne 215x220	0
id=8990499	2
jm=kpl	000
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 2359]
ty=M
na=Żaluzje drewniane, okienne 90x220	0
id=8990499	2
jm=kpl	000
ce=0	1716743487
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 322]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=POMIESZCZENIA Archiwum i Biblioteki
wa=0
kn=0	0	0
id=2347
nu=1
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2351
nu=1.1
cpv=45110000-1
wn=			

[POZYCJA]
id=2350
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-07	4-01	0354-07		1
mpn=1211
na=Demontaż drzwi
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom. 8					0		0
wo=1	1	1	pom. 9					0		0

[RMS 320]
nz=1.58	0	1,58
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[POZYCJA]
id=2389
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-03	4-01	0348-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie ścianki działowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=76.8
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=76.8	1	76,80	pom. 2,3,4,56,7,14,18,19,20,22					0		0

[RMS 320]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=72.96

[POZYCJA]
id=2388
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=404
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=404	1	404,00						0		0

[RMS 320]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=72.72

[POZYCJA]
id=2377
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-01	4-02	0141-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom 16					0		0

[RMS 320]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 2252]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2381
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-03	4-02	0141-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii natryskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom 16					0		0

[RMS 320]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2252]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2382
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0142-01	4-02	0142-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15mm - ustęp
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom 16					0		0

[RMS 320]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[POZYCJA]
id=2380
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0234-06	4-02	0234-06		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom 16					0		0

[RMS 320]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2248]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2249]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2250]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2378
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0234-08	4-02	0234-08		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom 16					0		0

[RMS 320]
nz=3.44	0	3,44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 2248]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2251]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2250]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2379
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0234-07	4-02	0234-07		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom 16					0		0

[RMS 320]
nz=2.61	0	2,61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.61

[RMS 2248]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2249]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2250]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2376
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
mpn=1211
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=11.31
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11.31	1	11,31	pom 16,19 i 20					0		0

[RMS 320]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=15.608

[POZYCJA]
id=2375
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-04	3	0801-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek z płytek
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=12.09
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12.09	1	12,09	pom 16,19 i 20					0		0

[RMS 320]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=11.123

[POZYCJA]
id=2386
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0403-02	4-01	0403-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie okładziny ściennej - jedna ściana pomieszczenia 23
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=15
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	pom 23					0		0

[RMS 320]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=6.15

[RMS 2253]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 2254]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 2255]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 2256]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 322]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2383
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0505-04 z.o.3.4. 	7	0505-04	 z.o.3.4. 	1
mpn=1:1:0.7092,101211
na=Demontaż bocznej obudowy ściany ze szkła w celu poprowadzenia zasilania do bramki antykradzieżowej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=kpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom 2					0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.7		0,7
wm=1		1
ws=0.7		0,7

[RMS 320]
nz=3.51	0	3,51
np=1
wa=0
wb=0
il=2.457

[RMS 2232]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[RMS 2246]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[POZYCJA]
id=2387
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01	4-03	1134-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=182
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=182	1	182						0		0

[RMS 320]
nz=0.555	0	0,555
np=1
wa=0
wb=0
il=101.01

[POZYCJA]
id=2390
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z rozbiórek
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=15.34
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.32	1	#p1*2,00*0,08						0		0
wo=9.216	1	#p2*0,12						0		0
wo=4.04	1	#p3*0,01						0		0
wo=0.2262	1	#p10*0,02						0		0
wo=0.2418	1	#p11*0,02						0		0
wo=0.3	1	#p12*0,02						0		0
wo=1	1	1,00<urządzenia sanitarne>						0		0

[RMS 320]
nz=4.54	0	4,54
np=1
wa=0
wb=0
il=69.644

[POZYCJA]
id=2391
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:100966,101211
na=Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=15.34
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15.34	1	#p15						0		0

[RMS 320]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=21.323

[RMS 2257]
nz=0.9	0	0,72+9*0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=13.806

[POZYCJA]
id=2392
pd=		opłata		opłata		1
mpn=37:0:100966,101211
na=Kosztyt utylizacji materiałów z rozbiórek
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=15.34
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15.34	1	#p15						0		0

[RMS 2258]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.34

[ELEMENT 2]
na=Stolarka wewnętrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=2394
nu=1.2
wn=			

[POZYCJA]
id=2393
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-06	3	0702-06		1
mpn=_1211
na=Wymiana drzwi przesuwnych na otwierane do środka z kontrolą dostępu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1.73
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.7255	1	1*0,85*2,03	pom 9					0		0

[RMS 320]
nz=3.9	0	3,9
np=1
wa=0
wb=0
il=6.747

[RMS 2262]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.73
nan=1

[RMS 322]
nz=11.5	0	11,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2246]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.069

[POZYCJA]
id=2395
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-06	3	0702-06		1
mpn=_1211
na=Wymiana drzwi na przesuwne
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1.89
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.8879	1	1*0,93*2,03	pom 8					0		0

[RMS 320]
nz=3.9	0	3,9
np=1
wa=0
wb=0
il=7.371

[RMS 2481]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.89
nan=1

[RMS 322]
nz=11.5	0	11,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2246]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.076

[POZYCJA]
id=2396
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1104-01	2	1104-01		1
mpn=_1211
na=Montaż ościeżnic stalowych - w M bez ościeżnic
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	pom 19,20					0		0
wo=1	1	1	pom 11					0		0
wo=1	1	1	pom 3					0		0
wo=1	1	1	pom 4					0		0
wo=1	1	1	pom 5					0		0
wo=1	1	1	pom 6					0		0
wo=1	1	1	pom 7					0		0
wo=2	1	2	pom 14					0		0
wo=2	1	2	pom 18					0		0

[RMS 320]
nz=1.54	0	1,54
np=1
wa=0
wb=0
il=20.02

[RMS 2264]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 2232]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[POZYCJA]
id=2397
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1104-04	2	1104-04		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzydeł drzwiowych - w M bez skrzydeł
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=29.52
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.02	1	3*1,00*2,05+1*1,40*2,05	pom 19,20,11					0		0
wo=20.5	1	10*1,00*2,05	pom 3-7,14,18					0		0

[RMS 320]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=13.284

[RMS 2232]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.181

[POZYCJA]
id=2398
pd=		dostawa		dostawa		1
mpn=_1211
na=Dostawa drzwi
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	pom 19,20					0		0

[RMS 2268]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3
nan=1

[POZYCJA]
id=2399
pd=		dostawa		dostawa		1
mpn=_1211
na=Dostawa drzwi
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom 11					0		0

[RMS 2269]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[POZYCJA]
id=2402
pd=		dostawa		dostawa		1
mpn=_1211
na=Dostawa drzwi
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7	pom 3-7,14,18					0		0

[RMS 2483]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7
nan=1

[POZYCJA]
id=2578
pd=		dostawa		dostawa		1
mpn=_1211
na=Dostawa drzwi
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	pom 14,18					0		0

[RMS 2482]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2
nan=1

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie nowych ścianek działowych
wa=0
kn=0	0	0
id=2401
nu=1.3
wn=			

[POZYCJA]
id=2400
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011	KNR	AT-43 0110-03	AT-43	0110-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm , z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=79.5
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=79.5	1	79,50	pom 3,4,5,6,7,11,14,18,19,20,22					0		0

[RMS 320]
nz=5.07	0	5,07
np=1
wa=0
wb=0
il=403.065

[RMS 2271]
nz=4.12	0	4,12
np=1
wa=0
wb=0
il=327.54

[RMS 2272]
nz=1.68	0	1,68
np=1
wa=0
wb=0
il=133.56

[RMS 2273]
nz=4.16	0	4,16
np=1
wa=0
wb=0
il=330.72

[RMS 2274]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=166.95

[RMS 2275]
nz=4.94	0	4,94
np=1
wa=0
wb=0
il=392.73

[RMS 2276]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0
il=795

[RMS 2277]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0
il=1987.5

[RMS 2264]
nz=3.2	0	3,2
np=1
wa=0
wb=0
il=254.4

[RMS 2278]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=83.475

[RMS 2279]
nz=2.94	0	2,94
np=1
wa=0
wb=0
il=233.73

[RMS 2280]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=17.49

[RMS 322]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2232]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.36

[RMS 2246]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=4.452

[POZYCJA]
id=2403
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011	KNR	AT-43 0119-03	AT-43	0119-03		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 320]
nz=1.92	0	1,92
np=1
wa=0
wb=0
il=13.44

[RMS 2282]
nz=6.3	0	6,3
np=1
wa=0
wb=0
il=44.1

[RMS 2283]
nz=4.2	0	4,2
np=1
wa=0
wb=0
il=29.4

[RMS 2272]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7

[RMS 2273]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7

[RMS 2284]
nz=16.8	0	16,8
np=1
wa=0
wb=0
il=117.6

[RMS 2264]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7

[RMS 322]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2232]
nz=0.024	0	0,024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[RMS 2246]
nz=0.014	0	0,014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.098

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie nowych okładzin posadzek z płytek
wa=0
kn=0	0	0
id=2404
nu=1.4
wn=			

[POZYCJA]
id=2405
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0101-01	AT-23	0101-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=12.09
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=12.09	1	4,69+4,16+3,24	pom 16,19,20					0		0

[RMS 320]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.813

[POZYCJA]
id=2407
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-01	202	1130-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=12.09
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12.09	1	#p28						0		0

[RMS 320]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.055

[RMS 2285]
nz=7.8	0	7,8
np=1
wa=0
wb=0
il=94.302

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2232]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.121

[RMS 2246]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.121

[POZYCJA]
id=2408
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0101-03	AT-23	0101-03		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=12.09
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12.09	1	#p28						0		0

[RMS 320]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.846

[RMS 2305]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.627

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2409
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2805-05	202	2805-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawie klejowej wg projektu
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=12.09
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12.09	1	#p28						0		0

[RMS 320]
nz=2.26	0	2,26
np=1
wa=0
wb=0
il=27.323

[RMS 2300]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.574
nan=1

[RMS 2288]
nz=7.22	0	7,22
np=1
wa=0
wb=0
il=87.29

[RMS 2289]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=3.264

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2232]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.363

[RMS 2246]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.484

[POZYCJA]
id=2425
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2809-01	202	2809-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=9.73
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.73	1	[2,10+1,54]*2-0,90+[1,75+2,50]-0,90						0		0

[RMS 320]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=5.546

[RMS 2300]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.946

[RMS 2288]
nz=0.65	0	0,65
np=1
wa=0
wb=0
il=6.325

[RMS 2289]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.778

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2232]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.039

[RMS 2246]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.058

[POZYCJA]
id=2410
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0104-07	AT-27	0104-07		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy sczepnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=4.69
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.69	1	4,69	pom 16					0		0

[RMS 320]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.704

[RMS 2290]
nz=3.04	0	3,04
np=1
wa=0
wb=0
il=14.258

[RMS 322]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2291]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.094

[POZYCJA]
id=2411
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0401-03	AT-27	0401-03		1
mpn=1211
na=Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4.69
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.69	1	4,69	pom 16					0		0

[RMS 320]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.704

[RMS 2292]
nz=1.34	0	1,34
np=1
wa=0
wb=0
il=6.285

[RMS 322]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2291]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.094

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie nowych okładzin posadzek z wykładziny winylowej
wa=0
kn=0	0	0
id=2423
nu=1.5
wn=			

[POZYCJA]
id=2571
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0101-01	AT-23	0101-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=404
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=404	1	404						0		0

[RMS 320]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=60.6

[POZYCJA]
id=2419
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1130-02	202	1130-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=404
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=404	1	404,00						0		0

[RMS 320]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=56.56

[RMS 2285]
nz=7.8	0	7,8
np=1
wa=0
wb=0
il=3151.2

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2232]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.04

[RMS 2246]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.04

[POZYCJA]
id=2420
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=404
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=404	1	404,00						0		0

[RMS 320]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=24.24

[RMS 2228]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=84.84

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2232]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.081

[RMS 2246]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.121

[POZYCJA]
id=2421
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-05	2-02	1112-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - winylowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=404
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=404	1	404,00						0		0

[RMS 320]
nz=0.3953	0	0,3953
np=1
wa=0
wb=0
il=159.701

[RMS 2470]
nz=1.09	0	1,09
np=1
wa=0
wb=0
il=440.36
nan=1

[RMS 2295]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=161.6

[RMS 2296]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=40.4

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2232]
nz=0.0057	0	0,0057
np=1
wa=0
wb=0
il=2.303

[RMS 2246]
nz=0.0041	0	0,0041
np=1
wa=0
wb=0
il=1.656

[POZYCJA]
id=2422
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-09	2-02	1112-09		1
mpn=_1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=404
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=404	1	#p38						0		0

[RMS 320]
nz=0.1261	0	0,1261
np=1
wa=0
wb=0
il=50.944

[RMS 2298]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=12.12

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie nowych okładzin ścian z płytek
wa=0
kn=0	0	0
id=2412
nu=1.6
wn=			

[POZYCJA]
id=2413
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0101-01	AT-22	0101-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=22.31
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=22.31	1	22,31	pom 16,19,20					0		0

[RMS 320]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.346

[POZYCJA]
id=2415
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0101-03	AT-22	0101-03		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=22.31
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22.31	1	#p40						0		0

[RMS 320]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.562

[RMS 2305]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.693

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2416
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2802-06	202	2802-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=22.31
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22.31	1	#p40						0		0

[RMS 320]
nz=3.26	0	3,26
np=1
wa=0
wb=0
il=72.731

[RMS 2306]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=23.426
nan=1

[RMS 2288]
nz=7.22	0	7,22
np=1
wa=0
wb=0
il=161.078

[RMS 2289]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.462

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2232]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.669

[RMS 2246]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.892

[POZYCJA]
id=2417
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0104-07	AT-27	0104-07		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy sczepnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=22.31
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22.31	1	#p40	pom 16					0		0

[RMS 320]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.346

[RMS 2290]
nz=3.04	0	3,04
np=1
wa=0
wb=0
il=67.822

[RMS 322]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2291]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.446

[POZYCJA]
id=2418
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0401-01	AT-27	0401-01		1
mpn=1211
na=Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=22.31
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22.31	1	#p43	pom 16					0		0

[RMS 320]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9

[RMS 2292]
nz=1.34	0	1,34
np=1
wa=0
wb=0
il=29.895

[RMS 322]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2291]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.446

[ELEMENT 2]
na=Roboty malarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=2362
nu=1.7
cpv=45442100-8
wn=			

[POZYCJA]
id=2364
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1205-01	4-01	1205-01		1
mpn=1211
na=Zerwanie starych tapet
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=88.1
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=88.1	1	88,10						0		0

[RMS 320]
nz=0.108	0	0,108
np=1
wa=0
wb=0
il=9.515

[POZYCJA]
id=2363
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-09	4-01	1202-09		1
mpn=_1211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1508
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=552	1	552,00	sufity					0		0
wo=956	1	717,00+135,00+104,00	ściany					0		0

[RMS 320]
nz=0.092	0	0,092
np=1
wa=0
wb=0
il=138.736

[RMS 2225]
nz=0.022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=33.176

[RMS 2226]
nz=0.00088	0	0,00088
np=1
wa=0
wb=0
il=1.327

[RMS 2227]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=1.508

[RMS 322]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2365
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03	4-01	0707-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po zdemontowanych oprawach - poszpachlowanie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=182
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	pom. 1					0		0
wo=6	1	6	pom. 2					0		0
wo=5	1	5	pom. 3					0		0
wo=5	1	5	pom. 4					0		0
wo=5	1	5	pom. 5					0		0
wo=5	1	5	pom. 6					0		0
wo=18	1	18	pom. 7					0		0
wo=2	1	2	pom. 8					0		0
wo=2	1	2	pom. 9					0		0
wo=2	1	2	pom. 10					0		0
wo=25	1	25	pom. 11					0		0
wo=2	1	2	pom. 12					0		0
wo=16	1	16	pom. 13					0		0
wo=21	1	21	pom. 14					0		0
wo=1	1	1	pom. 15					0		0
wo=2	1	2	pom. 16					0		0
wo=2	1	2	pom. 17					0		0
wo=6	1	6	pom. 18					0		0
wo=2	1	2	pom. 19					0		0
wo=2	1	2	pom. 20					0		0
wo=4	1	4	pom. 21					0		0
wo=2	1	2	pom. 22					0		0
wo=12	1	12	pom. 23					0		0
wo=4	1	4	pom. 24					0		0
wo=4	1	4	pom. 25					0		0
wo=12	1	12	pom. 26					0		0
wo=4	1	4	pom. 27					0		0
wo=1	1	1	pom. 28					0		0

[RMS 320]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=81.9

[RMS 2231]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.091

[RMS 2226]
nz=0.0007	0	0,0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.127

[RMS 2227]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.491

[RMS 555]
nz=0.0007	0	0,0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.127

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2232]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.82

[POZYCJA]
id=2366
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1349
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1349	1	#p46-#p49						0		0

[RMS 320]
nz=0.095	0	0,095
np=1
wa=0
wb=0
il=128.155

[RMS 2224]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=404.7

[RMS 322]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2569
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - nowe ścianki
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=159
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=159	1	#p26*2						0		0

[RMS 320]
nz=0.5093	0	0,5093
np=1
wa=0
wb=0
il=80.979

[RMS 2224]
nz=2.5	0	2,5
np=1
wa=0
wb=0
il=397.5

[RMS 2468]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=238.5

[RMS 2469]
nz=0.043	0	0,043
np=1
wa=0
wb=0
il=6.837

[RMS 555]
nz=0.0027	0	0,0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.429

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2467]
nz=0.0029	0	0,0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.461

[RMS 2464]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.684

[POZYCJA]
id=2367
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1508
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1508	1	#p46						0		0

[RMS 320]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=120.64

[RMS 2228]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=331.76

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2232]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.302

[RMS 2246]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.452

[POZYCJA]
id=2368
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufity
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=552
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=552	1	552,00	sufity					0		0

[RMS 320]
nz=0.1391	0	0,1391
np=1
wa=0
wb=0
il=76.783

[RMS 2234]
nz=0.2891	0	0,2891
np=1
wa=0
wb=0
il=159.583

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2464]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.166

[POZYCJA]
id=2369
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=717
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=717	1	717,00	ściany					0		0

[RMS 320]
nz=0.1391	0	0,1391
np=1
wa=0
wb=0
il=99.735

[RMS 2234]
nz=0.2891	0	0,2891
np=1
wa=0
wb=0
il=207.285
nan=1

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2464]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.215

[POZYCJA]
id=2370
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=135
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135,00	ściany					0		0

[RMS 320]
nz=0.1391	0	0,1391
np=1
wa=0
wb=0
il=18.779

[RMS 2235]
nz=0.2891	0	0,2891
np=1
wa=0
wb=0
il=39.029
nan=1

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2464]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=2371
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=104
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=104	1	104,00	ściany					0		0

[RMS 320]
nz=0.1391	0	0,1391
np=1
wa=0
wb=0
il=14.466

[RMS 2236]
nz=0.2891	0	0,2891
np=1
wa=0
wb=0
il=30.066
nan=1

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2464]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.031

[POZYCJA]
id=2372
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=552
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=552	1	#p51						0		0

[RMS 320]
nz=0.057	0	0,057
np=1
wa=0
wb=0
il=31.464

[RMS 2233]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=0
wb=0
il=197.064

[RMS 322]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2373
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie okien i drzwi folią
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=180.5
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=	okna		
wo=54.0225	1	1,47*2,45*15						0		0
wo=3.784	1	0,86*2,20*2						0		0
wo=5.236	1	2,38*2,20*1						0		0
wo=2.592	1	1,44*1,80*1						0		0
wo=0.828	1	0,46*1,80*1						0		0
wo=6.3945	1	1,47*1,45*3						0		0
ko=	drzwi		
wo=3.6406	1	1,67*2,18*1						0		0
wo=104	1	1,00*2,00*26*2<strony>						0		0

[RMS 320]
nz=0.057	0	0,057
np=1
wa=0
wb=0
il=10.289

[RMS 2233]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=0
wb=0
il=64.438

[RMS 322]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Wyposażenie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych
wa=0
kn=0	0	0
id=2426
nu=1.8
wn=			

[POZYCJA]
id=2427
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
mpn=1211
na=Montaż pojemnika na ręczniki papierowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=1	1	1	pom 16					0		0

[RMS 320]
nz=0.7676	0	0,7676
np=1
wa=0
wb=0
il=0.768

[RMS 2311]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2246]
nz=0.0042	0	0,0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=2432
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
mpn=1211
na=Montaż
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=1	1	1	pom 16					0		0

[RMS 320]
nz=0.7676	0	0,7676
np=1
wa=0
wb=0
il=0.768

[RMS 2331]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2246]
nz=0.0042	0	0,0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=2433
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
mpn=1211
na=Montaż
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=1	1	1	pom 16					0		0

[RMS 320]
nz=0.7676	0	0,7676
np=1
wa=0
wb=0
il=0.768

[RMS 2313]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2246]
nz=0.0042	0	0,0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=2434
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-03	2-15	0115-03		1
mpn=_1211
na=Baterie lekarskie o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=1	1	1	pom 16					0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 320]
nz=1.47	0	1,47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.404

[RMS 2323]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 322]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2315]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=2436
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-02	2-15	0221-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem mos. - dla osób niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=1	1	1	pom 16					0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 320]
nz=1.96	0	1,96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.872

[RMS 2324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2319]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2320]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 322]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2315]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=2435
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe o śr.nom. 15 mm - ustęp
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=1	1	1	pom 16					0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 320]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 2325]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2317]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 322]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2437
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0224-03	2-15	0224-03		1
mpn=_1211
na=Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' - dla osób niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=1	1	1	pom 16					0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 320]
nz=3.86	0	3,86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.686

[RMS 2326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 322]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2315]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=2438
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
mpn=1211
na=Montaż uchwytu
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=3	1	3	pom 16					0		0

[RMS 320]
nz=0.7676	0	0,7676
np=1
wa=0
wb=0
il=2.303

[RMS 2328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3
nan=1

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2246]
nz=0.0042	0	0,0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.013

[POZYCJA]
id=2439
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
mpn=1211
na=Montaż uchwytu
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=1	1	1	pom 16					0		0

[RMS 320]
nz=0.7676	0	0,7676
np=1
wa=0
wb=0
il=0.768

[RMS 2329]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2246]
nz=0.0042	0	0,0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=2440
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1218-01	2-02	1218-01		1
mpn=1211
na=Montaż lustra
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=1	1	1	pom 16					0		0

[RMS 320]
nz=0.7676	0	0,7676
np=1
wa=0
wb=0
il=0.768

[RMS 2330]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2246]
nz=0.0042	0	0,0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie obudowy z tafli szkła (szyba barwiona na czarno gr 6 mm, szkło bezpieczne, wymiary 39x255 cm) - pomieszczenie 2
wa=0
kn=0	0	0
id=2441
nu=1.9
wn=			

[POZYCJA]
id=2443
pd=						1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie bocznej obudowy ściany w postaci taflii szkła w kolorze zbliżonym do istniejącej (szyba barwiona na czarno gr 6 mm, szkło bezpieczne, wymiary 39x255 cm)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=kpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 320]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 2333]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 322]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2232]
nz=0.024	0	0,024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 2246]
nz=0.014	0	0,014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[ELEMENT 2]
na=Przesłonięcie okna - pomieszczenie 26
wa=0
kn=0	0	0
id=2444
nu=1.10
wn=			

[POZYCJA]
id=2445
pd=						1
mpn=_1211
na=Przesłonięcie okna do odpowiedniej odporności poż.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=kpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 320]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 2452]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[RMS 322]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2232]
nz=0.024	0	0,024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 2246]
nz=0.014	0	0,014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[ELEMENT 2]
na=Wymiana szyby - szyba gr. 8 mm, szkło bezpieczne, wymiary 86,5x180 cm - pomieszczenie 14
wa=0
kn=0	0	0
id=2466
nu=1.11
wn=			

[POZYCJA]
id=2467
pd=						1
mpn=_1211
na=Wymiana pękniętej szyby w ścianie z przeszkleniami - szyba gr. 8 mm, szkło bezpieczne, wymiary 86,5x180 cm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=kpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 320]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 2349]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 322]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Wymiana klimatyzatora - pomieszczenie 19
wa=0
kn=0	0	0
id=2468
nu=1.12
wn=			

[POZYCJA]
id=2469
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0301-01	2-17	0301-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana klimatyzatora wraz z podłaczeniem, uruchomieniem i niezbędnymi próbami - całość prac
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 320]
nz=12.06	0	12,06
np=1
wa=0
wb=0
il=11.517

[RMS 2478]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04
nan=1

[RMS 2351]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 2352]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 322]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2315]
nz=0.57	0	0,57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[ELEMENT 2]
na=Wymiana obudowy rozdzielni elektrycznej - pomieszczenie 9
wa=0
kn=0	0	0
id=2446
nu=1.13
wn=			

[POZYCJA]
id=2447
pd=						1
mpn=_1211
na=Obudowa z z zamkiem i rzwiczkami rozdzielni elektrycznej 140x160x18cm wg projektu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=kpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 320]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2335]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 322]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2232]
nz=0.024	0	0,024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 2246]
nz=0.014	0	0,014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[ELEMENT 2]
na=Montaż hydrantów - pomieszczenie 11
wa=0
kn=0	0	0
id=2450
nu=1.14
wn=			

[POZYCJA]
id=2574
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0112-07	8	0112-07		1
mpn=_1211
na=Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr.25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=2
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 320]
nz=3.07	0	3,07
np=1
wa=0
wb=0
il=6.14

[RMS 2472]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2343]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 322]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2452
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0115-03	4	0115-03		1
mpn=1211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 320]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 2343]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 2344]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2451
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0142-01	4	0142-01		1
mpn=1211
na=Montaz hydrantu dn 25mm Fit
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 320]
nz=1.09	0	1,09
np=1
wa=0
wb=0
il=2.18

[RMS 2342]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2575
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0138-01	4	0138-01		1
mpn=1211
na=Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 320]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 2473]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 322]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2576
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0131-03	4	0131-03		1
mpn=121,0:2,0911
na=Zawory zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 320]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2474]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2475]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 322]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Elementy zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=2470
nu=1.15
wn=			

[POZYCJA]
id=2472
pd=						1
mpn=_1211
na=Wykonanie szklanego zadaszenia w strefie wejściowej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=kpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 320]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2450]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 322]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2232]
nz=0.024	0	0,024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 2246]
nz=0.014	0	0,014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=2473
pd=						1
mpn=_1211
na=Montaż pachołka elektrycznego - zabezpieczenie miejsca parkingowego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=kpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 320]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2449]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 322]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2232]
nz=0.024	0	0,024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 2246]
nz=0.014	0	0,014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=2577
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0920-20	4-01	0920-20		1
mpn=1211
na=Montaż klamki do zewnętrznej furtki.
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 320]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 2477]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 322]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Wymiana paneli sufitowych
wa=0
kn=0	0	0
id=2448
nu=1.16
wn=			

[POZYCJA]
id=2449
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0702-02	7	0702-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana paneli sufitowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=50.04
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50.04	1	139*0,60*0,60						0		0

[RMS 320]
nz=3.553	0	2,09*1,7
np=1
wa=0
wb=0
il=177.792

[RMS 2340]
nz=2.86	0	2,86
np=1
wa=0
wb=0
il=143.114

[RMS 322]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2232]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.501

[RMS 2246]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.002

[ELEMENT 2]
na=Żaluzje drewniane
wa=0
kn=0	0	0
id=2475
nu=1.17
wn=			

[POZYCJA]
id=2476
pd=						1
mpn=_1211
na=Żaluzje drewniane, okienne 150x250
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=4
jm=kpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	pom. 3,4,5,6					0		0

[RMS 320]
nz=2.5	0	2,5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 2357]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=2478
pd=						1
mpn=_1211
na=Żaluzje drewniane, okienne 215x220
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=kpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom. 13					0		0

[RMS 320]
nz=2.5	0	2,5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 2358]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2479
pd=						1
mpn=_1211
na=Żaluzje drewniane, okienne 90x220
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=2
jm=kpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	pom. 13					0		0

[RMS 320]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2359]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=2480
pd=						1
mpn=_1211
na=Żaluzje drewniane, okienne 150x150
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=3
jm=kpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	pom. 14					0		0

[RMS 320]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 2360]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[ELEMENT 2]
na=Montaż grafik na szkle - pomieszczenie 14
wa=0
kn=0	0	0
id=2580
nu=1.18
wn=			

[POZYCJA]
id=2581
pd=						1
mpn=_1211
na=Wykonanie grafiki na szkle - nadruk na folii wg projektu
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=7
jm=kpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 320]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 2484]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[ELEMENT 2]
na=Pozostałe
wa=0
kn=0	0	0
id=2586
nu=1.19
wn=			

[POZYCJA]
id=2587
pd=						1
mpn=_1211
na=Wykonanie grafiki ozdobnej 9szt x 100x120cm13101szt x 100x160cm; nadruk grafiki ze zbiorów inwestora1310Materiał Tkanina 100% Poliester 195g/m2, Rama aluminium
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=10
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=10	1	10	pom.1,3,4,5,6,7,13,23,26					0		0

[RMS 2488]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10
nan=1

[POZYCJA]
id=2591
pd=						1
mpn=_1211
na=Montaż panelu akustycznego 120x240 cm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=3
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=3	1	3	pom.7,14					0		0

[RMS 2492]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3
nan=1

[POZYCJA]
id=2592
pd=						1
mpn=_1211
na=Montaż ściany dekoracyjnej 280x255 cm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=1	1	1	pom.14					0		0

[RMS 2493]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[ELEMENT 1]
na=TARASY
wa=0
kn=0	0	0
id=2553
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=2554
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0105-01	1	0105-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne karczowanie krzewów na tarasie i drzewa na parterze oraz przesunięcie dwóch donic w strefie wejściowej wg projektu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						0		0

[RMS 320]
nz=1.71	0	1,71
np=1
wa=0
wb=0
il=54.72

[POZYCJA]
id=2557
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-05 + KNR 2-21 0702-03	2-21	0401-05 + KNR 2-21 0702-03		1
mpn=1211
na=Renowacja trawy na tarasie
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=60
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 320]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=85.95

[RMS 2447]
nz=0.021	0	0,02+0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 2448]
nz=0.0001	0	0,00005+0,00005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[RMS 555]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4

[POZYCJA]
id=2555
pd=						1
mpn=_1211
na=Parkan
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=3
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 320]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 2454]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3
nan=1

[POZYCJA]
id=2565
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0829-01	19-01	0829-01		1
mpn=1211
na=Czyszczenie podłogi i ścian tarasu na parterze
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=43
jm=m2	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43						0		0

[RMS 320]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=39.56

