[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.38
nan=Instalacje teletechniczne
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	2	1
own=3	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	Podatek VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nb=DOSTOSOWANIE LOKALU NR 0 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. STAWKI 3A W WARSZAWIE NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ Z CZYTELNIĄ, POMIESZCZEŃ DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH ORAZ BLANKIETÓW TYCH DOKUMENTÓW A TAKŻE ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
ab=ul. Stawki 3a, Warszawa
ni=Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
ai=ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa
nk=INŻ. GRZEGORZ TADKIEWICZ	ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA
dt=11.03.2024
cpv=45232300-5	Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
cpv=45312000-7	Instalowanie systemów alarmowych i anten
cpv=45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=Podatek VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=gniazdo	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=61

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Czujka dymu TF1-TF5 i TF8	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=61

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Ręczny ostrzegacz pożarowy + obudowa	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Moduł sterujący 4wej/4wyj	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Sygnalizatory optyczno akustyczny wewnętrzny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=centrala pożarowa SSP	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=wskażnik zadziałania	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Korytko kablowe 100x50	0
id=1001583884	3
jm=m	040
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=70

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Elektrozaczep rewersyjny z czujnikiem otwarcia drzwi, odporność mechaniczna 3000N, 12 VDC	0
id=1109348683	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Panel krosowy 19" 24xRJ45, kta. 6A, ekranowany, 1U	0
id=1116390707	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 20	0
id=1117123091	3
jm=m	040
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=306.8

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Listwa zasilająca, 9-gniazdowa	0
id=1120887888	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Zaślepka	0
id=1173434166	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Ethernetowy moduł komunikacyjny + GSM	0
id=1177843539	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Kamera IP 4Mpix, wandaloodporna, zewnętrzna	0
id=11781412	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Akumulator 12V/7Ah	0
id=1191433169	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Manipulator LCD Grade 2	0
id=1230535430	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Obudowa metalowa dla manipulatorla LCD zamykana na klucz	0
id=1260821460	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Obudowa metalowa typ 1; 1 szyna DIN; zasilacz 24 VDC/2,2 A; przestrzeń na akumulator 7 Ah; tamper; wym.: 250,0 x 250,0 x 80,0 mm	0
id=131178658	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Ochrona przepięciowa 10/100M Ethernet + PoE A/B lub HIPoE (max.70W)	0
id=131638546	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Monitor 23,6?, Matryca LED matowa, format obrazu 16:9, rozdzielczość 1920x1080	0
id=1340111094	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe	0
id=1341060398	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=960

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Obudowa do centrali miejsce na akumulator: 28 Ah; transformator: 50 VA, 16V/3A lub 18V/2,8A 50VA; Grade 2	0
id=1373168162	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Uchwyty do rur	0
id=1411687661	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=651

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Zasilacz 4A/12VDC Grade 2	0
id=1450459048	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Obudowa do ekspanderów miejsce na akumulator: 18 Ah; transformator: 50 VA, 16V/3A lub 18V/2,8A 50VA; Grade 2	0
id=1459647313	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Moduł 8 wyjść Garde 3	0
id=1465983765	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna 110x40	0
id=1472816763	3
jm=m	040
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=PRZEJŚCIA PPOŻ. - Naprawa przejść instalacji	0
id=1472816763	3
jm=m	040
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.04

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Czytnik / programator USB Mifare do programowania kart	0
id=1543396671	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=Środek łączności bezprzewodowej	0
id=1545302658	3
jm=m-g	148
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
il=109.068

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Kontroler jednego, obustronnego przejścia o parametrach: 8192 identyfikatorów, 2 punkty logowania, 4 terminale dostępu (czytniki), 2 strefy dostępu, 2 strefy alarmowe, 8 linii wejściowych (płyta główna, ekspandery, wbudowane wejścia na czytnikach), 8 linii wyjściowych (płyta główna, ekspandery, wbudowane wejścia na czytnikach), 8 klawiszy funkcyjnych, blokada wielokrotnego wejścia z czasowym resetem (Timed Anti-passback), 2 wyjścia przekaźnikowe 30 V/1,5 A AC/DC na płycie kontrolera, interfejs Ethernet, szyfrowana transmisja danych metodą AES128-CBC, przesłanie ustawień w tle bez zatrzymywania bieżącej pracy systemu	0
id=1554471235	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Kabel krosowy 1,0 m kat. 6A S/FTP	0
id=1555800884	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Akumulator 12V/28Ah	0
id=1573288178	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 29]
ty=R
na=Monter-instalator grupa V	0
id=158367545	3
jm=r-g	149
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
il=202.441

[RMS ZEST 101]
ty=R
na=Monter grupa II	0
id=1763198445	3
jm=r-g	149
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
il=1102.246

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Program do zarządzania systemem SKD - licencja za jedno przejście	0
id=1805763991	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Wspornik podłogowy	0
id=1806178787	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=140

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Kabel krosowy 0,5 m kat. 6A S/FTP	0
id=1814882120	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Program do zarządzania systemem SKD - licencja na serwer integracji do 100 użytkowników	0
id=1825670135	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 96]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=1830489822	3
jm=r-g	149
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
il=1450.722

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Ramka z supportem metalowym 45x45 mm	0
id=1848386362	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Kabel OMY 2x1,5	0
id=1879363836	3
jm=m	040
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=309

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Kamera IP 4Mpix, wandaloodporna	0
id=18968881	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Ekspander 8 wejść Grade 3	0
id=2008383725	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=Elektromonter grupa III	0
id=2066489466	3
jm=r-g	149
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
il=196.624

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Adapter prosty dla jednego modułu keystone 22,5x45 mm	0
id=2100214447	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana FiĄ20Ąmm	0
id=234302771	3
jm=m	040
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=592.8

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Stanowisko operatora, procesor I ntel Core i7-10700 (8 rdzeni, od 2.90 GHz do 4.80 GHz, 16 MB cache), 8 GB RAM, HDD SSD 256 GB, karta graficzna, system operacyjny Windows 10 Pro PL, klawiatura, mysz ? lub równoważny zestaw komputerowy	0
id=237264617	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Czujka PIR+ MW+AM, kurtynowa, Grade 2	0
id=238334275	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Czujka PIR+ MW+AM, 360 Grade 2	0
id=238334275	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Czujka zbicia szyby	0
id=238334275	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=Monterzy	0
id=238671797	3
jm=r-g	149
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Akumulator 12V/17Ah	0
id=280212900	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 176]
ty=S
na=żuraw samochodowy 5-6 t	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
il=0.58
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31114

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Gniazdo modularne RJ45 kat. 6A STP	0
id=315336886	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Rura giętka fi 20	0
id=340589251	3
jm=m	040
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=130

[RMS ZEST 169]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 175]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
il=0.58
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Moduł 2 przekaźników	0
id=408839415	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Zasilacz 13,8 VDC / 5,4 A	0
id=452325055	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Kabel krosowy 2,0 m kat. 6A S/FTP	0
id=497300865	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
id=499477044	3
jm=r-g	149
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
il=2.95

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Kabel U/FTP kat. 6A	0
id=534423222	3
jm=m	040
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4251.74

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Kabel YTDY 6x0,5	0
id=538575932	3
jm=m	040
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3952

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Kabel YTDY 2x0,5	0
id=56797680	3
jm=m	040
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=309

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Czujka magnetyczna Grade 2	0
id=594287464	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Natynkowy przycisk wyjścia	0
id=605922994	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Puszka natynkowa	0
id=609629012	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60

[RMS ZEST 166]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 167]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Dysk twardy 10TB (interfejs SATA. dedykowany do pracy 24/7)	0
id=685062372	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=UPS 6kW	0
id=7029999	1
jm=szt.	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7029999

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Rozdzielnica R1	0
id=7052003	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Rozdzielnica R2	0
id=7052003	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Oprawa O72	0
id=7302302	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=59

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Oprawa O120	0
id=7302302	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Oprawa Okwad	0
id=7302302	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Oprawa awaryjna kierunkowa E1	0
id=7302307	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Oprawa awaryjna kierunkowa E2	0
id=7302307	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Oprawa awaryjna AW4	0
id=7302309	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Oprawa awaryjna AW3	0
id=7302309	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Oprawa awaryjna AW8	0
id=7302309	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Etykieta opisowa	0
id=734178872	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=67

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Łącznik 1-bieg pt 10A	0
id=7410042	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Łącznik bryzg 1-bieg pt 10A/250V IP44	0
id=7410502	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Gniazdo wtyk 2P+Z 10A/2,5	0
id=7420014	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=259

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Puszka instal końcowa PK-60G pt	0
id=7430002	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Uchwyty do mocowania przewodów	0
id=7431199	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=108

[RMS ZEST 83]
ty=R
na=Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III	0
id=790663101	3
jm=r-g	149
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Przewód YDYp 3x1,5	0
id=8030112	3
jm=metr	040
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=78

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Przewód YDYp 3x2,5	0
id=8030113	3
jm=metr	040
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=696.8

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Przewód HDGs 5x1,5	0
id=8030113	3
jm=metr	040
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=291.2

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – zestaw – do zastosowania w obiektach budowlanych – Urządzenie wykonawczo-sygnalizujące z okblowaniem i rozbudową RG	0
id=8030113	3
jm=metr	040
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.04

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Natynkowy przycisk wyjścia ewakuacyjnego, dwa obwody, optyczny wskaźnik zadziałania LED	0
id=817670330	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 39]
ty=R
na=Elektromonter grupa II	0
id=844523343	3
jm=r-g	149
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
il=141.0776

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastikowe	0
id=8462699	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=108

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Panel wentylacyjny, 4 wentylatory z termostatem	0
id=846761908	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Kabel YTDY 8x0,5	0
id=888270170	3
jm=m	040
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=kołki wstrzeliwane z nabojem i osłoną	0
id=8990400	1
jm=kpl.	090
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 49]
ty=R
na=Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II	0
id=917720670	3
jm=r-g	149
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Rejestrator dla 32 kamer IP	0
id=968421004	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego	0
id=981189294	3
jm=m-g	148
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
il=54.534

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Systemowy czytnik zbliżeniowy kart Mifare/Desfire dedykowany i integralny systemowo z kontrolerami KD; Interfejs Wiegand, formaty: 26..66 bit, odczyt kart Mifare, DesFire EV1, Plus; Stopień ochrony IP65; Zakres temperatury pracy -25-60°C	0
id=984719767	3
jm=szt	020
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 112]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
il=167.3914

[RMS ZEST 118]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
il=472.3609

[RMS ZEST 168]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
il=203.24

[RMS ZEST 170]
ty=R
na=Robocizna pomiary	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=dyspozytor kluczy	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Videodomofon telefon SIP	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Videodomofon - Panel	0
id=	3
jm=szt	000
ce=0	1716287197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 26]
ty=M	1
na=Materiały inne (Materiały)	0
id=88888888	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 27]
ty=M	1
na=Materiały inne (Robocizna)	0
id=88888888	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 120]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy	0
id=	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 162]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Montaż trasy kablowych wewnętrznych
wa=0
kn=0	0	0
id=112
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNR	5-08 0301-03	5-08	0301-03		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=140
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						0		0

[RMS 39]
nz=0.1282	0	0,1282
np=0
wa=0
wb=0
il=17.948

[RMS 17]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=280

[RMS 26]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	5-08 0701-10	5-08	0701-10		1
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 5ˇkg, na ścianie, ilość mocowań 2
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=140
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						0		0

[RMS 54]
nz=0.2931	0	0,2931
np=0
wa=0
wb=0
il=41.034

[RMS 98]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=140

[RMS 26]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	5-08 0705-07	5-08	0705-07		1
na=Przykręcanie korytek U575, do gotowych otworów, szerokości 100ˇmm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=70
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						0		0

[RMS 54]
nz=0.1576	0	0,1576
np=0
wa=0
wb=0
il=11.032

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=70

[RMS 26]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	5-08 9908-02	5-08	9908-02		1
na=Zeszyt 6 1994 r. Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach, mocowanie przez przykręcenie do drewna
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=10
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 21]
nz=0.295	0	0,295
np=0
wa=0
wb=0
il=2.95

[RMS 55]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 17]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=27

[RMS 26]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=IEIT_1_Montaż systemu sygnalizacji włamania
wa=0
kn=0	0	0
id=116
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNR	4-03 1001-09	4-03	1001-09		1
na=Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=400
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400						0		0

[RMS 39]
nz=0.1103	0	0,1103
np=0
wa=0
wb=0
il=44.12

[POZYCJA]
id=54
pd=	KNR	5-08 0109-02	5-08	0109-02		1
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura FiĄ23Ąmm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=400
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400						0		0

[RMS 54]
nz=0.0914	0	0,0914
np=0
wa=0
wb=0
il=36.56

[RMS 19]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=416

[RMS 26]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=200
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[RMS 39]
nz=0.1346	0	0,1346
np=0
wa=0
wb=0
il=26.92

[RMS 54]
nz=0.1263	0	0,1263
np=0
wa=0
wb=0
il=25.26

[RMS 17]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=420

[RMS 103]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=420

[RMS 26]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNR	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
na=Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura FiĄ20Ąmm
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=200
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						0		0

[RMS 54]
nz=0.0956	0	0,0956
np=0
wa=0
wb=0
il=19.12

[RMS 8]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=208

[RMS 26]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNR	5-05 0201-07	5-05	0201-07		1
na=Układanie i prowizoryczne umocowanie kabli i przewodów, w sąsiednich  pomieszczeniach, pojemność kabla do 12x2
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=50
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 101]
nz=0.14	0	0,14
np=0
wa=0
wb=0
il=6.685

[RMS 48]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=52

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNR	5-05 0201-06	5-05	0201-06		1
na=Układanie i prowizoryczne umocowanie kabli i przewodów, w sąsiednich  pomieszczeniach, pojemność kabla do 5x2
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3800
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3800	1	3800						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 101]
nz=0.1333	0	0,1333
np=0
wa=0
wb=0
il=483.7476

[RMS 31]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=3952

[POZYCJA]
id=61
pd=	KNR	5-05 0201-06	5-05	0201-06		1
na=Układanie i prowizoryczne umocowanie kabli i przewodów, w sąsiednich  pomieszczeniach, pojemność kabla do 5x2 - U/FTP
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 101]
nz=0.1333	0	0,1333
np=0
wa=0
wb=0
il=1.273

[RMS 78]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=10.4

[POZYCJA]
id=62
pd=	AL	1 0114-0401	1	0114-04	01	1
na=Montaż obudowy, wielkość do 9HE
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 96]
nz=0.923	0	0,923
np=0
wa=0
wb=0
il=0.923

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=64
pd=	AL	1 0114-0401	1	0114-04	01	1
na=Montaż obudowy, wielkość do 9HE
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 96]
nz=0.923	0	0,923
np=0
wa=0
wb=0
il=0.923

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=65
pd=	AL	1 0103-0201	1	0103-02	01	1
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej (grupowej) konwencjonalnej w centrali alarmowej, 5-8 linii
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=5
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 96]
nz=1.25	0	1,25
np=0
wa=0
wb=0
il=6.25

[RMS 102]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=66
pd=	AL	1 0106-0301	1	0106-03	01	1
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej w centrali alarmowej, karta połączenia sieciowego typu LAN
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 96]
nz=0.81	0	0,81
np=0
wa=0
wb=0
il=0.81

[RMS 115]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=67
pd=	AL	1 0105-0101	1	0105-01	01	1
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej przekaźnikowej w centrali alarmowej, do 4 wejść/wyjść
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 96]
nz=0.65	0	0,65
np=0
wa=0
wb=0
il=0.65

[RMS 108]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=68
pd=	AL	1 0105-0201	1	0105-02	01	1
na=Montaż dodatkowej karty funkcyjnej przekaźnikowej w centrali alarmowej, 5-8 wejść/wyjść
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 96]
nz=0.77	0	0,77
np=0
wa=0
wb=0
il=0.77

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=70
pd=	AL	1 0112-0301	1	0112-03	01	1
na=Montaż zasilacza (do 12V DC), do 32ˇW
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 96]
nz=3.02	0	3,02
np=0
wa=0
wb=0
il=3.02

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=71
pd=	AL	1 0109-0201	1	0109-02	01	1
na=Montaż akumulatora bezobsługowego, do 130 Ah
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 96]
nz=2.5	0	2,5
np=0
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=72
pd=	AL	1 0109-0201	1	0109-02	01	1
na=Montaż akumulatora bezobsługowego, do 130 Ah
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 96]
nz=2.5	0	2,5
np=0
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=73
pd=	AL	1 0114-0401	1	0114-04	01	1
na=Montaż obudowy, wielkość do 9HE
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 96]
nz=0.923	0	0,923
np=0
wa=0
wb=0
il=0.923

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=74
pd=	AL	1 0111-0201	1	0111-02	01	1
na=Montaż elementów obsługowych, pulpit obsługowy (konsola), z wyświetlaczem LCD
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 96]
nz=9.67	0	9,67
np=0
wa=0
wb=0
il=38.68

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=76
pd=	AL	1 0203-0101	1	0203-01	01	1
na=Montaż czujki otwarcia, kontaktronowa powierzchniowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=25
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[RMS 96]
nz=1.14	0	1,14
np=0
wa=0
wb=0
il=28.5

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=25

[POZYCJA]
id=77
pd=	AL	1 0201-0101	1	0201-01	01	1
na=Montaż czujki ruchu, pasywna podczerwieni
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=14
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[RMS 96]
nz=1.87	0	1,87
np=0
wa=0
wb=0
il=26.18

[RMS 114]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=14

[POZYCJA]
id=119
pd=	AL	1 0201-0101	1	0201-01	01	1
na=Montaż czujki ruchu, pasywna podczerwieni
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 96]
nz=1.87	0	1,87
np=0
wa=0
wb=0
il=3.74

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=120
pd=	AL	1 0201-0101	1	0201-01	01	1
na=Montaż czujki zbicia szyby
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=16
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[RMS 96]
nz=1.87	0	1,87
np=0
wa=0
wb=0
il=29.92

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=16

[POZYCJA]
id=79
pd=	AL	1 0601-0601	1	0601-06	01	1
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, kroki programowe (instrukcje), do 200
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 96]
nz=140.4	0	140,4
np=0
wa=0
wb=0
il=140.4

[POZYCJA]
id=80
pd=	AL	1 0604-0201	1	0604-02	01	1
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego, 48 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 96]
nz=11.5	0	11,5
np=0
wa=0
wb=0
il=11.5

[POZYCJA]
id=81
pd=	AL	1 0602-0101	1	0602-01	01	1
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych, z 1-ym elementem liniowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=57
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57						0		0

[RMS 96]
nz=0.21	0	0,21
np=0
wa=0
wb=0
il=11.97

[POZYCJA]
id=82
pd=	AL	1 0602-0201	1	0602-02	01	1
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych, z 4-ma elementami liniowymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=4
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 96]
nz=0.81	0	0,81
np=0
wa=0
wb=0
il=3.24

[ELEMENT 1]
na=IEIT_2_Montaż systemu telewizji dozorowej
wa=0
kn=0	0	0
id=115
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNR	4-03 1001-09	4-03	1001-09		1
na=Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=5
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 39]
nz=0.1103	0	0,1103
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5515

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNR	5-08 0109-02	5-08	0109-02		1
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura FiĄ23Ąmm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=5
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 54]
nz=0.0914	0	0,0914
np=0
wa=0
wb=0
il=0.457

[RMS 87]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 26]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=20
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 39]
nz=0.1346	0	0,1346
np=0
wa=0
wb=0
il=2.692

[RMS 54]
nz=0.1263	0	0,1263
np=0
wa=0
wb=0
il=2.526

[RMS 17]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 103]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 26]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNR	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
na=Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura FiĄ20Ąmm
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=5
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 54]
nz=0.0956	0	0,0956
np=0
wa=0
wb=0
il=0.478

[RMS 8]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 26]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNR	5-05 0201-06	5-05	0201-06		1
na=Układanie i prowizoryczne umocowanie kabli i przewodów, w sąsiednich  pomieszczeniach, pojemność kabla do 5x2 - U/FTP
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=496
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=496	1	496						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 101]
nz=0.1333	0	0,1333
np=0
wa=0
wb=0
il=63.1418

[RMS 78]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=515.84

[POZYCJA]
id=36
pd=	AT	4 0110-04	4	0110-04		1
na=Montaż wyposażenia szafy, listwa zasilająca
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 29]
nz=0.22	0	0,22
np=0
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 27]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=37
pd=	AT	4 0108-01	4	0108-01		1
na=Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", panel rozdzielczy RJ45
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 29]
nz=0.255	0	0,255
np=0
wa=0
wb=0
il=0.255

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 27]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=38
pd=	AT	4 0107-02	4	0107-02		1
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za podłączenie i obróbkę ekranu STP
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=13
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						0		0

[RMS 29]
nz=0.025	0	0,025
np=0
wa=0
wb=0
il=0.325

[RMS 27]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=39
pd=	AT	4 0107-05	4	0107-05		1
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=13
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						0		0

[RMS 29]
nz=0.011	0	0,011
np=0
wa=0
wb=0
il=0.143

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 27]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=40
pd=	AT	5 0119-02	5	0119-02		1
na=Krosowanie, kabel krosowy miedziany w szafie dystrybucyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=13
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						0		0

[RMS 29]
nz=0.081	0	0,081
np=0
wa=0
wb=0
il=1.053

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 26]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=41
pd=	AT	5 0119-02	5	0119-02		1
na=Krosowanie, kabel krosowy miedziany w szafie dystrybucyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 29]
nz=0.081	0	0,081
np=0
wa=0
wb=0
il=0.081

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 26]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=42
pd=	AT	5 0119-01	5	0119-01		1
na=Krosowanie, kabel krosowy miedziany w gnieździe abonenckim
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=14
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[RMS 29]
nz=0.05	0	0,05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 26]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=44
pd=	AL	1 0404-0201	1	0404-02	01	1
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP, bariera iskrobezpieczna - analogia - zabezpieczenie przepięciowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=13
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						0		0

[RMS 96]
nz=3.51	0	3,51
np=0
wa=0
wb=0
il=45.63

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=13

[POZYCJA]
id=45
pd=	AL	1 0501-0101	1	0501-01	01	1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, kamera TVU wewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 96]
nz=3.36	0	3,36
np=0
wa=0
wb=0
il=20.16

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=46
pd=	AL	1 0501-0201	1	0501-02	01	1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, kamera TVU zewnętrzna - Przygotowanie okablowanie pod wymiane kamer
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=7
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 96]
nz=9.25	0	9,25
np=0
wa=0
wb=0
il=64.75

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=47
pd=	AL	1 0503-0401	1	0503-04	01	1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 96]
nz=2.87	0	2,87
np=0
wa=0
wb=0
il=2.87

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 99]
nz=4	0	4
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=48
pd=	AL	1 0501-0101	1	0501-01	01	1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, kamera TVU wewnętrzna - próby funkcjonowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=5
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1,5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 96]
nz=3.36	0	3,36
np=0
wa=0
wb=0
il=25.2

[POZYCJA]
id=49
pd=	AL	1 0501-0201	1	0501-02	01	1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, kamera TVU zewnętrzna - próby funkcjonowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=13
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1,5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 96]
nz=9.25	0	9,25
np=0
wa=0
wb=0
il=180.375

[POZYCJA]
id=50
pd=	AL	1 0503-0401	1	0503-04	01	1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej, urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu  - próby funkcjonowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.6		1,6
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 96]
nz=2.87	0	2,87
np=0
wa=0
wb=0
il=4.592

[POZYCJA]
id=51
pd=	AT	4 0111-01	4	0111-01		1
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru - wiremap
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=13
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						0		0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 27]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.298	0	0,298
np=0
wa=0
wb=0
il=3.874

[RMS 58]
nz=0.596	0	0,596
np=0
wa=0
wb=0
il=7.748

[POZYCJA]
id=52
pd=	AL	1 0506-0101	1	0506-01	01	1
na=Uruchomienie systemu TVU, linia transmisji wizji
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=14
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[RMS 96]
nz=1.85	0	1,85
np=0
wa=0
wb=0
il=25.9

[ELEMENT 1]
na=IEIT_3_Montaż systemu kontroli dostępu
wa=0
kn=0	0	0
id=117
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=83
pd=	KNR	4-03 1001-09	4-03	1001-09		1
na=Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=170
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170						0		0

[RMS 39]
nz=0.1103	0	0,1103
np=0
wa=0
wb=0
il=18.751

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNR	5-08 0109-02	5-08	0109-02		1
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura FiĄ23Ąmm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=170
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170						0		0

[RMS 54]
nz=0.0914	0	0,0914
np=0
wa=0
wb=0
il=15.538

[RMS 19]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=176.8

[RMS 26]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=85
pd=	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=90
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						0		0

[RMS 39]
nz=0.1346	0	0,1346
np=0
wa=0
wb=0
il=12.114

[RMS 54]
nz=0.1263	0	0,1263
np=0
wa=0
wb=0
il=11.367

[RMS 17]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=189

[RMS 103]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=189

[RMS 26]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=86
pd=	KNR	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
na=Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura FiĄ20Ąmm
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=90
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						0		0

[RMS 54]
nz=0.0956	0	0,0956
np=0
wa=0
wb=0
il=8.604

[RMS 8]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=93.6

[RMS 26]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=87
pd=	KNR	5-05 0201-06	5-05	0201-06		1
na=Układanie i prowizoryczne umocowanie kabli i przewodów, w sąsiednich  pomieszczeniach, pojemność kabla do 5x2 - kabel U/FTP
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=850
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=850	1	850						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 101]
nz=0.1333	0	0,1333
np=0
wa=0
wb=0
il=108.2067

[RMS 78]
nz=1.03	0	1,03
np=0
wa=0
wb=0
il=875.5

[POZYCJA]
id=88
pd=	KNR	5-05 0201-06	5-05	0201-06		1
na=Układanie i prowizoryczne umocowanie kabli i przewodów, w sąsiednich  pomieszczeniach, pojemność kabla do 5x2 - kabel OMY 2x1,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=300
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 101]
nz=0.1333	0	0,1333
np=0
wa=0
wb=0
il=38.1906

[RMS 111]
nz=1.03	0	1,03
np=0
wa=0
wb=0
il=309

[POZYCJA]
id=89
pd=	KNR	5-05 0201-06	5-05	0201-06		1
na=Układanie i prowizoryczne umocowanie kabli i przewodów, w sąsiednich  pomieszczeniach, pojemność kabla do 5x2 - kabel YTDY
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=300
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 101]
nz=0.1333	0	0,1333
np=0
wa=0
wb=0
il=38.1906

[RMS 104]
nz=1.03	0	1,03
np=0
wa=0
wb=0
il=309

[POZYCJA]
id=90
pd=	AL	1 0114-0301	1	0114-03	01	1
na=Montaż obudowy, wielkość do 6HE
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=11
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[RMS 96]
nz=0.616	0	0,616
np=0
wa=0
wb=0
il=6.776

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=11

[POZYCJA]
id=91
pd=	AL	1 0302-0101	1	0302-01	01	1
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu kontrolery (sterowniki), 1 wejście kontrolowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=11
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[RMS 96]
nz=7.87	0	7,87
np=0
wa=0
wb=0
il=86.57

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=11

[POZYCJA]
id=92
pd=	AL	1 0112-0601	1	0112-06	01	1
na=Montaż zasilacza (do 12V DC), do 80ˇW
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=11
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[RMS 96]
nz=5.89	0	5,89
np=0
wa=0
wb=0
il=64.79

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=11

[POZYCJA]
id=93
pd=	AL	1 0109-0101	1	0109-01	01	1
na=Montaż akumulatora bezobsługowego, do 10 Ah
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=11
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[RMS 96]
nz=0.75	0	0,75
np=0
wa=0
wb=0
il=8.25

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=11

[POZYCJA]
id=94
pd=	AL	1 0301-0301	1	0301-03	01	1
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu identyfikacja PIN-kodu, czytnik identyfikujący PIN-kod, z wbudowaną klawiaturą
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=14
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[RMS 96]
nz=6.39	0	6,39
np=0
wa=0
wb=0
il=89.46

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=14

[POZYCJA]
id=95
pd=	AL	1 0304-0101	1	0304-01	01	1
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących, elektrozaczep w wykonaniu standard
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=11
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[RMS 96]
nz=1.43	0	1,43
np=0
wa=0
wb=0
il=15.73

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=11

[POZYCJA]
id=96
pd=	AL	1 0402-0101	1	0402-01	01	1
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, ręczny ostrzegacz pożaru, przycisk typu konwencjonalnego - analogia - przycisk wyjścia awaryjnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 96]
nz=0.6	0	0,6
np=0
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=97
pd=	AL	1 0402-0101	1	0402-01	01	1
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, ręczny ostrzegacz pożaru, przycisk typu konwencjonalnego - analogia - przycisk wyjścia
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 96]
nz=0.6	0	0,6
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=98
pd=	AL	1 0301-0201	1	0301-02	01	1
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu identyfikacja PIN-kodu, czytnik identyfikujący PIN-kod
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 96]
nz=5.78	0	5,78
np=0
wa=0
wb=0
il=5.78

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=99
pd=	AT	14 0107-02	14	0107-02		1
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za podłączenie i obróbkę ekranu STP
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=12
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 29]
nz=0.025	0	0,025
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 27]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=100
pd=	AT	14 0107-05	14	0107-05		1
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=12
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 29]
nz=0.011	0	0,011
np=0
wa=0
wb=0
il=0.132

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 27]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=101
pd=	AT	14 0105-02	14	0105-02		1
na=Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=12
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 29]
nz=0.137	0	0,137
np=0
wa=0
wb=0
il=1.644

[RMS 27]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=102
pd=	AT	5 0119-02	5	0119-02		1
na=Krosowanie, kabel krosowy miedziany w szafie dystrybucyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=12
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 29]
nz=0.081	0	0,081
np=0
wa=0
wb=0
il=0.972

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 26]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=103
pd=	AL	1 0701-0101	1	0701-01	01	1
na=Montaż zestawu PC, zestaw standardowy, oprogramowanie systemowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 96]
nz=33.7	0	33,7
np=0
wa=0
wb=0
il=33.7

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=104
pd=	AL	1 0501-0301	1	0501-03	01	1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, monitor TVU
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 96]
nz=1.93	0	1,93
np=0
wa=0
wb=0
il=1.93

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=105
pd=	AL	1 0702-0401	1	0702-04	01	1
na=Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemy alarmowe, pojemność do 20ˇMB - licencja za przejście
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=11
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[RMS 96]
nz=1.48	0	1,48
np=0
wa=0
wb=0
il=16.28

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=11

[POZYCJA]
id=106
pd=	AL	1 0702-0401	1	0702-04	01	1
na=Oprogramowanie zarządzające i nadzorujące systemy alarmowe, pojemność do 20ˇMB - licencja za 100 użytkowników
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 96]
nz=1.48	0	1,48
np=0
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 109]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=107
pd=	AL	1 0306-0301	1	0306-03	01	1
na=Uruchomienie systemu kontroli dostępu, do 8 sterowników (kontrolerów magistrali)
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=11
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[RMS 96]
nz=10.37	0	10,37
np=0
wa=0
wb=0
il=114.07

[POZYCJA]
id=108
pd=	AL	1 0307-0201	1	0307-02	01	1
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu, próby pomontażowe sterownika (kontrolera magistrali)
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=11
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[RMS 96]
nz=3.94	0	3,94
np=0
wa=0
wb=0
il=43.34

[POZYCJA]
id=109
pd=	AL	1 0307-0301	1	0307-03	01	1
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu, próby pomontażowe czytnika identyfikującego
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=14
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[RMS 96]
nz=2.89	0	2,89
np=0
wa=0
wb=0
il=40.46

[POZYCJA]
id=110
pd=	AL	1 0307-0401	1	0307-04	01	1
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu, próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=11
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[RMS 96]
nz=2.33	0	2,33
np=0
wa=0
wb=0
il=25.63

[POZYCJA]
id=111
pd=	AL	1 0601-0701	1	0601-07	01	1
na=Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, kroki programowe (instrukcje), do 300
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 96]
nz=210.6	0	210,6
np=0
wa=0
wb=0
il=210.6

[ELEMENT 1]
na=IEIT_4_Montaż oświetlania podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
wa=0
kn=0	0	0
id=121
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=122
pd=		KNNR N005-02-09-01-04		KNNR N005-02-09-01-04		0
na=Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5 w korytkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=50
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 118]
nz=0.0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=2.03

[RMS 119]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 120]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=123
pd=		KNNR N005-02-05-01-04		KNNR N005-02-05-01-04		0
na=Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5 P.T.
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=25
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[RMS 118]
nz=0.0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=1.365

[RMS 119]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 120]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=124
pd=		KNNR N005-03-01-11-00		KNNR N005-03-01-11-00		0
na=Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=8
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 118]
nz=0.0914	0	0,0914
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7312

[POZYCJA]
id=125
pd=		KNNR N005-03-02-01-00		KNNR N005-03-02-01-00		0
na=Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyńcza
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=8
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 118]
nz=0.084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=0.672

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 120]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=126
pd=		KNNR N005-03-06-02-01		KNNR N005-03-06-02-01		0
na=Łącznik 1-bieg p.t. w puszce instalacyjnej - Wymiana
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=28
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						0		0

[RMS 118]
nz=0.158	0	0,158
np=0
wa=0
wb=0
il=4.424

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 120]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=127
pd=		KNNR N005-03-07-01-00		KNNR N005-03-07-01-00		0
na=Łącznik 1-biegunowy schodowy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=8
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 118]
nz=0.231	0	0,231
np=0
wa=0
wb=0
il=1.848

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 120]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=129
pd=		KNNR N005-05-02-03-01		KNNR N005-05-02-03-01		0
na=Oprawa LED ozn.  "Oprawa 70 stopnie"
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=59
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	59						0		0

[RMS 118]
nz=0.74	0	0,74
np=0
wa=0
wb=0
il=43.66

[RMS 129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=59

[RMS 120]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=132
pd=		KNNR N005-05-02-03-01		KNNR N005-05-02-03-01		0
na=Oprawa LED ozn.  "Oprawa 120stopnie"
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=41
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	41						0		0

[RMS 118]
nz=0.74	0	0,74
np=0
wa=0
wb=0
il=30.34

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=41

[RMS 120]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=133
pd=		KNNR N005-05-02-03-01		KNNR N005-05-02-03-01		0
na=Oprawa LED ozn.  "Oprawa kwadrat"
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=19
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						0		0

[RMS 118]
nz=0.74	0	0,74
np=0
wa=0
wb=0
il=14.06

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 120]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=130
pd=		KNNR N005-05-02-03-01		KNNR N005-05-02-03-01		0
na=Oprawa ewakuacyjna kierunkowa "E1"
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=9
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 118]
nz=0.74	0	0,74
np=0
wa=0
wb=0
il=6.66

[RMS 132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 120]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=134
pd=		KNNR N005-05-02-03-01		KNNR N005-05-02-03-01		0
na=Oprawa ewakuacyjna kierunkowa "E2"
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=13
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						0		0

[RMS 118]
nz=0.74	0	0,74
np=0
wa=0
wb=0
il=9.62

[RMS 133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 120]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=131
pd=		KNNR N005-05-02-03-01		KNNR N005-05-02-03-01		0
na=Oprawa awaryjna "AW4"
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 118]
nz=0.74	0	0,74
np=0
wa=0
wb=0
il=2.22

[RMS 134]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 120]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=135
pd=		KNNR N005-05-02-03-01		KNNR N005-05-02-03-01		0
na=Oprawa awaryjna "AW8"
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 118]
nz=0.74	0	0,74
np=0
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 120]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=136
pd=		KNNR N005-05-02-03-01		KNNR N005-05-02-03-01		0
na=Oprawa awaryjna "AW3"
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 118]
nz=0.74	0	0,74
np=0
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 120]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=IT_5 - Montaż systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) 
wa=0
kn=0	0	0
id=160
nu=6
wn=			

[POZYCJA]
id=161
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0102-02	AL-01	0102-02		1
mpn=_1211
na=Montaż modułowej centrali pożarowej z drukarką
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=SST-01 - 1.5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 118]
nz=21.95	0	21,95
np=1
wa=0
wb=0
il=21.95

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=162
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0403-02	AL-01	0403-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek gniazdo
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=61
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=SST-01 - 1.5

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61						0		0

[RMS 118]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=62.22

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=61

[POZYCJA]
id=168
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0403-02	AL-01	0403-02		1
mpn=_1211
na=Montaż wskażników zadziałania
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=SST-01 - 1.5

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						0		0

[RMS 118]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=28.56

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[POZYCJA]
id=163
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu Czujka multisensorowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=61
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=SST-01 - 1.5

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61						0		0

[RMS 118]
nz=1.55	0	1,55
np=1
wa=0
wb=0
il=94.55

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=61

[POZYCJA]
id=164
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-02	AL-01	0402-02		1
mpn=_1211
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego Ręczny ostrzegacz pożarowy + obudowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=SST-01 - 1.5

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 118]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 157]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=165
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-03	AL-01	0113-03		1
mpn=_1211
na=Montaż modułu do 4wej/4wyj
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=SST-01 - 1.5

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 118]
nz=3.14	0	3,14
np=1
wa=0
wb=0
il=9.42

[RMS 158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3
nan=1

[POZYCJA]
id=166
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=_1211
na=Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego Sygnalizatory optyczno - akustyczny
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=SST-01 - 1.5

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 118]
nz=1.87	0	1,87
np=1
wa=0
wb=0
il=9.35

[RMS 160]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=167
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-04	5-08	0301-04		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków wstrzeliwanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
nsn=SST-01 - 1.5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 118]
nz=0.0774	0	0,0774
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0739

[RMS 164]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 162]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=146
pd=						0
na=Przycisk PWP z okablowaniem E90 oraz rozbudową RG
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 118]
nz=0.0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1638

[RMS 147]
nz=1.04	1	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 120]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=147
pd=	KNR	5-08 9908-02	5-08	9908-02		1
na=PRZEJŚCIA PPOŻ. - Naprawa przejść instalacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 148]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 26]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=IEIT_6_Montaż sieci strukturalnej
wa=0
kn=0	0	0
id=114
nu=7
wn=			

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR	4-03 1001-09	4-03	1001-09		1
na=Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=120
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						0		0

[RMS 39]
nz=0.1103	0	0,1103
np=0
wa=0
wb=0
il=13.236

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR	5-08 0109-02	5-08	0109-02		1
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże betonowe, rura FiĄ23Ąmm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=120
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						0		0

[RMS 54]
nz=0.0914	0	0,0914
np=0
wa=0
wb=0
il=10.968

[RMS 87]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=124.8

[RMS 26]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNR	5-05 0201-06	5-05	0201-06		1
na=Układanie i prowizoryczne umocowanie kabli i przewodów, w sąsiednich  pomieszczeniach, pojemność kabla do 5x2
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2850
jm=m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2850	1	2850						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 101]
nz=0.1333	0	0,1333
np=0
wa=0
wb=0
il=362.8107

[RMS 78]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2850

[POZYCJA]
id=13
pd=	AT	4 0110-03	4	0110-03		1
na=Montaż wyposażenia szafy, panel wentylacyjny
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 29]
nz=0.32	0	0,32
np=0
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 27]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=	AT	4 0110-04	4	0110-04		1
na=Montaż wyposażenia szafy, listwa zasilająca
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 29]
nz=0.22	0	0,22
np=0
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 27]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=	AT	4 0108-01	4	0108-01		1
na=Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19", panel rozdzielczy RJ45
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 29]
nz=0.255	0	0,255
np=0
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 27]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17
pd=	AT	4 0107-02	4	0107-02		1
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za podłączenie i obróbkę ekranu STP
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=42
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	24+18						0		0

[RMS 29]
nz=0.025	0	0,025
np=0
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 27]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=18
pd=	AT	4 0107-05	4	0107-05		1
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=42
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	24+18						0		0

[RMS 29]
nz=0.011	0	0,011
np=0
wa=0
wb=0
il=0.462

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 27]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNR	5-08 0301-20	5-08	0301-20		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie, cegła
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 39]
nz=0.0914	0	0,0914
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2742

[POZYCJA]
id=21
pd=	AT	5 0108-02	5	0108-02		1
na=Montaż gniazd abonenckich, gniazdo podtynkowe - 2xRJ45
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=14
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	5+9						0		0

[RMS 29]
nz=0.21	0	0,21
np=0
wa=0
wb=0
il=2.94

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 72]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 26]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=22
pd=	AT	5 0108-02	5	0108-02		1
na=Montaż gniazd abonenckich, gniazdo podtynkowe - 1xRJ45
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=10
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 29]
nz=0.21	0	0,21
np=0
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 72]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 26]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=	AT	5 0108-05	5	0108-05		1
na=Montaż gniazd abonenckich, montaż modułu RJ45 w gnieździe
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=20
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 29]
nz=0.013	0	0,013
np=0
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=20

[POZYCJA]
id=24
pd=	AT	4 0105-02	4	0105-02		1
na=Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, ekranowa STP/FTP
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=42
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	24+18						0		0

[RMS 29]
nz=0.137	0	0,137
np=0
wa=0
wb=0
il=5.754

[RMS 27]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNR	5-08 0301-01	5-08	0301-01		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża gazobeton
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 39]
nz=0.0609	0	0,0609
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0609

[RMS 17]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 26]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNR	5-08 0303-03	5-08	0303-03		1
na=Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem, puszki 75x75 przykręcane, 3 wyloty, przewody do 2.5ˇmm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 39]
nz=4.41	0	4,41
np=0
wa=0
wb=0
il=4.41

[RMS 54]
nz=13.68	0	13,68
np=0
wa=0
wb=0
il=13.68

[RMS 44]
nz=60	0	60
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 26]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=30
pd=	AT	4 0111-01	4	0111-01		1
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru - Instalacja Nowa - Wiremap
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=42
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	24+18						0		0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 27]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.298	0	0,298
np=0
wa=0
wb=0
il=12.516

[RMS 58]
nz=0.596	0	0,596
np=0
wa=0
wb=0
il=25.032

[POZYCJA]
id=118
pd=	AT	4 0111-01	4	0111-01		1
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru - Instalacja istniejąca - Wiremap
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=128
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=128	1	128						0		0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=128

[RMS 27]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.298	0	0,298
np=0
wa=0
wb=0
il=38.144

[RMS 58]
nz=0.596	0	0,596
np=0
wa=0
wb=0
il=76.288

[ELEMENT 1]
na=IEIT_6.1_Montaż zasilanie gniazd i pomiary
wa=0
kn=0	0	0
id=137
nu=8
wn=			

[POZYCJA]
id=138
pd=		KNNR N005-04-05-04-00		KNNR N005-04-05-04-00		0
na=Rozdzielnica R1
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 118]
nz=5.65	0	5,65
np=0
wa=0
wb=0
il=5.65

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=139
pd=		KNNR N005-04-05-04-00		KNNR N005-04-05-04-00		0
na=Rozdzielnica R2
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 118]
nz=5.65	0	5,65
np=0
wa=0
wb=0
il=5.65

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=140
pd=		KNNR N005-02-09-01-05		KNNR N005-02-09-01-05		0
na=Przewód kabelkowy YDYp 3x2,5 w korytkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=250
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						0		0

[RMS 118]
nz=0.0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=10.15

[RMS 140]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=260

[RMS 120]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=141
pd=		KNNR N005-02-05-01-05		KNNR N005-02-05-01-05		0
na=Przewód kabelkowy YDYp 3x2,5 P.T.
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=380
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=380	1	380						0		0

[RMS 118]
nz=0.0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=20.748

[RMS 140]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=395.2

[RMS 120]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=142
pd=		KNNR N005-02-06-01-05		KNNR N005-02-06-01-05		0
na=Przewód kabelkowy YDYp 3x2,5 układany N.T. na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=40
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 118]
nz=0.402	0	0,402
np=0
wa=0
wb=0
il=16.08

[RMS 141]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=108

[RMS 140]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 142]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=108

[RMS 120]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=143
pd=		KNNR N005-03-02-01-00		KNNR N005-03-02-01-00		0
na=Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyńcza
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=34
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	25+9						0		0

[RMS 118]
nz=0.084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=2.856

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=34

[RMS 120]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=145
pd=						0
na=Przewód kabelkowy HDGs 5x1,5
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=280
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	280						0		0

[RMS 118]
nz=0.0546	0	0,0546
np=0
wa=0
wb=0
il=15.288

[RMS 144]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=291.2

[RMS 120]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=144
pd=		KNNR N005-03-08-01-00		KNNR N005-03-08-01-00		0
na=Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 nowe/wymiana
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=259
jm=szt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=259	1	259						0		0

[RMS 118]
nz=0.179	0	0,179
np=0
wa=0
wb=0
il=46.361

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=259

[RMS 120]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=170
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 168]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6

[POZYCJA]
id=169
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-02	4-03	1202-02		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=60
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[RMS 168]
nz=1.76	0	1,76
np=1
wa=0
wb=0
il=105.6

[POZYCJA]
id=171
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1203-01	4-03	1203-01		1
mpn=_1211
na=Badanie linii kablowej o ilości żył do 4
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 168]
nz=1.8	0	1,8
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[POZYCJA]
id=172
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1203-01	4-03	1203-01		1
mpn=_1211
na=Badanie linii kablowej o ilości żył do 4
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=30
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 168]
nz=1.8	0	1,8
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[POZYCJA]
id=173
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 168]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=174
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-06	5-08	0902-06		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=30
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 168]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1

[POZYCJA]
id=175
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 168]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[POZYCJA]
id=176
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-02	4-03	1205-02		1
mpn=_1211
na=Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=30
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 168]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[POZYCJA]
id=177
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-05	4-03	1205-05		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar skuteczności zerowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 168]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=178
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-06	4-03	1205-06		1
mpn=_1211
na=Następny pomiar skuteczności zerowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=30
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 168]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[POZYCJA]
id=179
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01	9	1201-01		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=300
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						0		0

[RMS 112]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[ELEMENT 1]
na=Elementy pozostałe
wa=0
kn=0	0	0
id=182
nu=9
wn=			

[POZYCJA]
id=181
pd=						1
mpn=_1211
na=Montaż dyspozytora kluczy
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 112]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 172]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=183
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-01	AL-01	0111-01		1
mpn=_1211
na=Montaż Videodomofonu - Panel
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 112]
nz=6.73	0	6,73
np=1
wa=0
wb=0
il=33.65

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=184
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0111-01	AL-01	0111-01		1
mpn=_1211
na=Montaż Videodomofonu - Telefon SIP
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 112]
nz=6.73	0	6,73
np=1
wa=0
wb=0
il=20.19

[RMS 173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=185
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0104-02	5-14	0104-02		1
mpn=1211
na=Montaż UPS 6 kW
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 112]
nz=14.19	0	14,19
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5515

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 162]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 175]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 176]
nz=0.58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

