Załącznik 1

**Opis przedmiotu zamówienia :**

**„Zakup łodzi płaskodennej ratowniczej z silnikiem wraz z wyposażeniem i jego montażem oraz przyczepy podłodziowej”**

Gwarancja na łódź i całe wyposażenie - minimum 24 miesiące.

Wszelkie koszty naprawy wynikające z wad ukrytych produktów lub podzespołów i wyposażenia w okresie gwarancji pokrywa wykonawca.

Termin dostawy: do 30 listopada 2023 roku.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia:

- instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej

- książki serwisowej/gwarancyjnej w języku polskim w wersji papierowej

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem przedmiot zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
| **Warunki Zamawiającego** | **Uzupełnia wykonawca zgodnie z poleceniem podany w wierszu poprzez wpisanie danych, parametrów lub spełnia/nie spełnia** |
| Łódź ratownicza fabrycznie nowa, kolor czerwony, rok produkcji 2023 |  |
| Łódź musi być oznakowana numerami operacyjnymi, umieszczonym na obu bokach kadłuba napisem oraz logiem sponsorów  Numer operacyjny określony oraz sposób rozmieszczenia napisów zostanie uzgodniony przez Zamawiającego. |  |
| Zamawiający wymaga, aby łódź mogła służyć do działań ratowniczych, w każdych warunkach pogodowych  na wodach śródlądowych takich jak: wody stojące, wody płynące, rozlewiska popowodziowe, skąd będą podejmowane osoby tonące, nurkowie ratownicy wraz ze sprzętem, a także prowadzone będą akcje ratunkowe |  |
| Konsola sterownicza do łodzi |  |
| Siedzenie do łodzi |  |
| Kratownica nawigacyjna |  |
| Silnik o mocy min.40 kM |  |
| Belka-światła + głośnik |  |
| Koło sterowe |  |
| Pozostały osprzęt zapewniający prawidłowe funkcjonowanie łodzi (cięgna manetki, cięgno sterociągu, osłona siatkowa, filtr paliwa, dekiel bakisty, osłony cięgna, olej do silnika, przekładnia sterowa, płyta pawężowa, akumulator, tablica przełączników, pompa zęzowa, przewody akumulatora ) oraz usługa montażu wszystkich elementów |  |
| Uchwyty cumownicze 2szt. |  |
| Klakson |  |
| Gniazdo zapalniczki |  |
| Halogen szperacz 2 szt. |  |
| Oświetlenie nawigacyjne topowe oraz boczne (2) |  |
| Koło z atestem + uchwyt |  |
| Rzutka ratunkowa + uchwyt |  |
| Pagaj z Bosakiem 2 szt. + uchwyt |  |
| Bosak aluminiowy teleskopowy |  |
| Gaśnica z uchwytem |  |
| Kamizelka ratunkowa „STRAŻ” 6 szt. |  |
| Kombinezon ratunkowy 2 szt. |  |
| Kask ratowniczy 6 szt. |  |
| Ubranie 20 szt. |  |
| Szperacz ręczny |  |
| Radiotelefon  Analogowo cyfrowy o częstotliwości służby między 136-174 MHz |  |
| Pas transportowy 2 szt. |  |
| Deska lodowa |  |
| Dron podwodny  waga max 5 kg, możliwość obrotu o 360 st., pilot zdalnego sterowania, prędkość min. 3 węzły (1,5 m/s), stabilność ekranu, video 4K, zanurzenie do 100m, min. 4h nurkowania, temperatura pracy min. (-10) - (+60), obsługa przez siec wi-fi. |  |
| Przyczepa podłodziowa umożliwiająca transport zakupionej łodzi |  |