1. **Zakup i dostawa ZASILACZA UPS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zasilacz awaryjny UPS o parametrach nie gorszych niż:** | |
| Minimalne parametry |  |
| Chłodzenie: wymuszone poprzez wewnętrzne wentylatory.  Moc wyjściowa pozorna[VA]/czynna[W] min. 3300/2300  Sygnalizacja działania wyświetlacz  Znamionowe napięcie wejściowe ~230 V  Znamionowe napięcie wyjściowe ~230 V  Kształt przebiegu wyjściowego: sinusoida  Specyfikacja prądowa  Akumulatory wewnętrzne:…………………….  Dane techniczne  Moc znamionowa 2.3kW  Klasa VA 3300VA  Napięcie wyjściowe 230V  Gniazda wyjściowe PN-E-93201 (10a) – 2 szt  Gniazda wyjściowe IEC 320 C13 (10a) – 2 szt  Napięcie wejściowe 230V ac  Długość 175mm  Szerokość 483mm  Głębokość 520mm  Typ Online  - Pochodzenie: Produkt musi pochodzić z Polskiej dystrybucji oraz być oryginalnie zapakowany;  - Gwarancja: realizowana w trybie Door-to-Door na urządzenie,  w tym min. 24m-ce na baterie. |  |