Nowy Tomyśl, dnia 02 kwietnia 2024 r.

Gmina Nowy Tomyśl

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

Znak sprawy: **ZP.271.8.2024**

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WRAZ Z MODYFIKACJĄ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pn.:

***„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borui Kościelnej oraz Borui Nowej”***

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. **Pytanie***:* Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty administracyjne z tego tytułu?

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że zgodnie z załączoną dokumentacją (załącznik nr 1a dokumentacja projektowa - „Projekt budowlany z rysunkami” - PZT pkt. 8) projektowana sieć kanalizacyjna nie spowoduje wycinki drzew.**

1. **Pytanie***:* Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.

**Odpowiedź:** **Tak, Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych zgodnie z Uchwałą Nr XXI/272/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 marca 2020 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dn. 25.03.2020 r. Poz. 2878), w wysokości:**

**• zajęcie jezdni powyżej do 50 % szerokości - 7,00 zł/m2/ 1 dzień**

**• zajęcie jezdni pow. 50 % szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł/m2/ 1 dzień**

**• zajęcie poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych - 5,00 zł/m2/ 1 dzień**

**• zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego (rowy, pasy zieleni) - 2,00 zł/m2/ 1 dzień**

**Stosowne wnioski są dostępne w siedzibie tut. Urzędu lub na stronie internetowej www.bip.nowytomysl.pl.**

1. **Pytanie***:* Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem zamieszonym w załączniku nr 1a dokumentacja projektowa w „Projekt budowlany z rysunkami” - PT pkt. 5.2, zgodnie z załączonym Przedmiarem Robót Lp. 1 poz. 4, Lp. 2 poz. 23, Lp. 3 poz. 35, LP. 4 poz. 61, Lp. 5 poz. 79.**

1. **Pytanie**: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że dysponuje aktualnymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami dotyczącymi inwestycji.**

1. **Pytanie**: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że udostępnił Wykonawcom całą dokumentację niezbędną do realizacji inwestycji.**

1. **Pytanie**: W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej?

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że planowana inwestycja realizowana będzie na działkach:**

**421/2, 422/4, 419, 422/35 i 369/1 – Boruja Kościelna;**

**35/12, 35/7, 33/7 i 33/24 – Boruja Nowa.**

**Inwestycja realizowana będzie w drogach gminnych oraz w terenie prywatnego właściciela.**

1. **Pytanie**: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że dysponuje prawem do nieruchomości na cele budowlane w zakresie całego terenu objętego inwestycją.**

1. **Pytanie**: Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art.58 § 1K.C, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że w wynagrodzeniu Wykonawcy mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi koszty wszelkich materiałów oraz robót wynikających z dokumentacji projektowej, jak również tych, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny, a które są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót objętych Umową, skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej i określonych standardów. Wykonawca nie będzie mógł powołać się na pominięcie lub błąd w zakresie konieczności użycia materiałów lub wykonania określonych robót w celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty uzyskania decyzji, pozwoleń i atestów wymaganych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a także na podstawie innych procedur umożliwiających osiągnięcie zakładanego celu inwestycji. Należy zaznaczyć, że Zmawiający w załączniku nr 8 do SWZ przewidział zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającą ze złożonej oferty w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.**

1. **Pytanie**: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że każda tego typu sytuacja powstała na etapie budowy rozpatrywana jest indywidualnie zgodnie z przepisami prawa, zapisami umowy   
i dokumentacją postępowania. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały zawarte w zał. nr 8 do SWZ.**

1. **Pytanie**: Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres sieci kanalizacyjnej?

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że posiada opinię geotechniczną obejmującą tereny lokalizacji tłoczni ścieków.**

1. **Pytanie**: Czy Wykonawca w swoim zakresie będzie miał odtworzenie pasa drogowego na całej szerokości czy jedynie w śladzie wykopu?

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że wymagane jest odtworzenie pasa drogowego na całej szerokości zgodnie z uzgodnieniem drogowym dróg gminnych.**

1. **Pytanie**: Prosimy o podanie szczegółowych warunków odtworzenia istniejącej nawierzchni po przeprowadzonych pracach.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym Przedmiarem Robót Lp. 6.poz. 97-102, opisem zamieszczonym w dokumencie „Projekt budowlany z rysunkami” - PT pkt. 5.9. i uzgodnieniem drogowym dróg gminnych.**

1. **Pytanie**: Prosimy o podanie szczegółowych warunków odtworzenia istniejącej nawierzchni po przeprowadzonych pracach dla dróg gminnych.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym Przedmiarem Robót Lp. 6.poz. 97-102, opisem zamieszczonym w dokumencie „Projekt budowlany z rysunkami” - PT pkt. 5.9. i uzgodnieniem drogowym dróg gminnych**

1. **Pytanie**: Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że przewiduje się odwodnienie wykopów. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ (Opis „Projekt budowlany z rysunkami” - PT pkt. 5.2. Przedmiar Robót Lp. 1.poz. 18-19, Lp. 3 poz. 58-59, Lp. 4 poz. 76-77, Lp. 5 poz. 95-96).**

1. **Pytanie**: Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości?

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ (Opis „Projekt budowlany z rysunkami” - PT pkt. 5.2. Przedmiar Robót Lp. 1.poz. 8-9, Lp. 2 poz. 25-26, Lp. 3 poz. 37-38, Lp. 4 poz. 63, Lp. 5 poz. 81).**

1. **Pytanie**: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całego przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową?

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykonania całego przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową, wyjątek stanowi tylko odcinek „CZ3” do „SR” przejście rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej pod drogą gminną działka nr 419 - ul. Ogrodowa (Opis „Projekt budowlany z rysunkami” - PT pkt. 5.3).**

1. **Pytanie**: Prosimy o udzielenie informacji jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszej inwestycji jako udział własny, a jaka kwota pochodzi z dofinansowania?

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, procentowy udział własny w realizacji inwestycji wynosi 5%, a otrzymana Promesa inwestycyjna obejmuje przekazanie dofinansowania do kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zero groszy).**

1. **Pytanie**: Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie wykonawcy i niniejszy dokument musi zostać uzyskany w terminie wyznaczonym na realizację przedmiotu zamówienia.**

1. **Pytanie**: Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postępowania przedmiarów robót w formie \*ath \*rds dla przedmiotowej inwestycji.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że nie posiada przedmiaru robót w wersji \*ath i \*rds.**

1. **Pytanie**: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową z zastosowaniem rur PE100RC dwuwarstwowych SDR17 PN10? Jeśli tak to czy Wykonawca będzie zobligowany do odtworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonywania komór wiertniczych czy na całej szerokości drogi/ chodnika?

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie metodą bezwykopową odcinka „CZ3” do „SR” przejście rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej pod drogą gminną działka nr 419 (ul. Ogrodowa) rurą PE 100-RC dwuwarstwową SDR17 PN10 (Opis „Projekt budowlany z rysunkami” - PT pkt. 5.3). Wymagane jest odtworzenie nawierzchni utwardzonej na całej szerokości drogi/chodnika.**

1. **Pytanie**: Czy wykonawca robót ma skalkulować w swojej ofercie opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu?

**Odpowiedź:** **Tak, wykonawca musi skalkulować projekt tymczasowej organizacji ruchu. Stosowna pozycja została uwzględniona w Przedmiarze Robót Lp. 7.poz. 106.**

1. **Pytanie**: Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej? Jeżeli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ („Projekt budowlany z rysunkami” - PZT pkt. 6 - Planowane zamierzenie inwestycyjne znajduje się poza terenem historycznego założenia urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, na w/w terenie nie stwierdzono możliwości występowania stanowisk archeologicznych).**

1. **Pytanie**: Czy Zamawiający dopuszcza nowy system monitoringu dla projektowanych przepompowni/ tłoczni wraz z dostarczeniem niezbędnych urządzeń? Jeśli nie to prosimy o podanie administratora istniejącego monitoringu w gminie Nowy Tomyśl.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ („Projekt budowlany z rysunkami” - PT pkt. 2.1.3, 2.2.3). Operatorem inteligentnego systemu wizualizacji pompowni ścieków funkcjonującym w PWiK w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. jest firma CONTROL SYSTEM z Poznania.**

1. **Pytanie**: Czy Zamawiający dopuszcza zamianę tłoczni ścieków na przepompownię ścieków?

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zamiany tłoczni ścieków na przepompownię ścieków.**

1. **Pytanie**: Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania map w wersji elektronicznej w celu usprawnienia wyceny przedmiotu inwestycji.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że nie posiada map w wersji elektronicznej.**

1. **Pytanie**: Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, iż załączony przedmiar robót stanowi jedynie podstawę informacyjną oraz pomocniczą i nie może stanowić jedynej podstawy wyliczenia ceny oferty. Przedstawione w tym dokumencie nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem podstawowych materiałów służą tylko celom informacyjno – pomocniczym, Wykonawca może z nich skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Przy wyliczeniu ceny ofertowej, która jest ceną ryczałtową, niepodlegającą waloryzacji, z zastrzeżeniem zapisów umowy, należy uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania opisanego w Specyfikacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zakresu i ilości wykonania robót budowlanych w zakresie przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie całej dokumentacji samodzielnie opracować przedmiar robót i przeanalizować wszystkie pozostały dokumenty składające się na całą dokumentację i dokonać stosownych wyliczeń na potrzeby oferty, którą zamierza złożyć.**

1. **Pytanie**: Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej wycenie ma skalkulować wykonanie przyłączy do granicy posesji zakończonych zaślepką.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że zakres wymagany do skalkulowania został wskazany w Przedmiarze Robót Lp. 2 poz. 20-31, dodatkowo opis wymaganych prac znajduję się w dokumencie „Projekt budowlany z rysunkami” - PT pkt. 1.2.1.**

1. **Pytanie**: Czy Zamawiający dopuszcza zamianę kinet z kielichami nastawnymi na kinety monolityczne wraz z kształtami łącznikami/ przegubami kulowymi?

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ (Opis „Projekt budowlany z rysunkami” - PT pkt. 1.2., Przedmiar Robót Lp. 1.poz. 12-13), nie przewiduje się wprowadzania zmian ww. zakresie.**

1. **Pytanie**: Prosimy o podanie parametrów technicznych projektowanych agregatów prądotwórczych.

**Odpowiedź:** **Zamawiający przekazuje parametry techniczne agregatu prądotwórczego.**

Agregat prądotwórczy musi być przygotowany do współpracy z układem SZR i załączany automatycznie. Układ SZR sterowany sterownikiem generatora i z kontrolerem.

|  |  |
| --- | --- |
| **DANE OGÓLNE** | |
| Moc maksymalna L.T.P. [kVA] | 15,2 – 17,2 |
| Moc maksymalna L.T.P. [kW] | 11,9 – 13,9 |
| Moc znamionowa P.R.P. [kVA] | 13,7 - 16,7 |
| Moc znamionowa P.R.P. [kW] | 10,8 – 12,8 |
| Prad Znamionowy P.R.P [A] | [50-53](https://www.enekor.pl/prad-znamionowy-a/212/) |
| Czestotliwosc Hz | [50](https://www.enekor.pl/czestotliwosc-hz/50/) |
| Napiecie V | [230](https://www.enekor.pl/napiecie-v/400/) |
| Rodzaj paliwa | Diesel (EN590) |
| Zużycie paliwa dla obciążenia 50% [l/h] | 2,6 – 2,8 |
| Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h] | 3,3 – 3,5 |
| Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h] | 4,2 – 4,4 |
| Zużycie paliwa dla obciążenia 110% [l/h] | 4,6 – 4,8 |
| Pojemność standardowa zbiornika paliwa [l] | 120 - 160 |
| Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h] | 31 - 34 |
| Instalacja sterowania silnika [V] | 11 - 13 |
| Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA] | 90 - 92 |
| Ciśnienie akustyczne z 7m LPa [dBA] | 58 - 62 |
| **STEROWNIK STANDARD** | |
| Intuicyjny interfejs graficzny |  |
| Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem |  |
| Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora |  |
| Dziennik zdarzeń : do 119 pozycji |  |
| Pomiar wartości prądu w 3 fazach |  |
| Pomiar wartości napięcia sieci i generatora |  |
| Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej |  |
| Licznik energii czynnej i biernej generatora |  |
| Licznik czasu pracy |  |
| Pomiar napięci akumulatora |  |
| Pomiar poziomu paliwa |  |
| Ochrona generatora (częstotliwość, napięcie, asymetria, przeciążenie) |  |
| Obsługa zdalna przez GPRS |  |
| Obsługa zdalna przez Internet |  |
| Wysyłanie powiadomień o błędach poprzez SMS lub e-mail |  |
| **PRĄDNICA** | |
| Moc prądnicy (40 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 11 – 13 |
| Moc prądnicy (27 ºC, 1000m n.p.m.) [kVA] | 12 – 14 |
| Sprawność prądnicy [%] | 84 – 87 |
| Stabilizacja napięcia | cyfrowa DVR |
| Poziom stabilizacji napięcia [%] | +/- 0,5 |
| Ochrona [IP] | 23 |
| Klasa izolacji | H |
| Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%] | <4,0 |
| Reaktancja X''d [%] | 11,5 – 13 |
| **SILNIK** | |
| Moc silnika netto [kW] | 12,5 – 15 |
| Obroty [obr/min] | 1500 |
| Regulacja obrotów | mechaniczna |
| Klasa wykonania | G2 |
| Pojemność silnika [l] | 1,7 – 2,0 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Instalacja [V] | 12 – 14 |
| Chłodzenie | Anti Freeze |
| Pojemność układu chłodzącego [l] | 2,0 – 2,8 |
| Pojemność miski olejowej [l] | 5,0 – 6,5 |
| Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
| Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h] | 3,0 – 4,0 |
| Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h] | 4,0 – 4,5 |

1. **Pytanie**: Prosimy o udostępnienie projektu branży elektrycznej.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie posiada projektu branży elektrycznej.**

1. **Pytanie**: Prosimy o podanie parametrów technicznych kabla energetycznego między szafą sterownicza a skrzynka energetyczną wraz z określeniem jego długości.

**Odpowiedź:** **Zamawiający poniżej wskazuje wymagane parametry:**

**Tłocznia ścieków P-1 – zasilanie złącze szafa sterująca YKY 4x4mm2 – dł. 12-13 m**

**- szafa sterownicza - tłocznia ścieków YKYżo 5x2,5 mm2 dł. 7-8 m**

**- oświetlenie – szafa sterownicza YKYżo 3x2,5 mm2 dł. 4m**

**- agregat prądotwórczy – szafa sterownicza YKYżo 5x2,5 mm2 dł. – 5,0 m**

**Tłocznia ścieków P-2 – zasilanie złącze szafa sterująca YKY 4x4mm2 – dł. 5 m**

**- szafa sterownicza - tłocznia ścieków YKYżo 5x2,5 mm2 dł. 6-7 m**

**- oświetlenie – szafa sterownicza YKYżo 3x2,5 mm2 dł. 12m**

**- agregat prądotwórczy – szafa sterownicza YKYżo 5x2,5 mm2 dł. – 5,0 m**

1. **Pytanie**: Czy Zamawiający dopuszcza zamianę studni betonowy na tworzywowe?

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że dopuszcza zamianę studni betonowych na studnie tworzywowe z zachowaniem tych samych średnic wewnętrznych studni.**

1. **Pytanie**: W związku z dużym zakresem przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym okresem oczekiwania na oferty cenowe i ofert podwykonawców niezbędnych do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 09.04.2024 r. co pozwoli Wykonawcom na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 kwietnia 2024 r. do godziny 09:00.**

**II.**

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia   
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie:

1. **Rozdz. XI Termin związania ofertą pkt 1 w następujący sposób:**

**Było:**

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia   
**03 maja 2024 r., tj. przez 30 dni**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”.

**Jest:**

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia   
**09 maja 2024 r., tj. przez 30 dni**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”.

1. **Rozdz. XIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 2 i 6 w następujący sposób:**

**Było:**

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do **04 kwietnia 2024 r. do godziny 09:0**0 dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04 kwietnia 2024 r. do godziny 10:00**”.

**Jest:**

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do **10 kwietnia 2024 r. do godziny 09:00** dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10 kwietnia 2024 r. do godziny 10:00**”.

W pozostałym zakresie SWZ oraz załączniki do SWZ pozostają bez zmian.